# Configuración de la ventana de bus de campo en una estación virtual

La entrada Bus de campo de la GUI muestra la asignación de bus de campo del controlador.

Para analizar la configuración del bus de campo, haga clic en Ejecutar en el campo Diagnóstico de la asignación de bus de campo. Más información sobre la herramienta de diagnóstico en el apartado "Estación virtual: accesorios" de este capítulo.

Para configurar los mapeos del bus de campo, se requiere ToolsTalk 2.

Estación virtual - Bus de campo