# Jeden ovládač bez tlačidla núdzového zastavenia

Konektor: Phoenix, 6-kolíková hlavička s rozstupom 3,5 mm

VAROVANIE

Pre túto konfiguráciu musí byť spínač diaľkového štartu nastavený na hodnotu Vyp

Použite nasledovnú konfiguráciu kolíkov:
Kolík | Použitie |
--- | --- | ---
1 | Nepoužívať | Spojenie so žiadnou EM stop
2 | Nepoužívať
3 | Pripojte prepojku medzi kolík 3 a kolík 4
4 | Pozrite si kolík 3
5 | Pripojte prepojku medzi kolík 5 a kolík 6
6 | Pozrite si kolík 5
7 | Pripojte prepojku medzi kolík 7 a kolík 8
8 | Pozrite si kolík 7
9 | Pripojte prepojku medzi kolík 9 a kolík 10
10 | Pozrite si kolík 9