# Fortsätt steg - 10128

Fortsätt steg är en ingångssignal som stoppar steget Vänta vid åtdragning.
När åtdragningen har nått åtdragningssteget Vänta med villkoret Signal konfigurerat som Vänta-typ kommer en stigande flank i signalen Fortsätt steg att få systemet (en eller flera spindlar) att lossa.

Se även undersignalen Kanalkommando – 10054: Fortsätt steg.

Namn i SoftPLC: CONTINUE_STEP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT