# Compensation TrueAngle

Certains outils sont équipés d'un gyro qui mesure la rotation de l'outil pendant le serrage. Si l'outil est mis en rotation pendant le serrage, la mesure de l'angle peut être corrompue. Ceci induit alors un défaut de serrage si le serrage est réalisé par rapport à des références d'angle. Pour garder les variations dans les limites spécifiées, le coffret peut compenser ces rotations et réaliser un serrage correct.

Si la rotation de l'outil est à l'extérieur des limites spécifiées, le serrage est abandonné et l'état du résultat NOK est signalé. L'information complémentaire Mouvement de l’outil dépassé est signalée.

Paramètre | Description | Par défaut
--- | --- | ---
Compensation TrueAngle | Disponible pour toutes les stratégies de serrage sauf Rotate. Les outils qui ont un crowfoot installé comme accessoire ne prennent pas en charge le paramètre Compensation TrueAngle. | Marche
Limites de déplacement d'outil - Négatif | Visible uniquement si Compensation TrueAngle est activé. Définit la rotation négative maximale de l'outil. Si la valeur est dépassée, le serrage s'interrompt et une erreur est signalée. Le paramètre est exprimé en valeur numérique d'angle. Valeur mini. : 1 Valeur maxi. : 180 | 30
Limites de déplacement d'outil - Positif | Visible uniquement si Compensation TrueAngle est activé. Définit la rotation positive maximale de l'outil. Si la valeur est dépassée, le serrage s'interrompt et une erreur est signalée. Le paramètre est exprimé en valeur numérique d'angle. Valeur mini. : 1 Valeur maxi. : 180 | 30

Seuls les outils avec gyro ont la capacité de mesurer le mouvement de l'outil.