# 임펄스 단일 단계 조임 프로그램

## 런다운

매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
런다운 속도 |  | 라디오 단추로 선택됩니다. 런다운 속도는 최대 또는 수동 간에 선택할 수 있습니다. | 최대
런다운 속도 | 런다운 속도 = 수동 | 런다운 단계 중 공구 속도를 지정합니다. |
런다운 시간 제한 |  | 바로 가기 메뉴에서 선택: 꺼짐:런다운 시간 제한이 꺼집니다. 트리거부터: 런다운 시간 제한이 켜집니다. 공구 트리거를 누르자 마자 시스템에서 시간을 모니터링하기 시작하고 시간 제한을 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 런다운 시간 제한이 켜집니다. 시스템이 지정된 토크 값에서부터 시간을 모니터링하기 시작하고 시간 제한을 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
런다운 시간 모니터링 토크 | 런다운 시간 제한 = 토크부터 | 런다운 시간 제한이 모니터링을 시작하는 토크 값. |
최소 시간 | 런다운 시간 제한 = 켜짐 | 런다운에 허용되는 최소 시간. | 10ms
최대 시간 | 런다운 시간 제한 = 켜짐 | 런다운에 허용되는 최대 시간. | 5000ms
런다운 펄스 제한 |  | 바로 가기 메뉴에서 선택: 꺼짐:런다운 펄스 제한이 꺼집니다. 트리거부터: 런다운 펄스 한계가 켜집니다. 공구 트리거를 누르자 마자 시스템에서 펄스를 모니터링하기 시작하고 펄스 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 런다운 펄스 한계가 켜집니다. 시스템이 지정된 토크 값에서부터 펄스를 모니터링하기 시작하고 펄스 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
런다운 펄스 모니터링 토크 | 런다운 펄스 제한 = 토크부터 | 런다운 펄스 제한이 모니터링을 시작하는 토크 값. | 2.5Nm
펄스 최소 | 런다운 펄스 제한 = 켜짐 | 목표에 도달하기 위한 펄스의 최소 수. | 2
펄스 최대 | 런다운 펄스 제한 = 켜짐 | 목표에 도달하기 위한 펄스의 최대 수. | 50
런다운 완료 토크 |  | 착좌점에 도달하고 런다운 완료 시 토크 값을 지정합니다. | 5Nm

## 조임

매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
목표 토크 |  | 조임의 최종 목표 토크. |
펄스 에너지 |  | 펄스 에너지는 공구가 각 펄스에서 전달할 수 있는 최대 에너지의 백분율 값으로 표시되는 활동 펄스로 전달됩니다. |
잔류 토크 상관 인자 |  | 잔류 토크 상관 인자는 교정과 유사하며 동적 토크 간 조정을 하며, 전자 공구에서 측정되고 잔류 토크는 제어 공구에 의해 측정됩니다. | 100%
토크 한계 |  | 라디오 단추로 선택됩니다. 제한은 자동으로 또는 수동으로 선택할 수 있습니다 |
토크 최소 | 토크 한계 = 수동 | 단계에 대한 최소 토크. |
토크 최대 | 토크 한계 = 수동 | 단계에 대한 최대 토크. |
시간 한계 |  | 바로 가기 메뉴에서 선택: 꺼짐:시간 제한이 꺼집니다. 런다운 완료부터: 시간 제한이 켜집니다. 런다운 완료에 도달하자 마자 시스템에서 시간을 모니터링하기 시작하고 시간 제한을 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 시간 제한이 켜집니다. 시스템이 지정된 토크 값에서부터 시간을 모니터링하기 시작하고 시간 제한을 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
시간 모니터링 토크 | 시간 제한 = 토크부터 | 시간 제한이 모니터링을 시작하는 토크 값. |
최소 시간 | 시간 제한 = 켜짐 | 조임에 허용되는 최소 시간. | 10ms
최대 시간 | 시간 제한 = 켜짐 | 조임에 허용되는 최대 시간. | 1000ms
펄스 제한 |  | 바로 가기 메뉴에서 선택: 꺼짐: 모니터링되는 펄스 제한이 없습니다. 런다운 완료부터: 모니터링은 런다운 완료 토크에 도달하면 시작되고 펄스의 수가 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 모니터링은 특정 토크 값에 도달하면 시작되고 펄스의 수가 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
최종 펄스 모니터링 토크 | 펄스 제한 = 토크부터 | 펄스 제한이 모니터링을 시작하는 토크 값. |
펄스 최소 | 펄스 제한 = 켜짐 | 최종 목표에 도달하기 위한 펄스의 최소 수. | 2
펄스 최대 | 펄스 제한 = 켜짐 | 최종 목표에 도달하기 위한 펄스의 최대 수. | 50
조기 토크 손실 탐지 시간 |  | 토크에서 일정한 증가는 런다운에서 조임으로 이동했을 때로 추정됩니다. 소켓 슬립 오프 또는 부서진 나사 머리는 토크 감소를 초래할 수 있습니다. 이는 모니터링 창에서 감지할 수 있습니다. | 200 ms