# Configurar la conexión de ToolsNet

Para conectar un controlador a ToolsNet y recopilar los resultados del apriete, configure y active los ajustes del protocolo ToolsNet en el controlador.

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Configuración. A continuación, a la izquierda, seleccione Conexiones de servidor.

2. En la ventana ToolsNet, configure los parámetros siguientes:

   Campo | Descripción
   --- | ---
   Activada/Desactivada | Activa/desactiva la comunicación con el servidor ToolsNet
   Puerto del servidor | Puerto del servidor ToolsNet
   Servidor anfitrión | Dirección IP del servidor ToolsNet

3. Seleccione Aplicar.

Para consultar el estado de conexión de ToolsNet, seleccione el icono Resultados y acceda a la vista Resultados en tiempo real. A continuación, seleccione el botón . En la ventana de diálogo que aparece, seleccione la pestaña Conexiones de servidor.

Para más información sobre cómo configurar ToolsNet, consulte la Guía de usuario ToolsNet 8.

Información relevante

- Consultar Estado de protocolo