# 最終角度の開始 - 31016

可能な場合、最終角度の開始トルク値が表示されます。結果が利用可能になると送信されます。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状態 | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE