# 처리되지 않은 상태로 소켓 들어올림 - 10043

들어 올려진 소켓 알림을 위해 특정 프로토콜에서 PF400으로 호환성을 거꾸로 지원하기 위해 추가됨. (들어 올린 소켓 10013과 대조적) 정수는 모든 들린 소켓의 경우 비트 패턴입니다(점멸 또는 얼마나 많이 들어 올려졌는지 상관없이).

SoftPLC의 이름: SOCKET_LIFTED_RAW

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | 상태 | uint64 | 1 | 32

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓