# Controlador individual sin botón de parada de emergencia

Conector: Phoenix, Cabezales de 6 patillas y paso de 3,5mm

ADVERTENCIA

El arranque remoto debe colocarse en OFF para esta configuración

Utilice la siguiente configuración de patillas:
Clavija | Uso |
--- | --- | ---
1 | No utilizar | Conexiones sin parada de emergencia
2 | No utilizar
3 | Conecte un puente entre la clavija 3 y la clavija 4
4 | Consulte clavija 3
5 | Conecte un puente entre la clavija 5 y la clavija 6
6 | Consulte clavija 5
7 | Conecte un puente entre la clavija 7 y la clavija 8
8 | Vea la patilla 7
9 | Conecte un puente entre la clavija 9 y la clavija 10
10 | Consulte clavija 9