# Avkänning av dragning på redan draget förband

När Rehit-detektering är aktiverad går det att upptäcka en skruv som redan är åtdragen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Avkänning av upprepad åtdragning | Detekterar åtdragning på redan åtdragen skruv. Tidig: alternativet Avkänning av redan draget förband – Tidig avslutar åtdragningen direkt när en omdragning upptäcks och avslutar åtdragningen så ergonomiskt som möjligt. För att kunna avkänna redan draget förband tidigt måste Mjukstart vara På. Detta är för att värdet Mjukstart moment max används som momentgränsvärde och värden som överstiger detta värde utlöser omdragningsfel. Åtdragningen anses vara NOK och ett omdragningsfel visas. Komplett: för att känna av omdragning när Mjukstart inte används måste alternativet Avkänning av redan draget förband – Fullständig användas. Avkänning av redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen betraktas som en omdragning om hastigheten aldrig når halva nergängningshastigheten och ett omdragningsfel indikeras. Åtdragningen klassas som NOK. Av: Ingen omdragning detekteras. | Tidig