# Tableau de compatibilité des outils avec le Programme MultiStep

La disponibilité des étapes, des dispositifs de surveillance et des restrictions dépend de la licence installée sur le coffret.

Le tableau ci-dessous montre quelles étapes, surveillances et restrictions sont disponibles pour les différents outils.

Outils pris en charge | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PF6000-Portatif | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X
PF6000-StepSync | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
PF6000-Embarqué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -

Type d'étape | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Serrer à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer au couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer jusqu'au relâchement de gâchette | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Serrer au couple + angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer au couple ET à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer à DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Attendre | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Désembectage douille | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Exécuter jusqu’à l’entrée numérique | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
Serrer au couple ou à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dévisser à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dévisser au couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dévisser jusqu'au relâchement de gâchette | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Filetage au couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Point de synchronisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X## | - | -
Engagement | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Approche | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Serrer à la limite élastique | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Serrer à la limite élastique M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Résultat externe | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X** | - | X
Embrayage | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Dévissage avec embrayage | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Clé dynamométrique (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Étalonnage du couple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Wrench Production | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Wrench Quality | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Dispositifs de surveillance (Évalués à la fin de l’étape) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Durée | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angle | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Couple de crête | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Couple à la coupure | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Écart de rapport du couple | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Post angle de filetage | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Post couple de crête de filetage | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple dans la fenêtre d'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple antérieur haut | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple antérieur bas | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angle à partir de la limite d'élasticité | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Détection de grippage | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Couple de traînée | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Courant d'arrêt | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Cliquer sur | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Étalonnage du couple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Détection de dévissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Restrictions (Arrêt immédiat) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Couple maximum | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angle maximum | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Temps maximum | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Filet faussé | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Pente de couple | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Couple d’annulation - processus de contrôle du couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple d’annulation - processus de contrôle de l’angle | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Écart couple/courant | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Couple dans la fenêtre d'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Resserrage | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X# | - | -

Type de surveillance de programme (Évalué à la fin du programme) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Angle de surveillance du programme | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X*** | - | -

Type de restriction de programme (arrêt immédiat) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Restriction de programme couple haut | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Restriction de programme temps haut | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | -

* L’outil STB permettra uniquement l’étape dévisser/visser jusqu'au relâchement de gâchette dans un programme de dévissage/serrage MultiStep.

** Résultat externe n’est pas pris en charge dans un système PF6000-Embarqué/StepSync.

*** Angle de surveillance du programme n’est pas pris en charge dans un système PF6000-Embarqué/StepSync.

# Uniquement pris en charge par les systèmes PF6000-Embarqué.

## Uniquement pris en charge par les systèmes PF6000-Embarqué et PF6000-StepSync.

### Non pris en charge par les systèmes PF6000-Embarqué.