# Nastavenie sledovania

Keď je na úrovni programu povolená konfigurácia sledovania, rozlíšenie sledovania je možné nakonfigurovať na úrovni stupňa. Nastavenie pre Nastavenie sledovania definuje, ako by sa malo vzorkovanie vykonávať na každom konkrétnom stupni.

S týmto záznamom sledovania nie sú vzorkovacie frekvencie rovnaké vo všetkých stupňoch, namiesto toho vzorkovacia frekvencia závisí od konfigurácie v každom stupni. To znamená, že sledovanie je rozdelená na jedno sledovanie pre každý stupeň.

Parameter | Popis
--- | ---
Nastavenie sledovania | Program: Použite nastavenia, ako sú definované na úrovni programu. Manuálne: Použije sa typ vzorky sledovania z úrovne programu, t.j. Čas alebo Uhol. Použitie inej vzorkovacej frekvencie potlačí nastavenie na úrovni programu.
Čas vzorky | Vyberte čas vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 1000 ms).
Uhol vzorky | Vyberte uhol vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 20 stupňov).

Maximálny počet vzoriek v sledovaní je 4096. Ak uťahovanie produkuje viac ako 4096 vzoriek, dôjde k procesu prevzorkovania. Proces prevzorkovania odstraňuje každú sekundu vzorku sledovania z celého uťahovania a pokračuje v zázname s polovičným rozlíšením. Tento proces sa zopakuje každý raz po dosiahnutí limitu vzorky 4096. Keďže sa proces prevzorkovania vykonáva pre všetky stupne, vzťah medzi stupňami je rovnaký.

Kanál sledovania | Poznámka
--- | ---
Uťahovací moment | K dispozícii pre všetky nástroje vybavené snímačom uťahovacieho momentu.
Uhol | K dispozícii pre všetky nástroje.
Otáčky | K dispozícii pre všetky nástroje.
Moment druhý | K dispozícii len pre nástroje s dvomi snímačmi uťahovacieho momentu.
Uhol druhý | K dispozícii len pre nástroje s dvomi snímačmi uhla.
Prúd | K dispozícii pre všetky nástroje.
Gradient | K dispozícii, ak niektorý stupeň/obmedzenie/monitor produkuje hodnoty gradientu.

Relevantné informácie

- Nastavenia pre viacstupňový program