# STwrench

STwrenchは、無線接続を使用して、コントローラに接続され、コントローラ GUI または Web GUI から構成します。

STwrenchは、他の締め付け戦略と同じように締め付けメニューの下で構成します。

STwrenchには、高速バックアップユニット（RBU）があります。RBU は、レンチの機能を定義し、締め付けプログラムを保存します。コントローラは、現在、生産タイプの RBU のみサポートしています。

STwrenchのエンドフィッティングツール (ソケット) には、プログラム可能な番号の RFID TAGが含まれています。このレンチは、この番号を使用して、ツールと、どのプログラムが使用できるかを自動的に認識します。RFID TAGは、トルクと角度補正係数も保存します。

STwrenchには、生産締め付けと品質管理の両方で複数のプログラムがあります。

STwrench は、ツールでサポートされている締め付けプログラム（レンチ生産およびレンチ品質）のみをサポートできます。

STwrench の詳細については、STwrenchユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

本セクション内

- STwrench 開始ステップパラメーター
- STwrench ランダウンステップパラメーター
- ST レンチ締め付けステップパラメーター
- STレンチ緩み
- ST レンチ停止ステップパラメーター