1. Power Focus 6000
2. Konfiguration
3. Arbeiten mit der Registerkarte Steuerung
4. StepSync
5. StepSync-Signale
6. Ausgangssignale: Sub-Signale
7. Kanalhardwarestatus - 81: Sub-Signale

# Kanalhardwarestatus - 81: Sub-Signale

- Alle Signale
- Laufwerk getrennt
- Antriebstemperatur zu hoch
- Fehler Antriebsspannung
- Notaus aktiv
- Allgemeiner Hardware-Fehler
- Motortuning erforderlich
- Werkzeugkabel ungültig
- Werkzeug nicht angeschlossen
- Werkzeugtemperatur zu hoch
- Fehler des Drehmomentgebers