# Nastavenia sekvencie dávkovania

Sekvencia dávkovania môže zahŕňať až do 99 dávkovaní, s veľkosťou dávky až do 250 utiahnutí. Dávky v sekvencii dávkovania sú použité v zaznamenanom poradí alebo použitím voliča nástrčky pre výber toho, ktorú dávku spustiť.

Parametre nastavenia dávky
Názov parametru | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uzamykateľný nástroj na dokončenej sekvencii dávkovania. | Sekvencia dávkovania je dokončená, keď sa výpočet sekvencie dávkovania rovná veľkosti sekvencie dávkovania. Zap: Nástroj je uzamknutá a program na uťahovanie alebo sekvencia dávkovania musia byť zvolené, aby sa mohlo pokračovať vo vykonávaní uťahovaní. Vyp: Po dokončení je sekvencia dávkovania pripravená činnosť zopakovať. | Zap
Voľné poradie | Nie: Nakonfigurované dávky budú spustené v uvedenom poradí s tým, že boli nakonfigurované na vykonávanie uťahovaní. Ak bola špecifikovaná nástrčka, systém bude vyzvaný na nástrčku, keď sa ide vykonať dávkovanie. Áno: Nakonfigurované dávkovanie sa môže spustiť v akomkoľvek poradí. Operátor musí systému indikovať, ktoré dávky budú pomocou voliča nástrčky spustené. Dávka sa považuje za ukončenú, keď boli všetky spoje dokončené. | Nie
Prírastok NOK | Umožňuje to zvýšiť hodnotu počítania dávok, aj keď sú uťahovania nahlásené ako NOK. Aby fungoval maximálny počet po sebe idúcich NOK uťahovaní (maximálny počet utiahnutí jedného svorníka), prírastok na NOK musí byť nastavený na Nie. Nastavenie parametra na Áno povolí, aby sekvencia prešla na nasledujúce uťahovanie. | Nie
Max počet po sebe idúcich NOK | Maximálny počet za sebou nasledujúcich nesprávnych uťahovaní (NOK) je definovaný povolený počet NOK za sebou nasledujúcich uťahovaní v dávke. Ak sa dosiahol počet max po sebe idúcich NOK, zobrazí s a udalosť Príliš veľa NOK uťahovaní (4020). | 0
Zníženie na uťahovaní | Zníži počítadlo v rámci aktuálnej aktívnej dávky. Dokončené dávky nie je možné znížiť. Nikdy: Nastavenie je vypnuté. Počítadlo nie je znížené, keď sa uťahovanie vykonáva v aktívnej dávke. Vždy: Počítadlo dávok je znížené, keď sa vykoná uvoľnenie. Keď bolo posledné uťahovanie OK: Ak bolo predchádzajúce uťahovanie OK, počítadlo dávok je znížené, keď sa vykoná uvoľnenie. | Nikdy
Časovač prerušenia sekvencie | Zap: Zvolená sekvencia dávky môže byť prerušená v rámci určeného časového limitu Vyp: Zvolená sekvencia dávky nemôže byť prerušená. | Vyp
Čas prerušenia (10 – 600) | Počet sekúnd počas ktorých môže byť zvolená sekvencia dávkovania prerušená. | 10