# Estación virtual general

En la Estación virtual general pueden guardarse diferentes configuraciones para la generación de informes sobre resultados y ajustes de apriete específicos. Pueden crearse distintos filtros para resultados específicos. En los ajustes de apriete, puede configurar características como el comportamiento de desbloqueo de la herramienta. Estas configuraciones pueden asignarse a estaciones virtuales.

## Añadir y editar una configuración

1. En el menú Configuraciones, haga clic en la pestaña Estación virtual general y pulse en el signo sumar en la esquina superior derecha.

2. Asigne un nombre a la nueva configuración y haga clic en Editar.

3. En el filtro de resultado de la ventana de informes, coloque el interruptor en Activado en aquellos parámetros que desee incluir en los resultados. Por defecto, todos los parámetros están configurados como Activado.

   Al activar el filtro de resultado, se evita que envíe el respectivo resultado, pero el resultado sigue apareciendo en el controlador.

   Puede configurar los parámetros siguientes en la sección Filtro de resultados para la generación de informes:

   - Afloje

   - Incremento de lote

   - Disminución de lote

   - Reiniciar lote

   - Omitir programa de apriete

   - Cancelar secuencia

   - Reiniciar secuencia de grupo de apriete

4. En la ventana Ajustes de apriete, configure un valor para cualquiera de los parámetros enumerados. Por defecto, todos los parámetros están configurados como Desactivado.

   Puede configurar los parámetros siguientes en la sección Ajustes de apriete:

   - Desbloquear herramienta en caso de afloje: garantiza que la herramienta se bloquea tras un apriete NOK.

   - Desactivar afloje: garantiza que un operario no está aflojando un perno que sus procesos no permiten que se afloje.

   - Desactivar apriete: garantiza que un operario no está apretando un perno que sus procesos no permiten que se apriete.

Desbloquear herramienta en caso de opciones de afloje
Desbloquear herramienta en caso de afloje | Descripción
--- | ---
Desactivado | Una herramienta desactivada permanecerá desactivada independientemente del estado del afloje.
Si OK | Una herramienta desactivada se desbloqueará tras realizar un afloje OK.
Siempre | Una herramienta desactivada se desbloqueará en cuanto se haya realizado un afloje, independientemente del estado del afloje

Desactivar opciones de aflojamiento
Desactivar aflojamiento | Descripción
--- | ---
Desactivado | La opción desactivar aflojamiento está apagada. Siempre se puede aflojar un perno.
Si el apriete es OK | Desactivar el aflojamiento para un apriete correcto. Un operario no puede aflojar un perno que haya terminado con el apriete OK.
Si el apriete es NOK | Desactivar el aflojamiento para un apriete NOK. Un operario no puede aflojar un perno que haya terminado con el apriete NOK.
Siempre | La opción desactivar aflojamiento siempre está activada. Un operario nunca puede aflojar un perno.

Opciones de desactivación de apriete
Desactivar apriete | Descripción
--- | ---
Desactivado | Desactivar apriete está desactivado. Un operario siempre puede apretar un perno.
Si el apriete es OK | Desactivar el apriete tras un apriete OK, Un operario no puede apretar otro perno si el apriete actual terminó OK.
Si el apriete es NOK | Desactivar apriete después de un apriete NOK. Un operario no puede apretar otro perno si el apriete actual terminó NOK.
Después de cada apriete | Desactivar apriete se desactiva después de cada apriete. Un operario no puede apretar otro perno hasta que no finalice el apriete en curso.

## Permitir que una herramienta desactivada se desbloquee tras un afloje

- En la configuración de estación virtual general asignada a la estación virtual a la que está conectada la herramienta, configure el afloje Desbloquear herramienta en caso de afloje como Si OK o Siempre.

Para activar el ajuste anterior, se deben cumplir las condiciones siguientes:

- El parámetro Desactivar afloje no se puede establecer en Desactivado o Siempre.

- El parámetro Desactivar afloje no se puede definir como el mismo valor que Desactivar apriete.

- El programa de apriete utilizado debe tener el afloje activado.

Cuando una herramienta está bloqueada para apriete o aflojamiento por desactivación, puede desbloquearse con cualquiera de las siguientes señales de entrada:

- Desbloqueo principal - 10005

- Desbloquear herramienta al desactivar - 10059

No es posible desbloquear una herramienta desactivada mediante las señales de entrada especificadas si Bloquear herramienta en caso de afloje se ha definido como Siempre.

## Asignación de una configuración a una estación virtual

Cada estación virtual puede tener su propia configuración, o distintas estaciones virtuales pueden compartir la misma configuración. Para que se aplique una configuración, es necesario asignarla a una estación virtual.

1. Vaya al menú Estación virtual y seleccione la Estación virtual a la que desea asignarle la configuración.

2. En General, se seleccionará por defecto la primera configuración de la Estación virtual general. Haga clic en el nombre de la configuración.

3. En la ventana emergente, seleccione las configuraciones deseadas de la lista. La ventana emergente se cerrará después de realizar la selección.

En esta sección

- Configurar los ajustes de presentación de resultados