# Tabella di compatibilità degli utensili del programma multistep

La disponibilità di fasi, monitor e restrizioni dipende dalla licenza installata sul controller.

La tabella seguente visualizza le fasi, i monitoraggi e i limiti disponibili per i diversi tipi di utensili.

Utensili supportati | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PF6000: portatile | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X
PF6000: StepSync | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
PF6000: fisso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -

Tipo di fase | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Serra ad angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serra a coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serraggio per il rilascio del trigger | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Serra a coppia + angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serra a coppia E angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serra a DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Attendi | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Sganciamento bussola | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Esegui fino a ingresso digitale | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
Serra a coppia o angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Svita all'angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Svita alla coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Svita a rilascio grilletto | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Spanatura a coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Punto di sincronizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X## | - | -
Innesta | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Avvitamento | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Serra a rendimento | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Serra a rendimento M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Risultato esterno | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X** | - | X
Frizione | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Allentamento della frizione | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Chiave meccatronica (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Calibrazione della coppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Produzione della chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Qualità della chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Monitor (valutato alla fine della fase) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ora | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angolo | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Coppia di picco | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Coppia di arresto | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Deviazione valore coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Angolo filettatura successivo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Coppia di picco filettatura successivo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Finestra coppia nell'angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Coppia visualizzazione alta successiva | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Coppia visualizzazione bassa successiva | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angolo da rendimento | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Rilevamento avanzamento a scatti | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Coppia prevalente | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Corrente di spegnimento | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Fare clic su | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Calibrazione della coppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Rilevamento dell'allentamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Limiti (stop immediato) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Coppia massima | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angolo massimo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Tempo massimo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Filettatura trasversale | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Gradiente di coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Eliminazione coppia: procedura di controllo coppia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Eliminazione coppia: procedura di controllo angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Deviazione coppia-corrente | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Finestra coppia nell'angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Riserraggio | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X### | - | -

Tipo di monitoraggio del programma (valutare alla fine del programma) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Programma monitoraggio angolo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X*** | - | -

Tipo di limite programma (Stop immediato) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (bassa tensione) |  | MWR | STB | QST | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Coppia massima limitazione programma | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Tempo massimo limitazione programma | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | -

* L'utensile STB deve solo consentire l'allentamento per innescare/serrare e attivare la fase di rilascio del grilletto in un programma di allentamento/serraggio multistep.

** Il risultato esterno non è supportato in un sistema PF6000: fisso/StepSync.

*** L'angolo del monitor del programma non è supportato in un sistema PF6000: fisso/StepSync.

# Supportato solo dai sistemi PF6000: fisso.

## Supportato solo dai sistemi PF6000: fisso e PF6000. StepSync.

### Non supportato dai sistemi PF6000: fisso.