# Luz verde externa del selector de bocas - 10046

Controla las luces verdes cuando el selector de bocas se encuentra en modo externo (la forma de mapear múltiples dispositivos físicos para bocas lógicas queda definida por la configuración de recurso de selector de bocas).

- Byte0 - bocas lógicas 1-4

- Byte1 - bocas lógicas 5-8

- Byte2 - bocas lógicas 9-12

- Byte3 - bocas lógicas 13-16

- Byte4 - bocas lógicas 17-20

- Byte5 - bocas lógicas 21-24

- Byte6 - bocas lógicas 25-28

- Byte7 - bocas lógicas 29-32

2 bits por boca, 00=apagado, 01=parpadeo, 10=estable

Nombre en SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Estado | uint64 | 1 | 64

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO