# Visualizzazione dei risultati statistici

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Rapporti. A sinistra, selezionare Statistiche.

2. Nella finestra Configurazione SPC, inserire i seguenti parametri: Numero di sottogruppi, dimensione del sottogruppo e frequenza.

3. Selezionare l'icona Più nell'angolo in alto a destra della GUI.
   La finestra Variabile SPC mostra la nuova variabile.
   Configurare la nuova variabile SPC.

4. Nella finestra Variabile SPC, selezionare Calcola.

5. Per mostrare i risultati statistici, nella finestra Variabile SPC, selezionare la casella Visualizza.
   La casella Visualizza mostra la data e l'ora in cui sono stati eseguiti i risultati delle statistiche.
   I risultati statistici vengono visualizzati attraverso un istogramma e i grafici BarraX R e BarraX S.

   Una volta eseguiti tutti i calcoli sui risultati filtrati, questi vengono inviati a HMI Web e ToolsTalk 2.
   I risultati delle statistiche vengono salvati in locale nella cartella File temporanei Internet (non salvati sul controller).

   È possibile visualizzare i risultati statistici solo nell'HMI Web.

## Istogramma

L'istogramma è una serie di rettangoli, ciascuno proporzionale in larghezza all'intervallo dei valori di una classe e in altezza al numero di campioni che rientrano nella classe. Una curva gaussiana segue l'andamento dei rettangoli. Un istogramma indica la quantità di variazione all'interno di ogni processo.
L'istogramma enfatizza e chiarisce le tendenze non facilmente distinguibili nelle tabelle.

## Grafico BarraX R

Il grafico di controllo BarraX R mostra il valore medio (BarraX) e l'intervallo (R) per ciascun sottogruppo. Questo è il tipo più comune di diagramma di controllo che utilizza valori non discreti o continui. La parte BarraX del grafico mostra le eventuali modifiche al valore medio del processo, mentre la parte R le eventuali modifiche alla dispersione del processo.
Questo grafico è utile poiché visualizza i cambiamenti del valore medio e della dispersione del processo allo stesso tempo, offrendo un metodo efficace per il controllo delle anomalie del processo.

## Grafico BarraX S

Il grafico di controllo o BarraX S mostra il valore medio (BarraX) e la deviazione standard (S) per ciascun sottogruppo.
Il grafico BarraX S è identico al grafico BarraX R, ma R (intervallo) è sostituito da S (deviazione standard).

## Valori statistici calcolati

Nell'HMI Web, i valori statistici calcolati vengono visualizzati nelle caselle di informazioni sotto l'istogramma e i grafici BarraX R e BarraX S.

I valori calcolati dipendono dal grafico su cui vengono letti.

I valori statistici calcolati sono:

- Min = valore minimo per tutti i valori dei campioni raccolti

- Max = valore massimo per tutti i valori dei campioni raccolti

- Media =

- Media+3sigma = + 3*stdDev

- Media-3Sigma = - 3*stdDev

- Cp (nel grafico BarraX R, il valore è basato sull'intervallo e nel grafico BarraX S il valore è basato sul sigma)

- Cpk (nel grafico BarraX R, il valore è basato sull'intervallo e nel grafico BarraX S il valore è basato sul sigma)

- Linea centrale = nella parte dell'intervallo e del sigma

- Target (se è disponibile il valore target per il monitor)

- Deviazione standard = deviazione standard totale = stdDev

Informazioni pertinenti

- Calcolo delle statistiche
- Configurazione dei parametri SPC
- Configurazione delle variabili SPC