# 마지막으로 수신한 문자열 - 187

작업-관리에서 식별자를 수신하였을 때 직접 설정합니다.
소스 배치 문자열의 경우, 스캔 프로세스에서 스캔할 때마다 설정되므로, 길이가 일치하지 않아도 스캔할 때마다 변경되어 전송됩니다.
문자열 세트는 문자열에서 "저장된 위치" 만이 아니라 raw format으로 존재합니다.
다른 작업-관리의 경우, 이 신호는 활성 식별자 문자열 신호와 동일합니다.

SoftPLC의 이름: LAST_RECEIVED_ID_STRING

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

관련 정보

- 활성 식별자 문자열 - 186

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓