# 무선 공구를 컨트롤러에 페어링하기

메카트로닉 렌치와 컨트롤러의 페어링은 다른 무선 도구와 다르게 수행되며, MWRKit을 컨트롤러에 연결해야 합니다. 자세한 정보는 공구의 제품 지침을 참조하십시오.

페어링 프로세스를 시작하기 전:

- (페어링 할 무선 공구에 따라) WLAN 또는 Bluetooth가 컨트롤러에 활성화되었는지 확인 필요

- 사용 가능한 페어링 슬롯이 있는지 확인 필요 (WLAN은 3개, Bluetooth는 6개)

- 사용할 무선 채널 확인

- 공구를 페어링 모드에 두는 방법을 확인하십시오. STB 사용 설명서(9836 3043 01)에 따라 이 작업을 수행하거나 아래 지침을 따름

- 가능하면 공구와 컨트롤러 사이에 장애물이 없도록 함

- 다른 공구가 동시에 컨트롤러와 페어링되어 있지 않은지 확인함

1. 설정 > WLAN으로 이동하여 내부 WLAN을 활성화하십시오. 활성화 스위치를 켜짐으로 끌어당김

   WLAN 활성화 스위치가 꺼짐으로 설정되어 있는 경우, 공구를 컨트롤러에 페어링할 수 없습니다. 활성화된 스위치를 꺼짐으로 설정하면 이미 내장 WLAN에 연결되어 있는 공구의 무선 연결이 해제됩니다.

2. 무선 공구를 사용할 무선 채널을 설정합니다. 홈 보기에서, 설정 탭을 탭하고, WLAN을 클릭합니다.

3. 무선 채널 영역에서, 채널 목록을 탭하고 적합한 채널을 선택합니다.

   채널을 변경하면 컨트롤러와 페어링된 모든 무선 공구를 영구적으로 분리합니다.

4. 홈 보기로 돌아가서, 공구 탭을 탭합니다. 그 다음, 오른쪽 상단 모서리의 공구 아이콘을 탭합니다.

5. 공구를 페어링 모드에 둡니다. 무선 공구를 페어링 모드에 두기를 참조하십시오.

6. 페어링 대화 상자에서, 수행을 클릭하여 페어링 프로세스를 시작합니다.

7. 페어링 프로세스는 다음 결과 중 하나로 종료됩니다.

   - 페어링 성공 - 선택된 채널을 사용해서 공구가 컨트롤러에 페어링되었습니다.

   - 페어링 실패 - 다음과 같은 이유 중 하나로 인하여 발생할 수 있습니다.

     - 페어링 프로세스 동안 감지된 공구가 없습니다. 공구가 범위 내에 있고 페어링 모드인지 확인한 다음, 닫기를 클릭하고 다시 시도하십시오.

     - 페어링 프로세스 동안 한 개 이상의 공구가 발견되었습니다. 페어링 모드에 다른 공구가 없는지 확인한 다음, 닫기를 클릭하고 다시 시도하십시오.

     - 페어링이 이미 진행 중입니다. 컨트롤러에서 수행 중인 다른 페어링 프로세스가 없는지 확인한 다음, 닫기를 클릭하고 다시 시도하십시오.

     - 페어링에 실패했습니다. 닫기를 클릭하고 다시 시도하십시오.

IRC-W 인프라 공구는 공장의 무선 인프라를 사용하여 컨트롤러에 연결하는 공구입니다. 공구 구성, ADHOC 또는 인프라 모드는 TalksTalk Service 2에서 설정됩니다. IRC-W 인프라 공구로서 구성된 공구는 컨트롤러 자체에 내장된 네트워크를 사용하여 ADHOC에 연결 공구로서 연결할 수도 있습니다. 그러나 공구가 다시 시작되면, 해당 공구는 IRC-W 인프라 구성 공구로 되돌아갑니다.