# Konfiguration av streckkodsläsaren

På den här menyn kan streckkodskonfigurationer läggas till. Streckkodsläsare kan konfigureras så att lästa strängar antingen hanteras av styrenheten eller skickas till ett externt system. När den lästa strängen skickas vidare väljer styrenheten ingen uppgift baserat på strängen, utan skickar den bara till en extern enhet via en utgångssignal.

## Lägga till en streckkodsläsare och aktivera vidaresändning

1. Gå till Konfigurationer > Streckkodsläsare och klicka på plustecknet längst upp till höger.

2. Ge streckkodskonfigurationen ett namn.

3. Aktivera vidaresändning genom att klicka på Redigera, och sätt Passerläge till På.

Relevant information

- Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station

I detta avsnitt

- Streckkodskonfiguration