# Åtdragningsprogram

Välj åtdragningsprogram och därefter välja metod för att applicera klämkraft (eller förspänning) på förbandet. Olika typer av förband kräver olika strategier för hur den önskade klämkraften appliceras och för att minska oönskade effekter under användning.

- Med strategin TurboTight kan du använda manuell programmering eller Snabb-prog – se avsnittet TurboTight för mer information.

- Med strategierna Snabbsteg, Tvåsteg och Tresteg kan du välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde.

- Strategin Externt resultat används när OK åtdragingar indikeras genom en extern digital signal – se stycket Externt resultat för mer information.

Alla dragningsstrategier kräver att du som minst anger värden på Målmoment eller Målvinkel.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Strategi | Tillgängliga åtdragningsprogram. TurboTight: Inga ytterligare egenskaper för dragning kommer att användas som standard. Endast målvärden används. Snabbsteg: Lägger till ett första dragningssteg för att minska spridning i förspänningen. Två steg: Lägger till en paus mellan första och sista åtdragning för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning. Tre steg: Drar åt till ett angivet värde för första åtdragning och lossar sedan skruven, varefter den omedelbart dras åt till målmomentet eller målvinkeln. Nyckel – produktion: Åtdragningsstrategi för användning av en ST-skiftnyckel. Nyckel – kvalitet: Strategi som används för kvalitetstest av åtdragningar med en ST-skiftnyckel. Rotation: Roterar axeln med angivet varvtal och vinkel. Externt resultat: visar ett förutbestämt åtdragningsresultat istället för uppmätt moment/vinkel. Multisteg: Åtdragningsstrategi som består av multipla konfigurerbara faser, med restriktioner och monitorer. | TurboTight
Måltyp | Anger målvärdets typ i sista steget. Målmoment: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. Målvinkel: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. |
Målmoment | Anger åtdragningens målmoment för det sista steget. |
Målvinkel | Anger åtdragningens målvinkel för det sista steget. |
Målvarvtal | Aktiverar inställning av verktygets varvtal för slutfasen manuellt eller använder standardvarvtalet. Auto: Använder ett värde som är beräknat på Verktygets max. varvtal. Manuell: Ange varvtalet manuellt. | Auto
<Manual> | Verktygets varvtal under åtdragning eller under slutfasen. |

Relevant information

- Externt resultat
- Målmomentgränser
- TurboTight

I detta avsnitt

- TurboTight
- Snabbsteg
- Två steg
- Tre steg
- ST-skiftnyckel
- Strategier för pulsverktyg
- Rotation
- Externt resultat
- Validering av åtdragningsprogram och felrapportering
- Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg