# StepSync

Las funciones de controlador, como las estrategias de apriete de baja reacción y las funciones para todos los controladores entre otras, requieren distribuir licencias a través del Functionality Management System (FMS). Aunque la configuración de las funciones es posible sin licencias específicas, la asignación y uso de esas funciones requerirán instalar la licencia adecuada en el controlador. Consulte Licencias (FMS) para más información detallada sobre las licencias.

La configuración de StepSync requiere ToolsTalk 2.

Con la función StepSync es posible conectar varios controladores Power Focus 6000 juntos y ejecutar aprietes sincronizados. El primer controlador en la configuración se llama Sync Reference y opera todos los aprietes e informes de datos. Se pueden conectar hasta 5 controladores Power Focus 6000 adicionales a la Sync Reference mediante un cable de conexión en cadena Power Focus 6000, consulte Configurar StepSync [hardware], y se llaman Miembros de sincronización, su única función es manejar las herramientas.

## Sync Reference

El controlador Sync Reference es el cerebro en el sistema. Opera los ajustes de apriete y todos los informes de datos. También opera la configuración para el sistema completa y la conexión a ToolsTalk y ToolsNet. Todos los accesorios o buses de campo se conectan directamente a la Sync Reference

## Sync Member

El controlador Sync Member funciona como una unidad sin funcionalidad adicional. La parte informática no funciona y no es posible conectar ningún accesorio externo o protocolos a un Sync Member. Cada Sync Member cuenta con un número de canal asignado. El número de canal se utiliza para identificar la herramienta y la unidad dentro de la Configuración de disposición de hardware en ToolsTalk 2, así como para seleccionar los que se deben incluir en el apriete en Sync Mode, y también se utilizan para la generación de informes de resultados. También se utiliza para cambios de estado de error para posibilitar la identificación de la pieza defectuosa.

## Aprietes

Solo es posible ejecutar programas de apriete multietapa. Para poder sincronizar aprietes entre cada herramienta, se utilizan los puntos de sincronización. Al alcanzar estos puntos, las herramientas esperarán entre ellas antes de continuar a la siguiente etapa en el programa de apriete. Un programa de apriete puede contener hasta 10 etapas (sin contar los puntos de sincronización). Tenga en cuenta que la asignación de programas de apriete solo se puede realizar mediante ToolsTalk 2. El controlador no ofrece posibilidades para asignar programas de apriete.

## Licencias

La función StepSync es una función FMS. Solo Sync Reference requiere una licencia, lo que posibilita convertir cualquier controlador Power Focus 6000 en un Sync Member sin ninguna licencia adicional. La licencia de Sync Reference es una función de controlador FMS accesorio.

Si se elimina la licencia de Sync Reference, no se podrán realizar aprietes en modo StepSync. Si se pierde la conexión con el servidor de licencias, la licencia seguirá operando durante 48 horas. El controlador buscará una licencia de Sync Reference válida cada hora.

Información relevante

- Configurar StepSync (hardware)

En esta sección

- Interfaz de usuario StepSync
- Configuración de StepSync
- Configurar StepSync (hardware)
- Aprietes StepSync
- Resultados StepSync
- Señales StepSync
- Herramientas compatibles con StepSync
- Accesorios CAN StepSync