# Compensation du couple

En utilisant la compensation du couple, il est possible de mieux déterminer la force de serrage réelle appliquée à l'assemblage et de réduire la dispersion de la force de serrage appliquée.

La consigne de compensation du couple se définit en se référant en arrière d'un angle spécifié à partir de l'approche terminée et en calculant une valeur pour le couple utilisé pendant l'approche. Le résultat est alors compensé lors de la création de la précharge dans la vis en ajoutant au couple cible la valeur de couple calculée dans la consigne de compensation du couple.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Compensation du couple | Permet de définir l'utilisation de la consigne de couple pour le couple utilisé pendant l'étape d'approche. Arrêt : Aucune compensation n'est réalisée. Marche : Règle manuellement la consigne de compensation du couple. | Off (Arrêt)