# StepSync

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

StepSyncには、ToolsTalk 2を構成する必要があります。

StepSync機能を使用すると、複数のPower Focus 6000コントローラーを一緒に接続し、同期した締め付けを実行することができます。構成内の最初のコントローラは同期参照と呼ばれ、すべての締め付けとデータの報告を処理します。次に、Power Focus 6000 デイジーチェーンケーブルを介して最大で5個の追加 Power Focus 6000 コントローラが接続できます( 「StepSyncのセットアップ」参照)（ハードウェア）。また、これらは同期メンバーと呼ばれ、これらの唯一の機能はツールの処理機能です。

## Sync Reference

Sync Referenceコントローラは、システム内の頭脳です。これは締め付け設定とすべてのデータ報告を処理します。また、全システムの構成と、ToolsTalkおよびToolsNetへの接続も処理します。すべてのアクセサリまたはフィールドバスは、Sync Referenceに直接接続されています

## Sync Member

同期メンバコントローラは、特別な機能を持たないドライブとして機能します。IT部が稼動していないため、外部アクセサリやプロトコルをSync Memberに接続することはできません。各同期メンバーにはチャンネル番号が割り当てられています。チャンネル番号は、ToolsTalk 2のハードウェアレイアウト構成内のツールとドライブを識別するために使用されます。また、同期モードでの締め付けに含めるべきものを選択したり、結果報告作成にも使用されます。また、障害のある部分を特定できるようにする、エラーイベントにも使用されます。

## 締め付け

マルチステップ締め付けプログラム実行のみが可能です。各ツール間の締め付けを同期を可能にするために、同期点が使用されます。これらのツールは、締め付けプログラムの次のステップに進む前に、この点でお互いを待つことになります。締め付けプログラムには、最大で10ステップ（同期点を数えない）を含めることができます。締め付けプログラムの割り当ては、ToolsTalk 2を介してのみ行うことができることにご留意ください。コントローラは、締付けプログラム割り当て機能を提供しません。

## ライセンス

StepSync機能はFMS機能です。ライセンスを必要とするのはSync Referenceのみで、追加ライセンスなしで任意の Power Focus 6000 コントローラをSync Memberに変更することができます。Sync Referenceのライセンスは、FMSコントローラ機能のアドオンとなります。

同期リファレンスのライセンスが削除されている場合、StepSyncモードで締め付けは実行できません。ライセンスサーバーへの接続が失われた場合でも、ライセンスは48時間引き続き動作します。コントローラーは有効な同期リファレンスのライセンスを1時間ごとにチェックします。

関連情報

- StepSync（ハードウェア）をセットアップする

本セクション内

- StepSyncユーザーインターフェイス
- StepSyncの構成
- StepSync（ハードウェア）をセットアップする
- StepSync の締め付け
- StepSync の結果
- StepSync 信号
- StepSync 互換ツール
- StepSync CANアクセサリ