# Vytvorenie všeobecnej konfigurácie zbernice

Keď je v ovládači nainštalovaný nový modul zbernice, nastavenia všeobecnej konfigurácie zbernice sa dajú nastaviť priamo cez GIU bez potreby použitia ToolsTalk 2.

Pre konfigurácie týkajúce sa rámca zbernice a pripájanie konfigurácie zbernice k virtuálnej stanici bude naďalej potrebný ToolsTalk 2.

1. Prejdite do ponuky Nastavenia, a potom zvoľte Zbernica.

2. Zvoľte tlačidlo Vytvoriť konfiguráciu.

   Ak nie je nainštalovaný žiadny modul zbernice, toto tlačidlo nebude viditeľné.

3. Nakonfigurujte nasledujúce parametre:

   - Nastaviť podľa siete: VYP/ZAP

   - Prečítajte si výsledok Handshake: VYP/ZAP

   - Zamknúť nástroj, keď je zbernica offline: VYP/ZAP

   - Synchr. po zvolenej úlohe: VYP/ZAP

     - VYP - Zmeny úlohy vykonané vo virtuálnej stanici sa budú ignorovať.

     - Áno - Zmeny úlohy vykonané vo virtuálnej stanici sa zosynchronizujú s modulom zbernice.

4. V závislosti od typu nainštalovaného modulu zadajte špecifické nastavenia komunikácie zbernice:

   - IP adresa

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Vytvorí sa nová konfigurácia.

Ak už v ovládači existuje konfigurácia zbernice, bude sa musieť odstrániť ešte pred vytvorením novej konfigurácie. Po odstránení konfigurácie bude namiesto tlačidla Odstrániť tlačidlo Vytvoriť konfiguráciu.