# Calibrazione dell'utensile

La calibrazione dell'utensile viene usata per controllare quanto un utensile corrisponde a un trasduttore di riferimento.

Il valore di calibrazione memorizzato nella memoria dell'utensile viene usato per regolare il valore di coppia dato da trasduttore di coppia dell'utensile in modo da poter visualizzare il corretto valore di coppia sul controller. Il controller visualizza la data dell'ultima calibrazione dell'utensile.

Parametri di calibrazione
Campo | Descrizione
--- | ---
Ultima calibrazione | Data e ora dell'ultima calibrazione.
Valore di calibrazione | Valore di coppia per la calibrazione.
Data della prossima calibrazione | Data in cui è richiesta la successiva calibrazione dello strumento.

In questa sezione

- Preparazione della calibrazione
- Calibrazione dell'utensile
- Calibrazione di un utensile tramite STa6000 o STpad