# Fase de parada

La Fase de parada termina el apriete para poder liberar la boca.

## Parada suave

La parada suave hace que el apriete se detenga de un modo más ergonómico.

No pare las herramientas dentro del intervalo de tiempo de 50 a 300 ms ya que se conoce que lo que hace es generar la sensación de parada incómoda.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Parada suave | Activa o desactiva la parada suave. Off: No se utiliza ninguna parada suave. On: Se activa la parada suave. Cuando se alcanza el par objetivo, la velocidad de la herramienta se reduce inmediatamente hasta el 75 %. Entonces se reduce la velocidad hasta cero en como mucho 40 ms. | Off