# Configuration du Réseau

Le POWER FOCUS 6000 peut être configuré de manière à être accessible depuis le logiciel Atlas Copco ToolsTalk ou depuis un navigateur Web sur un réseau local (LAN). Il peut également être accessible directement depuis un PC connecté. Il utilise le protocole IPv4.

Pour accéder aux paramètres Ethernet et les modifier, sélectionner Modifier.

Seul le port Ethernet usine peut être configuré. Le port Ethernet de service possède une adresse IP dédiée, 169.254.1.1, qui ne doit pas être connectée au réseau local.

Dans cette section

- Accès au coffret sur le réseau LAN
- Accéder au coffret via l'IGU Web
- À propos du pare-feu