# 공구 상태 OK - 103

공구 오류가 없으면 공구 상태 OK가 "높음"이며, 다음 공구 중 하나라도 오류가 설정되어 있으면 공구 상태 OK가 "낮음"으로 표시됩니다.

- 공구 과열

- 공구의 모터 튜닝 필요

- 오픈엔드의 세부 조정이 실행되지 않음

- 공구 매개변수 파일 지원 안됨

- 공구 배터리 비어 있음

- 공구 트리거 감독 실패

- 공구 케이블 지원 안됨

- 공구 메모리 오류

- 공구 메모리 손상

- 공구 서비스 간격 만료됨

- 공구 소프트웨어 버전 불일치

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1
인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참