# 강제 디지털 신호

진단 모드에서 컨트롤러 내부 로직에서(으로) 통과한 모든 신호는 원하는 상태로 강제할 수 있습니다. 신호선은 진단 모듈에서 열립니다. 사용자 인터페이스에서 입력 및 출력 신호 모두 대기 상태로 강제할 수 있습니다. 사용자 인터페이스는 웹 GUI 또는 컨트롤러 GUI입니다.

신호가 강제되는 동안 컨트롤러는 정상적으로 작동합니다. 진단 모드 및 강제 모드를 떠날 때, 모든 신호는 컨트롤러의 현재 작동 상태로 설정됩니다. 이로 인해 디지털 출력의 상태 변화를 야기할 수 있고, 이는 원치 않는 조치를 창출할 수 있습니다.

A | 컨트롤러 내부 상태 기계 및 논리 기능
B | 디지털 출력 신호 경로
C | 디지털 입력 신호 경로
D | 진단 모듈
E | 사용자 인터페이스
F | 강제 출력 신호 삽입 지점
G | 강제 입력 신호 삽입 지점