# Stegmonitorer

Stegmonitorer används för att verifiera att åtdragningen gjordes enligt specifikationen, exempelvis vinkelbegränsningar eller moment. Varje steg har obligatoriska stegövervakningar och valfria stegövervakningar. Obligatoriska övervakningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. De valfria skärmar är flexibla och kan placeras enligt behov i flerstegsprogrammet. Varje steg kan ha upp till fyra egna sorters övervakning.

Följande monitorer läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Standardstegmonitor
Stegmonitor | Gällande steg
--- | ---
Vinkel | Alla
Toppmoment | Alla

## A – Vinkel

Denna stegmonitor mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att det är mellan Övre gräns och Undre gräns. Vinkelmätningen startar i vid övervakningens början eller om så anges vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Fyra vinkeltyper kan användas: Toppvinkel (standard), Vinkel vid toppmoment, Avstängningsvinkel, samt Slutvinkel.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel.
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel.

## YA – Vinkel från sträckgräns

Den här övervakningsfunktionen mäter toppvinkeln från sträckgränspunkten och kontrollerar att toppvinkeln är inom tillåtna gränsvärden.

Denna stegmonitor är inte tillgänglig för STB-verktygen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grad. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Måste vara >= 0
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Måste vara > 0
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

## MT – Medelmoment

Denna monitor mäter medelmomentet under övervakningen och kontrollerar att det beräknade värdet är inom gränserna.

Denna stegmonitor är inte tillgänglig för STB-verktygen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Momentutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där momentet passerar Momentutlösaren för första gången. Den slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där vinkeln är Vinkelutlösaren, mätt från att det valfria Utlösningsmomentet, uppnås. Utan Utlösningsmoment mäts Vinkelutlösaren från stegets start. Den slutar vid avstängningspunkten Vinkelfönster: Mäts under ett Vinkelfönster. Fönstret startar vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmomentet för första gången plus en vinkelförskjutning, Vinkelutlösare. Tidsintervall: Mäter under de sista Tidsintervall sekunderna av åtdragningen.
Momentutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Utlösningsmoment, Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Vinkelutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Vinkelfönster | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Tidsintervall | Tillgängligt när Typ är satt till Tidsintervall. Måste vara > 0.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PT – Toppmoment

Vid det här steget mäter systemet maximalt moment som har uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskjutningar. Systemet kontrollerar även att värdena ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PTCA – Eftergängsnittsvinkel

Mäter uppnådd vinkeln under övervakning och kontrollerar att den är mellan vinkelbegränsningar. Trigger Torque-nivån ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster har uppnåtts. Efter det, startar mätning av vinkeln så fort uppmätt vridmoment är högre än Trigger Torque. Parametern Stoppvillkor anger där vinkelmätningen ska avslutas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Vinkelmåttstyp | Maxvinkel Vinkel vid toppmoment Avstängningsvinkel Slutvinkel
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

## PTCPT – Eftergängsnitt toppmoment

Mäter det maximala vridmomentet som uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskridanden och kontrollerar att det ligger mellan momentgränserna. Alla momentvärden ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster (Thread cut angle window) har nåtts.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

## PVTH – Eftervy moment högt (Post view torque high)

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger under den Övre gränsen.

Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar Vinkelfönstret vid avstängningspunkten. De vridmomentvärden som används i monitorn är baserade på medelmomentvärdet, beräknat över antal prov. Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkel plus Vinkelfönsterlängd, rapporterar monitorn NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PVTL – Eftervy moment lågt (Post view torque low)

Samma som Post View Torque High (eftervy moment hög), men monitorn kontrollerar att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger över den Nedre gräsen i stället.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PrT – Prevailing Torque (låsmoment)

Skärmen beräknar det gällande låsmomentvärdet under Fönsterlängd och kontrollerar att det ligger mellan momentgränsvärdena. Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar vinkelfönstret vid avstängningspunkten. Den beräknade låsmomentet är det genomsnittliga momentet eller toppmomentet (beroende på parametervärdet som användaren har ställt in) under Fönsterlängd. Det beräknade värdet sparas som resultatdata Uppmätt låsmoment. Om Momentkompensering är På kommer uppmätt låsmoment att subtraheras från alla momentresultat i efterföljande steg. Eventuella tidigare beräknade kompensationsvärden för låsmoment kommer inte längre att subtraheras från momentresultaten. Om Torque compensation (momentkompensation) är inställd på No (nej), kommer ingen subtraktion att göras i efterföljande steg.

Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkeln plus Vinkelfönsterlängden, så rapporterar monitorn NOK.

Låsmoment kan mätas som ett genomsnitt av uppmätta värden, eller ett toppmoment. Du kan välja mellan de två lägena genom att sätta parametern Använd värde på antingen Medelmoment (för genomsnittsvärden), eller Toppmoment (”peak”, för toppvärden).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentkompensation | På eller av.
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara > 0
Hög gräns | Måste vara >= 0
Använd värde | Medelmoment (för medelvärden), eller Toppmoment (för toppvärde).

## PC - Pulsräkning

Innan du använder stegkontrollfunktionen Pulsräkning måste du kontrollera att följande licenstyp är installerad på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

Pulsräkning är endast giltig för följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Här mäts antalet pulser varpå systemet bekräftar om värdet ligger mellan pulsräkning låg gräns och pulsräkning hög gräns.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med stegövervakningen Pulsräkning ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan pulsräkning låg gräns och pulsräkning hög gräns. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara större än eller lika med pulsräkning låg gräns. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Pulsräkning Låg gräns - n- | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan pulsräkning låg gräns och pulsräkning hög gräns. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara mindre än eller lika med pulsräkning hög gräns. Pulsräkning Låg gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

## SOT – Stäng av moment

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Momentet mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## SOC – Stäng av ström

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Strömmen mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

## SSD - Stick Slip Detection

Den här stegmonitorn upptäcker och anmäler ”stick slip”-effekter (spärrfel) under ett steg. Detektionen görs genom att räkna antalet gånger vridmomentet faller under Utlösningsnivå (Trigger Level). Om maximalt antal är större än Maximalt antal oscillationer (Maximum Number of Oscillations) rapporteras spärrfelet. Monitorn fungerar i två olika lägen, Dynamisk eller Fast. Skillnaden mellan de olika lägena är hur Utlösningsnivån beräknas.

Dynamiskt moment: Utlösningsnivån beräknas dynamiskt som Procent av toppmoment av aktuell max vridmoment som har uppnåtts hittills under monitorn. Övervakningen startas så snart moment passerar utlösande moment.

Fixerat moment: Triggernivå är fasta utlösande momentet som anges av användaren. I detta läge är inte procentsatsen nödvändig.

Om vridmomentet aldrig når Trigger Torque (utlösande momentet) startar inte övervakningen, så kommer detta att resultera i status NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger vilken typ av Stick Slip-avkänning som kan göras vid övervakning av Stick Slip-avkänning. Standard: Dynamiskt moment.
Toppmomentprocent | Standard: 80 %, Måste vara >=10 och <100.
Utlösningsmoment | Standard: 5, Måste vara >= 0 och <Verktyg max moment.
Maximalt antal oscillationer | Standard: 5, Måste vara >= 3 och <20.

## Ti – Tid

Mäter den förflutna tiden under monitorn och kontrollerar att det ligger mellan tidsgränserna. Tidmätningen börjar vid monitorns start och, om utlösningsmomentet är angivet, vid den punkt där vridmomentet överför Trigger Torque för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

## TG – Momentgradient

Denna monitor kontrollerar att gradienten är inom gränsen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grad. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Slutpunktskontroll | Om den sätts till Ja, så kontrolleras endast att den gradient som uppmäts vid stegets avstängningspunkt är inom gränserna.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla momentgradient. Måste vara >= -100.
Hög gräns | Högsta acceptabla momentgradient. Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Vinkelförskjutning | Tillgänglig när Slutpunktskontroll är satt till Nej. Specificerar hur många grader efter att utlösningsmomentets passeras för första gången som beräkningen av gradienten startar.

## TAW – Lågt moment i vinkelfönster

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i vinkelfönstret är inom tillåtna momentgränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara <= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns
NOK om fönstret passeras | OM den sätts till Ja, så blir statusen för denna monitor NOK om slutet av vinkelfönstret inte nås.

## TRD – Momenthastighet och avvikelse

Denna stegmonitor mäter och kontrollerar förhållandet mellan moment och vinkel. Den beräknade momenthastigheten är markerat om det är inom momenthastighetsbegränsningarna definierade av High Limit (övre gräns) och Low Limit (nedre gräns).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Moment vid vinkelstartpunkt.
Startpunktsvinkel | När startpunktvinkeln har mätts upp från utlösningsmomentet påbörjas mätningen av åtdragningsmomentet.
Slutpunktsvinkel | Vinkelpunkt där mätning av vridmoment stoppas.
Slutpunktsmoment | Moment där mätning av vridmoment är stoppad.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Gräns | Måste vara > 0

## CI - Klicka på

Monitor för att möjliggöra klickmoment och klickvinkelresultat. Denna bildskärm har inga inställningar och kan bara användas i samband med MWR-steget.

## LD – Lossningsdetektering

Denna monitor kan användas för att kontrollera momentet och riktningen för att se om det görs försök att utföra en lossning med hjälp av stegstrategin Nyckelproduktion för en ST-nyckel. Om det anbringade momentet är över det värde som satts som Lossningsgräns i riktningen motsatt den konfigurerade gängriktningen för programmet, så ska resultatet rapporteras som NOK.