# Attente avant de continuer - 201

Attente avant de continuer est un signal de sortie, qui signifie que le serrage a atteint une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d'attente.
Le système (une ou plusieurs broches) interrompt le serrage en attendant le signal Continuer Étape - 10128 (pour la libération du système) ou le sous-signal Commande de canal - 10054 : Continuer Étape (pour une libération de broche individuelle).

Plus d'informations, voir les sous-signaux État de serrage de vis - 79 : Attente avant de continuer et État du canal de serrage - 80: Attente avant de continuer.

Nom dans SoftPLC : WAITING_FOR_CONTINUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI