# Desde SoftPLC - 10064

Bytes asignados para transferencia de datos desde PLC a los accesorios.

Nombre en SoftPLC: FROM_PLC

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Conjunto uint8 | 8 | 8

## Dispositivos

- Filedbus: FALSO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO