# Detekcia rehitu

Keď je detekcia rehitu aktivovaná, môže sa odhaliť skrutka, ktorá už bola utiahnutá.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Detekcia rehitu | Odhalí pokusy o utiahnutie už utiahnutej skrutky. Možnosť Predčasná: Detekcia rehitu - predčasná okamžite uťahovanie ukončí, keď prišlo k detekcii rehitu a ukončí uťahovanie čo najviac ergonomickým spôsobom. Aby bolo možné používať možnosť Detekcia rehitu - predčasná, pozvoľný štart musí byť nastavený na zapnutý. Je to preto, že ako hodnota max. moment pozvoľného štartu sa použije limit momentu, mimo ktorého sa uťahovanie považuje za rehit. Uťahovanie sa považuje za NOK a je indikovaná chyba rehitu. Dokončená: Na detekciu rehitu, keď nie je použitý pozvoľný štart, pri detekcii rehitu sa musí použiť možnosť Detekcia rehitu - dokončená. Detekcia rehitu - dokončená neukončí uťahovanie, pokiaľ nebudú vykonané všetky stupne uťahovania a preto to trvá dlhšie. Uťahovanie sa považuje za rehit, ak rýchlosť nikdy nedosiahne polovicu rýchlosti zaskrutkovania a je indikovaná chyba rehitu. Uťahovanie sa považuje za NOK. Vyp: nevykoná sa žiadna detekcia rehitu. | Predčasne