# ST-nyckel, lossning

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Lossningsgräns |  | Om denna parameter sätts till ett värde som är större än 0, så kontrollerar Power Focus om ett negativt moment som överstiger detta värde anbringats under åtdragningen. I så fall markeras den totala statusen för åtdragningen som Not OK. Denna funktion startas när nyckeln når cykelstart (innan åtdragningen påbörjas, tillåts en lossning som inte producerar några resultat). Denna funktion används för att detektera oönskad lossning i slutet av en åtdragning (till exempel när nyckeln mister ingrepp med förbandet). | 0 Nm