# Configurazione di StepSync

Completare la configurazione del riferimento di sincronizzazione e di tutti i membri di sincronizzazione prima di eseguire l'installazione dell'hardware.

## Configurazione del riferimento di sincronizzazione

1. Selezionare il menu Controller, quindi la scheda StepSync.

2. Nella sezione StepSync, selezionare Nessuna sincronizzazione

   Viene visualizzata la finestra Modalità di sincronizzazione delle fasi.

3. Selezionare Riferimento di sincronizzazione

   La finestra Modalità di sincronizzazione a fasi viene chiusa.

4. Selezionare Applica.

   Il controller verrà riavviato nella configurazione di StepSync, una versione semplificata della GUI di Power Focus 6000 regolare.

## Abilitazione di StepSync

Per far funzionare StepSync, occorre abilitarlo sul riferimento di sincronizzazione. Sono disponibili due metodi per abilitare StepSync:

1. Impostare l'operazione di abilitazione del segnale I/O (10055) su Alto o

2. Nel riferimento di sincronizzazione, accedere a Configurazioni, quindi alla scheda Stazione virtuale generale e fare clic su Modifica per la configurazione in questione. Quindi, nel campo Stazioni fisse, impostare Abilitazione automatica su Sempre.

Se StepSync non è abilitato, in fase di esecuzione verrà visualizzato il messaggio di errore "Impossibile avviare il segnale di abilitazione basso".

## Configurazione del membro di sincronizzazione

1. Selezionare il menu Controller, quindi la scheda StepSync.

2. Nella sezione StepSync, selezionare Nessuna sincronizzazione

   Viene visualizzata la finestra Modalità di sincronizzazione delle fasi.

3. Selezionare Membro di sincronizzazione

   La finestra Modalità di sincronizzazione a fasi viene chiusa.

4. Nel campo Canale, impostare il numero del canale per il membro di sincronizzazione. Ciò è possibile selezionando il numero del canale. Quindi, selezionare il canale appropriato per il membro di sincronizzazione.

   I numeri di canale dei membri di sincronizzazione con la stessa configurazione devono essere univoci.

5. Selezionare Applica.

   Il controller si riavvierà nella configurazione Membro di sincronizzazione, che visualizzerà solo il numero del canale del membro di sincronizzazione.

## Ritorno alla normale modalità Power Focus 6000 (uscita da StepSync)

1. Selezionare il menu PF6 FlexSystem, quindi la scheda StepSync.

2. Nella sezione StepSync, selezionare Riferimento di sincronizzazione

   Viene visualizzata la finestra Modalità di sincronizzazione delle fasi.

3. Selezionare Nessuna sincronizzazione

   La finestra Modalità di sincronizzazione a fasi viene chiusa.

4. Selezionare Applica.

   Il controller si riavvierà nella configurazione regolare.