# NOK 结果列表

错误消息 | 说明 | GUI 位置
--- | --- | ---
驱动错误 | 检测到内部驱动故障或驱动丢失。 | 不适用
重复拧紧 | 试图拧紧已拧紧的螺栓。 | 拧紧参数（编辑） > 重复拧紧检测
软启动扭矩超过最大值 | 软启动扭矩超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 1 步） 软启动 > 扭矩最大值
自攻扭矩超过最大值 | 自攻扭矩超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 自攻 > 扭矩最大值
自攻扭矩低于最小值 | 自攻扭矩低于最小限值。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 自攻 > 最小扭矩
安全扭矩限值低 | 自动计算扭矩值，确保正确安装扭矩传感器。 | 不适用
旋入扭矩超过最大值 | 旋入扭矩超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 旋入扭矩限值 > 扭矩最大值
旋入角度超过最大值 | 旋入角度超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 旋入角度限值 > 角度最大值
旋入超过最大时间限制 | 旋入时间超过最大限值。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 旋入角度限值 > 时间最大值
旋入低于最小时间限制 | 旋入时间低于最小限值。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 旋入角度限值 > 时间最小值
旋入扭矩低于最小值 | 旋入扭矩低于最小水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 旋入扭矩限值 > 最小扭矩
旋入角度低于最小值 | 旋入角度低于最小水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 旋入角度限值 > 角度最小值
最终步骤扭矩超过最大值 | 最终步骤扭矩超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 扭矩限值 手动 > 扭矩最大值
最终步骤角度超过最大值 | 最终步骤角度超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 角度最大值
最终步骤扭矩低于最小值 | 最终步骤扭矩低于最小水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 扭矩限值 手动 > 最小扭矩
最终步骤角度低于最小值 | 最终步骤角度低于最小水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 角度最大值
拧紧超时 | 超过拧紧时间限值。 | [多步骤] 拧紧参数（编辑） > 取决于步骤 [其他拧紧程序]：固定参数设置为 30 秒
触发器丢失 | 达到目标前工具触发器已松开。 | [多步骤]：达到拧紧步骤目标之前释放触发器 [其他拧紧程序]：拧紧阶段完成之前释放触发器
滑脱 | 套筒从螺母上滑脱。 | 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 拧紧参数 > 滑脱检测时间
在最后一步之前达到目标 | 在拧紧程序的最终步骤前达到目标扭矩。 | 目标扭矩
后视图扭矩低于最小值 | 后视图扭矩低于最小水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 后视图扭矩 > 最小扭矩
后视图扭矩超过最大值 | 后视图扭矩超过最大水平。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 后视图扭矩 > 扭矩最大值
未达到后视图扭矩间隔 | 未达到后视图扭矩间隔。 | 拧紧参数（编辑） > （第 2 步） 后视图扭矩 > 扭矩最小长度
未达到扭矩补偿区间 | 在未达到旋入端前的扭矩补偿间隔角度。 | 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 扭矩补偿值 > 扭矩补偿点
已超过工具移动限度 | 移动工具超过设定的角度限值。 | 拧紧参数（编辑） > （第 1 步） TrueAngle 补偿（开启）；工具移动限值 > 正/负
当前监控错误 | 电流监测错误。 | 拧紧参数（编辑） > （第 1 步） 电流监测（开启）
最终步骤超过最大时间限制 |  | [TurboTight] 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 时间最大值
最终步骤低于最小时间限制 |  | [TurboTight] 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 时间最小值
超过 TurboTight 时间限制 | 超过了 TurboTight 时间限值。 | [TurboTight] 拧紧参数（编辑） > （第 3 步） 最终步骤 > 时间最大值
贴合监控高 | 仅限扳手。监控器检测到超出贴合数值。 | 拧紧参数（编辑） > 旋入阶段（第 2 步） 旋入完成 > 旋入完成扭矩
无残余扭矩 | 仅限扳手。残余扭矩低于阈值。 | [TurboTight] + [TensorPulse] 拧紧参数（编辑） >（第 3 步）> 拧紧参数 > 残余扭矩相关因素
超速 | 仅限扳手。扳手陀螺仪因速度太高无法测量角度。 | 不适用