# Liberación de datos: 10125

Cuando se define DATADROP como verdadera al final de un apriete, la señal DATADROP liberará el resultado del apriete. El resultado no se almacenará de forma constante ni se enviará a otro dispositivo o cliente como ToolsNet o adaptadores de protocolo.

Nombre en SoftPLC: DATADROP

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO