# Uťahovanie zdroja

Menu uťahovanie zobrazuje zoznam konfigurácie uťahovania zdroja. Na virtuálnu stanicu môžete prepojiť samostatné zoznamy tak, že si prejdete na danú virtuálnu stanicu a vyberiete úloha, zmeniť úlohu. Tam si môžete zvoliť zdroj ako úlohu. Uťahovania zdroja prepája špecifické programy na uťahovanie k číslu identifikátora. Keď je identifikačné číslo odoslané ovládaču (buď externým digitálnym signálom, alebo v prípade použitia voliča nástrčky zdvihnutím príslušnej nástrčky v prepínači) prepojený program bude bežať znova a znova, kým sa nevyšle iný signál ( alebo sa nenašla ďalšia nástrčka). Neexistuje žiadne počítanie dávkovania.

Zoznamy uťahovania zdrojov môže byť nastavený na režim kontroly alebo potvrdenia.

Pri nastavení na kontrolu, externý zdroj vyberie program na uťahovanie vyžiadaním čísla identifikátora. V prípade voliča nástrčky, identifikačné číslo je prepojené na príslušnú nástrčku vo voliči nástrčky a zdvihnutím nástrčky sa zvolí program uťahovania.

V režime potvrdiť nemôže byť volič nástrčky použitý ako regulujúci zdroj. V tomto režime je identifikačné číslo prepojené na obe, program uťahovania a špecifickú nástrčku (indikované v dodatočnom stĺpci na zozname). Keď je požadované identifikačné číslo (externým signálom), príslušná nástrčka sa dostane do voliča nástrčky a program uťahovania je aktivovaný, keď operátor zdvihne nástrčku (ostatné nástrčky sú deaktivované). Ak nie je špecifikovaná žiadna nástrčka (t.j. nastavená na 0 v stĺpci Nástrčka), program na uťahovanie je aktivovaný priamo a stav nástrčky sa ignoruje.

## Kurzy Product Essentials

https://www.youtube.com/watch?v=vVAaKtp3O5k

V tejto sekcii

- Vytvorenie zdroja uťahovania