# 返回查看扭矩

有些连接件在旋入完成前会有一个扭矩峰值。返回查看扭矩可以监控在两个指定角度间隔之间的扭矩值。间隔起始点被定义为旋入完成前的一个角度值，然后就会在指定的角度间隔内监视扭矩值。

因此返回查看扭矩与旋入扭矩限值类似，除非最大和最小限值可以彼此独立定位，并且长度差异能够更好地控制旋入步骤的结果。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
返回查看扭矩 | 返回查看扭矩可以监控在两个指定角度间隔之间的扭矩值。 | 关闭
最小扭矩 | 返回查看扭矩下限扭矩值。 |
最小扭矩偏移 | 返回查看扭矩最小间隔起始前的角度偏差。 | 720°
最小扭矩长度 | 角度长度定义了柱状图最小扭矩区域。 | 90°
扭矩最大值 | 达到柱状图扭矩上限时的扭矩值。 |
最大扭矩偏移 | 柱状图扭矩最大间隔起始前的角度偏差。 | 360°
最大扭矩长度 | 角度长度定义了柱状图扭矩最大值区域。 | 90°