# Inställning av spårning

När spårningskonfiguration har aktiverats på programnivå kan spårningens upplösning konfigureras på stegnivå. Inställningen för spårning styr hur provtagningen ska ske i varje enskilt steg.

Vid den här spårningsregistreringen är provintervallen inte samma genom alla steg, utan provintervallen (samplingshastigheten) beror i stället på konfigureringen i varje steg. Detta betyder att spårningen är indelad i en spårning för varje steg.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Inställning av spårning | Program: Använd inställningarna enligt definitionen på programnivå. Manuell: Spårningens provtyp från programnivån kommer att användas, dvs. Tid eller Vinkel. Om ett alternativt provintervall används skrivs inställningen över på programnivå.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms).
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader).

Maximalt antal prover i en spårning är 4096. Om en åtdragning genererar mer än 4096 prover utförs en provkomprimering (down sampling). Vid provkomprimering tas vartannat spårningsprov bort från hela åtdragningen varefter systemet fortsätter registreringen med halva upplösningen. Den här processen upprepas varje gång gränsvärdet på 4096 prov har nåtts. Eftersom provkomprimeringen utförs för alla steg blir förhållandet mellan stegen detsamma.

Spårningskanal | Notera
--- | ---
Moment | Finns för alla verktyg som har momentgivare.
Vinkel | Finns för alla verktyg.
Varvtal | Finns för alla verktyg.
Momentsekund | Endast för verktyg med två momentgivare.
Vinkelsekund | Endast för verktyg med två vinkelgivare.
Ström | Finns för alla verktyg.
Gradient | Kan visas om steg/begränsning/monitor genererar gradientvärden.

Relevant information

- Inställningar för ett multistegprogram