# Öppet protokoll frånkopplat – 95

Om Öppet protokoll är satt till av i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.
Om Öppet protokoll är satt till på i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Sant.
När minst en klient (flera Öppet protokoll-klienter kan ansluta till samma virtuella station) är anslutna, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.

Namn i SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT