# Demande de démarrage

La demande de démarrage active l'exigence de la présence d'une connexion persistante entre l'outil et le coffret pour un outil STB. Ceci est destiné à faire en sorte que l'outil soit toujours à jour concernant les paramètres des programmes de serrage ou des lots et concernant les autres réglages du coffret lors de la réalisation des serrages.

Lorsque la demande de démarrage est réglée sur Marche, l'outil se verrouille en cas de perte de connexion avec le coffret. Ainsi, en cas de perte de connexion au cours d'un processus de serrage ou une séquence de lots, l'outil termine le serrage en cours et s'arrête. L'outil se verrouille jusqu'à ce que la connexion se rétablisse.

Paramètres disponibles pour la demande de démarrage
Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Demande de démarrage | Verrouiller l'outil lorsque la connexion avec le coffret est perdue. Marche : l'outil est verrouillé et ne peut effectuer de serrage si la connexion avec le coffret est perdue. Arrêt : l'outil peut continuer à effectuer des serrages même si la connexion avec le coffret est perdue. | Marche