# Power Focus 6000 (3.6)

## Software

# Présentation

Dans cette section, vous pouvez trouver les informations de base au sujet du produit et également les conventions de formatage utilisées dans les rubriques.

Dans cette section

- Description générale
- Caractéristiques
- Avantages
- Conventions
- Règlement général sur la protection des données (GDPR)
- Responsabilités et avertissements
- À propos du Guide d'utilisation
- Historique des révisions
- Conditions préalables
- Présentation du système
- Présentation des licences
- Aperçu des licences
- Sources de licences
- Outils pris en charge

# Description générale

Le Power Focus 6000 d'Atlas Copco fait atteindre de nouveaux sommets à la productivité, l'ergonomie, la qualité et la connectivité. Et tout cela avec un faible impact sur l'environnement. Le Power Focus 6000 connecte une grande variété d'outils d'assemblage d'Atlas Copco, vous proposant ainsi une seule plate-forme d'assemblage à votre poste de travail. Avec des postes de travail virtuels, chaque outil dispose de son propre contrôleur virtuel qui est facilement accessible depuis des systèmes superpositionnés. Le meilleur choix pour votre opération d'assemblage connectée intelligente.

# Caractéristiques

- Connecte une grande variété d'outils

- Postes de travail virtuels – connecte jusqu'à 6 outils à un contrôleur

- HMI Web – connexion à distance facile

- Résultats, traitement des informations et programmation sur un écran tactile 7''

- Port réseau usine dédié, bus de terrain, DIO et Open Protocol

- Module IAM contenant tout le logiciel du contrôleur

- Fonctionnalités à la demande grâce au Système de Gestion des Fonctionnalités

- Connecteurs protégés derrière une porte frontale verrouillée

# Avantages

- Flexibilité accrue du rééquilibrage des lignes de production, inclut aussi l'intégration de nouveaux outils

- Communication fluide avec les interfaces sus-jacentes

- Installation facile avec moins de câbles, de composants matériels et de pertes de réseau

- Connectivité de pointe utilisant le WiFi et le Bluetooth

- Réduction des coûts d'inventaire

# Conventions

Dans un souci de compréhension pour l'utilisateur, certaines conventions de formatage sont utilisées dans ce document. Les conventions de formatage utilisées sont listées ci-dessous.

Conventions du Guide d'utilisation
Élément | Notation | Description | Sortie
--- | --- | --- | ---
Souligner l'importance | Dans l'espace de travail Programme. | Faire que certains éléments se détachent du reste, ou mettre en surbrillance. | Texte en Gras
Éléments de l’interface graphique utilisateur (IGU) | Sélectionner le bouton Fonction. | Toute référence à des éléments de l'écran du IGU (par exemple, boutons de commande, noms d'icônes et noms de champs). | Texte en Gras
Chemin de l’interface graphique utilisateur (IGU) > | Généralement au-dessus de l’IGU. | Aide à la navigation qui garder la trace de la localisation dans l’IGU. | Par exemple : Coffret > Programme > Modifier
Entrées de l'utilisateur | Saisir une Description pour le programme. | Tout texte saisi par l'utilisateur. | Texte en Gras
Noms de fichiers | Saisir un Nom de fichier pour l’exportation. | Fichiers exportés depuis, ou importés dans le système. | Texte en Gras italique
Noms des paramètres et des variables | Saisir un Nom pour l’exportation. | Noms des paramètres et des variables (hors valeurs). | Texte en Italique
Valeurs des paramètres et des variables | Saisir une VALEUR pour l’exportation. | Valeurs des paramètres et des variables. | Texte en GRAS MAJUSCULE
Message système | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | Tout texte provenant du système. | Texte en Mono-espace
Liens externes |  | Liens vers les sites externes qui ont des informations reliés au document ou au contenu du sujet. Cela pourrait inclure : Caractéristiques techniques produit Plans cotés Accessoires Informations spécifiques au produit | Texte sélectionnable vers des sites externes
Liens internes vers des documents |  | Informations pertinentes – liens vers des informations qui sont directement en relation avec la rubrique en cours et doivent être prises en compte pour certaines configurations effectuées. Dans cette section- liens vers toutes les rubriques de cette section qui peuvent être utiles pour comprendre une fonctionnalité ou une configuration. Si disponibles, ces liens seront présentés sous le texte. | Texte sélectionnable vers du contenu interne

# Règlement général sur la protection des données (GDPR)

Ce produit offre la possibilité de traiter des informations personnellement identifiables telles que le nom d'utilisateur du système, le rôle et l'adresse IP. Le but de cette capacité de traitement est d'améliorer le contrôle de la qualité grâce à la traçabilité et à la bonne gestion des accès.

Si vous décidez de traiter des données personnelles vous devez connaître et respecter les règles de protection des données personnelles correspondantes, y compris le GDPR dans l'UE ainsi que les autres lois, directives et réglementations applicables. Atlas Copco ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelconque utilisation faite par vous du produit.

# Responsabilités et avertissements

# Responsabilité

De nombreux événements dans l'environnement d'exploitation peuvent affecter le processus de serrage et nécessiteront une validation des résultats. Conformément aux normes et règlements applicables, nous vous invitons par la présente à contrôler le couple installé et le sens de rotation après tout évènement susceptible d'avoir une incidence sur le résultat du serrage. Voici des exemples non exhaustifs de ces évènements :

- installation initiale du système d'outillage

- modification de lot de pièces, boulon, lot de vis, outil, logiciel, configuration ou environnement

- modification des branchements pneumatiques ou électriques

- changement dans l'ergonomie de la ligne, le processus, les procédures de qualité ou les pratiques

- changement d'opérateur

- tout autre changement ayant une incidence sur le résultat du processus de serrage

Le contrôle devra :

- Garantir que les conditions d'assemblage n'ont pas changé en raison d'évènements susceptibles d'avoir une incidence sur le processus.

- Être effectué après l'installation initiale, la maintenance ou la réparation du matériel.

- Intervenir au moins une fois par prise de poste ou à toute autre fréquence adéquate.

# Avertissements

AVIS

La modification de paramètres peut induire une diminution des performances de l'outil et peut également ralentir la production.

AVERTISSEMENT

Risque de dégâts matériels ou d'accidents graves

Veiller à lire, assimiler l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'outil. Le non-respect de l'ensemble des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des dégâts matériels ou un accident corporel grave.

- Lisez toutes les consignes de sécurité fournies avec les différentes parties du système.

- Lisez toutes les notices d'installation, d'exploitation et de maintenance des différentes parties du système.

- Lisez l’ensemble de la réglementation locale concernant le système et les différentes parties qui le composent.

- Conservez l'ensemble des instructions et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

# À propos du Guide d'utilisation

Le présent manuel d’utilisation décrit comment installer et configurer le POWER FOCUS 6000.

Il s'adresse à quiconque utilise ou entretient le POWER FOCUS 6000.

Dans la fenêtre de recherche dans la barre de menus supérieure, rechercher les Tutoriels des fonctions essentielles du produit pour consulter les tutoriels disponibles en vidéo.

Chaque Tutoriel des fonctions essentielles du produit offrira une vue d’ensemble de la manière dont une tâche spécifique peut être effectuée lors de l’utilisation d’un produit Atlas Copco. Ces tutoriels sont conçus pour que les utilisateurs puissent regarder et suivre avec leur propre équipement. Les Tutoriels des fonctions essentielles du produit sont disponibles en ligne afin qu’ils soient toujours disponibles pour les utilisateurs, ils offrent également les connaissances de base pour utiliser les produits Atlas Copco.

# Historique des révisions

Référence de publication | Date de la révision | Description de la révision
--- | --- | ---
3.6 | 06/2021 | Contenu MIS À JOUR : Programmes MultiStep > Étapes de serrage (Étape de serrage Attendre) Programmes MultiStep > Restrictions d'étapes (RH - Resserrage, RT - Couple d’annulation) Liste des codes d'événement Signaux d'entrée - Power Focus 6000 Signaux d'entrée - StepSync Signaux de sortie - Power Focus 6000 Signaux de sortie - StepSync Signaux d'entrée/sortie - StepSync Contenu SUPPRIMÉ : Stratégie de serrage Four step
3.5 | 12/2020 | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Paragraphe « Programmes MultiStep > Étapes de serrage » mis à jour Paragraphe « Programmes MultiStep > Dispositifs de surveillance des étapes » mis à jour Paragraphe « Programmes MultiStep > Restrictions d'étape » mis à jour Paragraphe « Programmes MultiStep > Rapports de résultats » mis à jour Paragraphe « Gâchette perdue » mis à jour Paragraphe « Configurer les Paramètres de présentation des résultats » ajouté Paragraphe « Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE » ajouté Paragraphe « Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT / Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE » ajouté Paragraphe « Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT / Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT » ajouté Paragraphe « Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT » ajouté Paragraphe « Signaux StepSync > Signaux d’entrée » mis à jour Paragraphe « Signaux StepSync > Signaux de sortie » mis à jour Paragraphe « Configurer la connexion à ToolsTalk » mis à jour Paragraphe « Configurer de la connexion à ToolsNet » mis à jour Paragraphe « Configurer le code PIN » mis à jour Paragraphe « Effacer les résultats » mis à jour Paragraphe « Visualiser l’état du protocole » ajouté Paragraphe « Résultats stockés » mis à jour Paragraphe « Visualiser les courbes synchronisées » ajouté Paragraphe « Codes d’évènement » mis à jour Paragraphe « SPC - Maîtrise statistique des processus » ajouté Paragraphe « Configurer les Paramètres SPC » ajouté Paragraphe « Configurer les Variable SPC » ajouté Paragraphe « Calcul de statistiques » ajouté Paragraphe « Visualiser les Résultats des statistiques » ajouté Paragraphe « Signaux d'entrée » mis à jour Paragraphe « Signaux de sortie » mis à jour Paragraphe « Signaux d'entrée/sortie » mis à jour
3.4 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Paragraphe « Logiciel » mis à jour Paragraphe « Exportation/importation » mis à jour Paragraphe « Exporter « Toutes les informations du coffret » » mis à jour Paragraphe « Exporter « Paramètres et configurations » » ajouté Paragraphe « Exporter « Journaux des outils connectés » ajouté Paragraphe « Exporter « Résultats » » ajouté Paragraphe « Importer les configurations et paramètres des coffrets » ajouté Paragraphe « Sauvegarde automatisée » ajouté Paragraphe « Outils pris en charge » ajouté Paragraphe « Étapes de serrage » mis à jour Paragraphe « Réglage du moteur de l'outil » mis à jour Paragraphe « Réglage du renvoi d’axe ouvert » ajouté Paragraphe « Paramètres d'un programme MultiStep » mis à jour Paragraphe « Paramètre des courbes » ajouté Paragraphe « Configurer le pare-feu » ajouté Paragraphe « Poste de travail virtuel général » mis à jour Paragraphe « Configuration du commutateur de sens » mis à jour Paragraphe « Codes d’évènement » mis à jour Paragraphe « Résultats stockés » mis à jour
3.3 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Paragraphe « Compensation TrueAngle » mis à jour Paragraphe « STwrench » mis à jour Paragraphe « Configuration des paramètres de code PIN » mis à jour Paragraphe « Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté » ajouté Paragraphe « Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe sans un outil connecté » ajouté Paragraphe « Configuration de l'outil » mis à jour Paragraphe « Vérification TAG » mis à jour Paragraphe « Sélection TAG » ajouté Paragraphe « Signaux d'entrée » ajouté Paragraphe « Signaux de sortie » ajouté Paragraphe « Signaux d'entrée/sortie » ajouté Paragraphe « Étapes de serrage » mis à jour Paragraphe « Dispositifs de surveillance des étapes » mis à jour Paragraphe « Restrictions d'étape » mis à jour Paragraphe « Rapports de résultats » ajouté Paragraphe « Paramètres d'un programme MultiStep » mis à jour Paragraphe « Vue des résultats - Rapport de résultats » ajouté Paragraphe « Arrêt d’urgence » mis à jour
3.1.X |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Mise à jour des paramètres de configuration de bus de terrain Mise à jour du poste de travail virtuel générale - déverrouillage de l’outil lors du desserrage Codes d’évènement mis à jour
3.1 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Mise à jour de la gestion des licences Copier/Coller les programmes de serrage Mise à jour du signal Mise à jour des licences tierces
3.0 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Chapitre Licence (FMS) Chapitre StepSync Mise à jour de MultiStep Bouton Appliquer et Annuler pour Serrage et Serrage Source
2.8 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Étalonnage avec STa6000 ou STpad Compteur de tâches paramétrable Décrémentation sur OK Passage par le scanner
2.7 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Étapes de mises à jour MultiStep Source de lots (lecture de code-barres) Codes d’événements mis à jour pour les outils SRB et TBP
2.6 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour Stratégie de serrage MultiStep (Éditeur) WLAN et Bluetooth pour les outils sans fil
2.5 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Stratégie de serrage MultiStep Confirmation sélecteur Positions enregistrées Poste de travail virtuel général Sélecteur à douilles Wifi Codes PIN multiples OK externe Alarmes d'entretien pour les outils à impulsions Poste de travail virtuel en mode manuel
2.4 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Réglages : Gestionnaire de licences Réglages : Code PIN Réglages : configuration de l'écran de démarrage Serrage : désactiver le serrage, mesure d'angle jusqu'à, gâchette perdue, facteur de réglage fin du couple Santé des outils et contrôle des batteries Santé des coffrets et contrôle des batteries Stratégies à impulsions Serrage 3-step Appareil : Bus d'accessoires Appareil : bague de DEL Appareil : EHMI Appareil : Diagnostics du bus de terrain Exportation/Importation
2.3 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Réglages du système : configuration du réseau Réglages du système : préférences Réglages du système : configuration du protocole Réglages du système : serrage Serrage : surveillance du temps et facteur de réglage fin du couple STwrench Sources Configuration des accessoires : configuration des outils, condition de démarrage et configuration des sélecteurs à douilles Administration du système : Exportation/Importation Configuration des outils : STwrench Annexe A : Connexions en façade
2.1 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Réglages : Bus de terrain Menu Coffret - Serrage : surveillance du courant et compensation d'angle vrai Serrage Four step Administration du système : Format des fichiers csv exportés Poste de travail virtuel : diagnostic des E/S et bus de terrain Annexe A : Arrêt d’urgence
2.0 |  | Paragraphes ajoutés ou mis à jour : Réglages : Alarmes d'outil Configuration de l'outil : connexion des outils, maintenance des outils, WLAN interne pour outils sans fil Configuration des serrages : Étape de desserrage Résultats de serrage : résultats en direct, résultats stockés, statut des résultats NOK Poste de travail virtuel Codes d'événement de Power Focus 6000
1.6 |  | Première version officielle du guide de configuration de Power Focus 6000.

# Conditions préalables

Toute personne souhaitant en savoir plus sur POWER FOCUS 6000 pourra bénéficier de la lecture de ce guide d'utilisation.

Pour une parfaite compréhension des aspects techniques décrits dans ce guide d'utilisation, il est recommandé de posséder :

- une connaissance des techniques de serrage

- une certaine expérience dans l'utilisation des anciennes versions de Power Focus

# Présentation du système

# Structure du logiciel

# Vue d'ensemble des menus

Le coffret comporte huit menus disponibles pour configurer les serrages et les accessoires matériels, assurer la maintenance des outils, gérer les logiciels et afficher des rapports.

Dans cette section

- Onglet Serrage
- Onglet Séquence de lots
- Onglet Sources
- Onglet Outil
- Onglet Poste de travail virtuel
- Onglet Coffret
- Onglet Configurations
- Onglets Rapports
- Onglet Réglages
- Onglet Affectation des licences
- Onglet Aide

# Onglet Serrage

L’onglet Serrage dresse la liste des programmes de serrage enregistrés dans le coffret et disponibles pour un serrage individuel.
Les configurations de serrage sont décrites dans l’onglet Serrage.

Informations pertinentes

- Utiliser l’onglet Serrage

# Onglet Séquence de lots

L’onglet Séquence de lots dresse la liste des séquences de lots enregistrées dans le coffret.

Une séquence de lots contient un ou plusieurs programmes de serrage répétitifs agencés selon différentes combinaisons. La création et la configuration des séquences de lots s'effectuent dans l’onglet Séquence de lots.

Informations pertinentes

- Utiliser l'onglet Séquence de lots

# Onglet Sources

L’onglet Sources dresse la liste des options disponibles pour commander la sélection d'un programme de serrage (par exemple un programme de serrage ou une séquence de lots, via l'entrée numérique d'un autre matériel). Les configurations des scanners s'effectuent dans l’onglet Sources.

Informations pertinentes

- Utiliser l'onglet Sources

# Onglet Outil

L’onglet Outil fournit des renseignements sur les outils connectés au coffret.
Ce menu est également pour les outils sans fil raccordés au coffret.
On y trouvera aussi la référence de l'outil, et la date d'entretien et d'étalonnage de l'outil, entre autres données disponibles dans l’onglet Outil.

Informations pertinentes

- Utiliser l'onglet Outils

# Onglet Poste de travail virtuel

L’onglet Poste de travail virtuel sert à configurer les Postes de travail virtuels.

Le Poste de travail virtuel est une abstraction logicielle d'un système de coffrets.
Dans l’onglet Poste de travail virtuel, les différentes ressources, accessoires, outils et tâches sont affectés à un Poste de travail virtuel.

Informations pertinentes

- Utiliser l’onglet Poste de travail virtuel

# Onglet Coffret

L’onglet Coffret dresse la liste des composants matériels et logiciels.

Les versions logicielles enregistrées et utilisées dans le coffret apparaissent ici et peuvent faire l'objet de mises à jour.
Le gestionnaire de licences permet la prise en charge de fonctionnalités supplémentaires. Il est également possible d'importer ou d'exporter les réglages d'un coffret.

Informations pertinentes

- Utiliser l'onglet Coffret

# Onglet Configurations

L’onglet Configurations dresse la liste des configurations d'accessoires.

Il est possible de configurer ici les accessoires tels que les accessoires d'outils, modules d'extension E/S, E/S internes, colonnes lumineuses, panneaux de commande et sélecteurs à douilles.
Les signaux des E/S numériques sont mappés sur des boutons, lampes, commutateurs et connecteurs.

Informations pertinentes

- Utiliser l'onglet Configuration

# Onglets Rapports

Dans l’onglet Rapports apparaît la liste des résultats de serrage et des évènements.

Informations pertinentes

- Résultats

# Onglet Réglages

L’onglet Réglages sert à mettre en place les réglages spécifiques du coffret tels que la langue, code PIN, réseau sans fil ou bus de terrain.

Informations pertinentes

- Utiliser l’onglet Paramètres sans fil

# Onglet Affectation des licences

L’onglet Affectation des licences est utilisé pour affecter des licences et des fonctionnalités sous licence aux Postes de travail virtuels

# Onglet Aide

L’onglet Aide contient des rubriques de conseil utiles au sujet du coffret.
Il est possible de télécharger des fichiers PDF en plusieurs langues par le biais d'un ordinateur connecté au coffret.

# Guide de démarrage rapide

Pour apporter une meilleure vue d'ensemble du système, la présente notice passe rapidement en revue les différentes étapes nécessaires pour la prise en main de celui-ci.

Ce paragraphe ne traite pas toutes les fonctionnalités du système mais se concentre plutôt sur les plus basiques d'entre elles.

1. Décider du genre d'outil à utiliser. Le genre d'outil utilisé a une incidence sur la disponibilité des stratégies de serrage.

2. L'outil a pour objet principal d'effectuer un serrage. Ceci s'effectue en définissant un programme de serrage qui contient tous les paramètres pertinents d'un serrage, par exemple l'angle cible et le couple cible.

3. Il est possible d'ajouter un ou plusieurs programmes de serrage dans une Séquence de lots qui fonctionne comme une série de programmes de serrage. Une séquence de lots peut par exemple comporter un certain nombre de serrages à exécuter avec un programme de serrage ou une suite de programmes de serrage différents.

4. Créer un Poste de travail virtuel et lui affecter un outil. Le poste de travail virtuel agit comme une interface entre le coffret et l'outil, ce qui permet de connecter plusieurs outils à un seul et même coffret physique. Un poste de travail virtuel est nécessaire même si un seul outil est connecté au coffret.

5. Affecter une tâche au poste de travail virtuel. La tâche pourra être soit un programme de serrage, soit une séquence de lots, soit une entrée numérique spécifiée (provenant par exemple d'un lecteur de codes-barres). L'outil affecté au poste de travail va maintenant pouvoir effectuer la tâche.

# Structure matérielle

# Fonctionnement et manipulation

Le panneau avant du coffret permet d'installer et de configurer le POWER FOCUS 6000. Il est également possible d'accéder à l'interface du coffret via une IGU Web en naviguant vers l'adresse IP du coffret sur un PC connecté.

Informations pertinentes

- Accéder au coffret via l'IGU Web

Dans cette section

- Panneau avant
- IGU Web

# Panneau avant

Le panneau avant comporte un affichage à écran tactile et des boutons spéciaux.

1 | Affichage_Écran couleur à interface tactile affichant les fenêtres de configuration et les résultats.
2 | Boutons spéciaux_Boutons des fonctions spéciales

Dans cette section

- Boutons du panneau avant
- Boutons de l'écran tactile
- Navigation

# Boutons du panneau avant

Ces boutons sont disponibles sous forme d'icônes sur lesquelles on peut cliquer dans l'IGU Web.

Bouton | Nom | Description
--- | --- | ---
| Accueil | Accès à l'écran d'accueil.
| Résultat | Accès à la vue des résultats.

# Boutons de l'écran tactile

Bouton | Nom | Description
--- | --- | ---
| Ajouter | Ajout d'un élément supplémentaire.
| Retour | Retour à la vue précédente.
| Défilement vers le haut / défilement vers le bas | Déplacement dans une liste trop longue pour l'écran.
| Agrandir / Réduire | Agrandissement ou réduction d'une section contenant des paramètres.
| Retour (dans une liste) | Recul (et avance) entre les pages d'une liste.
| Fermer | Commande sur laquelle il faut appuyer pour fermer la fenêtre.
| Remarque | Signe indiquant qu'un paramètre est mal configuré.
| Accueil | Accès à l'écran d'accueil. Uniquement disponible dans l'IGU Web.
| Aller au résultat | Accès à l'écran des résultats en direct. Uniquement disponible dans l'IGU Web.

# Navigation

- Pour naviguer dans l'IGU du coffret, appuyer sur une option de menu ou déplacer (faire glisser) un doigt sur l'affichage pour faire défiler les options.

- La sélection des options s'effectue en appuyant sur l'option voulue.

- Pour saisir des données dans une boîte de texte, appuyer sur celle-ci. Un clavier apparaît sur l'affichage.

50305931

# IGU Web

L'IGU Web est pratiquement identique à l'affichage du coffret. Elle permet de configurer et de programmer le coffret via un navigateur sur un ordinateur connecté au coffret.

Les utilisateurs peuvent programmer le coffret à partir de celui-ci et de l'interface Web en même temps.

Informations pertinentes

- Configuration du Réseau

# Présentation des licences

Les licences des fonctionnalités des coffrets sont gérées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Cela permet aux clients d'ajuster les fonctionnalités d'un coffret à leurs besoins spécifiques grâce à programme de licences dynamiques.

Les licences peuvent être obtenues pour des fonctionnalités individuelles ou un groupe de fonctionnalités et peuvent être déployées sur plusieurs postes de travail virtuels. Les licences peuvent être redéposées dans le pool après utilisation. Les licences peuvent être obtenues à travers le Portail de Licences d'Atlas Copco (ACLP). Les licences peuvent être téléchargées depuis ACLP et gérées/distribuées à travers ToolsTalk, ou peuvent être stockées sur un FMS Portable (clé USB) à insérer dans le coffret.

Remarque : la création et la gestion d'un compte client dans l'ACLP ne sont pas traitées dans cette documentation. Prendre contact avec le représentant local Atlas Copco pour de plus amples informations.

# Aperçu des licences

La configuration des fonctionnalités régies par des licences peut être effectuée même en l'absence d'une licence installée. Par ex. la configuration de programmes d'assemblage et la configuration de programmes MultiStep. Assigner ces fonctionnalités à un outil ou un poste de travail virtuel est aussi possible. Exécuter la fonctionnalité sans licence valide requerra cependant l'installation de la licence appropriée.

L'application de la licence se fait en deux étapes : assignation et exécution (gâchette pressée). Si une fonctionnalité pour laquelle aucune licence n'est installée est attribuée à un poste de travail virtuel, un point d'exclamation rouge apparaît dans la vue du poste de travail virtuel dans ToolsTalk 2. L’IGU du coffret affichera également un triangle d’avertissement au niveau de la section outil ou tâche (en fonction de ce qui manque). Si une fonctionnalité pour laquelle aucune licence n'est installée est démarrée (c.-à-d. gâchette pressée), un événement sera présenté à l'utilisateur pour l'informer de la licence manquante. Il ne sera pas possible de continuer sans un licence correcte installée.

Exécuter une fonctionnalité sans licence entraînera, dans la plupart des cas, le verrouillage de l'outil.

Plusieurs fonctionnalités et fonctions du coffret requièrent une licence afin de pouvoir être assignées et utilisées par un poste de travail virtuel. Il existe trois types de licences :

## Type de poste de travail virtuel

Un assortiment de fonctionnalités réunies dans un seul package. Le Type de poste de travail détermine, entre autres, quels outils peuvent être exécutés, combien de programmes et de séquences peuvent être utilisés, quelles stratégies d'assemblage sont disponibles et le type de rapport qui peut être fait. Les fonctionnalités contenues dans chaque Type de poste de travail virtuel sont des fonctionnalités qui sont souvent utilisées conjointement entre elles, ou qui ont des dépendances internes qui nécessitent la présence d'autres fonctionnalités du package. Les Types de postes de travail virtuels sont assignés entièrement à un poste de travail virtuel. Le poste de travail virtuel peut alors utiliser toutes les fonctionnalités contenues dans le Type de poste de travail virtuel. Afin d'effectuer des assemblages, un poste de travail virtuel doit recevoir une licence de type de poste de travail virtuel. Selon le type de licence, différentes options d'assemblage seront activées ou bloquées.

## Fonctionnalité Poste de travail virtuel

Des fonctionnalités individuelles peuvent compléter les Types de postes de travail virtuels. Un grand nombre de fonctionnalités peuvent être achetées sous une seule licence.

## Fonctionnalité du coffret

Des fonctionnalités couvrant tous les aspects du coffret. On retrouve des fonctionnalités comme Soft PLC et Step Sync qui sont assignées à un coffret et une fois assignées elles peuvent être utilisées par une poste de travail virtuel sur ce coffret.

# Sources de licences

Les licences utilisées sur un coffret peuvent être retirées auprès de plusieurs sources différentes. Le nombre simultané de sources est limité à 10 (10 sources FMS Portable, ou une licence serveur (TT2) en plus de 9 sources FMS Portable). Si vous souhaitez ajouter des licences depuis une source lorsque la limite de sources (10) est atteinte, toutes les licences d’une source doivent être supprimées du coffret pour libérer de la place pour les licences provenant d’autres sources.

## Aperçu de la source

L’onglet Aperçu de la source (Affectation des licences > Aperçu de la source) offre à l’utilisateur un aperçu des licences installées sur le coffret ainsi que la provenance de leur installation. Un maximum de 10 sources différentes peut être affiché ici, et chacune sera indiquée par FMP P (pour FMS Portable, ou dongle), ou Serveur de licences (TT2).

Cliquer sur une source de licence affichera les informations détaillées de la source de la licence de cette source. Cela liste le nom et le type de la source ainsi que le numéro et le type de licences dans chaque catégorie (Type de poste de travail virtuel, Fonctionnalité du poste de travail virtuel et Fonctionnalité du coffret).

# Outils pris en charge

Les outils pris en charge par un poste de travail virtuel peuvent varier en fonction du type de poste virtuel sur le coffret.

Outils pris en charge | BatchControl | JointControl | StationControl | CriticalControl | ProcessControl
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP / BCV | X | - | - | - | -
TensorSB | - | X | X | - | -
TensorSL | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
TensorSTB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (broche embarquée) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Signal de clé dynamométrique) | - | - | - | - | -
MWR-T (Couple de clé dynamométrique) | X | X | X | X | -
MWR- TA (Angle de couple de clé dynamométrique) | - | - | X | X | X
Outil externe | X | X | X | X | X

# Installation et mise à niveau

Dans cette section, vous trouverez les informations utiles pour l’installation initiale du produit ou pour effectuer la mise à niveau vers une autre version.

Dans cette section

- Installation de licences

# Installation de licences

# Installation de licences sur le coffret

Remarque : les sources de licences sont limitées simultanément à 1 Serveur de licences (TT2) et 9 FMS Portables (dongles). Les licences sont soit installées via le serveur (ToolsTalk 2) ou via FMS Portable. Si la limite de sources de licences est atteinte, toutes les licences provenant d’une source doivent être supprimées du coffret afin de pouvoir ajouter des licences provenant d’une autre source.

Avant d'installer des licences via le serveur (ToolsTalk 2), assurez-vous que l'heure du coffret est synchronisée avec l'heure du serveur.

## Installation depuis le serveur

La distribution de licences par serveur se fait à travers ToolsTalk 2. Veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de ToolsTalk 2 pour les instructions sur l'installation de licences.

Le serveur de licences correct doit être configuré pour pouvoir installer des licences utilisant ToolsTalk 2.

1. Sélectionner le menu Paramètres, et sélectionner l'onglet Connexions serveur.

2. Dans le champ Gestionnaire de licences Atlas Copco, régler sur Marche.

3. Saisir l'adresse IP correcte du Serveur-hôte (habituellement la même que l'adresse IP pour ToolsTalk 2) et le Port serveur.

4. Sélectionner Appliquer.

## Installation depuis FMS Portable (USB)

Le Système de gestion des fonctionnalités (FMS) utilise un périphérique FMS Portable spécial pour transférer des fonctionnalités depuis et vers un coffret. La clé USB à mémoire flash contient à la fois une zone de mémoire à usage général et une zone de stockage sécurisé qui n'est accessible que par le Gestionnaire de licences dans un coffret. Les fonctionnalités achetées sont téléchargées depuis Atlas Copco vers la zone à usage général. La première fois que l'on insère le FMS Portable dans un coffret doté d'un Gestionnaire de licences, le fichier est détecté et décodé et les fonctionnalités sont transférées vers la zone de stockage sécurisé qui n'est accessible qu'à partir d'un Gestionnaire de licences.

Si vous avez une clé USB avec les licences installées dessus, exécutez les étapes suivantes pour les installer sur le coffret.

1. Insérer la clé USB dans le port USB du coffret.

   La fenêtre Gestion des licences USB s'ouvrira dans l'IGU. La colonne Pool affichera le total de licences de sur le coffret provenant de toutes les sources. La colonne Disponible sur FMS P affichera le nombre de licences disponibles sur ce dongle, tandis que la colonne Provenant de ce FMS P affichera le nombre de licences qui ont été déplacées sur ce FMS P en particulier.

2. Sélectionner la flèche de gauche à côté de la licence que vous souhaitez installer sur le coffret.

   Le nombre dans la colonne Disponible sur FMS P diminuera de 1 et le nombre dans la colonne Provenant de ce FMS P augmentera de 1.

L'utilisateur se verra notifier par des événements sur le coffret le début et la fin du transfert de licence.

## Synchronisation des licences

Les licences existantes sont vérifiées toutes les deux heures par rapport au serveur de licences. Si aucune réponse du serveur de licences n'est obtenue dans un délai de 14 jours, les licences concernées seront révoquées. L'utilisateur sera également averti lorsque les licences seront sur le point d'expirer. Lorsqu'une licence expire dans les 7 jours, l'utilisateur reçoit un avertissement toutes les deux heures. Si les licences ne sont pas renouvelées, elles expireront et les fonctions concernées ne seront plus disponibles.

Informations pertinentes

- Sources de licences
- Supprimer des licences du coffret

# Supprimer des licences du coffret

Une façon de supprimer les licences installées sur un FMS Portable est décrite. Pour savoir comment supprimer les licences installées sur un serveur, veuillez consulter le guide d'utilisation de ToolsTalk 2.

## Supprimer des licences installées par FMS Portable

1. Veillez à insérer le FMS Portable dans le port USB du coffret.

2. [Si la fenêtre Gestion des licences USB n'est pas visible] Sélectionner le menu Affectation des licences.

3. Cliquer sur l'icône USB en haut à droite de la fenêtre.

   La fenêtre Gestion des licences USB s'affiche.

4. Sélectionner la flèche de droite à côté de la licence que vous souhaitez supprimer du coffret.

   Les licences qui sont affectées à des postes de travail virtuels peuvent être supprimées du coffret. Cependant, le poste de travail virtuel devient par conséquent inutilisable.

Informations pertinentes

- Annulation de l'affectation de licences à un poste de travail virtuel

# Configuration

Dans cette section, vous trouverez les informations détaillées sur la manière de créer, modifier et vérifier les paramètres produit.

Dans cette section

- Utiliser l’onglet Serrage
- Utiliser l'onglet Séquence de lots
- Utiliser l'onglet Sources
- Utiliser l'onglet Outils
- Utiliser l’onglet Poste de travail virtuel
- Utiliser l'onglet Configuration
- Utiliser l'onglet Coffret
- Utiliser l’onglet Paramètres sans fil

# Utiliser l’onglet Serrage

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Un changement de configuration du programme de serrage peut causer un couple, un sens de rotation ou une vitesse inattendu(e) dans le(s) système(s) où le programme de serrage est en cours d’utilisation. Ceci pourrait entraîner des accidents corporels graves ou des dégâts matériels.

- Vérifier les configurations des programmes de serrage après avoir ajouté un nouveau programme ou après avoir appliqué des modifications sur un programme existant.

Les modifications apportées aux programmes d'assemblage dans n'importe quelle section doivent être activement appliquées en cliquant sur le bouton Appliquer dans le coin inférieur droit de l'IGU. Alternativement, les modifications peuvent être annulées en cliquant sur le bouton Annuler situé au même endroit.

Lorsque vous naviguez en dehors de la section où les modifications ont été effectuées (en utilisant le bouton Précédent, Accueil ou Résultat), l'utilisateur verra apparaître un message d'avertissement dans lequel les modifications peuvent également être appliquées ou annulées. L'utilisateur ne peut pas continuer sans appliquer ou annuler les modifications.

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Il est nécessaire de régler certains paramètres dans les programmes de serrage POWER FOCUS 6000 pour permettre la réalisation d'un serrage. La sélection d'une Stratégie et du Couple cible ou Angle cible est obligatoire. D'autres réglages sont facultatifs, comme le Démarrage en douceur, , l'Autotaraudage , et la Compensation du couple. Il est aussi possible de surveiller le serrage en cours en ajoutant des limites que doivent respecter le couple ou l'angle de rotation de l'écrou.

La procédure de serrage se divise en quatre étapes : le démarrage, l'approche, le serrage et l'arrêt.

Dans cette section

- Programmes de serrage
- Programmes MultiStep
- Phases de configuration d'étape
- Configuration des programmes de serrage - Paramètres généraux

# Programmes de serrage

En sélectionnant le programme de serrage, il est possible de choisir la méthode d'application de la force de serrage (ou précharge) sur l'assemblage. Chaque assemblage nécessite une stratégie particulière quant à la façon d'appliquer la force de serrage désirée et de limiter les effets indésirables en service.

- La stratégie TurboTight permet au choix d'utiliser la programmation Manuelle ou la programmation Rapide. Voir le paragraphe TurboTight pour plus d’informations.

- Les stratégies Quick step, Two step et Three step permettent de choisir l'exécution du serrage par rapport à une valeur de Couple cible ou d'Angle cible.

- La stratégie de Résultat externe s'utilise quand les serrages OK sont indiqués par un signal numérique externe. Voir le paragraphe Résultat externe pour plus d’informations.

Tous les programmes de serrage nécessitent de définir au moins la valeur Couple cible ou Angle cible.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Stratégie | Programmes de serrage disponibles. TurboTight : aucun comportement de serrage supplémentaire n'est utilisé par défaut. Seules les valeurs cibles sont utilisées. Quick step : Ajoute une étape de serrage initial pour réduire la dispersion de la précharge. Two step (deux étapes) : Ajoute une pause entre la première étape de serrage et l'étape finale pour mieux contrecarrer les effets de relâchement à court terme. Three step (trois étapes) : Effectue un serrage selon une première valeur de couple définie, puis dévisse la vis pour la resserrer aussitôt au Couple cible ou Angle cible. Wrench - production: Stratégie de serrage à utiliser avec un outil STwrench. Wrench - quality: Stratégie utilisée pour le test de qualité des serrages avec un outil STwrench. Rotate (rotation) : Fait tourner la broche à la vitesse et à l'angle spécifiés. Résultat externe : présentation d'un résultat de serrage prédéterminé à la place des valeurs couple/angle mesurées. MultiStep : Stratégie de serrage constituée d'étapes configurables multiples avec des restrictions et des surveillances. | TurboTight
Type cible | Définit le type de valeur cible de l'étape finale. Couple cible : le serrage cherche à atteindre la valeur cible spécifiée lors de l'exécution de l'étape finale. Angle cible : le serrage cherche à atteindre la valeur cible spécifiée lors de l'exécution de l'étape finale. |
Couple cible | Définit le couple cible du serrage de l'étape finale. |
Angle cible | Définit l'angle cible du serrage de l'étape finale. |
Target speed (vitesse cible) | Active le réglage manuel de la vitesse de l'outil pour l'étape finale ou l'utilisation de la vitesse par défaut. Auto : Utilise une valeur calculée sur la base de la Vitesse maxi. de l'outil. Manuel : Permet de spécifier manuellement la vitesse de l'outil. | Auto
<Manual> | Vitesse de l'outil pendant le serrage ou pendant l'étape finale. |

Informations pertinentes

- Limites de couple cible
- Résultat externe
- TurboTight

Dans cette section

- TurboTight
- Quick Step
- Two Step
- Three Step
- STwrench
- Stratégie d’outil à impulsions
- Rotation
- Résultat externe
- Programme de serrage et Signalement des erreurs de validation
- Tableau de compatibilité des outils avec le Programme de serrage

# TurboTight

TurboTight est la stratégie de serrage par défaut. Cette option est conçue pour exécuter un serrage très rapide et ergonomique basé sur la vitesse maximale de l'outil. Cette stratégie comporte deux options :

- Quick prog (programmation rapide), pour laquelle seul le paramètre Target torque (couple cible) doit être défini pour exécuter le serrage.

- Manual (manuel), qui permet à l'utilisateur de configurer plusieurs paramètres de serrage.

Pour limiter le risque de secousse inattendue à la fin du serrage lorsque l'on utilise la stratégie de serrage TurboTight, veiller à activer la surveillance du temps.

Pour limiter le risque de secousse inattendue à la fin du serrage lorsque l'on utilise la stratégie de serrage TurboTight, veiller à définir la Limite Temps maxi.

La Limite Temps maxi. est activée par défaut mais il est nécessaire de configurer les valeurs relatives. Dans l’étape de serrage, définir Limite d'angle sur À partir de Approche terminée.
Définir Temps maxi. le plus faible possible, sans arrêter le serrage normal. Dans l’étape d'approche, définir Couple d'approche terminée afin qu’il soit déclenché lorsque le couple commence à augmenter.

En fonction des caractéristiques de l'assemblage, par exemple si l'assemblage est très rigide ou très élastique, une stratégie de serrage autre que TurboTight peut s'avérer nécessaire.

TurboTight n'est pas disponible pour Joint Control (contrôle d'assemblage).

## Réglage fin de la stratégie TurboTight

La stratégie de serrage TurboTight indique le couple cible, et le résultat peut être inférieur ou supérieur à la cible. Le paramètre le plus important pour la stratégie de serrage TurboTight est la vitesse. Il est possible de conserver la vitesse maximale pour la plupart des serrages, mais si tous les serrages ou certains d'entre eux sont dépassés, il faut diminuer la vitesse par petits paliers. Couple d'approche terminée n'est pas utilisé pour le contrôle du serrage ; il sert uniquement à calculer les limites et les résultats.

# Quick Step

Quick Step est une stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage en ajoutant une étape initiale avec une vitesse et un couple donnés, puis en réduisant la vitesse cible dans l'étape finale.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
First torque (Couple initial) | Couple cible pour la première étape. |
First torque (Couple initial) | Couple au cours de la première étape. | 80% du couple cible
First speed (Vitesse initiale) | Vitesse cible pour la première étape. |
First speed (Vitesse initiale) | Vitesse de l'outil pendant la première étape. | 50% de la vitesse maxi. de l'outil

# Two Step

La stratégie Two step est très similaire à la stratégie Quick step, à ceci près qu'elle ajoute un petit délai entre la première étape et l'étape finale pour agir plus efficacement contre les effets du relâchement à court terme dans l'assemblage.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
First torque (Couple initial) | Couple au cours de la première étape. | 80% du couple cible
First speed (Vitesse initiale) | Vitesse cible pour la première étape. |
Pause time (temps de pause) | Temps laissé entre première et seconde étape. | 50 ms

## Réglage fin de la stratégie Two step

Lorsque la première cible est atteinte, l'outil s'arrête immédiatement pendant un laps de temps spécifié avant de passer à l'étape finale. La valeur du couple initial et le temps de pause doivent être choisis de manière à améliorer l'ergonomie pour les outils portatifs.

# Three Step

La stratégie Three Step ajoute une étape de dévissage entre la première étape et l'étape finale pour surmonter les effets du relâchement à court terme dus à l'encastrement et pour réduire la dispersion de la précharge. Cette stratégie sert parfois à conditionner l'assemblage. Ceci peut être utile par exemple pour les assemblages avec de nombreuses surfaces contiguës, avec un effet plus grand sur les pièces neuves que sur les pièces réutilisées en raison du lissage des surfaces qui va réduire l'encastrement.

Le conditionnement de l'assemblage se fait par serrage de la première étape à un couple donné, Premier couple, puis relâchement de la charge en tournant l'écrou d'un Angle de conditionnement spécifié, et enfin resserrage de l'écrou à son Couple cible ou Angle cible.

La consigne de couple peut être inférieure au couple atteint pendant la première étape après l'approche. Pour que la consigne de couple soit inférieure au premier couple, il convient de régler la consigne de couple (Paramètres de serrage > Étape de serrage > Étape finale > Consigne de couple) à une valeur inférieure au premier couple (Paramètres de serrage > Étape de serrage > Première étape > Premier couple).

Si l'on utilise l'angle comme cible dans le programme de serrage, l'Angle cible est mesuré à partir de la position correspondant à la fin de l'étape de dévissage (conditionnement).

## Comportement des paramètres Mesure de couple jusqu'à et Mesure d'angle jusqu'à

La Valeur de couple maxi. et la Valeur de couple crête mesurées dans le cadre de l'évaluation du résultat pour les paramètres Mesurer le couple à et Mesurer l'angle à respectivement représentent les valeurs les plus élevées mesurées sur l'intégralité du serrage. Cela signifie que si la Consigne de couple est réglé plus bas que le Premier couple, la valeur d'évaluation du résultat sera supérieure à la valeur finale. Pour pouvoir visualiser la valeur finale du serrage, les paramètres Mesurer le couple à et Mesurer l'angle à doivent l'un et l'autre être définis sur la Valeur à la coupure.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
First torque (Couple initial) | Couple au cours de la première étape. | 80% du couple cible
First speed (Vitesse initiale) | Vitesse de l'outil pendant la première étape. | 50% de la vitesse maxi. de l'outil
Conditioning speed (vitesse de conditionnement) | Vitesse de l'outil pendant l'étape de conditionnement. | 50% de la vitesse maxi. de l'outil
Conditioning angle (angle de conditionnement) | Angle de rotation de la douille pendant l'étape de conditionnement. | 180°

## Réglage fin de la stratégie Three Step

Lorsque la première cible est atteinte et que le système passe au conditionnement, l'outil s'arrête immédiatement et recule avant de passer à l'étape finale. Il pourra s'avérer nécessaire d'ajuster ce conditionnement pour améliorer l'ergonomie pour les outils portatifs.

# STwrench

L'outil STwrench est raccordé à un coffret à l'aide d'une connexion sans fil et la configuration s'effectue via l'IGU du coffret ou l'IGU Web.

La configuration de l'outil STwrench s'effectue dans le menu de serrage de la même manière que pour les autres stratégies de serrage.

La gamme STwrench dispose d'une unité de sauvegarde rapide (RBU). La RBU définit la fonction de la clé et stocke les programmes de serrage. Le coffret prend en charge actuellement uniquement les RBU du type Production.

L'Embout STwrench (douille) contient une étiquette RFID avec un numéro programmable. Cette clé utilise ce numéro pour reconnaître automatiquement l'outil et le programme pouvant être utilisé. L'étiquette RFID enregistre également les coefficients de correction de couple et d'angle.

La gamme STwrench dispose de plusieurs programmes pour le serrage de production et le contrôle qualité.

La gamme STwrench n’est compatible qu’avec les programmes pris en charge par l'outil (Wrench-production et Wrench-quality).

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

Dans cette section

- Paramètres de l'étape de démarrage STwrench
- Paramètres de l'étape d'approche STwrench
- Paramètres de l'étape de serrage STwrench
- Dévissage STwrench
- Paramètres de l'étape d'arrêt STwrench

# Paramètres de l'étape de démarrage STwrench

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

Paramètres de l'étape de démarrage STwrench
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Numéro TAG |  | Marche : après avoir activé le commutateur Vérification TAG (Configurations > Configuration de l'outil > Vérification TAG > Marche), un numéro TAG correct est requis pour exécuter le programme de serrage. Arrêt : Le numéro TAG n'est pas vérifié. | Arrêt
Numéro TAG requis | Numéro TAG = Marche | Numéro TAG requis pour ce programme de serrage. | 1
Détection de resserrage |  | Les options de paramètres sont les suivantes : Complet ou Arrêt. | Arrêt
Coefficient de correction de couple |  | Dans certains cas, des rallonges peuvent être nécessaires pour une adaptation à l'application. Dans ce cas, la mesure de la clé doit être compensée pour afficher une valeur correcte. Pour plus d'informations sur le calcul du coefficient de correction, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01). Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID sur l'Embout. | 1,0
Correction d'angle |  | Dans certains cas, des rallonges peuvent être nécessaires pour une adaptation à l'application. Dans ce cas, la mesure de la clé doit être compensée pour afficher une valeur correcte. Pour calculer le coefficient de correction, veuillez vous référer au guide de l’utilisateur STwrench. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID sur l'Embout. | 0°

AVIS

Les coefficients de correction modifient la mesure de l'outil STwrench. Cela peut entraîner une lecture incorrecte. Avant d’effectuer toute correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

# Paramètres de l'étape d'approche STwrench

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

D'après la documentation STwrench, le paramètre Approche terminée est défini comme le Démarrage de cycle, c'est-à-dire le moment où la phase de serrage débute.

Paramètres de l'étape d'approche STwrench
Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Couple d'approche terminée | Définition du moment de l'approche terminée. | Dépend de la charge minimale de la tête SmartHead (habituellement 5 % du couple nominal) en Nm
Temps de déclenchement de cliquet |  | 5000 ms

# Paramètres de l'étape de serrage STwrench

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

Paramètres de l'étape de serrage STwrench
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Cible |  | Sélectionner la cible à partir du menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Couple, Angle, Couple ou Angle. | Couple
Couple cible |  | Définition du couple cible pour l'étape de serrage. | 0 Nm
Angle cible | Cible = Angle | Définition de l’angle cible pour l'étape de serrage. | 360°
Limites de couple | Cible = Couple | Sélection à l'aide d'un commutateur. Position Auto ou Manuel. |
Torque min (couple mini.) | Limites de couple = Manuel | Valeur de couple pour la limite inférieure | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Limites de couple = Manuel | Valeur de couple pour la limite supérieure | 0 Nm
Angle limits (limites d'angle) | Cible = Angle | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Auto ou Manuel. Il est possible de sélectionner des valeurs d'angle maximum et minimum. |
Angle limits (limites d'angle) | Cible = Couple | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Arrêt : Limite d'angle non surveillée. À partir de l'approche terminée : À partir de l'approche terminée : la fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où le Couple d'approche terminée est atteint. Depuis le couple : La fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où la valeur de couple spécifiée est atteinte. |
Couple de surveillance d'angle final |  | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle sont surveillées. | 18,75 Nm
Angle min (angle mini.) | Limites d'angle = Marche ou Manuellement | Limite inférieure de la valeur d'angle | 324°
Angle max (angle maxi.) | Limites d'angle = Marche ou Manuellement | Limite supérieure de la valeur d'angle | 396°
Limite de recherche d'angle | Limites d'angle = Manuellement |  |
Mesure du couple à |  | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Valeur de couple maxi Value at peak angle (valeur pour l'angle crête) |
NOK sur valeur finale inférieure à la cible |  | Sélection à l'aide d'un commutateur. Position Marche ou Arrêt. | Arrêt
Limite de changement de vis |  |  | 50 Nm

Paramètres de l'étape de serrage STwrench si la stratégie est Wrench - Production et compensation du couple antérieur avec point d'ajustement
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Point de compensation du couple | Compensation du couple = Marche |  | 0°
Distance de couple de traînée | Compensation du couple = Marche |  | 360°
Intervalle de couple de traînée | Compensation du couple = Marche |  | 180°
Surveillance de retard | Compensation du couple = Marche |  | 0°
Torque min (couple mini.) | Compensation du couple = Marche | Valeur de couple pour la limite inférieure | 1 Nm
Torque max (couple maxi.) | Compensation du couple = Marche | Valeur de couple pour la limite supérieure | 20 Nm
Valeur de compensation | Compensation du couple = Marche | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Couple moyen Peak torque (Couple de crête) |

# Dévissage STwrench

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

Paramètres de l'étape de dévissage STwrench
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Limite de dévissage |  | Si ce paramètre est réglé sur une valeur supérieure à 0, Power Focus vérifie si un couple négatif dépassant cette valeur est appliqué lors du serrage. Dans ce cas, l'état général du serrage est marqué comme NOK. Cette fonction est lancée lorsque la clé atteint Démarrage du cycle (avant de commencer le serrage, un dévissage est autorisé et ne donne pas de résultat). Cette fonction est utilisée pour détecter un dévissage indésirable à la fin d'un serrage (par exemple, lorsque la clé est désengagée de l'assemblage). | 0 Nm

# Paramètres de l'étape d'arrêt STwrench

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

Paramètres de l'étape de dévissage STwrench
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Temps de cycle final |  | Il est appliqué lorsque le couple passe en dessous du début du cycle et atteint la troisième valeur en pourcentage fixée sur les LED de STwrench. | 100 ms

# Stratégie d’outil à impulsions

Cette stratégie peut être sélectionnée si la version du coffret prend en charge le programme de serrage. Les outils à impulsions peuvent atteindre un couple plus élevé que les outils à rotation continue.

Dans cette section

- Programme de serrage par impulsions
- Serrage par impulsions avec des outils énergisés à entraînement direct
- Serrage avec utilisation du programme TensorPulse
- Programme de serrage à impulsion à une seule étape

# Programme de serrage par impulsions

## Démarrage

Au cours de la phase de démarrage, l'outil tourne de manière continue, sans impulsion.

Nom du paramètre | Description
--- | ---
Démarrage en douceur | Permet de définir la vitesse de l'outil, l'angle et le couple maximum pour faciliter l'entrée de la vis dans le filetage. Sélectionné par les boutons radio. Off (Arrêt) : le démarrage en douceur est arrêté. On (Marche) : le démarrage en douceur est activé.
Régime | Définit la vitesse de l'outil pendant le démarrage en douceur.
Durée | Définit la durée du Démarrage en douceur.
Angle | Définit l'angle cible auquel la broche doit tourner pour que la vis puisse entrer dans le filetage.
Torque max (couple maxi.) | Définit la limite supérieure de couple pendant le démarrage en douceur. Si le Couple maxi. est dépassé, le serrage est considéré comme NOK.
Détection de resserrage | Précoce : Arrête immédiatement le serrage si une vis/un boulon déjà serré est détecté. Le serrage sera considéré NOK. Nécessite l’activation de Démarrage en douceur. Terminé : même en cas de détection d'une vis ou d'un boulon déjà serrés, le serrage ne se termine pas tant que toutes les étapes de serrage n'ont pas été exécutées. Le serrage sera considéré NOK. Pour permettre la détection d'un resserrage lorsque l'on n'utilise pas le démarrage en douceur, il faut sélectionner l'option Détection de resserrage terminé. L'option Détection de resserrage terminé ne va pas arrêter le serrage avant que toutes les étapes de celui-ci aient été exécutées. Le serrage sera considéré comme un resserrage si la vitesse n'atteint jamais la moitié de la vitesse d'approche. Une erreur de resserrage sera alors signalée. Off (Arrêt) : Aucune détection de resserrage n'est exécutée. La combinaison Démarrage en douceur = Arrêt et Resserrage = Précoce n'est pas autorisée.
Positif | La compensation de l'angle réel (TrueAngle) peut détecter la rotation de l'outil et générer des compensations d'angle dans les limites définies.
Négatif | La compensation de l'angle réel (TrueAngle) peut détecter la rotation de l'outil et générer des compensations d'angle dans les limites définies.
Utiliser le réglage accessoire | Le réglage fin de l'accessoire est sélectionné à l'aide des boutons radio.
Rapport d’engrenage | Vitesse de rotation de prise d'outil = Vitesse de l'outil / rapport d'engrenage
Réglage d'efficacité | Par exemple, 0,9 signifie 10% de perte d'efficacité

## Approche

Pendant le visage libre, l'outil peut être soit en rotation continue, s'il est doté d'un moteur à vitesse constante, soit en mode Impulsions. La sélection est faite en fonction du couple prévu et des limites de couple indiquées dans la configuration.

Nom du paramètre | Description
--- | ---
Approche à vitesse élevée | L'étape d'approche peut être réalisée à vitesse élevée afin de limiter au strict minimum le temps nécessaire tout en évitant un dépassement. Ceci s'opère en laissant l'outil tourner à une vitesse plus élevée pour une longueur de l'angle spécifique. Lorsque cet angle est atteint, l'outil passe à la vitesse inférieure spécifiée dans le paramètre Vitesse d'approche . Disponible uniquement pour les outils SRB. Longueur : par défaut 3 600°, maximum 99 999° Vitesse : La Vitesse maxi. de l'outil doit être supérieure à la Vitesse d'approche (tr/min).
Vitesse d'approche | La vitesse d'approche peut être définie comme valeur MaxI. Ou peut être définie Manuellement. Si la vitesse d'approche est définie Manuellement ; saisir la vitesse de l'outil en tr/min.
Limites d'angle d'approche | Off (Arrêt) : Les limites d'angle d'approche sont désactivées. Depuis la gâchette : Les limites d'angle d'approche sont mises en Marche. Le système commence à surveiller l'angle de serrage dès que la gâchette de l'outil est pressée et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées. Depuis le couple : Les limites d'angle d'approche sont mises en Marche. Le système commence à surveiller l'angle de serrage à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées.
Couple de surveillance de l'angle d'approche | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'angle d'approche sont définies.
Angle min (angle mini.) | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle à partir du point de démarrage.
Angle max (angle maxi.) | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle à partir du point de démarrage.
Time min (temps mini.) | Durée minimale de l'étape.
Time max (temps maxi.) | Durée maximale de l'étape.
Limites d'impulsion de vissage libre | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Off (Arrêt) : les limites d'impulsions d'approche sont désactivées. Depuis la gâchette : les limites d'impulsions d'approche sont activées. Le système commence à surveiller les impulsions dès que l'on presse la gâchette de l'outil et signale les limites d'impulsions non respectées. Depuis le couple : les limites d'impulsions d'approche sont activées. Le système commence à surveiller les impulsions à partir de la valeur de couple spécifiée et signale les limites d'impulsions non respectées.
Couple de surveillance d'impulsion de visage libre | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'impulsions de vissage libre sont définies. La valeur doit être supérieure au Couple maximum continu.
Impulsions minimum | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre le Couple de fin de vissage libre.
Impulsions maximum | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre le Couple de fin de vissage libre.
Couple d'approche terminée | Définit la valeur de couple pour laquelle le point d'ajustement est atteint et pour laquelle le vissage libre est terminé. Le programme procède au serrage et démarre en mode Impulsions, si ce mode n'a pas déjà été choisi pendant le vissage libre.

## Serrage

Nom du paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Couple cible final pour le serrage.
Énergie d'impulsion | Énergie d'impulsion fournie au cours de l'impulsion active exprimée en pourcent de l'énergie maximum que l'outil peut fournir avec chaque impulsion.
Facteur d'ajustement de la force de réaction | Énergie fournie par l'outil, exprimée en pourcentage. Le Facteur d'ajustement de la force de réaction repose sur l'énergie active et se traduit par une réaction confortable.
Facteur de corrélation de couple résiduel | Le terme Facteur de corrélation du couple résiduel est similaire à un étalonnage et s'ajuste entre le couple dynamique mesuré par l'outil électrique et le couple résiduel mesuré par un outil de contrôle.
Limites de couple | Les limites peuvent être sélectionnées Automatiquement ou Manuellement.
Torque min (couple mini.) | Couple minimum de l'étape.
Torque max (couple maxi.) | Couple maximum de l'étape.
Angle limits (limites d'angle) | Arrêt : Limites d'angle désactivées. À partir du vissage libre terminé : Limites d'angle activées. Le système commence à surveiller l'angle de serrage dès que le Vissage libre est terminé et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées. Depuis le couple : Les Limites d'angle d'approche sont mises en Marche. Le système commence à surveiller l'angle de serrage à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées.
Couple de surveillance de l'angle d'approche | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'angle de vissage libre sont surveillées.
Angle min (angle mini.) | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle à partir du point de démarrage.
Angle max (angle maxi.) | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle à partir du point de départ.
Time min (temps mini.) | Durée minimale de l'étape.
Time max (temps maxi.) | Durée maximale de l'étape.
Limites d'impulsion | Off (Arrêt) : Pas de surveillance de limites d'impulsion. À partir de l'approche terminée : La surveillance commence quand le Couple de vissage libre terminé est atteint. Depuis le couple : La surveillance commence quand la valeur du couple spécifiée atteinte.
Couple de surveillance d'impulsion finale | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'impulsion sont surveillées.
Impulsions minimum | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre la cible finale.
Impulsions maximum | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre la cible finale.
Temps de détection de perte de couple prématurée | Un accroissement constant du couple est supposé quand on passe de l'approche au serrage. Un glissement de la douille ou une rupture de la tête de vis peuvent entraîner une diminution du couple. Ceci peut être détecté dans une fenêtre de surveillance.

# Serrage par impulsions avec des outils énergisés à entraînement direct

Le principe ci-dessous est applicable aux outils électriques à entraînement direct. Il est donc applicable aux outils Atlas Copco série SRB.

Le serrage par impulsions utilise des impulsions électriques pour alimenter le moteur et présente deux caractéristiques distinctes :

- Un courant actif qui ajoute un couple positif dans la direction de serrage.

- Un courant réactif qui crée une réaction douce en appliquant un couple dans le sens inverse.

Principe du serrage par impulsions

A | Impulsion active qui applique une force de serrage.
B | Impulsion réactive pour desserrage confortable

La figure montre le principe général de la stratégie par impulsions de courant. Les détails de la courbe sont fonction du type de l'outil et de l'algorithme de serrage.

La période de l'impulsion comporte deux phases, comme le montre l'illustration, l'une active l'autre réactive. Chaque impulsion active ajoute un couple au serrage jusqu'à ce que la cible finale soit atteinte. Chaque impulsion réactive crée une force inverse qui fournit une réaction confortable.

Les niveaux énergétiques des phases actives et réactives sont paramétrables. L'association de ces deux paramètres crée un serrage efficace accompagné d'un confort de travail pour l'opérateur.

# Serrage avec utilisation du programme TensorPulse

Le principe ci-dessous est applicable aux outils électriques à entraînement direct. Il est donc applicable aux outils Atlas Copco série SRB.

À la fin de chaque période d'impulsion, le couple exercé sur la vis est accru. Après une série d'impulsions, le couple cible est atteint.

TensorPulse avec l'énergie maximum d'impulsion

A | Énergie maximum positive dans l'impulsion N
B | Énergie maximum positive dans l'impulsion N+1
C | Accroissement de l'énergie (couple)

Les niveaux énergétiques des phases actives et réactives sont paramétrables. L'association de ces deux paramètres crée un serrage efficace accompagné d'un confort de travail pour l'opérateur. Il est possible de définir la quantité d'énergie dans les deux phases comme un pourcentage de l'énergie maximum qui peut être fournie au cours de chaque période :

- Énergie d'impulsion ; quantité d'énergie appliquée par chaque impulsion active en pourcent de l'énergie maximum qui peut être appliquée au cours de la période d'une impulsion. La valeur est comprise entre 10 et 100%.

- Facteur de rétention de la force de réaction ; quantité d'énergie appliquée par chaque impulsion réactive en pourcent de l'énergie maximum qui peut être appliquée au cours de la période d'une impulsion. La valeur est comprise entre 0 et 75%.

TensorPulse avec impulsion positive d'énergie réduite

A | Énergie positive réduite dans l'impulsion N
B | Énergie positive réduite dans l'impulsion N+1
C | Courbe résultante du couple en utilisant l'énergie maximum de l'impulsion.
D | Courbe résultante du couple en utilisant l'énergie réduite de l'impulsion.

- Une petite Énergie d'impulsion (énergie réduite) exige plus d'impulsions pour atteindre le couple cible du fait que le couple croît par petites valeurs. Ces petites valeurs fournissent une plus grande précision en fin de serrage lorsque la cible est toute proche. Les faibles impulsions diminuent les mouvements de l'outil et augmentent le confort de l'opérateur.

- Si le Facteur de rétention de force de réaction est correctement réglé, le confort de l'opérateur peut être atteint. Si ce facteur est trop grand, l'opérateur ressent une rotation horaire de l'outil. Si ce facteur est trop faible, l'opérateur ressent une rotation antihoraire de l'outil.

- Dans la configuration idéale, l'énergie réactive ne crée aucune force de desserrage. Si la quantité d'impulsions pour atteindre la cible augmente, cela veut dire que chaque impulsion est trop élevée et qu'un petit desserrage accompagne chacune.

Les valeurs optimales d'Énergie d'impulsion et de Facteur de rétention de force de réaction doivent être telles que les performances soient maximales tandis que l'opérateur travaille confortablement.

# Programme de serrage à impulsion à une seule étape

## Approche

Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Vitesse d'approche |  | Sélectionné par les boutons radio. La vitesse de vissage libre peut être sélectionnée Automatiquement ou Manuellement. | Maxi.
Vitesse d'approche | Vitesse de vissage libre = Manuel | Définit la vitesse de l'outil lors du vissage libre. |
Limites de temps de vissage libre |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Limites de temps de vissage libre désactivées. Depuis la gâchette : Limites de temps de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les temps dès qu'une pression est exercée sur la détente de l'outil et signale si les limites de temps ne sont pas respectées. Depuis le couple : Limites de temps de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les temps à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites de temps ne sont pas respectées. | Arrêt
Couple de surveillance de temps de vissage libre | Limites de temps de vissage libre= du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites de temps de vissage libre sont surveillées. |
Time min (temps mini.) | Limites de temps de vissage libre = Marche | Temps minimum alloué au vissage libre. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Limites de temps de vissage libre = Marche | Temps maximum alloué au vissage libre. | 5000 ms
Limites d'impulsion de vissage libre |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Limites d’impulsion de vissage libre désactivées. Depuis la gâchette : Limites d’impulsion de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les impulsions dès que l'on presse la gâchette de l'outil et signale les limites d'impulsions non respectées. Depuis le couple : Limites d’impulsion de vissage libre activées. Le système commence à surveiller les impulsions à partir de la valeur de couple spécifiée et signale les limites d'impulsions non respectées. | Arrêt
Couple de surveillance d'impulsion de visage libre | Limites des impulsions de vissage libre = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'impulsions de vissage libre sont définies. | 2,5Nm
Impulsions minimum | Limites d'impulsions de vissage libre = Marche | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre la cible. | 2
Impulsions maximum | Limites d'impulsions de vissage libre = Marche | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre la cible. | 50
Couple d'approche terminée |  | Définit la valeur de couple pour laquelle le point d'ajustement est atteint et pour laquelle le vissage libre est terminé. | 5Nm

## Serrage

Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Couple cible |  | Couple cible final pour le serrage. |
Énergie d'impulsion |  | Énergie d'impulsion fournie au cours de l'impulsion active exprimée en pourcent de l'énergie maximum que l'outil peut fournir avec chaque impulsion. |
Facteur de corrélation de couple résiduel |  | Le terme Facteur de corrélation du couple résiduel est similaire à un étalonnage et s'ajuste entre le couple dynamique mesuré par l'outil électrique et le couple résiduel mesuré par un outil de contrôle. | 100%
Limites de couple |  | Sélectionné par les boutons radio. Les limites peuvent être sélectionnées Automatiquement ou Manuellement. |
Torque min (couple mini.) | Limites de couple = Manuel | Couple minimum de l'étape. |
Torque max (couple maxi.) | Limites de couple = Manuel | Couple maximum de l'étape. |
Limites de temps |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Limites de temps désactivées. À partir de l'approche terminée : Limites de temps activées. Le système commence à surveiller le temps dès que le point approche terminée est atteint et signale les limites de temps non respectées. Depuis le couple : Limites de temps activées. Le système commence à surveiller les temps à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites de temps ne sont pas respectées. | Arrêt
Couple avec surveillance de temps | Limites de temps = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites de temps sont surveillées. |
Time min (temps mini.) | Limites de temps = Marche | Temps minimum alloué au serrage. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Limites de temps = Marche | Temps maximum alloué serrage. | 1000 ms
Limites d'impulsion |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Pas de surveillance de limites d'impulsion. À partir de l'approche terminée : La surveillance commence quand le Couple de vissage terminé est atteint et signale si le nombre d'impulsions est hors des limites. Depuis le couple : La surveillance commencer quand le couple spécifié est atteint et signale si le nombre d'impulsions est hors des limites. | Arrêt
Couple de surveillance d'impulsion finale | Limites des impulsions = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'impulsion sont surveillées. |
Impulsions minimum | Limites d'impulsions = Marche | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre la cible finale. | 2
Impulsions maximum | Limites d'impulsions = Marche | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre la cible finale. | 50
Temps de détection de perte de couple prématurée |  | Un accroissement constant du couple est supposé quand on passe de l'approche au serrage. Un glissement de douille ou une rupture de vis peut entraîner une diminution du couple. Ceci peut être détecté dans une fenêtre de surveillance. | 200 ms

# Rotation

La stratégie Rotate (rotation) est principalement une stratégie conçue à des fins d'essai et de démonstration. Lorsque l'on laisse l'outil tourner librement, la douille tourne à l'angle spécifié en utilisant le couple le plus bas possible.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Target speed (vitesse cible) | Vitesse cible pour la stratégie de rotation. |
<Target speed> | Vitesse manuelle de l'outil pendant la stratégie de rotation. | 16,5 % de la vitesse maxi. de l'outil
Angle cible | Angle de rotation de la broche. | 360°

# Résultat externe

Résultat externe est une stratégie utilisée quand un serrage OK est indiqué par un signal numérique externe (et non par des valeurs de couple ou d’angle mesurées au cours du serrage).

Lorsque le signal est envoyé, la vue des Résultats affichera la valeur du paramètre cible fourni dans le programme de serrage (valeur du couple de serrage spécifié, valeur de l’angle ou chaîne de texte). Ces valeurs (couple et angle) ne représentent pas les valeurs réelles mesurées, mais seulement le texte inséré.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Couple <Couple cible> | Valeur numérique correspondant à la valeur de la consigne de couple que l'on souhaite afficher | 0,00
Angle <Angle cible> | Valeur numérique correspondant à la valeur de consigne d'angle que l'on souhaite afficher | 360°
Texte | Chaîne alphanumérique pour le texte affiché désiré. |

Dans cette section

- Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté
- Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe sans outil connecté

# Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Serrage. Créer ensuite un programme de serrage avec la stratégie Résultat externe.

2. Retourner à l’écran d’accueil et sélectionner l'onglet Poste de travail virtuel.

   Dans la fenêtre Licences, la fonctionnalité Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté requiert qu’une licence soit affectée et utilisée par un poste de travail virtuel.

3. Dans la fenêtre Outil, sélectionner l'outil nécessaire. Sélectionner ensuite la configuration de l’outil.

4. Dans la fenêtre Tâche, sélectionner le programme de serrage avec une stratégie Résultat externe.

5. Envoyer le signal EXTERNAL_OK au Poste de travail virtuel.

6. Sélectionner le bouton Aller au résultat pour afficher les résultats.
   Les résultats sont envoyés depuis la configuration de l'outil pour l’outil connecté vers le Poste de travail virtuel.

Informations pertinentes

- Affecter des licences à un Poste de travail virtuel
- Connecter un outil à un Poste de travail virtuel

# Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe sans outil connecté

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Serrage. Créer ensuite un programme de serrage avec la stratégie Résultat externe.

2. Retourner à l’écran d’accueil et touchez l’onglet Paramètres. Sélectionner ensuite Outil externe.

3. Sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit de l’IGU pour créer un outil externe.

   Il est possible de créer jusqu'à 10 configurations d'outils externes.

4. Dans la fenêtre Outil externe, saisir le modèle, le numéro de série et la description de l’outil externe.

   Le champ du numéro de série est obligatoire.
   Le numéro de série peut être utilisé pour permettre d’identifier l’outil nécessaire, par exemple le numéro de série du fabricant. Le nombre maximum de caractères pour le champ du numéro de série est de 32.

   Une fois que le commutateur dans le coin supérieur de la fenêtre Outil externe est positionné sur Marche, retourner à l’écran d’accueil et sélection l’onglet Outil. L’outil externe ajouté apparaît dans la liste des outils disponibles.

5. Retourner à l’écran d’accueil et sélectionner l'onglet Poste de travail virtuel.

   Dans la fenêtre Licences, la fonctionnalité Stratégie de serrage Résultat externe sans outil connecté requiert qu’une licence soit affectée et utilisée par un poste de travail virtuel.

6. Dans la fenêtre Outil, sélectionner l'outil externe nécessaire. Sélectionner ensuite la configuration de l’outil.

7. Dans la fenêtre Tâche, sélectionner le programme de serrage avec une stratégie Résultat externe.

8. Envoyer le signal EXTERNAL_OK au Poste de travail virtuel.

9. Sélectionner le bouton Aller au résultat pour afficher les résultats (numéros de série).
   Les numéros de série sont envoyés depuis la configuration de l'outil externe pour l’outil connecté vers le Poste de travail virtuel.

Informations pertinentes

- Affecter des licences à un Poste de travail virtuel
- Connecter un outil à un Poste de travail virtuel

# Programme de serrage et Signalement des erreurs de validation

Le programme de serrage est automatiquement validé avec les règles de paramètres et les propriétés de l'outil dès que de nouvelles valeurs sont saisies ou lorsque des modifications sont apportées. Si une erreur est détectée au cours de la validation, elle est signalée avec une description.

Dans cette section

- Signalement des erreurs de validation
- Validation d'un outil avec un programme de serrage

# Signalement des erreurs de validation

Si la validation renvoie une erreur, celle-ci s'affiche avec une icône placée à côté du ou des paramètres provoquant l'erreur. Lorsque l'on appuie sur l'icône, une brève description de l'erreur est fournie.

Exemple (voir l'image) :

1. Le Couple cible est réglé à 25 Nm avec les limites de couple final suivantes : un Couple mini. de 23,75 Nm et un Couple maxi. de 24,5 Nm (cette valeur est masquée par la fenêtre contextuelle sur l'image).

2. Lorsque l'on appuie sur l'icône d'erreur de validation à côté du paramètre Couple maxi., une brève description de l'erreur est fournie, indiquant que le Couple cible est supérieur au Couple maxi. (Couple maxi. <= Couple cible).

3. Pour y remédier, ajuster la valeur du Couple maxi. de telle sorte qu'elle soit supérieure au Couple cible. L'icône de l'erreur va alors disparaître.

# Validation d'un outil avec un programme de serrage

1. Dans le menu Serrage, choisir la bibliothèque des programmes de serrage ou la bibliothèque des programmes MultiStep. Si nécessaire, sélectionner un programme spécifique dans la liste. Noter qu'il est possible d'opérer une validation aussi bien pour toute la liste des programmes que pour des programmes individuels.

2. Sélectionner l’icône de l’outil dans le coin supérieur droit.

3. Dans la fenêtre contextuelle, choisir l'outil par rapport auquel le programme de serrage doit être validé, puis cliquer sur Valider.

   Si un programme de serrage n'est pas compatible avec l'outil sélectionné, ceci sera indiqué par un cercle rouge avec un point d'exclamation.

# Tableau de compatibilité des outils avec le Programme de serrage

La disponibilité de stratégies de serrage dépend des licences installées sur le coffret.

Stratégies de serrage | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (basse tension) | QST | STB | SRB 2,0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Two step | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Quick step | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Three step | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Résultat externe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Tensor Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulsion - étape unique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Wrench production | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Wrench quality | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

*Disponible uniquement pour SR31

Fonctionnalités de serrage | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (basse tension) | QST | STB | SRB 2,0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
True Angle | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -

# Programmes MultiStep

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Un changement de configuration du programme de serrage peut causer un couple, un sens de rotation ou une vitesse inattendu(e) dans le(s) système(s) où le programme de serrage est en cours d’utilisation. Ceci pourrait entraîner des accidents corporels graves ou des dégâts matériels.

- Vérifier les configurations des programmes de serrage après avoir ajouté un nouveau programme ou après avoir appliqué des modifications sur un programme existant.

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Un serrage MultiStep est un serrage réalisé en plusieurs étapes. Le nombre et le type d'étapes varient en fonction du serrage à réaliser. Un programme de serrage MultiStep est hautement configurable, y compris au niveau de la fonction de surveillance et des restrictions.

La stratégie de serrage MultiStep n'a pas été mise en œuvre pour les outils STB.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=x1PbTNkwzuE

Dans cette section

- IGU de MultiStep
- Étapes de serrage
- Dispositifs de surveillance des étapes
- Restrictions d'étapes
- Rapports de résultats
- Ajouter un programme MultiStep
- Supprimer un programme MultiStep
- Paramètres d'un programme MultiStep
- Créer un programme MultiStep
- Tableau de compatibilité des outils avec le Programme MultiStep
- Outils STB et MultiStep

# IGU de MultiStep

Alors que les programmes de serrage MultiStep peuvent être sélectionnés sur l’écran du coffret, la modification des programmes ne peut avoir lieu que dans l’IGU Web.

L’interface des programmes MultiStep peut être divisée en trois zones principales.

En haut, vous trouverez un menu déroulant contenant les propriétés du programme de serrage MultiStep. Vous y trouverez des propriétés générales à remplir, telles que le nom du programme, le dispositif de surveillance globale du programme et la validation.

À droite, vous trouverez trois onglets contenant les étapes, les dispositifs de surveillance et les restrictions pouvant être utilisés pour créer le programme MultiStep. Pour utiliser l'un ou l’autre de ces éléments, cliquez sur l'onglet approprié puis faites glisser l'élément de la liste vers la zone de serrage. Selon sa fonction, déposez l'article entre le début et la fin du programme (pour les étapes) ou sur une étape particulière (pour les dispositifs de surveillance et les restrictions).

La zone principale de l’interface est composée de la zone de serrage. Il s’agit de la zone comprenant toutes les étapes du programme de serrage.

En bas à gauche de l’écran, se trouvent les boutons de zoom (+ et -), ainsi que le bouton Supprimer. Utilisez les boutons de zoom pour faire un zoom avant ou arrière sur la zone de serrage.

# Étapes de serrage

Cette section liste les étapes de serrage qui sont valides pour les coffrets Power Focus 6000 et Power Focus 6000 StepSync.

## Paramètres généraux

## Nom

Il est possible de renommer chaque étape, si nécessaire.

## Sens de rotation

Chaque étape de serrage peut aller vers l'avant, pour faire un serrage, ou vers l'arrière, pour desserrer légèrement la vis. Les flèches indiquent cette direction. De nombreuses étapes de serrage ont une direction vers l’avant qui ne peut pas être modifiée, comme par exemple Serrer à un angle donné ou Serrer à un couple donné. Les étapes telles que Desserrer à un angle donné ou Desserrer à un couple donné ont automatiquement une direction vers l’arrière.

Le paramètre sens arrière n’est pas permis pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert. Le sens de serrage du programme de serrage doit être le même que le sens de serrage de l'outil à renvoi d'axe ouvert pour qu'un serrage puisse être exécuté. Il est possible d'affecter un programme de dévissage à un programme de serrage pour un outil à extrémité ouverte, mais si le commutateur de direction est réglé pour exécuter le programme de dévissage, l'outil sera verrouillé.

## Catégorie d'étape

Pour chaque étape, il est possible de choisir une catégorie d’étape. En sélectionnant la catégorie d’étape, les serrages NOK s'afficheront dans la vue de résultats d'événements et s'accompagneront de statuts détaillés et d’informations correspondant à l’erreur multistep en question. En l’absence de toute sélection, le statut détaillé sera configuré sur « erreur Multistep non catégorisée ». Les statuts détaillés peuvent être personnalisés.

## Fenêtre d'angle

Un assemblage est jugé Rigide si la vis est serrée à son couple maximum et qu’il pivote de 30 degrés (ou moins) après avoir été serré à son point d’ajustement. Un assemblage Élastique pivote de 720 degrés ou plus après avoir été serré à son point d’ajustement. Le paramètre de dureté définit la Fenêtre d'angle pour le calcul de la pente. Plus l’assemblage est rigide, plus la fenêtre d'angle est réduite.

## Montée en régime / Accélération (Disponible uniquement dans ToolsTalk 2)

Pour la plupart des étapes, il est possible de spécifier comment accélérer jusqu'au régime cible. Il existe trois réglages différents : dur, souple et manuel. L’accélération définie sera utilisée au démarrage de toute étape. Même si l'outil fonctionne déjà à un régime donné au début de l’étape, la montée en régime sera quand même utilisée pour accélérer jusqu’au régime cible de l’étape. Ce processus est le cas même si le régime au début de l'étape est supérieur ou inférieur au régime cible.

Montée en régime - modes Dure et Souple :

Accélération | Montée en régime utilisée
--- | ---
Dure | 2 000 tr/min (une montée en régime comprise entre 1 000 et 10 000 tr/min représente une accélération Dure)
Souple | 500 tr/min (une montée en régime comprise entre 200 et 1 000 tr/min représente une accélération Souple)

Montée en régime - Mode manuel :

Paramètre | Valeur par défaut | Limite minimum | Limite maximum
--- | --- | --- | ---
Régime | 60 tr/min | Doit être > 0 | Doit être <= Régime maximum de l’outil
Accélération | 500 tr/min | Doit être > 0 | Doit être <= Accélération maximum de l’outil

## Utilisation des changements de régime

Vous pouvez définir de 1 à 5 déclenchements d’angles ou déclenchements de couple pendant une étape, où le régime sera modifié.

Les changements de régime seront ajoutés dans le champ Configuration.

Au sein d’une même étape, tous les déclencheurs de changement de vitesse sont basés sur la même propriété (soit le couple, soit l’angle). Ils ne peuvent pas être mélangés au sein d’une même étape.

Pour ajouter un changement de régime :

1. Dans la boîte de dialogue d’une étape qui peut avoir des changements de régime, sélectionner Ajouter un changement de régime. Ensuite, sélectionner une plage d'angle ou une plage de couple.
   Les champs de Changement de régime d’angle / de couple s’ouvrent.

2. Ajoutez des valeurs selon le tableau ci-dessous :

   Paramètre | Description
   --- | ---
   Déclenchement du couple/angle | Doit être > 0
   Régime | Doit être > 0
   Type de montée en régime | Rigide ou élastique

Les Couples de déclenchement et les Angles de déclenchement doivent être inférieurs à l’étape cible, en fonction du type d’étape et du type de déclenchement.

Le déclenchement de couple et le régime de couple valident également le couple maxi et le régime maxi de l’outil.
Un indicateur d’avertissement ou d’erreur se manifeste chaque fois que les paramètre de changement de régime dépassent les valeurs maximales de l’outil ou les valeurs maximales de l’étape.

## Contrôle du comportement de freinage (Ergo stop/inertie)

Le comportement de freinage d'un programme de serrage MultiStep peut être contrôlé à deux endroits possibles du programme : dans une étape précédant l'inversion du sens de serrage, et/ou au moment de la dernière étape du programme de serrage. À d'autres emplacements du programme MultiStep, les paramètres de freinage ne sont pas disponibles dans les réglages généraux de l'étape. Le freinage peut être réglé sur Ergo stop ou Inertie. Inertie arrêtera complètement l'outil, alors que Ergo stop permettra un ralentissement plus ergonomique du serrage.

Pour définir le type de freinage, accéder aux paramètres de l'étape, et régler le menu déroulant Configuration du freinage sur Ergo stop ou Inertie. Inertie ne comporte pas de paramètres supplémentaires.

## Paramètres Ergo stop

Paramètre | Description
--- | ---
Freinage évolutif | Active ou désactive le freinage évolutif
Type de montée en régime | Disponible uniquement lorsque le Freinage évolutif est désactivé. Insérer le temps en ms.

## Liste des étapes individuelles

Les étapes de serrage suivantes ne sont pas prises en charge pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert :

- A - Dévisser à un angle donné

- TrR - Desserrer pour déclencher le désembectage

- T - Dévisser à un couple donné

- E - Engager

- SR - Désembectage de la douille

- DT - Serrer à DynaTork

- TP - TensorPulse

## C - Embrayage

Cette étape exécutera l'outil avec la Vitesse programmée en direction avant jusqu'à ce que l'embrayage soit relâché. Lorsque l'outil à signalé le relâchement de l'Embrayage et que l'étape se terminera avec l'état OK.

Un programme de serrage utilisant l'étape Embrayage ne peut pas avoir d'autres étapes affectées.

Cette étape est valide uniquement pour les outils avec embrayage BCV-RE et BCP-RE.

Paramètre | Description
--- | ---
Contrôle de la vitesse | Une vitesse et deux vitesses
Vitesse finale | Règle la vitesse finale du programme [tr/min]
Montée en régime | Commutateur où la montée en régime peut être choisie [Dure, Douce]
Resserrage | Détection de resserrage réglée sur Marche ou Arrêt
Angle de resserrage | Règle l’angle de resserrage [*]

## CL - Embrayage Dévissage

Cette étape exécutera l'outil avec la vitesse programmée en direction arrière jusqu'à ce que la gâchette de l'outil soit relâchée.

Un programme de dévissage utilisant l'étape Embrayage ne peut pas avoir d'autres étapes affectées.

Cette étape est valide uniquement pour les outils avec embrayage BCV-RE et BCP-RE.

Paramètre | Description
--- | ---
Final | Règle la vitesse du programme [t/min]

## W – Attendre

Lors de cette étape, l'outil attend jusqu’à ce que la condition Type d’attente soit remplie. L’outil n’est pas en rotation pendant la durée d’attente, mais la Condition de maintien peut être spécifiée.

Paramètre | Description
--- | ---
Type d’attente | Durée : Attendre le temps spécifié. Signal (valide uniquement pour Power Focus 6000 StepSync) : Attendre jusqu’à la réception d’un front ascendant sur le signal Continuer Étape.
Durée d'attente | Nombre de secondes pendant lesquelles l’outil restera à l’arrêt - valide uniquement lorsque Durée est sélectionné pour Type d’attente.
Condition d’attente | Aucun maintien : L’outil attend sans fonctionner. Maintenir couple : Pendant cette attente, l'outil s'efforce de maintenir le couple qu'il avait au début de l'étape. Maintenir position : Pendant cette attente, l'outil s'efforce de maintenir la position qu'il avait au début de l'étape.

## SR - Désembectage de la douille

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime n en sens inverse jusqu’à ce que l’angle cible soit atteint. L’angle cible est mesuré à partir du début du programme.

Cette étape peut seulement être utilisée comme étape finale du chemin de serrage d’un programme de serrage Multistep. Cependant, il est possible d’ajouter un point de synchronisation après cette étape.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle cible | La cible d’angle. Par défaut : 3 degrés , doit être > 0
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Régime | Par défaut : 60 tr/min.

## DI - Exécuter jusqu’à l’entrée numérique

Cette étape exécute l’outil, dans le sens défini par le paramètre Sens, jusqu’à ce que l’entrée spécifiée par Sortie numérique augmente ou diminue en fonction de la valeur de Condition d'arrêt.

Cette étape n’est pas disponible pour les outils STB.

Paramètre | Description
--- | ---
Sens | Avant ou arrière
Entrée numérique | Il est possible de sélectionner l'une des entrées numériques locales suivantes sur le coffret : DI locale 1 DI locale 2 DI locale 3 DI locale 4
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.
Condition d'arrêt | Front descendant : Les étapes continuent jusqu’à ce qu’un front descendant soit détecté après le démarrage de l’étape. Front montant : Les étapes continuent jusqu’à ce qu’un front montant soit détecté après le démarrage de l’étape. N'importe quel front : L’étape continue jusqu’à ce qu’un front descendant ou montant soit détecté après le démarrage de l’étape. Faible : L’étape continue jusqu’à ce qu’une valeur faible soit détectée. Élevé : L’étape continue jusqu’à ce qu’une valeur élevée soit détectée.
Régime (tr/min) | Par défaut : 60 tr/min.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Disponible si Type de montée en régime est Manuel. Par défaut : 500 tr/min.

## A – Serrer jusqu'à l’angle / Desserrer jusqu'à l’angle

A – Serrer à un angle donné

Cette étape fait fonctionner l'outil jusqu’à ce que l’angle cible soit atteint. L’angle cible est mesuré à partir du début du programme.

A – Dévisser à un angle donné

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime choisi en sens inverse jusqu’à ce que l’angle cible soit atteint. L’angle cible est mesuré à partir du début du programme.

Paramètres

Paramètre | Description
--- | ---
Angle cible | La cible d’angle. Doit être > 0.
Régime | Par défaut : 60 tr/min.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## TrR - Desserrer pour déclencher le désembectage

Cette étape est uniquement valable pour le coffret Power Focus 6000.

Cette étape s’exécute en sens inverse jusqu'à ce que la gâchette de l'outil soit relâchée (dévisser). Elle ne peut être utilisée que comme dernière étape dans un programme.

Pour les outils STB, cette étape ne s’applique qu’aux programmes de dévissage.

Paramètre | Description
--- | ---
Régime | Valeur numérique pour la vitesse de rotation ; en tr/min.
Type de montée en régime | Liste des options où la montée en régime peut être choisie [Dure, Douce, Manuelle]

## TTTR - Serrer jusqu'au relâchement de la gâchette

Cette étape s’exécute jusqu'à ce que la gâchette de l'outil soit relâchée (serrer). Elle ne peut être utilisée que comme dernière étape dans un programme de serrage.

Paramètre | Description
--- | ---
Régime | Valeur numérique pour la vitesse de rotation ; en tr/min.
Type de montée en régime | Liste des options où la montée en régime peut être choisie [Dure, Douce, Manuelle]

## Serrer à la limite d’élasticité, méthode 2 (YM2)

Cette étape est uniquement valable pour Power Focus 6000 StepSync.

Cette étape fait fonctionner l’outil avec le régime spécifié en sens avant jusqu’à ce que la limite d’élasticité soit détectée.

Recherchez les départs de point de limite élastique lorsque le couple a atteint Tt. La moyenne du couple est calculée sur Af degrés. Cette procédure est répétée N rs fois.

Une pente de référence est calculée par régression linéaire sur N rs points. Après cela, de nouvelles valeurs de moyenne sont calculées continuellement sur A f degrés.

La pente est calculée par régression linéaire par rapport sur les derniers N s points moyens. La limite élastique est atteinte lorsque la pente est inférieure au Py % de la pente de référence.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Doit être > 0.
Angle de filtre | Par défaut : 1. Doit être > 0.
Nombre d'échantillons | Par défaut : 6. Doit être >= 4.
Nombre d'échantillons, référence | Par défaut : 6. Doit être >= 4.
Pourcentage de limite d'élasticité | Par défaut : 90 %. Doit être > 20 %.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## T - Serrer au couple / Desserrer au couple

T– Serrer à un couple donné

Cette étape fait fonctionner l’outil avec le régime programmé en sens avant jusqu’à ce que le couple cible soit atteint.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | La cible de couple. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

T – Dévisser à un couple donné

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime choisi en sens inverse. Pour que l’étape soit activée, le couple doit d'abord dépasser 110 % du Couple cible. Le Couple cible doit être réglé sur une valeur positive. Après avoir atteint le couple cible, l’étape est exécutée jusqu’à ce que le couple chute en-dessous du couple cible.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | La cible de couple. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## T+A – Serrer au couple plus à l’angle

Cette étape fait fonctionner l'outil jusqu’à ce que le couple cible soit atteint. À partir de là, elle exécute un angle cible supplémentaire.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | La cible de couple. Doit être > 0.
Angle cible | La cible d’angle. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Régime | Par défaut : 60 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## T|A – Serrer au couple ou à l’angle

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime n en sens avant jusqu’à ce que le couple cible ou l’angle cible soit atteint, en fonction du premier atteint. Les mesures du couple et de l’angle commencent au démarrage de l’étape.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Doit être > 0.
Angle cible | Doit être > 0.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## T&A – Serrer au couple et à l’angle

L’outil fonctionne avec le régime spécifié en sens avant jusqu’à ce que le couple cible et l’angle cible soient atteints. Le couple cible et l’angle cible doivent être réglés sur > 0.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Doit être > 0.
Angle cible | Par défaut : 0. Doit être > 0.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## DT – Serrer à DynaTork

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime n en sens avant jusqu’à ce que le Couple cible soit atteint. L’outil maintient ensuite la constante actuelle au pourcentage DynaTork du Couple cible sur toute la durée DynaTork.

Pour éviter une surchauffe de l’outil, il est fortement recommandé de ne jamais faire fonctionner DynaTork à plus de 40 % du couple maximal de l’outil.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | La cible de couple. Doit être > 0.
Temps DynaTork | La durée pendant laquelle DynaTork sera activé.
Pourcentage DynaTork | Le pourcentage de la Cible de couple.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Régime (tr/min) | Par défaut : 60 tr/min.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## Y – Serrer à la limite d’élasticité

Cette étape n’est pas disponible pour les outils STB.

Cette stratégie fait fonctionner l’outil avec la vitesse en sens avant jusqu’à ce que la limite d’élasticité soit détectée. Pour trouver la limite élastique, on surveille la pente du couple dès que le couple dépasse le niveau du Couple de déclenchement, calculé à partir des mesures de couple et de distance de l’angle. Le paramètre de distance d'angle est réglé en fonction de la dureté spécifiée de l’assemblage.

Régler la Fenêtre d'angle de pente (pour les assemblages rigides, les assemblages élastiques ou la fenêtre d'angle). Si l’option Manuel est sélectionnée, la fenêtre d'angle doit être configurée. Un assemblage est jugé Rigide si la vis est serrée à son couple maximum et pivote de 30 degrés (ou moins) après avoir été serré à son point d’ajustement. Un assemblage Élastique pivote de 720 degrés ou plus après avoir été serré à son point d’ajustement. Le paramètre de dureté définit la Fenêtre d'angle pour le calcul de la pente. Plus l’assemblage est rigide, plus la fenêtre d'angle est réduite.

Paramètre | Description
--- | ---
Fenêtre d'angle de pente | Spécifie la Fenêtre d'angle : Pour Assemblage rigide. Fenêtre d'angle = 1 deg. Pour Assemblage élastique. Fenêtre d'angle = 20 deg. Manuel : Définir manuellement la Fenêtre d'angle.
Fenêtre d'angle | Disponible lorsque la Pente de la fenêtre d'angle est réglée sur Manuel. Doit être > 0 et <= 100.
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement. Doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Amortissement | Fréquence à laquelle la pente est calculée. Doit être > 0 et < 100 et < Fenêtre d'angle.
Pourcentage de limite d'élasticité | Doit être >= 20 %
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Type de filtre de couple | Le type de filtre : Aucune : Aucun filtre de couple utilisé. Les valeurs brutes sont utilisées comme dans le calcul de pente. Cinq points : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur 5 échantillons de couple. Faible réussite : Les valeurs de couple sont filtrées avec un filtre simple de Réponse d’impulsions infinies. Moyenne changeante : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur un Nombre d’échantillons spécifié par l’utilisateur.
Fréquence de coupure | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Faible réussite : 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Nombre d'échantillons | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Moyenne changeante : 2 4 6 8 16 32
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## ThCT – Filetage au couple

La fonction Filetage au couple permet d'effectuer le serrage lorsque le couple d'approche requis est supérieur au couple Approche terminée, par exemple lors du serrage de fines couches de métal à l'aide de vis autofileteuses (ou autotaraudeuses). L’outil tourne vers l’avant jusqu'à ce que l'Angle de filetage (Aw) soit atteint. La fenêtre d’angle de filetage est mesurée à partir de l’instant où le couple dépasse le couple de déclenchement de filetage (Ttc) pour la première fois. À partir du moment où l’angle de filetage est atteint, l’étape se poursuit jusqu'à ce que le couple cible (Tt) soit atteint.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Doit être > 0.
Fenêtre d'angle de filetage | Par défaut : 0. Doit être > 0.
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## RD – Approche

Cette étape n’est pas disponible pour les outils STB.

La phase d'approche est la partie du serrage qui consiste à introduire la vis dans le filetage juste avant que la tête de la vis ne touche la surface sous-jacente et que le point d'ajustement soit atteint. Le couple requis pendant la phase d'approche n'engendre aucune force de serrage.

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime en direction avant, et en fonction du Type d'approche, Couple ou de l’Ajustement, le comportement de l'étape sera le suivant :

Type d'approche : À un couple donné : L’étape s’arrête lorsque le couple cible spécifié est atteint.

Type d'approche : À un ajustement donné : Le calcul de la pente d'ajustement démarre au niveau du déclenchement de couple (Tt) spécifié. Si aucun déclenchement de couple n’est défini, le calcul de pente démarre au début de l’étape.

Le calcul de la pente s’effectue entre deux points d’angle séparés de Ad degrés et elle est calculée ainsi : (Tn – Tn-1) / (An – An-1) et dès que deux pentes consécutives sont plus grandes que la TSLOPE, le point d’ajustement est trouvé.

Paramètre | Description
--- | ---
Type d'approche | Au couple donné ou À l’ajustement donné.
Couple cible | Par défaut : « non défini ». Doit être > 0.
Régime | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Couple de déclenchement | Si le Type d'approche est À l’ajustement donné, le champ Couple de déclenchement s’affiche. Par défaut : « non défini ». Doit être > 0.
Angle delta | Si le Type d'approche est À l’ajustement donné, le champ Angle delta s’affiche. Par défaut : « 0 » Doit être > 0.
Rapport de couple | Si le Type d'approche est À l’ajustement donné, le champ Rapport du couple s’affiche. Par défaut : « 0 » Doit être > 0.
Frein (Valable uniquement pour les coffrets Flex et Power Focus 6000 StepSync). | Si Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. Si Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

## E - Engager

Cette étape n’est pas disponible pour les outils STB.

Cette étape fait fonctionner l’outil dans les deux sens jusqu’à ce que la douille s’engage sur la vis. L’étape se poursuit jusqu’à obtention du Couple cible ou de l’Angle cible, dans la mesure où Continuer si non engagé est réglé sur Oui. Si l’angle cible est atteint dans n’importe quel sens, le sens est inversé. Pour limiter le nombre de recherches effectuées, renseigner le champ Tentatives d’engagement maxi. Si le Couple cible est atteint dans n’importe quel sens, l’étape prend fin avec le statut OK.

## Ext - Résultat externe

Résultat externe est une stratégie utilisée quand un serrage OK est indiqué par un signal numérique externe (et non par des valeurs de couple ou d’angle mesurées au cours du serrage). Ce signal externe peut être fourni par tout moyen capable de fournir un signal numérique dans le Power Focus 6000 (par exemple via le bus E/S).

Lorsque le signal est envoyé, la vue des résultats (données enregistrées) affichera la valeur du paramètre cible fourni dans le programme de serrage (valeur du couple de serrage spécifié, valeur de l’angle ou chaîne de texte). Ces valeurs (couple et angle) ne représentent pas les valeurs réelles mesurées, mais seulement le texte inséré.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple <Couple cible> | Valeur numérique pour la valeur de couple cible affichée. Par exemple, un signal pourrait provenir d’une clé à cliquet et afficher <Couple cible>.
Angle <Angle cible> | La valeur numérique pour la valeur désirée de l’angle cible affichée. Par exemple, un signal pourrait provenir d’une clé à cliquet et afficher <Angle cible>.
Texte | Chaîne alphanumérique pour le texte affiché désiré. Par exemple : « L'huile a été changée ».

## Clés dynamométriques MWR

Clé dynamométrique est une étape spécialisée qui peut être uniquement utilisée conjointement avec la clé dynamométrique (MWR).

Cette étape ne peut pas être utilisée conjointement aux autres étapes. Aucune restriction ne peut être utilisée avec cette étape. Par défaut, cette étape compte trois dispositifs de surveillance : Couple de crête, angle de crête et Clic.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite de dévissage | Valeur numérique du couple négatif (c'est-à-dire du couple dans le sens du desserrage) à partir de laquelle le résultat du serrage est marqué NOK (faux sens de serrage (desserrage)) ; en Nm.
Taille d'outil | Valeur numérique de la longueur spécifique de l'embout installé sur le MWR-TA ; en mm.
Courbure de l'outil | Valeur numérique de l'embout installé sur le MWR-TA ; en °/Nm.
Fenêtre d'angle de resserrage | Valeur numérique de l'angle pour déterminer si la vis a déjà été serrée si le couple est atteint ; en °.
Taux angulaire max | Valeur numérique de la vitesse maximale à laquelle la vis peut être serrée ; en °/s.

## WP - Wrench Production

Stratégie utilisée pour le test de qualité du serrage effectué avec la STwrench

Paramètre | Description
--- | ---
Stratégie d'asservissement | Le type d’étape Wrench Production peut être configuré avec les stratégies d'asservissement suivantes. Couple : Cette stratégie guide l’opérateur pour atteindre le couple cible souhaité. Angle : Cette stratégie guide l’opérateur pour atteindre l’angle cible souhaité. Couple ou angle : Cette stratégie guide l’opérateur pour atteindre l’angle cible souhaité ou le couple cible souhaité. Couple et angle : Cette stratégie guide l’opérateur pour serrer une vis une fois que le couple cible et l’angle cible ont été atteints. Limite élastique : Avec cette stratégie, la STwrench détecte automatiquement la limite élastique. Les limites de couple spécifient la plage dans laquelle les résultats sont OK. L’angle cible spécifie jusqu’où l’utilisateur peut serrer au-delà de la limite élastique. Dévisser : Cette stratégie est utilisée pour dévisser une vis serrée. Compensation de couple de traînée avec point d'ajustement : Cette stratégie guide l'opérateur pour atteindre le couple cible souhaité pour les assemblages avec couple de grippage, lorsque le niveau du couple de grippage est supérieur à la cible finale.

En fonction de la stratégie d'asservissement choisie, une combinaison de certains des paramètres énumérés ci-dessous s’affichera.

Paramètres | Description
--- | ---
Couple cible | Définition du couple cible pour l'étape de serrage.
Mesure du couple à | Spécifie l’endroit où le couple sera mesuré. Choisir entre Couple de crête ou Angle de crête. Couple de crête : La valeur du couple sera définie sur la valeur de couple de crête. Angle de crête : La valeur du couple sera définie sur le couple mesuré à l’angle de crête.
Limite de recherche d'angle | Il s'agit d'un décalage qui est utilisé pour définir la valeur du résultat du couple pour un serrage. Mesurer le couple à doit être défini sur Angle de crête pour que ce paramètre soit disponible.
Temps de déclenchement de cliquet | Valeur numérique pour le temps de déclenchement de cliquet qui est par défaut de 5000 ms. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Si le Temps de déclenchement de cliquet est dépassé, le résultat du serrage est marqué comme NOK avec le motif « Expiration du délai de serrage ».
Temps de cycle final | Valeur numérique en ms pour indiquer la durée de cycle final. Appliqué lorsque le couple est inférieur à l’approche terminée
Coefficient de correction de couple | Ce paramètre est utilisé pour corriger la mesure du couple lorsque l'on utilise une rallonge ou un multiplicateur de couple sur la clé. La valeur par défaut est 1.
Correction d'angle | Ce paramètre est utilisé pour corriger la mesure de l’angle lorsque l'on utilise une rallonge ou un multiplicateur de couple sur la clé. La valeur par défaut est 0.
Angle cible | Définition de l’angle cible pour l'étape de serrage.
Détection de resserrage | Marche ou Arrêt. Détection de resserrage peut être utilisé pour déterminer lorsqu’un serrage est un resserrage en fonction du paramètre de limite d'angle. Limite d'angle pour resserrage est activé Sens du resserrage est défini sur Marche.
Coefficient de pente linéaire | Le coefficient de pente linéaire caractérise la rigidité de l'assemblage dans la partie linéaire de la courbe, en tant que pente couple/angle dans l'unité de mesure Nm/Deg.
Valeur de compensation | Choisir entre Couple moyen ou Couple de crête. La Valeur de compensation spécifie comment le couple de traînée sera calculé. Couple moyen - Le couple de traînée se basera sur une moyenne calculée en utilisant les éléments suivants : Surveillance de retard Intervalle de couple de traînée Distance de couple de traînée Couple de grippage mini Couple de grippage maxi Couple de crête - Le couple de traînée se basera sur la valeur de crête mesurée avant que l’ajustement ne soit détecté.
Surveillance de retard | Le calcul du couple de traînée ne démarrera pas avant que cette fenêtre ne soit passée, en partant du démarrage du serrage.
Intervalle de couple de traînée | Définit le nombre de degrés pour lequel la fenêtre du couple de traînée doit être calculée, en partant du point de distance de couple de traînée.
Distance de couple de traînée | Définit le moment où le système doit démarrer la fenêtre du couple de traînée (combien de degrés avant l'ajustement).
Couple de grippage mini | Limite minimum du couple de grippage
Couple de grippage maxi | Limite maximum du couple de grippage

## WQ - Wrench Quality

Stratégie utilisée pour le test de qualité des serrages avec la STwrench.

Paramètre | Description
--- | ---
Stratégie d'asservissement | La stratégie Wrench Quality peut être configurée avec les stratégies d'asservissement suivantes. Couple résiduel/temps : Cette stratégie analyse la courbe du couple comme fonction du temps. L'opérateur doit exécuter cette opération avec un seul mouvement régulier. La clé reconnaît automatiquement le point de rupture et le point résiduel. Couple/Angle résiduel : Cette stratégie permet d'évaluer le couple résiduel d'un joint en recherchant le point résiduel de la courbe Couple/Angle. Couple résiduel/crête : Cette stratégie évalue le couple résiduel sur un joint comme étant le couple de crête nécessaire pour faire tourner davantage la vis. Dévisser et resserrer : Cette stratégie dévisse une vis et la resserre à sa position initiale. Limite élastique : Avec cette stratégie, la clé détecte automatiquement la limite élastique. L’Angle cible spécifie jusqu’où l’utilisateur peut serrer au-delà de la limite élastique.

En fonction de la stratégie d'asservissement choisie, une combinaison de certains des paramètres énumérés ci-dessous s’affichera.

Paramètres | Description
--- | ---
Temps de déclenchement de cliquet | Valeur numérique pour le temps de déclenchement de cliquet qui est par défaut de 5000 ms. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Si le Temps de déclenchement de cliquet est dépassé, le résultat du serrage est marqué comme NOK avec le motif « Expiration du délai de serrage ».
Coefficient de correction de couple | Ce paramètre est utilisé pour corriger la mesure du couple lorsque l'on utilise une rallonge ou un multiplicateur de couple sur la clé. La valeur par défaut est 1.
Correction d'angle | Ce paramètre est utilisé pour corriger la mesure de l’angle lorsque l'on utilise une rallonge ou un multiplicateur de couple sur la clé. La valeur par défaut est 0.
Angle cible | Définition de l’angle cible pour l'étape de serrage.
Détection de resserrage | Marche ou Arrêt. Détection de resserrage peut être utilisé pour déterminer lorsqu’un serrage est un resserrage en fonction du paramètre de limite d'angle. Limite d'angle pour resserrage est activé Sens du resserrage est défini sur Marche.
Coefficient de pente linéaire | Le coefficient de pente linéaire caractérise la rigidité de l'assemblage dans la partie linéaire de la courbe, en tant que pente couple/angle dans l'unité de mesure Nm/Deg.

## TP - TensorPulse

Avant d’utiliser l’étape de serrage TensorPulse, le type de licence suivant doit obligatoirement être installé sur le coffret :

- Stratégies à faible réaction

TensorPulse est uniquement valable pour les outils suivants : ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Cette étape génère des impulsions de serrage en sens avant jusqu’à ce que le couple cible soit atteint.

En cas d’exécution de l’étape de serrage TensorPulse, utiliser la douille / l’adaptateur PulseDrive nécessaire.
Si l’étape de serrage TensorPulse est exécutée sans la douille / l’adaptateur PulseDrive, tous les serrages sont NOK. L’erreur d'étape « douille/adaptateur PulseDrive non détecté(e) » s’affiche en cas d’absence de douille/adaptateur PulseDrive.

Paramètre | Description
--- | ---
Cible de couple - Ts | Cible de couple doit être comprise entre 0 et le couple maximum de l’outil.
Énergie d'impulsion - Pe | Énergie d'impulsion sert à contrôler la quantité d’énergie / de courant de chaque impulsion. Énergie d'impulsion doit être comprise entre 10 % et 100 %. Par défaut, il est réglé sur 100%.
Facteur d'ajustement de la force de rétention | Le facteur d'ajustement de la force de rétention est utilisé pour ajuster la force de réaction lors de l’exécution de l’étape TensorPulse. Il s'agit de la force qui déplace l'outil dans la direction opposée après chaque impulsion. Un facteur d'ajustement élevé donne une force de réaction élevée et une fréquence d'impulsion élevée ; un facteur d'ajustement faible donne une force de réaction faible et une fréquence d'impulsion faible. Le facteur d'ajustement de la force de rétention doit être compris en 0 et 100 %. Par défaut, il est réglé sur 40 %.

Dans la courbe, l'inversion de l'angle signifie que l'outil tourne dans le sens inverse pour permettre les impulsions, mais la tête du boulon ne tourne pas nécessairement dans le sens inverse à cause de la douille / de l’adaptateur PulseDrive.

Informations pertinentes

- Continuer Étape - 10128

Dans cette section

- Paramètre des courbes

# Paramètre des courbes

Lorsque la configuration des courbes est activée au niveau du programme, la résolution des courbes peut être configurée au niveau des étapes. Le paramètre pour Paramètre des courbes définit la manière dont l’échantillonnage doit être effectué sur chaque étape spécifique.

Avec cet enregistrement de courbe, les taux d'échantillonnage ne sont pas les mêmes dans toutes les étapes, mais le taux d'échantillonnage dépend de la configuration dans chaque étape. Cela signifie que la courbe est divisée en une courbe pour chaque étape.

Paramètre | Description
--- | ---
Paramètre des courbes | Programme : Utiliser les réglages définis au niveau du programme. Manuel : Le type d'échantillon de la courbe au niveau du programme sera utilisé, c'est-à-dire Durée ou Angle. L'utilisation d'un taux d'échantillonnage différent remplacera le réglage au niveau du programme.
Durée de l’échantillon | Choisir la durée de l’échantillon dans le menu déroulant (0,25 - 1 000 ms).
Angle de l’échantillon | Choisir l’angle de l’échantillon dans le menu déroulant (0,25 - 20 degrés).

Le nombre maximum d’échantillons dans une courbe est de 4096. Si un serrage produit plus de 4096 échantillons, un processus de sous-échantillonnage aura lieu. Un processus de sous-échantillonnage retire un échantillon de courbe sur deux de l'ensemble du serrage et poursuit l'enregistrement avec la moitié de la résolution. Ce processus se répète chaque fois que la limite de 4096 échantillons est atteinte. Étant donné que le processus de sous-échantillonnage est effectué pour toutes les étapes, la relation entre les étapes est la même.

Canal des courbes | Note
--- | ---
Couple | Disponible pour tous les outils équipés d'un capteur de couple.
Angle | Disponible pour tous les outils.
Régime | Disponible pour tous les outils.
Second couple | Disponible uniquement pour les outils avec deux capteurs de couple.
Second angle | Disponible uniquement pour les outils avec deux capteurs d’angle.
Actuel | Disponible pour tous les outils.
Pente | Disponible si certaines étapes/restrictions/dispositifs de surveillance produisent des valeurs de pente.

Informations pertinentes

- Paramètres d'un programme MultiStep

# Dispositifs de surveillance des étapes

Les dispositifs de surveillance des étapes sont utilisés pour vérifier que le serrage a été atteint conformément aux spécifications, telles que les limites d’angle et le couple, par exemple. Chaque étape comporte des surveillances obligatoires et optionnelles. Les surveillances obligatoires sont incluses automatiquement lorsqu'une nouvelle étape est glissée et déposée dans le programme Multistep. Les dispositifs de surveillance facultatifs sont flexibles et peuvent être placés selon les besoins du programme MultiStep. Chaque étape peut avoir jusqu’à huit dispositifs de surveillance.

Les dispositifs de surveillance suivants sont automatiquement ajoutés à toutes les étapes ajoutées au programme de serrage MultiStep.

Dispositifs de surveillance des étapes par défaut
Dispositif de surveillance d’une étape | Étapes applicables
--- | ---
Angle | Tout
Couple de crête | Tout

## A – Angle

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure l’angle maximum atteint au cours de la surveillance et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse. La mesure d’angle commence au début de la surveillance ou, si spécifié, au moment où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la surveillance.

Paramètre | Description
--- | ---
Type | Quatre types d'angle sont disponibles : Angle de crête (par défaut), Angle au couple de crête, Angle de coupure et Angle final.
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement.
Limite basse | Angle le plus faible acceptable.
Limite haute | Angle le plus haut acceptable.

## YA – Angle à partir de la limite élastique (Angle from Yield)

Ce dispositif de surveillance mesure l’angle de crête atteint depuis le point de limite d’élasticité et contrôle que l’angle de crête est compris dans la limite.

Ce dispositif de surveillance d’étape n’est pas disponible pour les outils STB.

Paramètre | Description
--- | ---
Fenêtre d'angle de pente | Spécifie la Fenêtre d'angle : Pour Assemblage rigide. Fenêtre d'angle = 1 deg. Pour Assemblage élastique. Fenêtre d'angle = 20 deg. Manuel : Définir manuellement la Fenêtre d'angle.
Fenêtre d'angle | Disponible lorsque la Pente de la fenêtre d'angle est réglée sur Manuel. Doit être > 0 et <= 100.
Pourcentage de limite d'élasticité | Doit être >= 20 %
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement. Doit être > 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Amortissement | Fréquence à laquelle la pente est calculée. Doit être > 0 et < 100 et < Fenêtre d'angle.
Limite basse | Angle le plus faible acceptable. Doit être >= 0
Limite haute | Angle le plus haut acceptable. Doit être > 0
Type de filtre de couple | Le type de filtre : Aucune : Aucun filtre de couple utilisé. Les valeurs brutes sont utilisées comme dans le calcul de pente. Cinq points : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur 5 échantillons de couple. Faible réussite : Les valeurs de couple sont filtrées avec un filtre simple de Réponse d’impulsions infinies. Moyenne changeante : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur un Nombre d’échantillons spécifié par l’utilisateur.
Fréquence de coupure | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Faible réussite : 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Nombre d'échantillons | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Moyenne changeante : 2 4 6 8 16 32

## MT - Couple moyen (Mean Torque)

Ce dispositif de surveillance mesure le couple moyen pendant la surveillance et vérifie que les valeurs calculées ne sortent pas des limites.

Ce dispositif de surveillance d’étape n’est pas disponible pour les outils STB.

Paramètre | Description
--- | ---
Type | Spécifie la condition de démarrage : Début d’étape : La mesure commence avec le début d’étape et se termine au point de coupure. Déclenchement du couple : La mesure commence au point où le couple dépasse le Déclenchement du couple pour la première fois. Elle se termine au point de coupure. Déclenchement d'angle : La mesure commence au point où l’angle devient le Déclenchement d'angle, mesuré depuis le Couple de déclenchement optionnel. Sans Couple de déclenchement, le Déclenchement d'angle est mesuré à partir du début de l'étape. Elle se termine au point de coupure Fenêtre d'angle : Les mesures durant une Fenêtre d'angle. La fenêtre commence au point où le couple dépasse le Déclenchement du couple pour la première fois plus un décalage de l’angle, Déclenchement d'angle. Intervalle de durée : Les mesures durant le dernier Intervalle de durée en secondes du serrage.
Déclenchement du couple | Disponible lorsque Type est réglé sur Couple de déclenchement, Déclenchement d'angle ou Fenêtre d'angle. Doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Déclenchement d'angle | Disponible lorsque Type est réglé sur Déclenchement d'angle ou Fenêtre d'angle. Doit être > 0.
Fenêtre d'angle | Disponible lorsque Type est réglé sur Fenêtre d'angle. Doit être > 0.
Intervalle de durée | Disponible lorsque Type est réglé sur Intervalle de durée. Doit être > 0.
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.

## PT – Couple de crête (Peak Torque)

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure le couple maximum atteint au cours de la surveillance, y compris tout dépassement, et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.

## PTCA - Angle post-filetage (Post Thread Cut Angle)

Mesure l'angle atteint pendant la surveillance et vérifie qu'il se situe entre les limites d'angle. Le niveau de Couple de déclenchement est ignoré jusqu'à ce que la fin de la fenêtre d'angle de filetage soit atteinte. Après cela, la mesure de l’angle démarre dès que le couple mesuré dépasse le couple de déclenchement. Le paramètre Condition d'arrêt indique à quel point la mesure de l’angle devrait s'arrêter.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Fenêtre d'angle de filetage | Doit être > 0
Type de mesure d'angle | Angle de crête Angle au couple de crête Angle de coupure Angle de fin
Couple de déclenchement de filetage | Doit être >= 0
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse

## PTCPT – Couple de crête post-filetage (Post Thread Cut Peak Torque)

Mesure le couple maximum atteint pendant la surveillance, y compris tout dépassement, et vérifie qu'il se situe entre les limites de couple. Toutes les valeurs de couple sont ignorées jusqu'à ce que la fin de la fenêtre d'angle de filetage soit atteinte.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement de filetage | Doit être >= 0
Fenêtre d'angle de filetage | Doit être > 0
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse

## PVTH – Couple moyen de traînée haut (Post View Torque High)

Ce dispositif de surveillance vérifie que toutes les valeurs de couple comprises dans la Longueur de fenêtre d'angle se trouvent en-dessous de la Limite haute.

La fenêtre d'angle débute aux degrés de l'angle définis dans Angle de départ en sens inverse à partir du point de coupure. Ceci couvre alors les degrés d'angle définis dans Longueur de la fenêtre d'angle en sens inverse. Si le champ Angle de départ est vide, la fenêtre d'angle commence au point de coupure. Les valeurs de couple utilisées pour la surveillance sont basées sur la valeur moyenne du couple, calculée sur un Nombre d'échantillons. Si l’angle total de l’étape est inférieur à l’angle de départ plus la longueur de la fenêtre d'angle, le dispositif de surveillance indique NOK.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle de départ | Doit être >= 0
Longueur de fenêtre | Doit être > 0
Nombre d'échantillons | Valeur minimum = 1 Valeur maximum = 80
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.

## PVTL – Couple moyen de traînée bas (Post View Torque Low)

Identique au dispositif de surveillance Couple moyen de traînée haut sauf que ce dispositif de surveillance vérifie que toutes les valeurs de couple de la Longueur de fenêtre d'angle sont supérieures à la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle de départ | Doit être >= 0
Longueur de fenêtre | Doit être > 0
Nombre d'échantillons | Valeur minimum = 1 Valeur maximum = 80
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.

## PrT– Couple d'autofreinage (Prevailing Torque)

Le dispositif de surveillance calcule la valeur de couple mesurée dans la Longueur de fenêtre et vérifie qu’elle se trouve entre les limites de couple. La fenêtre d'angle débute aux degrés de l'angle définis dans Angle de départ en sens inverse à partir du point de coupure. Ceci couvre alors les degrés d'angle définis dans Longueur de la fenêtre d'angle en sens inverse. Si le champ Angle de départ est vide, la fenêtre d'angle commence au point de coupure. La valeur d'autofreinage calculée est la valeur de couple moyenne ou de crête (en fonction du paramètre réglé par l’utilisateur) au cours de la Longueur de la fenêtre. Les valeurs calculées sont sauvegardées en sous forme de données présentant les résultats d’Autofreinage mesuré. Si la Compensation de couple est réglée sur Marche, le couple d'autofreinage mesuré sera soustrait de toutes les valeurs de résultat du couple dans les étapes suivantes. Toute valeur de compensation de l’autofreinage calculée au préalable ne sera plus soustraite des valeurs de résultat du couple. Si Compensation de couple est réglé sur Non, aucune soustraction ne sera effectuée dans des étapes consécutives.

Si l’angle total de l’étape est inférieur à l’Angle de départ plus la Longueur de la fenêtre, alors le dispositif de surveillance indique NOK.

L’autofreinage peut être mesuré comme une moyenne des valeurs mesurées, ou au couple de crête. Pour choisir entre ces deux modes, régler le paramètre Utiliser la valeur sur Couple moyen (pour les valeurs moyennes), ou Couple crête (pour la valeur de crête).

Paramètre | Description
--- | ---
Compensation du couple | Marche ou Arrêt.
Angle de départ | Doit être > 0
Longueur de fenêtre | Doit être >= 0
Limite basse | Doit être > 0
Limite haute | Doit être >= 0
Utiliser la valeur | Couple moyen (pour les valeurs moyennes), ou Couple de crête (pour la valeur crête).

## PC - Nombre d'impulsions (Pulse Count)

Avant d’utiliser le dispositif de surveillance d’étape Pulse Count, le type de licence suivant doit obligatoirement être installé sur le coffret :

- Stratégies à faible réaction

Pulse Count est uniquement valable pour les outils suivants : ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Ce dispositif de surveillance mesure le nombre d'impulsions et confirme s'il se situe entre la limite basse du nombre d'impulsions et la limite haute du nombre d'impulsions.
Si le niveau de déclenchement du couple est réglé, le contrôle commence dès que le couple mesuré est supérieur au niveau de déclenchement du couple.

En cas de serrage avec le dispositif de surveillance d'étape Pulse Count, utilisez la douille / l’adaptateur PulseDrive nécessaire.
Si l’étape de serrage est exécutée sans la douille / l’adaptateur PulseDrive, tous les serrages sont NOK. L’erreur d'étape « douille/adaptateur PulseDrive non détecté(e) » s’affiche en cas d’absence de douille/adaptateur PulseDrive.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite haute Pulse Count - n+ | Les limites Pulse Count sont utilisées pour déterminer si le nombre d'impulsions mesuré est OK ou NOK. Le nombre d'impulsions mesuré est OK s'il se situe entre la limite basse du nombre d'impulsions et la limite haute du nombre d'impulsions. Le nombre d'impulsions mesuré est NOK si : Il est supérieur à la limite haute du nombre d'impulsions. Il est inférieur à la limite basse du nombre d'impulsions. Le niveau de couple de déclenchement n'est pas atteint. La limite haute du nombre d'impulsions doit être comprise entre 1 et 9999999. Elle doit être supérieure ou égale à la limite basse du nombre d'impulsions. Le champ de texte Limite haute Pulse Count peut être vide.
Limite basse Pulse Count - n- | Les limites Pulse Count sont utilisées pour déterminer si le nombre d'impulsions mesuré est OK ou NOK. Le nombre d'impulsions mesuré est OK s'il se situe entre la limite basse du nombre d'impulsions et la limite haute du nombre d'impulsions. Le nombre d'impulsions mesuré est NOK si : Il est supérieur à la limite haute du nombre d'impulsions. Il est inférieur à la limite basse du nombre d'impulsions. Le niveau de couple de déclenchement n'est pas atteint. La limite basse du nombre d'impulsions doit être comprise entre 1 et 9999999. Elle doit être inférieure ou égale à la limite haute du nombre d'impulsions. Le champ de texte Limite basse Pulse Count peut être vide.
Déclenchement du couple (Torque Trigger) - Tt | Torque Trigger doit être compris entre 0 et le couple maximum de l’outil. Le champ de texte Torque Trigger peut être vide.

## SOT – Couple de coupure (Shut Off Torque)

Le point de coupure est le point où l'étape atteint sa cible. Le couple est mesuré au point de coupure et contrôlé pour vérifier qu’il se trouve bien entre la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.

## SOC – Courant de coupure (Shut Off Current)

Le point de coupure est le point où l'étape atteint sa cible. Le courant est mesuré au point de coupure et contrôlé pour vérifier qu’il se trouve bien entre la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite basse | Courant le plus faible acceptable.
Limite haute | Courant le plus haut acceptable.

## SSD - Détection de frottements saccadés (Stick Slip Detection)

Cette étape de dispositif de surveillance détecte et signale les effets de frottements saccadés au cours d’une étape. La détection s'effectue en comptant le nombre de fois où le couple tombe sous le Niveau du déclenchement. Si le nombre de fois est supérieur au Nombre maximum d'oscillations alors l'erreur de grippage est signalée Le dispositif de surveillance fonctionne dans deux modes différents, Dynamique ou Fixe. La différence entre les deux modes vient de la méthode de calcul du niveau de déclenchement.

Couple dynamique : Le Niveau de déclenchement est calculé de manière dynamique sous forme de Pourcentage du couple de crête du couple maximal actuel, lequel a été atteint jusqu'à présent au cours de la surveillance. La surveillance démarre dès que le couple dépasse le Couple de déclenchement.

Couple fixe : Le Niveau de déclenchement est le Couple de déclenchement fixe spécifié par l'utilisateur. Avec ce mode, le pourcentage n’est pas requis.

Si le couple n'atteint jamais le Couple de déclenchement, alors le dispositif de surveillance ne démarre pas, ce qui entraîne la présence d’un statut NOK.

Paramètre | Description
--- | ---
Type | Spécifie quel type détection de grippage sera effectué lors du dispositif de surveillance de détection de grippage. Par défaut : Couple dynamique.
Pourcentage de couple de crête | Par défaut : 80 %, il doit être >= 10 et < 100.
Couple de déclenchement | Par défaut : 5, il doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Nombre maximum d'oscillations | Par défaut : 5, il doit être >= 3 et < 20.

## Ti – Temps (Time)

Mesure la durée écoulée pendant la surveillance et vérifie que celle-ci se situe entre les limites de temps. La mesure de la durée commence au début de la surveillance et, si le couple déclencheur est spécifié, au moment où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la surveillance.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse

## TG – Pente du couple (Torque Gradient)

Ce dispositif de surveillance vérifie que la pente ne dépasse pas la limite.

Paramètre | Description
--- | ---
Fenêtre d'angle de pente | Spécifie la Fenêtre d'angle : Pour Assemblage rigide. Fenêtre d'angle = 1 deg. Pour Assemblage élastique. Fenêtre d'angle = 20 deg. Manuel : Définir manuellement la Fenêtre d'angle.
Fenêtre d'angle | Disponible lorsque la Pente de la fenêtre d'angle est réglée sur Manuel. Doit être > 0 et <= 100.
Vérification du point final | Si réglé sur Oui, seule la pente mesurée au point de coupure de l’étape est vérifiée et ne dépasse pas les limites.
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement. Doit être > 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Amortissement | Fréquence à laquelle la pente est calculée. Doit être > 0 et < 100 et < Fenêtre d'angle.
Limite basse | Pente de couple la plus faible acceptable. Doit être >= -100.
Limite haute | Pente de couple la plus haute acceptable. Doit être > -100 et > Limite basse.
Type de filtre de couple | Le type de filtre : Aucune : Aucun filtre de couple utilisé. Les valeurs brutes sont utilisées comme dans le calcul de pente. Cinq points : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur 5 échantillons de couple. Faible réussite : Les valeurs de couple sont filtrées avec un filtre simple de Réponse d’impulsions infinies. Moyenne changeante : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur un Nombre d’échantillons spécifié par l’utilisateur.
Fréquence de coupure | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Faible réussite : 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Nombre d'échantillons | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Moyenne changeante : 2 4 6 8 16 32
Décalage de l'angle | Disponible lorsque Vérification du point final est réglé sur Non. Spécifie les degrés qui lancent le calcul de la pente après que le couple déclencheur soit dépassé pour la première fois.

## TAW - Couple dans la fenêtre d'angle

Ce dispositif de surveillance vérifie que toutes les valeurs de couple dans la fenêtre d'angle sont comprises dans les limites de couple.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Angle de départ | Doit être > 0
Longueur de fenêtre | Doit être <= 0
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse
NOK si la fenêtre est dépassée | Si réglé sur Oui, l’état de ce dispositif de surveillance est NOK si la fin de la fenêtre d'angle n’est pas atteinte.

## TRD – taux de couple et écart-type

Ce dispositif de surveillance d'étape mesure et contrôle le taux de couple, c’est à dire le rapport entre le couple et l’angle. Le dispositif vérifie ensuite que le taux de couple calculé se trouve dans les limites de taux de couple définies par la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Couple du point de départ de l'angle.
Angle de point de départ | Lorsque Angle de point de départ a été mesuré depuis Couple de déclenchement, la mesure du couple démarre.
Angle de point final | Point de l’angle auquel s'arrête la mesure du couple
Couple de point final | Couple d'arrêt de la mesure du couple
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.
Limite | Doit être > 0

## Cl – Clic

Dispositif de surveillance pour activer les résultats de couple de clic et angle de clic. Ce dispositif de surveillance ne comporte pas de paramètres et peut uniquement être utilisé en conjonction avec l'étape MWR.

## LD - Détection de dévissage

Ce dispositif de surveillance peut être utilisé pour vérifier le couple et la direction afin de voir si un dévissage est tenté lors de l'utilisation de la stratégie d'étape Wrench Production pour une clé STWrench. Si le couple appliqué est supérieur à la valeur fixée pour la Limite de dévissage dans le sens opposé à la direction du filetage configurée du programme, le résultat doit être indiqué comme NOK.

# Restrictions d'étapes

Les paragraphes suivants décrivent les restrictions d'étapes disponibles pour le Power Focus 6000, le coffret PF8 et le Power Focus 6000 StepSync.

Dans le coffret Power Focus 6000 StepSync, il est possible d'utiliser des points de synchronisation dans le programme de serrage et lorsque toute condition fixée pour une restriction est remplie, l'outil sera immédiatement arrêté et le programme passera au point de synchronisation suivant (valable uniquement pour le Power Focus 6000 StepSync et Flex), ou à la fin du programme. Alors que pour les coffrets PowerFocus 6000 et PF8, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement à la fin du programme.

Pour veiller à ce que le serrage s'arrête si quelque chose d'inattendu se produit, il est possible d'ajouter des restrictions au programme de serrage MultiStep. Pour chaque restriction, sélectionner Réparable = Oui pour permettre une nouvelle tentative lorsque le serrage s’arrête. Pour chaque étape du programme de serrage MultiStep, il est possible d’avoir jusqu’à quatre restrictions.

Les restrictions suivantes sont automatiquement ajoutées à toutes les étapes ajoutées au programme de serrage MultiStep.

Restrictions des étapes par défaut
Restriction d'étape | Étapes applicables
--- | ---
Temps maximum de restriction d'étape | Tout sauf Résultat externe et MWR
Couple maximum de restriction d'étape | Serrer à l'angle Serrer au couple+angle Turbo Loosening Attendre Désembectage de la douille Exécuter jusqu’à l’entrée numérique Serrer jusqu'au relâchement de gâchette
Angle maximum de restriction d'étape | Serrer au couple TurboTight Turbo Loosening Serrer à DynaTork Attendre Exécuter jusqu’à l’entrée numérique Desserrer au couple Filetage au couple Approche Serrer à la limite élastique Approche en mode impulsions jusqu’au point d’ajustement serré TensorPulse

## CTh – Filetage faussé (Cross Thread)

Cette restriction vérifie l'angle à partir du point où le couple dépasse le Couple de départ (T1) et jusqu’au point où le couple dépasse le Couple de fin (T2). Si l'angle mesuré à partir du Couple de départ (T1) est supérieur à la Limite d'angle maximum(Amax), l'outil s'arrête immédiatement.

Lorsque le couple dépasse le Couple de fin (T2), l'angle mesuré est vérifié par rapport à la Limite minimum (Amin). Si l'angle mesuré est inférieur à cette limite, l'outil s’arrête immédiatement.

Paramètre | Description | Dans l’illustration
--- | --- | ---
Couple de départ | Doit être <= 0. | T1
Couple de fin | Doit être <= 0. | T2
Limite minimale | La limite d'angle basse. | Amin
Limite maximum | La limite d'angle haute. | Amax

## A – Angle maximum

La restriction mesure l’angle. Si l'angle mesuré atteint la Limite maximale, l'outil s’arrête immédiatement. L'angle est mesuré à partir du début de la restriction ou, s’il est spécifié, à partir du point où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la restriction.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | S’il est spécifié, il s'agit du couple à partir duquel l’angle est mesuré.
Limite maximum | Si cette limite est atteinte, l'outil s'arrête immédiatement.

## T– Couple maximum (Maximum Torque)

Cette restriction surveille le couple. Si le couple mesuré dépasse la Limite maximale, l'outil s’arrête immédiatement.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite maximum | Si le couple atteint la limite spécifiée, l'outil s’arrête immédiatement.

Ti – Temps maximum (Maximum Time)

Cette restriction surveille le temps. Si la Limite maximum est atteinte, l'outil s’arrête immédiatement.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite maximum | Si cette durée est écoulée, l'outil s'arrête immédiatement.

## RH– Resserrage (Rehit)

Cette restriction surveille le couple. Si le couple mesuré dépasse la Couple de détection, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement au prochain point de synchronisation (pour Power Focus 6000 StepSync), ou à la fin du programme.

Il est uniquement possible d’ajouter l’étape restriction Resserrage à la première étape d’un programme de serrage MultiStep. Une fois la restriction Resserrage ajoutée à la première étape, il ne sera plus possible de déplacer l’étape vers un autre emplacement dans le programme de serrage. La restriction Resserrage doit être supprimée de la première étape afin de pouvoir la déplacer vers un autre emplacement dans le programme de serrage.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de détection | Si le couple mesuré dépasse la Couple de détection, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement au prochain point de synchronisation (pour Power Focus 6000 StepSync), ou à la fin du programme. Doit être supérieure à zéro.
Fenêtre d'angle (valide uniquement pour Power Focus 6000 StepSync) | La fenêtre d'angle est mesurée à partir du début de l’étape. Si aucune Fenêtre d'angle n’est définie, la restriction est active durant toute l’étape.

## RT– Couple d’annulation (Rescinding Torque)

Cette restriction surveille le couple. Si le couple mesuré est plus bas que la condition de la restriction, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement au prochain point de synchronisation (pour Power Focus 6000 StepSync), ou à la fin du programme.

- Processus d’asservissement au couple
  La condition de restriction est le couple mesuré. Pour que cette restriction soit active le couple doit d'abord dépasser 110 % de la Limite de couple d'annulation.

- Processus d’asservissement à l’angle
  Cette restriction vérifie le couple maximum atteint lors de la restriction. Pour que cette restriction soit active le couple doit d'abord dépasser le Couple de déclenchement.

Processus de contrôle du couple
Paramètre | Description
--- | ---
Limite de couple d'annulation | Par défaut : 10 Nm. Doit être > 0.

Processus d’asservissement à l’angle (valide uniquement pour Power Focus 6000 StepSync)
Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être > 0.
Pourcentage de couple de crête | Par défaut : 95. Doit être >= 50.
Durée du couple d'annulation | Par défaut : 20. Doit être >= 5 et <= 500.
Angle du couple d'annulation | Doit être > 0.

Les outils câblés ont la possibilité de sélectionner le couple d’annulation pour l’angle. Cette restriction est contrôlée par deux paramètres : Pourcentage de couple de crête et Durée du couple d'annulation. Le pourcentage définit la dépréciation par rapport au dernier couple de crête, et la Durée du couple d'annulation définit la durée (entre 5 et 500 ms) de cet écart. Ce n’est que lorsque les deux conditions (égales ou inférieures au pourcentage indiqué pour la durée définie) sont remplies, que le programme sera interrompu et passera à la fin.

## TG – Pente du couple (Torque Gradient)

Cette restriction vérifie la pente. Si celle-ci se trouve en dehors des limites, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement à la fin du programme.

Paramètre | Description
--- | ---
Fenêtre d'angle de pente | Spécifie la Fenêtre d'angle : Pour Assemblage rigide. Fenêtre d'angle = 1 deg. Pour Assemblage élastique. Fenêtre d'angle = 20 deg. Manuel : Définir manuellement la Fenêtre d'angle.
Fenêtre d'angle | Disponible lorsque la Pente de la fenêtre d'angle est réglée sur Manuel. Doit être > 0 et <= 100.
Couple de déclenchement | Doit être > 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Amortissement | Fréquence à laquelle la pente est calculée. Doit être > 0 et < 100 et < Fenêtre d'angle.
Limite minimale | Doit être >= -100.
Limite maximum | Doit être > -100 et > Limite basse.
Type de filtre de couple | Le type de filtre : Aucune : Aucun filtre de couple utilisé. Les valeurs brutes sont utilisées comme dans le calcul de pente. Cinq points : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur 5 échantillons de couple. Faible réussite : Les valeurs de couple sont filtrées avec un filtre simple de Réponse d’impulsions infinies. Moyenne changeante : Les valeurs de couple utilisées dans le calcul sont filtrées en utilisant un filtre moyenne changeante sur un Nombre d’échantillons spécifié par l’utilisateur.
Fréquence de coupure | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Faible réussite : 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Nombre d'échantillons | Doit être spécifiée lorsque le Type de filtre de couple est défini sur Moyenne changeante : 2 4 6 8 16 32

## TAW - Couple dans la fenêtre d'angle

Le dispositif de surveillance vérifie que le couple mesuré dans la Longueur de la fenêtre d'angle se trouve entre les Limites de couple. Si le couple mesuré se trouve en dehors des limites, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement à la fin. La Longueur de la fenêtre d’angle commence à l’Angle de départ à partir du point où le couple a dépassé le Couple de déclenchement pour la première fois. Si le Couple de déclenchement n’est pas configuré, alors l’Angle de départ commence au début de la restriction.

Si la fin de la longueur de la fenêtre d'angle n’est pas atteinte, l’état de la restriction est NOK.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Angle de départ | Doit être >= 0
Longueur de fenêtre | Doit être > 0
Limite minimale | Doit être >= 0
Limite maximum | Doit être <= Limite minimum

## TCD - Couple et écart actuel

Cette restriction vérifie que toutes les mesures actuelles converties au couple correspondant sont au plus à l'Écart maximum du couple réel mesuré avec le capteur de couple. La restriction commence lorsque le couple atteint le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de l’étape et reste activée jusqu’à ce que l'étape atteigne sa cible.

Si Couple de déclenchement n’est jamais atteint, le dispositif de surveillance indique OK.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Écart maximum | Par défaut : 1, doit être > 0

## PCH - Nombre d'impulsions haut (Pulse Count High)

Avant d’utiliser la restriction d'étape Pulse Count High, le type de licence suivant doit obligatoirement être installé sur le coffret :

- Stratégies à faible réaction

Pulse Count High est uniquement valable pour les outils suivants : ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Cette restriction fixe une limite au nombre d'impulsions, et veille à ce que celles-ci soient inférieures à la limite haute du nombre d'impulsions spécifié.
Si le nombre d'impulsions mesuré est supérieur à la limite haute du nombre d'impulsions, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe au prochain point de synchronisation, ou à la fin du programme.
Si le niveau de déclenchement du couple est réglé, le contrôle commence dès que le couple mesuré est supérieur au niveau de déclenchement du couple.

En cas de serrage avec le dispositif de surveillance d'étape Pulse Count High, utilisez la douille / l’adaptateur PulseDrive nécessaire.
Si l’étape de serrage est exécutée sans la douille / l’adaptateur PulseDrive, tous les serrages sont NOK. L’erreur d'étape « douille/adaptateur PulseDrive non détecté(e) » s’affiche en cas d’absence de douille/adaptateur PulseDrive.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite haute Pulse Count - n+ | La limite haute du nombre d'impulsions doit être comprise entre 1 et 9999999. Le champ de texte Limite haute Pulse Count peut être vide.
Déclenchement du couple (Torque Trigger) - Tt | Torque Trigger doit être compris entre 0 et le couple maximum de l’outil. Le champ de texte Torque Trigger peut être vide.

# Rapports de résultats

Les rapports de résultats permettent d'extraire des valeurs spécifiques du producteur sélectionné à partir du résultat. Les rapports de résultats font partie d'une étape mais doivent être liés au dispositif de surveillance / restriction à partir desquels ils lisent les valeurs. Seuls les dispositifs de surveillance ou les restrictions situés dans la même étape que le rapport de résultats peuvent être sélectionnés. Un rapport de résultats est ajouté à une étape par glisser-déposer (de la même manière que les dispositifs de surveillance ou les restrictions). Chaque rapport de résultats est responsable du signalement d'une valeur de résultat spécifique, par exemple, Angle d'approche, Couple final, Couple d’autofreinage.

Il est possible de lier un rapport de résultats à :

- des dispositifs de surveillance de programmes

- des dispositifs de surveillance des étapes

- des restrictions d'étapes

Chaque rapport de résultats définit un type de valeur finale :

- Angle final

- Couple final

- Couple de traînée

- Couple d’autotaraudage

- Actuel

- Angle d'approche

- Nombre d'impulsions

## Paramètres généraux

Paramètre | Description
--- | ---
Producteur | Spécifie le dispositif de surveillance/restriction qui produit la valeur.
Valeur | Spécifie la valeur à afficher du producteur sélectionné.

Limites :

- Il est uniquement possible d'ajouter un rapporteur de résultats sur un dispositif de surveillance / restriction appartenant à une étape du chemin principal ou à un dispositif de surveillance / restriction de programme.

- Il peut y avoir plusieurs rapports sur une même étape s'ils sont de type différent.

- Il peut y avoir un rapport de résultats de type angle final sur chaque étape et programme de surveillance de l'angle, par exemple.

- Pour les dispositifs de surveillance / restriction qui ont plus d'une valeur de résultat, il est possible d'ajouter plus d'un rapport de résultats si les rapports de résultats sont de types différents.

- Il ne peut y avoir plusieurs rapports de résultats du même type sur une étape ou sur un dispositif de surveillance / restriction de programme.

- Il n'y a qu'un seul résultat rapporté pour chaque type de valeur finale possible.

Règles :

- Le numéro interne d'un élément de résultat doit être le même que celui du rapport de résultats correspondant.

- Le numéro interne d'un résultat de dispositif de surveillance / restriction doit être le même que celui du dispositif de surveillance / restriction dans la configuration.

- Les résultats des étapes doivent être ordonnés selon l'ordre d'exécution. La première étape exécutée doit être la première.

Valeurs possibles signalées par un rapport de résultats si elles sont présentes dans le dispositif de surveillance/restriction/étape :

- La valeur mesurée des dispositifs de surveillance/restrictions (virgule flottante ou nombre entier)

- Les limites hautes et basses des dispositifs de surveillance/restrictions

- État

- Couple de déclenchement et angle de déclenchement

- Angle cible et couple cible (provenant de l’étape)

Valeurs possible de l’état :

- Faible

- OK

- Haut

- Autre

- Non défini

Les valeurs cibles n'appartiennent à aucun dispositif de surveillance d'étape, donc les valeurs cibles sont tirées de l'étape à laquelle le dispositif de surveillance appartient.

# Ajouter un programme MultiStep

1. Dans le menu Tightening (Serrage), cliquez sur la Bibliothèque de programmes MultiStep.

2. Cliquez sur l’icône Plus en haut à droite et choisissez le type de programme approprié dans la fenêtre contextuelle (serrage ou desserrage).

# Supprimer un programme MultiStep

1. Dans le menu Tightening (Serrage), cliquez sur la Bibliothèque de programmes MultiStep.

2. Dans la liste, cliquez sur le programme de serrage MultiStep que vous souhaitez supprimer.

3. Dans le programme en lui-même, en bas à gauche, cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur Oui dans la fenêtre contextuelle pour confirmer votre choix.

# Paramètres d'un programme MultiStep

## Réglages généraux

Paramètre | Description
--- | ---
Nom | Nom de programme MultiStep défini par l'utilisateur.
Sens du filetage | Direction des filetages, horaire (CW) ou anti-horaire (CCW).
Programme de dévissage | Indiquer si un programme de desserrage est disponible. Faites votre choix dans la liste de programmes de desserrage disponibles dans le coffret.
Type | Type de programme, serrage ou desserrage.
Démarrage du programme | Donne le niveau de couple pour générer un résultat. Si laissé vide, le résultat est généré chaque fois que l’outil est démarré ; sinon, le résultat n’est généré qu’à partir du niveau de couple défini.
Couple de fin du programme | Donne la valeur du couple qui arrête un serrage Multistep. Le signal 168 - Fin du programme est vrai lorsque, après un serrage Multistep, Couple de fin du programme a été atteint et que Temporisation de fin de programme a été dépassé. La valeur par défaut pour Couple de fin du programme est la couple maxi. de l’outil * 0,03.
Temporisation de fin de programme | Donne la valeur de temps (en secondes) qui arrête un serrage Multistep. Le signal 168 - Fin du programme est vrai lorsque, après un serrage Multistep, Couple de fin du programme a été atteint et que Temporisation de fin de programme a été dépassé. La valeur par défaut pour Temporisation de fin de programme est de 0 secondes.
Compensation d'angle vrai | Active ou désactive la compensation d'angle vrai (désactivée par défaut).

## Réglage accessoire

Paramètre | Description
--- | ---
Utiliser le réglage accessoire | Sélectionner d’activer ou de désactiver le réglage accessoire.
Rapport d’engrenage | La valeur de rapport d’engrenage doit être comprise entre 0,5 et 4,0
Réglage d'efficacité | La valeur de réglage d'efficacité doit être comprise entre 0,5 et 1,0

## Dispositif de surveillance du programme

Paramètre | Description
--- | ---
Angle | Activer ou désactiver la surveillance des angles pour l’ensemble du programme. Si Actif dans les étapes et Couple déclencheur sont vides, la surveillance de l’angle commencera au démarrage du programme.
Actif dans les étapes | Règle une plage d'étapes pour laquelle la surveillance des angles est valide. Si aucune étape de fin n’est spécifiée, la surveillance de l’angle s’arrêtera à la dernière étape du programme qui n’est pas une étape de Désembectage de la douille.
Type | Type de surveillance d’angle. Choisir entre : Angle maximal : l’angle le plus élevé atteint pendant la surveillance Angle au couple de crête : l’angle au point où le couple le plus élevé a été atteint pendant la surveillance (Non disponible pour les outils STB) Angle d’arrêt : l’angle au point d’arrêt de l’étape Angle final : l’angle à la fin de la surveillance, y compris le freinage, s’il est actif.
Couple de déclenchement | Règle la valeur du couple de déclenchement pour la surveillance des angles. Pour les outils STB, le couple de déclenchement ne sera activé que dans le sens de serrage lors de l’exécution d’un programme de serrage ; et seulement dans le sens du desserrage lors de l’exécution d’un programme de desserrage.
Limite basse | Règle la limite inférieure de surveillance des angles (programme).
Limite haute | Règle la limite supérieure de surveillance des angles (programme).
Couple | Activer ou désactiver la surveillance du couple pour l’ensemble du programme. Si Actif dans les étapes est vide, la surveillance du couple commencera au démarrage du programme.
Actif dans les étapes | Règle une plage d'étapes pour laquelle la surveillance du couple est valide. Si aucune étape de fin n’est spécifiée, la surveillance du couple s’arrêtera à la dernière étape du programme qui n’est pas une étape de Désembectage de la douille.
Type | Type de surveillance d’angle : Couple de crête : le couple le plus élevé atteint pendant la surveillance. Couple de coupure : le coule au point de coupure de l’étape.
Limite basse | Règle la limite inférieure de surveillance du couple (programme).
Limite haute | Règle la limite supérieure de surveillance du couple (programme).

## Restrictions de programme

Paramètre | Description
--- | ---
Limite de temps maximum | Régler la durée en secondes. Cette restriction vérifie la durée totale de serrage. Si celle-ci dépasse la limite supérieure de temps, l'outil s'arrête immédiatement. Le temps est mesuré à partir du début du programme.
Limite de couple maximum | Cette restriction vérifie le couple. Si le couple mesuré dépasse la limite supérieure de couple, l'outil s'arrête immédiatement.

## Rapports

Cela permet à l'utilisateur de choisir les valeurs (des dispositifs de surveillance/restrictions) qui doivent être affichées comme valeurs finales. Cliquer sur Ajouter pour choisir un rapport de résultats à lier à une valeur de surveillance/restriction du programme.

Paramètre | Description
--- | ---
Rapport | Sélectionner un rapport de résultats.
Producteur | Sélectionner quelle surveillance/restriction produit la valeur.
Valeur | Sélectionner la valeur à afficher du producteur sélectionné.

## Configuration des courbes

La configuration des courbes peut se faire au niveau du programme ou pour chaque étape. La configuration par défaut est définie au niveau du programme et peut être modifiée à chaque étape selon les besoins.

Ici, l'activation de cette fonction permet d'effectuer la configuration au niveau du programme.

Paramètre | Description
--- | ---
Activé | Marche : Permet la configuration de la résolution des courbes au niveau du programme. Arrêt : L'enregistrement de la courbe est effectué avec la même résolution pour l'ensemble du serrage. Dans ce cas, les points de la courbe sont répartis uniformément dans le temps sur l'ensemble du serrage. Pour chaque intervalle de temps (0,25 ms), deux valeurs (la valeur minimale et la valeur maximale mesurée) sont affichées sur la courbe. Le nombre maximum d’échantillons dans ce format est de 2 000.
Type d’échantillon | Durée de l’échantillon: spécifie la périodicité du stockage des échantillons dans la courbe en spécifiant une durée de l’échantillon en ms. Angle de l’échantillon: spécifie la périodicité du stockage des échantillons dans la courbe en spécifiant un échantillon en deg.
Durée de l’échantillon | Choisir la durée de l’échantillon dans le menu déroulant (0,25 - 1 000 ms)
Angle de l’échantillon | Choisir l’angle de l’échantillon dans le menu déroulant (0,25 - 20 degrés)

## Validation

Paramètre | Description
--- | ---
Valider par rapport aux valeurs de l’outil | Utiliser Marche si l'outil est connu et régler le Couple maxi. et la Vitesse maxi. Utiliser Arrêt si l’outil est inconnu.
Outil | Faire défiler pour sélectionner l’outil rapport auquel la validation est effectuée.
Couple maxi. | Couple maximum de l'outil par rapport auquel la validation est effectuée.
Vitesse maxi. | Vitesse maximum de l'outil par rapport auquel la validation est effectuée.

Informations pertinentes

- Fin programme - 168

# Créer un programme MultiStep

Pour créer un programme MultiStep, faire glisser et déposer des étapes, des dispositifs de surveillance et des restrictions dans la zone de serrage.

Les étapes ne peuvent être placées qu'entre les points de démarrage et de fin du programme, tandis que les dispositifs de surveillance ou de restriction ne peuvent être placés que sur les étapes.

Fonction |  | Description
--- | --- | ---
Points de début et de fin |  | Points de début et de fin du programme Multistep. Toutes les étapes doivent être positionnées entre ces deux points.
Ajouter une étape |  | Faites glisser une étape de la liste et déposez la dans la position désirée entre les points de début et de fin.
Déplacer une étape |  | Cliquez sur une étape et faites-la glisser dans la position désirée
Afficher les propriétés d’une étape |  | Cliquez sur l'étape pour révéler les propriétés
Fermer les propriétés d’une étape |  | Cliquez n'importe où dans la zone de serrage pour fermer le menu propriétés
Supprimer une étape |  | Ouvrez les propriétés de l’étape et cliquez sur Supprimer en bas du menu
Ajouter une restriction/un dispositif de surveillance |  | Faites glisser une restriction/un dispositif de surveillance de la liste et déposez-le sur l’étape appropriée.
Déplacer une restriction/un dispositif de surveillance |  | Cliquez sur l’icône (coche pour le dispositif de surveillance, panneau stop pour la restriction) et faites un glisser-déposer sur l'étape appropriée
Afficher les propriétés des restrictions/dispositifs de surveillance |  | Cliquez sur l’icône restriction/dispositif de surveillance pour révéler le menu propriétés
Fermer les propriétés des restrictions/dispositifs de surveillance |  | Cliquez n'importe où dans la zone de serrage pour fermer le menu propriétés
Supprimer une restriction/un dispositif de surveillance |  | Ouvrez les propriétés de la restriction/du dispositif de surveillance et cliquez sur Supprimer en bas du menu
Erreur d'étape |  | Lorsqu’une erreur de validation se produit au cours d’une étape, cette étape est marquée. Veuillez noter que lors de l'ouverture des propriétés d’une étape, le paramètre à l'origine de l’erreur est également marqué.
Erreur de dispositif de surveillance/restriction |  | Lorsqu’une erreur de validation se produit dans un dispositif de surveillance ou une restriction, le dispositif de surveillance ou la restriction est marqué. Veuillez noter que lors de l'ouverture des propriétés d’une restriction/d’un dispositif de surveillance, le paramètre à l'origine de l’erreur est également marqué.
Position interdite |  | Lorsqu’une position particulière (d’une étape, d’un dispositif de surveillance ou d’une restriction) n’est pas autorisée, l’icône de position ne s'affiche pas.

# Tableau de compatibilité des outils avec le Programme MultiStep

La disponibilité des étapes, des dispositifs de surveillance et des restrictions dépend de la licence installée sur le coffret.

Le tableau ci-dessous montre quelles étapes, surveillances et restrictions sont disponibles pour les différents outils.

Outils pris en charge | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PF6000-Portatif | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X
PF6000-StepSync | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
PF6000-Embarqué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -

Type d'étape | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Serrer à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer au couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer jusqu'au relâchement de gâchette | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Serrer au couple + angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer au couple ET à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Serrer à DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Attendre | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Désembectage douille | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Exécuter jusqu’à l’entrée numérique | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
Serrer au couple ou à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dévisser à l'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dévisser au couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dévisser jusqu'au relâchement de gâchette | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Filetage au couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Point de synchronisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X## | - | -
Engagement | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Approche | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Serrer à la limite élastique | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Serrer à la limite élastique M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Résultat externe | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X** | - | X
Embrayage | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Dévissage avec embrayage | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Clé dynamométrique (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Étalonnage du couple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Wrench Production | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Wrench Quality | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Dispositifs de surveillance (Évalués à la fin de l’étape) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Durée | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angle | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Couple de crête | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Couple à la coupure | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Écart de rapport du couple | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Post angle de filetage | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Post couple de crête de filetage | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple dans la fenêtre d'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple antérieur haut | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple antérieur bas | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angle à partir de la limite d'élasticité | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Détection de grippage | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Couple de traînée | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Courant d'arrêt | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Cliquer sur | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Étalonnage du couple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Détection de dévissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Restrictions (Arrêt immédiat) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Couple maximum | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Angle maximum | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Temps maximum | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Filet faussé | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Pente de couple | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Couple d’annulation - processus de contrôle du couple | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Couple d’annulation - processus de contrôle de l’angle | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Écart couple/courant | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Couple dans la fenêtre d'angle | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Resserrage | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X# | - | -

Type de surveillance de programme (Évalué à la fin du programme) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Angle de surveillance du programme | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X*** | - | -

Type de restriction de programme (arrêt immédiat) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (basse tension) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Outil externe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Restriction de programme couple haut | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Restriction de programme temps haut | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | -

* L’outil STB permettra uniquement l’étape dévisser/visser jusqu'au relâchement de gâchette dans un programme de dévissage/serrage MultiStep.

** Résultat externe n’est pas pris en charge dans un système PF6000-Embarqué/StepSync.

*** Angle de surveillance du programme n’est pas pris en charge dans un système PF6000-Embarqué/StepSync.

# Uniquement pris en charge par les systèmes PF6000-Embarqué.

## Uniquement pris en charge par les systèmes PF6000-Embarqué et PF6000-StepSync.

### Non pris en charge par les systèmes PF6000-Embarqué.

# Outils STB et MultiStep

En raison de la nature mobile des outils STB, certaines fonctions et conduites MultiStep peuvent être différentes. Outre les limitations générales énumérées ici, les descriptions des fonctions MultiStep apporteront des informations supplémentaires sur les outils STB si nécessaire.

## Validation du Programme

Tous les programmes de serrage seront validés pour la compatibilité avec les outils STB avant que le programme ne soit téléchargé sur l’outil. Si le programme de serrage choisi n’est pas compatible avec l’outil, ce dernier sera verrouillé. Lorsque cette erreur se produit, l’événement 5030, « Complexité de la configuration dépassée » se déclenche.

Pour déverrouiller l’outil, réduisez la complexité du programme de serrage ou choisissez un programme de serrage différent.

# Phases de configuration d'étape

Pour exécuter les programmes de serrage des coffrets, il est nécessaire de régler certains paramètres. La sélection d'une Stratégie et du Couple cible ou Angle cible est obligatoire. Les autres réglages sont facultatifs. Il est aussi possible de surveiller le serrage en cours en ajoutant des limites que doivent respecter le couple ou l'angle de rotation.

La procédure de serrage se divise en quatre phases : le démarrage, l'approche, le serrage et l'arrêt.

Courbe de serrage type

La figure est une représentation type de la façon dont les serrages sont décrits. Les courbes représentent la variation de la vitesse, du couple et de l'angle dans le temps. Toutes les stratégies de serrage sont représentées de cette manière. Les paramètres, les surveillances et les limites sont également présentés en détail dans les figures.

Une tâche de serrage est définie entre l'instant où l'on presse la gâchette et l'instant où la cible de serrage est atteinte ou le moment où une erreur se produit.

La combinaison d'une stratégie de serrage et de réglages de paramètres spécifiques constitue un programme de serrage.

L'utilisateur peut créer différents programmes de serrage et l'un d'eux est sélectionné lors de l'exécution.

Dans cette section

- Phase de démarrage
- Phase d'approche
- Étape Arrêt
- Desserrage d'une vis
- Descriptions des paramètres des phases

# Phase de démarrage

L'étape de démarrage facultative amorce le serrage, permet de trouver la douille et le filetage et en option de détecter les resserrages.

Dans cette section

- Direction
- Démarrage en douceur
- Détection de resserrage
- Surveillance du courant
- Compensation TrueAngle

# Direction

Direction (sens) définit le sens de serrage de la broche : sens des aiguilles d'une montre (CW) ou sens inverse (CCW). La rotation de la broche se fera toujours dans ce sens, hormis pour le dévissage et pendant l'étape de conditionnement utilisée dans la stratégie Three step (trois étapes).

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Sens du filetage | Définit le sens du serrage de la broche. | Sens horaire

# Démarrage en douceur

Pendant la phase Soft start (démarrage en douceur), il est possible de fixer la vitesse, le couple maximum et l'angle de rotation pour aider la vis à entrer dans le filetage et pour prévenir une secousse et un déplacement de l'outil lors de l'appui sur la gâchette.

Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Démarrage en douceur | Permet de définir la vitesse de l'outil, l'angle et le couple maximum pour faciliter l'entrée de la vis dans le filetage. Arrêt : le démarrage en douceur est arrêté. Marche : le démarrage en douceur est activé. | Marche
Vitesse | Définit la vitesse de l'outil pendant le démarrage en douceur. | 35 tr/min
Angle | Définit l'angle de rotation de la broche nécessaire pour que la vis puisse entrer dans le filetage. | 90°
Torque max (couple maxi.) | Définit la limite supérieure de couple pendant le démarrage en douceur. Si Torque max (couple maxi.) est dépassé, le serrage est abandonné et un message d'erreur s'affiche. Le serrage sera considéré comme incorrect. | 1,25 Nm

# Détection de resserrage

Lorsque la fonction Détection de resserrage est activée, il est possible de détecter une vis qui a déjà été serrée.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Détection de resserrage | Détecte les tentatives de serrage d'une vis déjà serrée. Précoce : l'option Détection de resserrage précoce arrête immédiatement le serrage lorsqu'un resserrage est détecté et met fin au serrage de la manière la plus ergonomique possible. Pour pouvoir utiliser l'option Détection de resserrage précoce, Démarrage en douceur doit être activé. Ceci est dû au fait que la valeur Couple maxi. de démarrage en douceur est utilisée comme limite de couple au-delà de laquelle le serrage est considéré comme un resserrage. Le serrage est considéré comme NOK et une erreur de resserrage sera alors signalée. Terminé : pour permettre la détection d'un resserrage lorsque Démarrage en douceur n’est pas utilisé, l'option Détection de resserrage terminé doit être utilisée. Détection de resserrage terminé n’arrête pas le serrage avant que toutes les étapes de serrage aient été exécutées, ce qui demande donc plus de temps. Le serrage est considéré comme un resserrage si la vitesse n'atteint jamais la moitié de la vitesse d'approche. Une erreur de resserrage sera alors signalée. Le serrage est considéré comme NOK. Arrêt : aucune détection de resserrage n'est effectuée. | Précoce

# Surveillance du courant

La surveillance du courant procure une sécurité supplémentaire pour la surveillance du couple de serrage et complète le capteur de couple dans l'outil.

Au couple final ciblé, le courant du rotor est mesuré et converti en valeur de couple. Si le couple calculé est compris dans les 10 % du couple mesuré, le serrage est considéré comme OK.

Paramètre | Description | Par défaut
--- | --- | ---
Surveillance du courant | Commutateur avec position Marche - Arrêt Arrêt : La surveillance du courant est désactivée et le couple de l'outil est mesuré par le capteur de couple. Marche : le courant est mesuré au niveau de la cible de couple final et converti en une valeur de couple. Le couple calculé est comparé au couple mesuré. Si la différence est de moins de 10 %, le serrage est considéré comme OK. | Arrêt

La surveillance du courant n’est pas intégrée aux stratégies Turbo Tight, Rotate, Pulsing et STwrench.

# Compensation TrueAngle

Certains outils sont équipés d'un gyro qui mesure la rotation de l'outil pendant le serrage. Si l'outil est mis en rotation pendant le serrage, la mesure de l'angle peut être corrompue. Ceci induit alors un défaut de serrage si le serrage est réalisé par rapport à des références d'angle. Pour garder les variations dans les limites spécifiées, le coffret peut compenser ces rotations et réaliser un serrage correct.

Si la rotation de l'outil est à l'extérieur des limites spécifiées, le serrage est abandonné et l'état du résultat NOK est signalé. L'information complémentaire Mouvement de l’outil dépassé est signalée.

Paramètre | Description | Par défaut
--- | --- | ---
Compensation TrueAngle | Disponible pour toutes les stratégies de serrage sauf Rotate. Les outils qui ont un crowfoot installé comme accessoire ne prennent pas en charge le paramètre Compensation TrueAngle. | Marche
Limites de déplacement d'outil - Négatif | Visible uniquement si Compensation TrueAngle est activé. Définit la rotation négative maximale de l'outil. Si la valeur est dépassée, le serrage s'interrompt et une erreur est signalée. Le paramètre est exprimé en valeur numérique d'angle. Valeur mini. : 1 Valeur maxi. : 180 | 30
Limites de déplacement d'outil - Positif | Visible uniquement si Compensation TrueAngle est activé. Définit la rotation positive maximale de l'outil. Si la valeur est dépassée, le serrage s'interrompt et une erreur est signalée. Le paramètre est exprimé en valeur numérique d'angle. Valeur mini. : 1 Valeur maxi. : 180 | 30

Seuls les outils avec gyro ont la capacité de mesurer le mouvement de l'outil.

# Phase d'approche

Partie du serrage qui consiste à introduire la vis dans le filetage juste avant que la tête de la vis ne touche la surface sous-jacente et que le point d'ajustement soit atteint. Le couple requis pendant la phase d'approche n'engendre aucune force de serrage.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Vitesse d'approche | Définition de la vitesse de l'outil pendant l'étape d'approche. | Vitesse maxi. de l'outil

Dans cette section

- Autotaraudage
- Limites de couple d'approche
- Limites d'angle d'approche
- Couple de traînée
- Approche terminée

# Autotaraudage

L'étape Selftap (autotaraudage) permet d'effectuer le serrage lorsque le couple d'approche requis est supérieur au couple Approche terminée, par exemple lors du serrage de faibles épaisseurs de métal à l'aide de vis autofileteuses (ou autotaraudeuses). La fenêtre d'autotaraudage commence à l'endroit où la valeur de couple atteint SelftapTorqueMin/2 (couple d'autotaraudage mini./2). Le couple doit dépasser SelftapTorqueMin (couple d'autotaraudage mini.) mais ne doit pas franchir SelftapTorqueMax (couple d'autotaraudage maxi.) dans la fenêtre d'angle.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Autotaraudage | Active l'étape d'autotaraudage. | Off (Arrêt)
Régime | Définit la vitesse pendant l'autotaraudage. | Vitesse de démarrage en douceur ou 5 % de ToolMaxSpeed (vitesse maxi. de l'outil)
Longueur | Définition de l'angle de rotation de la douille pendant l'autotaraudage. Mesuré à partir de la fin de la phase de démarrage. | 360°
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure d'autotaraudage. | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure d'autotaraudage. | Couple maxi. de l'outil

# Limites de couple d'approche

Le frottement entre l'écrou et l'assemblage peut varier. De ce fait, le couple requis pour faire descendre un écrou le long d'un filetage avant que le point d'ajustement avec la surface de l'assemblage ne soit atteint peut également varier. Cela peut avoir pour effet, par exemple une interférence avec le trou, un couple de traînée ou une lubrification variable.

La surveillance du couple d'approche peut être utile pour l'approche d'un écrou-frein doté d'un insert en plastique dans les filets pour permettre à la fixation de résister aux vibrations. Cela demande un couple plus élevé, connu sous le nom de couple de traînée, pour surmonter l'interférence.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Limites de couple d'approche | Active ou désactive les limites de couple d'approche. Arrêt : Aucune limite n'est définie. Marche : Les limites de couple et l'intervalle d'angle sont définis. | Arrêt
Décalage | Décalage de l'angle avant le début de l'intervalle d'angle. | 0°
Longueur | Angle définissant la section de limite de couple d'approche. | 360°
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple d'approche. | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple d'approche. | 19 % du couple cible

# Limites d'angle d'approche

En surveillant l'angle de rotation pendant l'approche, il est possible de détecter les erreurs telles que des rondelles manquantes ou des vis présentant une taille de filetage ou une longueur incorrecte. Par exemple des filets trop longs nécessiteront un angle de rotation plus important de la vis pour atteindre le point d'ajustement.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Limites d'angle d'approche | Active les limites d'angle d'approche. Les limites d'angle sont définies par rapport au moment où l'on presse la gâchette de l'outil ou par rapport au moment où une valeur de couple spécifiée est atteinte. Les limites d'angle ne seront pas vérifiées pendant l'autotaraudage si cette option est activée. Arrêt : Aucune limite n'est définie. From trigger (depuis la gâchette) : le système commence à surveiller l'angle de serrage dès que la gâchette de l'outil est pressée et signale si les limites d'angle ou de temps ne sont pas respectées. Depuis le couple : le système commence à surveiller l'angle de serrage à partir de la <From torque> valeur de couple spécifiée et signale si les limites d'angle ou de temps ne sont pas respectées. | Arrêt
<From torque> | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle d'approche sont définies. | 10 % du couple cible
Angle min (angle mini.) | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle à partir du point de démarrage. | 100°
Angle max (angle maxi.) | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle à partir du point de démarrage. | 1000°
Time min (temps mini.) | Temps minimum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Temps maximum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 5000 ms

# Couple de traînée

Certains assemblages ont une crête de couple avant l'approche terminée. Le couple de traînée permet de surveiller les valeurs de couple pendant deux intervalles angulaires précis. Les départs d'intervalle sont définis comme un angle avant l'approche terminée et le couple est ensuite surveillé pendant un intervalle angulaire spécifié.

Le couple antérieur est donc similaire aux limites de couple d'approche à ceci près que les limites maximale et minimale peuvent être positionnées indépendamment l'une de l'autre et peuvent varier en longueur pour un meilleur contrôle du résultat de l'étape d'approche.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Couple de traînée | Le couple de traînée permet de surveiller les valeurs de couple pendant deux intervalles angulaires précis. | Arrêt
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple de traînée. |
Décalage de couple mini. | Décalage d'angle avant que l'intervalle minimum du couple de traînée ne commence. | 720°
Longueur de couple mini. | Longueur de l'angle définissant la section minimale du couple de traînée. | 90°
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple de traînée. |
Décalage de couple maxi. | Décalage d'angle avant que l'intervalle maximum du couple de traînée ne commence. | 360°
Longueur de couple maxi. | Longueur de l'angle définissant la section maximale du couple de traînée. | 90°

# Approche terminée

Le paramètre Approche terminée définit si la vis a atteint le point d'ajustement. Cette option met fin à l'étape d'approche de façon à ce que l'étape de serrage puisse commencer.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Approche terminée | Spécifie comment contrôler le moment où le point d'ajustement est atteint. Au couple : spécification de la valeur de couple pour laquelle l'étape d'approche est terminée. | Au couple
<At torque> | Définition de la valeur de couple pour laquelle le point d'ajustement est atteint et pour laquelle l'étape d'approche est terminée. La valeur du paramètre Approche terminée doit être inférieure au Premier couple dans les stratégies à étapes multiples ou à la Consigne couple dans la stratégie TurboTight. |

# Étape Arrêt

L’étape arrêt termine le serrage de façon à ce que la douille puisse être libérée.

## Arrêt en douceur

L'arrêt en douceur permet d’arrêter le serrage de façon plus ergonomique.

Ne pas arrêter les outils dans le laps de temps compris entre 50 et 300 ms puisque l'on sait que l'arrêt est alors perçu comme inconfortable.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Arrêt en douceur | Active ou désactive l'arrêt en douceur. Arrêt : L'arrêt en douceur n'est pas utilisé. Marche : L'arrêt en douceur est utilisé. Lorsque le couple cible est atteint, la vitesse de l'outil est immédiatement réduite de 75 %. La vitesse est ensuite réduite jusqu’à zéro en 40 ms maximum. | Off (Arrêt)

# Desserrage d'une vis

En définissant les paramètres de desserrage, il est possible de contrôler le comportement du desserrage pour un programme de serrage spécifique. Spécifier la vitesse de dévissage et le couple pour faire en sorte que la vis soit dévissée de la manière désirée afin que ses filets ne foirent pas quel que soit l'outil utilisé.

Un dévissage est considéré comme correct lorsque le Couple de desserrage est atteint. Cependant, la vis ne sera alors probablement pas entièrement débloquée. Il doit ensuite être possible de tourner la vis en utilisant un couple réduit et la vitesse peut être augmentée. L'opérateur devra poursuivre le desserrage jusqu'à ce que l'opération soit considérée comme terminée.

Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Couple de détection | Couple minimum nécessaire pour commencer à effectuer une opération de vissage et produire un résultat de dévissage. | 7 % de ToolMaxTorque (couple maxi. outil)
Couple de desserrage | Lorsque le couple chute au-dessous de la valeur du Couple de desserrage, le desserrage est considéré comme correct. Remarque : Selon les variations dans la longueur des vis, le système ne peut pas déterminer le moment où la vis est entièrement dégagée. C’est à l’opérateur d’en décider. | 3,5% de ToolMaxTorque (couple maxi. outil)
Loosening speed (vitesse de dévissage) | La vitesse de dévissage est atteinte lorsque la valeur Run-up torque (couple d'accélération) est atteinte. | ToolMaxSpeed (vitesse maxi. outil)

# Descriptions des paramètres des phases

# Limites de couple cible

En définissant les limites de couple cible, il est possible d'éliminer un serrage si le résultat en termes de couple n'est pas conforme aux limites de couple spécifiées. Un couple trop haut peut entraîner la déformation de la vis sous l'effet du dépassement de la limite élastique, voire une cassure ou le foirage des filets. Un couple insuffisant peut se traduire par une force de serrage insuffisante pour supporter les forces pour lesquels l'assemblage est conçu.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Limites de couple | Le serrage est considéré comme incorrect si le résultat en termes de couple est en dehors de la plage définie par Torque min (couple mini.) et Torque max (couple maxi). Auto : Les limites de couple sont automatiquement définies aux valeurs par défaut spécifiées pour Torque min (couple mini.) et Torque max (couple maxi). Manuel : Permet de définir manuellement les valeurs limites de couple. | Auto
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple. Ce paramètre peut être saisi si l'option Manual (manuel) a été sélectionnée. | 95% du couple cible
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple. Ce paramètre peut être saisi si l'option Manual (manuel) a été sélectionnée. | 120% du couple cible

Le paramètre Measure torque at (mesurer le couple à) peut avoir différentes valeurs. Par défaut, le couple est mesuré à la crête de couple. Les valeurs possibles du paramètre sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Nom | Description
--- | ---
Valeur de couple maxi | Mesure de la valeur de couple la plus élevée pendant le serrage.
Value at peak angle (valeur pour l'angle crête) | Mesure de la valeur de couple pour la valeur d'angle la plus élevée.
Value at shutoff (valeur à l'arrêt) | Mesure de la dernière valeur de couple avant le passage à l'étape de pause.

# Limites d'angle cible

Lorsque des limites d'angle cible sont définies, il est possible de contrôler si la rotation de l'écrou correspond à l'angle désiré pendant le serrage.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Angle limits (limites d'angle) | Permet de choisir la section du serrage, en degrés, dans laquelle l'angle doit être surveillé. Arrêt : Aucune limite n'est vérifiée. À partir du vissage libre terminé : À partir de l'approche terminée : la fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où le Couple d'approche terminée est atteint. Depuis le couple : La fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où la valeur de couple spécifiée est atteinte. Le couple doit être supérieur au couple Rundown complete (approche terminée). From First target (à partir de la première cible) : La surveillance est instaurée à partir du moment où la valeur First target (première cible) est atteinte. Cette option n'est pas disponible avec TurboTight. Auto : les limites de surveillance d'angle sont automatiquement calculées par le contrôleur. Manuel : les limites de surveillance d'angle sont saisies manuellement. | Arrêt
<From torque> | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle sont définies. |
<From torque> | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle sont définies. | 75 % du couple cible
Angle min (angle mini.) | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle | 90°
Angle max (angle maxi.) | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle | 720°
Time min (temps mini.) | Temps minimum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 10 ms Pour TurboTight (serrage turbo) : 0 ms
Time max (temps maxi.) | Temps maximum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 1000 ms Pour TurboTight (serrage turbo) : 40 ms

Les positions 1 à 4 sont valides si la cible est le couple. Les positions 5 à 6 sont valides si la cible est l'angle.

Le paramètre Mesure d'angle jusqu'à peut avoir différentes valeurs. Le paramètre n'est disponible que lorsque la surveillance de l'angle est activée pour le programme de serrage utilisé. Par défaut, l'angle est mesuré à la Valeur d'angle maxi. Les valeurs possibles du paramètre sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Nom | Description
--- | ---
Valeur au couple de crête | Mesure de l'angle à la valeur de couple la plus élevée.
Valeur d'angle maxi. | Mesure de l'angle le plus élevé pendant le serrage.
Value at shutoff (valeur à l'arrêt) | Mesure de la dernière valeur d'angle avant le passage à l'étape de pause.

# Compensation du couple

En utilisant la compensation du couple, il est possible de mieux déterminer la force de serrage réelle appliquée à l'assemblage et de réduire la dispersion de la force de serrage appliquée.

La consigne de compensation du couple se définit en se référant en arrière d'un angle spécifié à partir de l'approche terminée et en calculant une valeur pour le couple utilisé pendant l'approche. Le résultat est alors compensé lors de la création de la précharge dans la vis en ajoutant au couple cible la valeur de couple calculée dans la consigne de compensation du couple.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Compensation du couple | Permet de définir l'utilisation de la consigne de couple pour le couple utilisé pendant l'étape d'approche. Arrêt : Aucune compensation n'est réalisée. Marche : Règle manuellement la consigne de compensation du couple. | Off (Arrêt)

# Facteur de corrélation de couple résiduel

Le terme Facteur de corrélation du couple résiduel est similaire à un étalonnage et s'ajuste entre le couple dynamique mesuré par l'outil électrique et le couple résiduel mesuré par un outil de contrôle.

Le Facteur de corrélation du couple résiduel est disponible pour tous les outils exécutant la stratégie TurboTight et la stratégie de serrage TensoPulse. Il est aussi disponible pour les outils à impulsions sur batterie qui sont compatibles avec le coffret.

En cas d'utilisation d'un Facteur de corrélation de couple résiduelqui diffère de 100, le Couple final rapporté n'est plus le couple dynamique mesuré par le transducteur de l'outil.

La mesure du couple dynamique fait appel à un transducteur de couple interne qui mesure constamment le couple. Lorsque le couple cible est atteint, l'outil s'arrête et le résultat est évalué et communiqué. Le couple final mesuré dans le transducteur est affecté par l'état de l'assemblage, la vitesse de l'outil, les engrenages et les douilles.

Le couple résiduel est mesuré lorsque le serrage est terminé. Il s'agit du couple nécessaire pour continuer ou redémarrer le serrage à un niveau plus élevé. Le couple résiduel détermine la force de serrage qui règne dans l'assemblage.

Une mesure de couple dynamique est hautement répétitive mais peut varier entre le type de l'outil et la vitesse de l'outil. | Une clé dynamométrique portative étalonnée fournit une mesure de haute précision du couple résiduel mais comporte des variations élevées causées par le relâchement de l'assemblage, l'affaiblissement du couple, le frottement ou la technique de l'opérateur.

Le Facteur de corrélation du couple résiduel est une compensation entre le couple dynamique et le couple résiduel. Le facteur doit être déterminé en effectuant des tests. Le programme de serrage sélectionné est effectué à quelques reprises et le couple dynamique est enregistré. Les serrages sont également mesurés manuellement pour déterminer le couple résiduel.

Le Facteur de corrélation du couple résiduel peut être calculé en divisant le couple résiduel par le couple dynamique. Le Facteur de corrélation du couple résiduel est donné en pourcentage et est par défaut égal à 100 %. Cela implique que la valeur de couple dynamique rapportée n'a pas été modifiée.

Paramètres | Fonction
--- | ---
Couple cible | Couple cible de l'outil défini pour le serrage à l'aide de la stratégie TurboTight.
Couple dynamique final | Couple final rapporté comme résultat du serrage effectué.
Couple dynamique | Couple dynamique mesuré par un transducteur de référence.
Couple résiduel | Couple résiduel souhaité qui assure la force de serrage désirée.
Facteur de corrélation de couple résiduel | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique

Un exemple de l'utilisation du réglage fin du couple :

La stratégie TurboTight est sélectionnée. L'assemblage doit être serré à 12 Nm pour atteindre la force de serrage désirée. La configuration suivante est établie :

Exemples de réglages | Valeur | Fonction
--- | --- | ---
Couple cible | 12 Nm | Couple cible souhaité programmé dans le coffret
Facteur de corrélation de couple résiduel | 100 | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique

Un certain nombre de serrages est effectué. Après chaque serrage, l'assemblage est vérifié à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. La moyenne est calculée et le résultat suivant est obtenu :

Paramètres initiaux et résultats | Valeur | Fonction
--- | --- | ---
Couple cible | 12 Nm | Couple cible programmé dans le coffret.
Final torque (Couple final) | 12 Nm | Couple final rapporté comme résultat du serrage effectué.
Couple dynamique | 12 Nm | Couple mesuré non compensé à partir du transducteur de l'outil.
Couple résiduel | 10 Nm | Couple résiduel mesuré avec une clé dynamométrique étalonnée ou autre outil de contrôle.
Facteur de corrélation de couple résiduel | 100 % | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique

Le contrôle montre que le couple résiduel est trop bas pour produire la force de serrage désirée. Le Facteur de corrélation du couple résiduel est calculé à 0,83, ce qui équivaut à 83 %. Un ajustement du facteur de réglage est effectué et le résultat suivant est obtenu.

Paramètres finaux et résultats | Valeur | Fonction
--- | --- | ---
Couple cible | 12 Nm | Couple cible programmé dans le coffret.
Final torque (Couple final) | 12 Nm | Couple final rapporté comme résultat du serrage effectué.
Couple dynamique | 14,5 Nm | Couple mesuré non compensé à partir du transducteur de l'outil.
Couple résiduel | 12 Nm | Couple résiduel souhaité qui assure la force de serrage désirée.
Facteur de corrélation de couple résiduel | 83 % | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique.

Cela montre que nous devons serrer un peu plus dur que la cible pour compenser les différences et atteindre le couple souhaité dans l'assemblage.

Il est important que la corrélation soit effectuée avec le même type d'outil et la même configuration des paramètres que ceux utilisés en production.

# Gâchette perdue

Dans la fenêtre Évaluation du résultat de la phase de serrage du programme, le commutateur NOK sur gâchette perdue détermine s'il est permis ou non de relâcher la gâchette de l'outil avant que la condition cible n'ait été atteinte. Le réglage peut prendre la position Marche ou Arrêt. Voici une description des deux états.

Réglage du commutateur | Description
--- | ---
Marche | Relâcher la gâchette avant d'avoir atteint la condition cible entraînera un serrage NOK.
Off (Arrêt) | Relâcher la gâchette avant d'avoir atteint la condition cible entraînera un serrage OK tant que toutes les autres conditions sont remplies.

Le comportement par défaut est qu'un relâchement prématuré de la gâchette n'est pas autorisé.

Disponibilité

Le NOK sur gâchette perdue est disponible pour les stratégies de serrage suivantes : Rotate, Quick Step, Two Step, Three Step et Impulse - Étape simple.

Pour les stratégies de serrage Rotate, Quick Step, Two Step et Three Step, le paramètre Gâchette perdue est uniquement disponible lorsque la Cible du programme est définie sur Angle (pas Couple).

# Configuration des programmes de serrage - Paramètres généraux

Les modifications apportées aux programmes d'assemblage dans n'importe quelle section doivent être activement appliquées en cliquant sur le bouton Appliquer dans le coin inférieur droit de l'IGU. Alternativement, les modifications peuvent être annulées en cliquant sur le bouton Annuler situé au même endroit.

Lorsque vous naviguez en dehors de la section où les modifications ont été effectuées (en utilisant le bouton Précédent, Accueil ou Résultat), l'utilisateur verra apparaître un message d'avertissement dans lequel les modifications peuvent également être appliquées ou annulées. L'utilisateur ne peut pas continuer sans appliquer ou annuler les modifications.

Les réglages généraux des programmes de serrage servent à mettre en place et à gérer les programmes de serrage en les nommant, à établir les réglages généraux des serrages comme la sélection de la stratégie de serrage ou le mode de programmation Manuel ou Rapide et à définir la valeur cible du programme de serrage.

Pour plus d'informations sur les paramètres de serrage, voir l'Étape de démarrage, l'Étape d'approche, les Stratégies de serrage et l'Étape d'arrêt.

Pour plus d’informations sur les Paramètres de dévissage, voir Dévisser une vis.

Informations pertinentes

- Desserrage d'une vis
- Étape Arrêt
- Phase d'approche
- Phase de démarrage
- Programmes de serrage

Dans cette section

- Nom
- Stratégie
- Cible
- Surveillance du temps (temps écoulé)
- Réglage accessoire

# Nom

Utiliser le champ Nom pour donner un nom au programme de serrage. Ce nom sera enregistré avec les résultats de serrage et envoyé à ToolsNet (le cas échéant). Le nom peut avoir une longueur maximale de 32 caractères.

# Stratégie

Stratégie définit la stratégie de serrage à utiliser avec le programme de serrage.

Pour plus d'informations sur les stratégies disponibles et les paramètres pertinents, voir « Stratégies de serrage ».

Informations pertinentes

- Programmes de serrage

# Cible

les stratégies Quick step, Two step et Three step permettent de choisir l'exécution du serrage par rapport à une valeur de Couple cible ou d'Angle cible. Lorsque la stratégie TurboTight est activée, seule l'option Couple cible est disponible.

# Surveillance du temps (temps écoulé)

La surveillance du temps est disponible pour toutes les stratégies de serrage sauf Rotate (rotation). La surveillance du temps peut être activée lorsque des limites d'angle sont activées. La surveillance du temps est disponible pour l'étape d'approche et pour l'étape finale de l'étape de serrage.

Pour limiter le risque de secousse inattendue à la fin du serrage lorsque l'on utilise la stratégie de serrage TurboTight, veiller à activer la surveillance du temps.

Étant donné que la gestion des courbes demande du temps, il y a toujours une petite différence entre le temps écoulé du programme et le temps écoulé de l'étape. Ceci est particulièrement remarquable dans les programmes qui ne contiennent qu'une seule étape.

Lorsque l'on utilise un outil STB, il n'est pas possible d'utiliser la surveillance du temps si toutes les options de surveillance sont activées.

# Réglage accessoire

Le Réglage accessoire offre la possibilité de compenser les accessoires frontaux de l'outil. La compensation peut être réalisée pour chaque programme de serrage.

Un opérateur ne peut pas échanger un accessoire puis sélectionner un programme de serrage défini spécifiquement pour cet accessoire.

Le Réglage accessoire est disponible pour toutes les stratégies conventionnelles sauf STwrench.

1. Dans les Réglages du programme de serrage, donner au paramètre Réglage fin de l'accessoire activé la valeur Oui.

2. Cliquer sur Paramètres de serrage > Modifier.

3. Cliquer sur l'étape de démarrage.

4. Sous Réglage fin de l'accessoire, donner au paramètre Utiliser le réglage fin de l'accessoire la valeur Oui.

5. Régler les paramètres nécessaires pour le Rapport d'engrenage et le Réglage d'efficacité (voir le tableau ci-après).

Paramètres pour réglage d'accessoire
Réglage accessoire | Description | Par défaut
--- | --- | ---
Rapport d'engrenage d'accessoire | Le paramètre Rapport d'engrenage d'accessoire est requis pour la compensation de l'angle. Minimum : 0.5 Maximum : 3.6 Vitesse de rotation de prise d'outil = Vitesse de l'outil / rapport d'engrenage | 1.0
Réglage d'efficacité | Le rapport d'engrenage d'accessoire combiné au Réglage d'efficacité est nécessaire pour compenser le couple. Minimum : 0.5 Maximum : 1.0 Par exemple, 0,9 signifie 10% de perte d'efficacité | 1.0

# Utiliser l'onglet Séquence de lots

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Les séquences de lots sont utilisées pour exécuter un nombre précis de serrages dans un ordre spécifique. Un nom est donné à chaque séquence de lots.

Dans cette section

- Paramètres de séquence de lots
- Configuration des lots

# Paramètres de séquence de lots

Une séquence de lots peut comporter jusqu'à 99 lots, chaque lot pouvant gérer 250 serrages. Les lots d'une séquence de lots sont effectués dans l'ordre indiqué ou à l'aide d'un sélecteur à douilles permettant de choisir le lot à exécuter.

Paramètres des lots
Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Verrouillage de l'outil sur séquence de lots terminée | Une séquence de lots est terminée lorsque le compteur de la séquence de lots est égal à la taille de la séquence de lots. Marche : l'outil est verrouillé et il faut sélectionner un programme de serrage ou une séquence de lots pour continuer les serrages. Arrêt : lorsqu'elle est terminée, la séquence de lots est prête à être répétée. | Marche
Ordre libre | Non : Les lots configurés seront exécutés dans l'ordre établi, à condition qu'ils aient été configurés pour exécuter des serrages. Si la douille a été spécifiée, le système demande la douille pour l'exécution du lot. Oui : Les lots configurés peuvent être exécutés dans n'importe quel ordre. L'opérateur doit indiquer au système le lot à exécuter en utilisant un sélecteur à douilles. Un lot est considéré comme terminé quand tous les assemblages ont été effectués. | Non
Increment on NOK (incrément sur serrage incorrect) | Permet d'augmenter la valeur du compteur de lots même si le serrage est signalé comme incorrect. Pour que l'option Nombre maxi. de NOK consécutifs fonctionne (nombre maximum de fois où un boulon seul peut être serré), Incrément sur NOK doit être réglé sur Non. Donner à ce paramètre la valeur Oui permettra à la séquence de passer au serrage suivant. | Non
Max consecutive NOK (nombre maxi. de serrages incorrects consécutifs) | Le nombre maximum de serrages NOK consécutifs correspond à un nombre défini maximum admis de serrages NOK consécutifs dans un lot. Si le Nombre maxi. de NOK consécutifs est atteint, l'évènementTrop de serrages incorrects (4020) est affiché. | 0
Decrement on loosening (Décrémentation au dévissage) | Décrémente le compteur dans le lot actuellement activé. Un lot terminé ne peut pas être décrémenté. Jamais : Le paramètre est désactivé. Le compteur n'est pas décrémenté lors du desserrage dans le lot activé. Toujours : Le compteur de lots est décrémenté lorsqu'un dévissage est effectué. Lorsque le dernier serrage était OK : Si le serrage précédent était OK, le compteur de lots est décrémenté lorsqu'un dévissage est effectué. | Jamais
Minuteur d'abandon de séquence | Marche : la séquence de lots sélectionnée peut être abandonnée dans une limite de temps spécifiée. Arrêt : La séquence de lots sélectionnée ne peut être abandonnée. | Off (Arrêt)
Temps d'abandon (10-600) | Nombre de secondes durant lesquelles la séquence de lots sélectionnée peut être abandonnée. | 10

# Configuration des lots

Un lot est configuré pour exécuter un nombre spécifique de serrages consécutifs avec le même programme de serrage. Il faut spécifier un programme de serrage et une taille de lot pour pouvoir exécuter les lots.

Paramètres de configuration des lots
Paramètre | Description
--- | ---
Programme de serrage | Programme de serrage à utiliser avec le lot.
Taille de lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Le nombre maximum de serrages dans un lot est de 250. La taille de lot 0 donnera au lot un nombre infini de serrages.
Numéro d'identifiant | Lorsque l'on utilise un sélecteur à douilles, c'est cette position de douille qui est utilisée pour activer le lot.

# Utiliser l'onglet Sources

Les signaux externes utilisés comme tâches pour les serrages sont configurés dans le menu Sources. Les sources sont des accessoires ou des objets similaires connectés à un poste de travail virtuel. Deux types de tâches sources sont disponibles :

- Source tâche Serrage

- Source tâche Lot

Le Serrage source sert à sélectionner un programme de serrage unique.

Le Lot source est utilisé pour sélectionner une séquence de lots, une série de programmes de serrage.

Pour plus d'informations sur la sélection des tâches, voir Affecter une tâche à un Poste de travail virtuel.

Dans cette section

- Serrage source
- Source Séquence de lots

# Serrage source

Le menu Serrage présente une liste de configurations des serrages sources. Il est possible de lier des listes distinctes à un poste de travail virtuel en allant dans le poste de travail virtuel en question et en choisissant Tâche, Modifier la tâche. Là, il est possible de choisir une source comme tâche. Les serrages sources lient un programme de serrage spécifique à un numéro d'identifiant. Lorsque le numéro d'identifiant est envoyé au coffret (soit par un signal numérique externe soit, si l'on utilise un sélecteur à douilles, en prélevant la douille correspondante dans le sélecteur), le programme lié va s'exécuter indéfiniment jusqu'à l'envoi d'un signal différent (ou jusqu'au prélèvement d'une douille). Il n'y a pas de comptage des lots.

Les listes de serrages sources peuvent être définies en mode Contrôle ou Confirmation.

Lorsque l'on opte pour le mode Contrôle, une source externe sélectionne un programme de serrage en demandant un numéro d'identifiant. Dans le cas d'un sélecteur à douilles, le numéro d'identifiant est lié à la douille correspondante dans le sélecteur et la sélection du programme de serrage s'effectue par prélèvement de la douille.

En mode Confirmation, il n'est pas possible d'utiliser le sélecteur à douilles comme source de contrôle. Dans ce mode, les numéros d'identifiant sont liés à la fois à un programme de serrage et à une douille spécifique (indiquée dans une colonne supplémentaire dans la liste). Lorsqu'un numéro d'identifiant est demandé (par un signal externe), la douille correspondante est appelée dans le sélecteur à douilles et le programme de serrage est activé lorsque l'opérateur prélève la douille (les autres douilles sont désactivées). Si aucune douille n'est spécifiée (c'est-à-dire 0 dans la colonne Douille), le programme de serrage est activé directement et le statut de la douille est ignoré.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=vVAaKtp3O5k

Dans cette section

- Création d'un serrage source

# Création d'un serrage source

Les modifications apportées aux programmes d'assemblage dans n'importe quelle section doivent être activement appliquées en cliquant sur le bouton Appliquer dans le coin inférieur droit de l'IGU. Alternativement, les modifications peuvent être annulées en cliquant sur le bouton Annuler situé au même endroit.

Lorsque vous naviguez en dehors de la section où les modifications ont été effectuées (en utilisant le bouton Précédent, Accueil ou Résultat), l'utilisateur verra apparaître un message d'avertissement dans lequel les modifications peuvent également être appliquées ou annulées. L'utilisateur ne peut pas continuer sans appliquer ou annuler les modifications.

1. Aller dans le menu Sources et sélectionner Serrage dans la navigation sur la gauche.

2. Cliquer sur l'icône plus en haut à droite de l'espace de travail.

3. Donner un nom au Serrage source et sélectionner le Mode sélecteur (Contrôle ou Confirmation, selon les besoins).

4. Par défaut, un seul numéro d'identifiant modifiable sera disponible lors de la création d'un nouveau Serrage source. Au bas de l'écran, cliquer sur l'icône plus pour en ajouter d'autres.

5. Attribution d'un numéro d'identifiant à chaque élément

   Si l'on utilise un sélecteur à douilles, les numéros d'identifiant correspondent aux positions du sélecteur : le numéro d'identifiant 1 correspond à la douille numéro 1 dans le sélecteur à douilles.

6. Choisir un programme de serrage à lier à chaque numéro d'identifiant en cliquant sur Programme et en choisissant un programme dans la liste des programmes de serrage.

## Sources - nombre maxi. de NOK consécutifs

Nombre maxi. de serrages NOK consécutifs peut être réglé par Serrage source ou par programme individuel inclus dans le Serrage source.

Régler le nombre maxi. de NOK consécutifs par Serrage source

1. Régler Nombre maxi. de NOK consécutifs par programme sur Non

2. Régler la valeur dans le champ Nombre maxi. de NOK consécutifs.

Régler le nombre maxi. de NOK consécutifs par programme

1. Régler Nombre maxi. de NOK consécutifs par programme sur Oui

2. Pour chaque programme dans la section Configuration du sélecteur d'identifiants, régler la valeur dans la colonne NOK maxi.

Informations pertinentes

- Serrage source

# Source Séquence de lots

La configuration de lot source se trouve sous l'option Lot dans le menu Sources.

Le coffret peut être configuré pour sélectionner une séquence de lots sur la base soit d'un numéro d'identification, soit d'une chaîne d'identification.

Entrée | Description
--- | ---
Numéro d'identifiant | Le nombre doit être un entier positif qui peut provenir d'un accessoire ou d'une entité de contrôle externe.
Chaîne d'identifiant | La chaîne doit être constituée de caractères ASCII et peut provenir d'un scanner ou d'une entité de contrôle externe.
Sélecteur à douilles | Utilisation d'un ou plusieurs sélecteurs à douilles.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

Dans cette section

- Création d'un lot source
- Configurer des positions significatives pour la lecture d'un code-barres
- Combiner des chaînes d'identifiant

# Création d'un lot source

1. Aller dans le menu Sources et sélectionner Séquence de lots dans la navigation sur la gauche.

2. Cliquer sur l'icône plus en haut à droite de l'espace de travail.

3. Donner un nom au lot source.

4. Donner au paramètre Abandon sur nouvel identifiant la valeur Oui si la lecture d'un nouvel identifiant doit provoquer l'abandon du scan précédent.

5. Sélectionner la Méthode d'identifiant (Chaîne pour le texte ou Numéro pour les chaînes numériques).

6. Définissez Ordre libre sur Marche si les chaînes peuvent être analysées quel que soit l’ordre.

   Les chaînes d’identifiants peuvent compter jusqu’à 4 chaînes différentes. Lorsque l’ordre libre est défini sur Non, les chaînes doivent être analysées dans un ordre spécifique afin que le système reconnaisse la chaîne.

7. Si nécessaire, ajoutez une chaîne d’identifiant en cliquant sur l’icône Plus dans la section Configuration de la chaîne d’identifiant.

8. Cliquez sur le libellé Nom pour la chaîne d’identifiant dont vous souhaitez modifier les propriétés (fenêtre contextuelle). Les propriétés suivantes peuvent être indiquées par chaîne :

   - Nom - le nom de la chaîne

   - Longueur - la longueur de la chaîne Voir Combinaison des chaînes d'identifiant pour en savoir plus sur la concaténation de chaînes.

   - Positions significatives - servent à spécifier les caractères du code-barres qui doivent être lus lors de la reconstitution de la chaîne à comparer avec les chaînes prédéfinies. Le nombre de positions significatives doit correspondre au nombre de caractères contenu dans les chaînes prédéfinies.

   - Positions enregistrées - indiquent les parties de chaque chaîne utilisée dans le lot source qui seront enregistrées et la façon dont elles seront représentées dans le journal. Dans ce champ, indiquer les positions de la chaîne qui doivent être enregistrées. Les positions peuvent constituer seulement des parties de la chaîne entière. Si le champ reste vide, la chaîne complète (concaténée) sera enregistrée. Le tableau ci-dessous montre quelques exemples de combinaisons de positions enregistrées.

     Les valeurs des positions enregistrées sont séparées par des virgules (sans espaces) et les plages sont indiquées à l'aide d'un tiret.

   Chaîne d'identifiant | Positions
   --- | ---
   Chaîne 1 : 1234567 | 1-7
   Chaîne 2 : abcdef | 8-13
   Chaîne 3 : GHIJKL | 14-19
   Chaîne 4 : 890 | 20-22

   Exemples de positions enregistrées
   Positions enregistrées | Résultats enregistrés
   --- | ---
   (vide) | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19,20-21 seront automatiquement modifiées en : 1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   Le champ d’identification de la fenêtre des propriétés de la chaîne ne peut pas être modifié, mais peut uniquement être utilisé pour naviguer entre les différentes chaînes.

   Une erreur peut survenir lorsque Ordre libre est défini sur Marche, et que les longueurs des différentes chaînes sont dupliquées. La séquence numérisée n’active alors pas un programme de serrage. Pour remédier à cette erreur, définissez Ordre libre sur Arrêt, ou ajustez les longueurs de chaîne.

9. Cliquer sur Modifier.

10. Dans la fenêtre Modifier, indiquer les chaînes (dans la colonne Contenu de la chaîne) qui doivent être liées à telle ou telle séquence de lots (dans la colonne Active). Cliquer sur l'icône plus au bas de la fenêtre pour ajouter d'autres chaînes.

    Les caractères génériques peuvent être utilisés en saisissant le « contenu de la chaîne ». Le(s) caractère(s) générique(s) peuvent être utilisés à toute position dans la chaîne. Aucune séquence de lots n’est activée en cas de résultat de correspondance ambigu.

    Le caractère générique est un . (période)

Informations pertinentes

- Combiner des chaînes d'identifiant
- Configurer des positions significatives pour la lecture d'un code-barres

# Configurer des positions significatives pour la lecture d'un code-barres

Les positions dans la chaîne du code-barres sont associées à un nombre entre 1 et 1024. La première position de la chaîne est 1 et la dernière 1024.

Les positions significatives doivent être spécifiées en suivant les règles décrites dans le tableau ci-dessous. Chaînes de codes-barres :
Description | Positions significatives | Configuration valide | Chaîne de code-barres à comparer aux chaînes prédéfinies
--- | --- | --- | ---
Positions significatives dans l'ordre | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
Positions significatives dans un ordre facultatif | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
Plage de numéros | 1–3,7-8 | Ok | ABCGH

# Combiner des chaînes d'identifiant

La chaîne d'identifiant utilisée pour la recherche de correspondance est une combinaison contenant jusqu'à quatre chaînes venant d'un système de gestion de l'usine ou jusqu'à quatre entrées de scanner qui doivent être combinées en une seule et même chaîne.

Les boutons de commande Ajouter et Supprimer gèrent la façon dont les chaînes sont combinées. Les paramètres suivants sont disponibles :

Paramètres de combinaison des chaînes d'identifiant
Paramètre | Description
--- | ---
Case à cocher | Sélectionner une entrée à supprimer.
Nom | La chaîne doit recevoir un nom.
Longueur | La longueur de la chaîne doit être connue et saisie. Cette précision est importante parce qu'elle permet de combiner l'identifiant de chaîne correct.
Positions significatives | Positions dans la chaîne combinée, séparées par une virgule, ou plages, séparées par un tiret, utilisées pour la recherche de correspondance.
Positions enregistrées | Les positions séparées par des virgules ou plages des chaînes qui seront enregistrées dans le résultat.

Si plusieurs chaînes d'identifiant doivent être utilisées, procéder comme suit :

1. Cliquer sur le bouton de commande Ajouter pour créer une nouvelle entrée dans le tableau.

2. Donner un nom à la chaîne.

3. Saisir la longueur de la chaîne.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque chaîne à ajouter. Il est possible de combiner jusqu’à quatre chaînes.

Les paramètres Début-fin de chaque ligne définissent les positions de chaîne individuelles dans la chaîne d’identifiant combinée, utilisées dans la prochaine étape du processus de correspondance.

La première partie du processus de sélection de la tâche à l'aide d'une chaîne d'identifiant comme entrée consiste à définir les positions qui doivent être utilisées dans la chaîne.

- Saisir les positions significatives pour définir les positions à utiliser dans la chaîne d'identifiant pour la recherche de correspondance. Les positions doivent être séparées par une virgule. Les positions doivent être séparées par une virgule ou par plage.

# Utiliser l'onglet Outils

Il faut qu'un outil soit connecté au contrôleur pour que le menu Outil donne des informations.

Dans cette section

- Informations sur l'outil
- Connexion outil
- Santé de l’outil
- Maintenance des outils
- Étalonnage de l'outil
- Réglage fin du moteur de l’outil
- Réglage du renvoi d’axe ouvert
- WLAN et Bluetooth pour les outils sans fil

# Informations sur l'outil

La vue Informations sur l'outil contient les informations utilisées pour permettre au technicien d'avoir des renseignements exacts sur l'outil connecté au coffret de façon à pouvoir apporter une aide et une assistance adéquate aux opérateurs.

Informations sur l'outil
Informations | Description
--- | ---
Modèle | Dénomination du modèle d'outil
Couple maxi. | Couple maximal que l'outil peut utiliser pour un serrage.
Vitesse mini. | Vitesse de rotation minimale de l'outil.
Vitesse maxi. | Vitesse de rotation maximale de l'outil.
Vitesse finale mini. | La vitesse finale de rotation minimale de l’outil (uniquement pour les outils BCP / BCV-RE).
Vitesse finale maxi | La vitesse finale de rotation maximale de l’outil (uniquement pour les outils BCP / BCV-RE).
Rapport d’engrenage | Rapport entre vitesse angulaire de l'engrenage d'entrée et vitesse angulaire de l'engrenage de sortie.
Numéro de série | Le numéro de série de l'outil peut être nécessaire si la version appropriée des instructions du produit est requise, ceci afin d'obtenir les pièces détachées ou les instructions d'entretien qui conviennent.
Version du logiciel | Version logicielle de l'outil.
Référence du produit | Référence de commande ou référence produit de l'outil.

## Informations TAG de l'outil

Informations TAG de l'outil ne sont disponibles que si l'outil est de type STwrench.

Informations de l'outil STwrench
Informations | Description
--- | ---
Id TAG | Numéro d'identification programmable de l'étiquette RFID programmé dans l'Embout(douille).
Coefficient de correction de couple | Dans certains cas, des rallonges peuvent être nécessaires pour une adaptation à l'application. Dans ce cas, la mesure de la clé doit être compensée pour afficher une valeur correcte. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01). Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID sur l'Embout.
Coefficient de correction d'angle | Dans certains cas, des rallonges peuvent être nécessaires pour une adaptation à l'application. Dans ce cas, la mesure de la clé doit être compensée pour afficher une valeur correcte. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01). Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID sur l'Embout.
Couple nominal | La smartHEAD de STwrench contient le capteur de couple et définit le couple nominal de la clé. Pour plus d'informations, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

AVIS

Les coefficients de correction modifient la mesure de l'outil STwrench. Cela peut entraîner une lecture incorrecte. Avant d’effectuer toute correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

# Connexion outil

La zone de connexion de l'outil indique le poste de travail virtuel auquel l'outil est connecté.

Informations pertinentes

- Connecter un outil à un Poste de travail virtuel

# Santé de l’outil

La vue Santé contient des informations concernant la température de l’outil.

## Température de l'outil

La température des outils (que ce soit pour les outils filaires ou ceux sur batterie) est surveillée en continu par le POWER FOCUS 6000. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du coffret ne soit nécessaire. Lorsque la température du moteur de l'outil ou celle des circuits électroniques de l'outil dépasse la température maximale, l'outil est verrouillé et une alerte (2014) s'affiche. L'outil est à nouveau déverrouillé lorsque sa température s'abaisse sous la limite.

La température n'est pas disponible pour le STwrench.

## Surveiller la température de l'outil

Depuis l'affichage ou via l'IGU Web, les utilisateurs peuvent accéder aux données les plus récentes de température du moteur et des circuits électroniques de l'outil avec horodatage du moment où les mesures ont été effectuées.

1. À l’écran d’accueil, toucher l'onglet Outil.

2. La température des circuits électroniques de l'outil et la température du moteur de l'outil apparaissent sous Santé.
   Pour les outils à impulsions, la température de l'unité d'impulsions de l'outil est également indiquée.

3. Cliquer sur l'une ou l'autre entrée pour accéder à une liste des pics de température accompagnés de leur horodatage.

# Maintenance des outils

L'outil stocke une périodicité d'entretien et compte le nombre de serrages pouvant être effectués avant qu'une maintenance ou une intervention d'entretien ne soient nécessaires.

## Réglage de l’alarme de maintenance

1. À l’écran d’accueil, toucher l’onglet Paramètres puis sélectionner Outil

2. Placer l’Alarme de l'indicateur d'entretien sur la position Marche.

3. Retourner à l’écran d’accueil, toucher l’onglet Outil puis sélectionner l’outil pour lequel vous souhaitez régler une alarme.

4. Saisir une valeur dans le champ Périodicité d'entretien.

   Les Périodicités d'entretien ne peuvent être définies que par multiples de 10 000. Tout nombre autre qu'un multiple de 10 000 est arrondi au multiple de 10 000 le plus proche.

   Lorsque l'on travaille avec des outils à impulsions, la périodicité d'entretien est définie à la fois pour le nombre de serrages et pour le nombre d'impulsions. La première échéance atteinte aura pour effet de déclencher l'alarme.

Paramètres de maintenance
Champ | Description
--- | ---
Dernier entretien | Date et heure de réalisation du dernier entretien. La date du Dernier entretien est programmée à l'atelier de réparation. La date du Dernier entretien est définie sur la date et heure actuelles si l'on appuie sur le bouton Remise à zéro du compteur d'entretien.
Total des serrages en service | Nombre total de serrages réalisé par l'outil depuis sa première utilisation. Cette valeur est disponible lors de l'entretien et restera inchangée jusqu'à la prochaine intervention d'entretien.
Serrages restants | Nombre total de serrages restant avant que la périodicité d'entretien ne soit atteinte.
Périodicité d'entretien | Nombre de serrages à effectuer entre deux interventions d'entretien. Peut être défini par multiples de 10 000.
Total des impulsions en service | [Outils à impulsions uniquement] Nombre total d'impulsions réalisé par l'outil depuis sa première utilisation. Cette valeur est disponible lors de l'entretien et restera inchangée jusqu'à la prochaine intervention d'entretien.
Impulsions restantes | [Outils à impulsions uniquement] Nombre total d'impulsions restant avant que la périodicité d'entretien ne soit atteinte.
Périodicité d'entretien | [Outils à impulsions uniquement] Nombre d'impulsions à réaliser entre deux interventions d'entretien. Peut être défini par multiples de 10 000.
Remise à zéro du compteur d'entretien | Réinitialisation du compteur Serrages restants et instauration de la date courante pour le Dernier entretien.
Réinitialisation des données d'entretien | [Outils à impulsions uniquement] Réinitialisation du compteur Serrages restants ainsi que du statut de lubrification et instauration de la date courante pour le Dernier entretien.

# Étalonnage de l'outil

Étalonnage de l'outil sert à contrôler l'adéquation d'un outil à un transducteur de référence.

La valeur d'étalonnage enregistrée dans la mémoire de l'outil est utilisée pour ajuster la valeur du couple donnée par le transducteur de couple de l'outil. La valeur de couple correcte est ainsi affichée sur le contrôleur. Le coffret affiche la date à laquelle l'outil a été étalonné la dernière fois.

Paramètres d'étalonnage
Champ | Description
--- | ---
Dernier étalonnage | Date et heure de réalisation du dernier étalonnage.
Valeur d’étalonnage | Valeur de couple par rapport à laquelle l'étalonnage doit être effectué.
Date du prochain étalonnage | Date à laquelle le prochain étalonnage de cet outil est nécessaire.

Dans cette section

- Préparation de l'étalonnage
- Étalonner l'outil
- Étalonner un outil via un STa6000 ou STpad

# Préparation de l'étalonnage

1. S'assurer que la configuration de l'outil et du coffret permet d'effectuer un serrage.

2. Configurer l'outil avec un transducteur de couple de référence (comme le STa6000, STpad ou banc JSB).

   Consulter le guide d’utilisation du transducteur de référence de couple pour les instructions de configuration.

3. Choisir un Programme de serrage avec un couple cible correspondant au serrage normalement utilisé avec l'outil.

   Voir Configuration d'un serrage de base pour obtenir un tutoriel de configuration et d'activation d'un programme de serrage adapté.

# Étalonner l'outil

La valeur d'étalonnage utilisée pour l'outil se calcule à partir des relevés de couple du coffret et du capteur de référence de couple en utilisant l'équation ci-dessous :

Nouvelle valeur d’étalonnage = Ancienne valeur d’étalonnage x Moyenne (Valeurs de référence / Valeurs de Power Focus)

1. À l’écran d’accueil, toucher l’onglet Outil et sélectionner l’outil à étalonner. Aller ensuite à Étalonnage.

2. Noter l'ancienne valeur d'étalonnage figurant dans la boîte de texte Valeur d'étalonnage.

3. Effectuer au moins trois serrages et utiliser les valeurs de couple du contrôleur et du transducteur de référence (ACTA ou similaire) pour calculer les valeurs moyennes de couple.

4. Calculer la nouvelle valeur d'étalonnage à l'aide de l'équation Nouvelle valeur d'étalonnage.

5. Enregistrer la nouvelle valeur d'étalonnage dans la mémoire de l'outil en saisissant la valeur calculée dans la boîte de texte Valeur d'étalonnage et en appuyant sur Appliquer.

Une fois l'étalonnage terminé, effectuer un serrage pour vérifier que les nouvelles valeurs sont correctes.

# Étalonner un outil via un STa6000 ou STpad

## Raccordement du STa6000/STpad

Le STa6000/STpad peut être raccordé au coffret de deux façons :

- Raccordement du STa6000

Raccordement | Observations
--- | ---
Port COM | Raccorder l’adaptateur série USB Atlas Copco sur le port USB du coffret en utilisant un câble série ACTA. Raccorder le STa6000 à l’adaptateur série en utilisant un câble USB.
Port Ethernet | Brancher le câble Ethernet entre le STa6000 et le port Ethernet usine du coffret, ou le réseau de l'usine.

- Raccorder le STpad

Raccordement | Observations
--- | ---
Port COM | Raccorder le STpad au port COM du coffret en utilisant le câble série ACTA.
Port Ethernet | Brancher le câble Ethernet entre le STa6000 et le port Ethernet usine du coffret, ou le réseau de l'usine.

## Exécuter l’Étalonnage QA via le Sta6000 ou STpad

1. S'assurer que l'outil est raccordé et affecté à un poste de travail virtuel sur le coffret.

   Les programmes de serrage unique ne peuvent pas être utilisés à des fins d’étalonnage. S'assurer de sélectionner un programme en lot.

2. À l’écran d’accueil, toucher l'onglet Outil. Cliquer ensuite sur Étalonnage QA, et régler l’Étalonnage QA sur Marche.

3. Sélectionner le poste de travail virtuel auquel est raccordé l’outil à étalonner et sélectionner le type de raccord à utiliser (TCP du port COM).

   Remarque : le port de communication par défaut est 4561

4. Raccorder le STa6000/STpad au coffret et sélectionner le bon poste de travail virtuel.

5. Démarrer l’étalonnage du STa6000/STpad.

   Le STa6000/STpad demande des informations sur le coffret, y compris des informations sur l’outil et le programme de serrage.

6. Effectuer le serrage. Lorsque le dispositif d'étalonnage détecte un serrage, il demande le résultat du serrage du coffret.

7. Répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que tous les serrages du lot aient été effectués.

   Une fois terminé, le STa6000/STpad crée un rapport et calcule une nouvelle valeur d’étalonnage pour l’outil.

8. Sélectionner Enregistrer dans le STa6000/STpad pour envoyer la nouvelle valeur d’étalonnage au coffret qui, à son tour, l’écrit dans l’outil.

Au cours de l'étalonnage, en cas de modification du programme de serrage ou de mise à jour de la séquence/du lot, l'étalonnage sera annulé.

Il n’existe aucune limite de taille de lot utilisée à des fins d’étalonnage. Cependant, le STa6000 ne peut afficher que deux chiffres pour la taille du lot. Par conséquent, le compteur du STa6000 affichera 00 pour 100.

Une fois l'étalonnage terminé, effectuer un serrage pour vérifier que les nouvelles valeurs sont correctes.

# Réglage fin du moteur de l’outil

Un réglage du moteur permet d'ajuster le module de commande du moteur de l'outil pour optimiser le rendement et minimiser les pertes.

Pour les outils filaires, un réglage fin du moteur doit être réalisé pour chaque combinaison spécifique coffret-outil. Il est possible de déplacer les outils STB sur un autre coffret sans avoir à effectuer un nouveau réglage fin du moteur.

Avant de procéder au réglage fin du moteur, s'assurer que l'outil est connecté à un poste de travail virtuel et que le coffret est configuré pour effectuer un serrage.

Le réglage fin du moteur prend environ 1 minute. Au cours de ce processus, la broche tourne dans le sens horaire (CW) et dans le sens anti-horaire (CCW).

Pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert, retirer l’accessoire à renvoi d'axe ouvert de l'outil avant d'effectuer le réglage fin du moteur.

## Effectuer le réglage fin du moteur

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Outil. Sélectionner ensuite l'outil pour lequel un réglage fin est nécessaire et aller à Réglage fin du moteur.

2. Sélectionner Effectuer puis appuyer sur la gâchette de l’outil.

3. Sélectionner OK pour lancer le Réglage fin du moteur.

   Suivre les instructions à l'écran et continuer à presser la gâchette de l'outil jusqu'à ce que le réglage fin du moteur soit terminé.

   - Si le réglage fin du moteur est réussi, un évènement OK s'affiche.

   - Si le réglage fin du moteur a échoué, ou si la gâchette de l'outil a été relâchée avant que le réglage fin du moteur soit terminé, un évènement NOK s'affiche.

# Réglage du renvoi d’axe ouvert

La fonction de réglage du renvoi d’axe ouvert est disponible pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert.
La fonction calcule le rapport d’engrenage réel de l’outil et de l’accessoire combinés, et l’enregistre dans l'outil.
Le réglage prend environ 2 minutes.

Lorsque le réglage fin du renvoi d’axe ouvert est terminé, l’outil doit être étalonné avec l’accessoire de renvoi d'axe ouvert installé.

## Effectuer un réglage pour renvoi d'axe ouvert

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Outil. Sélectionner ensuite l'outil pour lequel un réglage fin est nécessaire et aller à Réglage fin du renvoi d'axe ouvert.

2. Sélectionner Effectuer puis appuyer sur la gâchette de l’outil.

3. Suivre les instructions à l'écran et continuer à presser la gâchette de l'outil jusqu'à ce que le réglage du renvoi d’axe ouvert soit effectué.

   - Si le réglage fin du renvoi d’axe ouvert est réussi, un évènement OK s'affiche.

   - Si le réglage du renvoi d’axe ouvert a échoué ou si la gâchette de l'outil a été relâchée avant que le réglage fin soit terminé, un évènement NOK s'affiche.

# WLAN et Bluetooth pour les outils sans fil

Le coffret POWER FOCUS 6000 possède des modules radio LAN sans fil et Bluetooth intégrés qui permettent la connexion d'outils sans fil l'aide d'un processus de couplage. Lorsque le couplage est établi, l'outil se connecte automatiquement au coffret dès qu'il se trouve à portée de celui-ci. Un outil couplé avec un coffret ne peut se connecter qu'à ce coffret spécifique même si un autre coffret est configuré pour utiliser le même canal radio.

Le module radio WLAN du coffret peut se connecter à trois outils en même temps. Le module Bluetooth permet six connexions simultanées.

Dans cette section

- Mode de couplage pour un outil STB et STwrench
- Exigences Bluetooth
- Restrictions relatives aux outils sans fil
- Coupler un outil sans fil avec un coffret
- Connecter des outils BCP / BCV-RE

# Mode de couplage pour un outil STB et STwrench

## Placer l’outil STB en mode de couplage

1. Débrancher la batterie (chargée) de l'outil.

2. Appuyer sur la gâchette de l'outil tout en refixant la batterie.

3. Lorsque les LED de l'outil sont éteintes, relâcher la gâchette de l'outil.

4. Lorsque les LED de l'outil sont à nouveau allumées, appuyer sur la gâchette de l'outil.

5. Lorsque les LED de l'outil sont à nouveau éteintes, relâcher la gâchette de l'outil. Les deux LED commencent à clignoter (au bout de 10 secondes environ).

6. L'outil est maintenant en mode couplage. Les LED continuent à clignoter lorsque l'outil est en mode couplage.

Ne pas démarrer la procédure de couplage du Power Focus avant que les deux LED de l'outil ne clignotent. Lancer le couplage dans les 30 secondes, sans quoi l'outil pourrait sortir de ce mode.

Lorsque l’outil est en mode couplage, toucher le type de connexion pour démarrer le processus de couplage.

## Mettre STwrench en mode couplage

1. Mettre STwrench sous tension.

2. Pendant le réglage de la cellule et du gyroscope, appuyer sur les touches HAUT, DROITE et CODE-BARRES du clavier de STwrench dans cet ordre.

3. À la fin de l'ajustement à zéro, la clé est en mode couplage.

Lorsque l’outil est en mode couplage, toucher le type de connexion pour démarrer le processus de couplage.

# Exigences Bluetooth

Afin d’utiliser la fonction Bluetooth avec le POWER FOCUS 6000, les exigences suivantes doivent être remplies :

- Logiciel POWER FOCUS 6000 2.6 ou plus

- Un outil sans fil équipé d’un module Bluetooth

- Chargeur d'amorçage du logiciel de l'outil, version 9.1.6 ou plus

- Application du logiciel de l'outil, version 3.6.1 ou plus

# Restrictions relatives aux outils sans fil

Lorsque tous les ports WLAN (3) ou Bluetooth (6) sont occupés, les outils sans fils supplémentaires appairés avec le coffret remplaceront les outils appairés existants. Il existe quelques règles régissant ce remplacement.

Dans le cas du WLAN, l’un des outils précédemment appairés sera remplacé au hasard.

Dans le cas du Bluetooth, les outils hors ligne seront remplacés en premier, suivis par les outils en ligne. Les outils liés à un poste de travail virtuel ne seront jamais remplacés. Lors du couplage d’un outil supplémentaire doté de la fonction Bluetooth et d’un coffret qui a déjà six outils Bluetooth sans fil connectés à des postes de travail virtuels, assurez-vous de retirer l’un des outils appairés de l’un des postes de travail virtuels avant de coupler l’outil supplémentaire. L'outil déconnecté du poste de travail virtuel sera alors remplacé par le nouvel outil.

# Coupler un outil sans fil avec un coffret

Le couplage d'une clé dynamométrique à un coffret se fait différemment des autres outils sans fil et requiert un MWRKit connecté au coffret. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la notice d'utilisation de l'outil.

Avant d'entreprendre le processus de couplage :

- Assurez-vous que la fonction WLAN ou Bluetooth est activée dans le coffret (selon l’outil sans fil que vous souhaitez coupler)

- Assurez-vous qu’il y a des emplacements de couplage disponibles (3 pour WLAN et 6 pour Bluetooth)

- Vérifiez le canal radio à utiliser

- Vérifiez comment mettre l'outil en mode de couplage. Consultez le guide utilisateur des outils STB (9836 3043 01) pour savoir comment procéder ou suivre les instructions données ci-après

- Si possible, ménagez une visibilité directe entre l'outil et le coffret

- Assurez-vous qu'aucun autre outil n’est en cours de couplage avec le coffret au même moment

1. Activez le WLAN interne en accédant à Réglages > WLAN. Faites glisser le commutateur Enabled (Activé) sur la position On (Marche)

   Si le commutateur WLAN activé est en position Arrêt, il ne sera pas possible de coupler un outil avec le coffret. Les outils déjà connectés au WLAN interne sont déconnectés lorsque l'on règle le commutateur Activé sur Arrêt.

2. Définir le canal radio à utiliser avec l'outil sans fil. À l’écran d’accueil, touchez l’onglet Paramètres et cliquez sur WLAN.

3. Dans la zone Canal radio, appuyez sur la liste des canaux et choisissez le canal approprié.

   Un changement de canal aura pour effet de déconnecter définitivement tous les outils sans fil couplés avec le coffret.

4. Retournez à l’écran d’accueil et touchez l’onglet Outils. Puis touchez l’icône de couplage dans le coin supérieur droit.

5. Mettre l'outil en mode couplage. Voir Passage d'un outil sans fil en mode couplage.

6. Dans la boîte de dialogue Couplage, cliquez sur Exécuter pour démarrer le processus de couplage.

7. Le processus de couplage se termine par l'un des résultats suivants :

   - Couplage réussi - l'outil a été couplé avec le coffret à l'aide du canal sélectionné.

   - Couplage non réussi - ceci est dû à l'une des raisons suivantes :

     - Aucun outil détecté pendant le processus de couplage. S'assurer que l'outil est à portée et en mode couplage, puis cliquer sur Fermer et réessayer.

     - Plusieurs outils ont été trouvés pendant le processus de couplage. S'assurer qu'aucun autre outil n'est en mode couplage, puis cliquer sur Fermer et réessayer.

     - Couplage déjà en cours. S'assurer que personne d'autre n'effectue de processus de couplage sur le coffret, puis cliquer sur Fermer et réessayer.

     - Échec du couplage. Appuyer sur Fermer et réessayer.

Un outil d’infrastructure IRC-W est un outil qui utilise l’infrastructure sans fil de l’usine pour se connecter au coffret. Les configurations de l’outil, modes ADHOC ou Infrastructure, sont définies dans ToolsTalk Service 2. Un outil configuré comme un outil d’infrastructure IRC-W peut également se connecter comme outil connecté ADHOC en utilisant le propre réseau intégré du coffret. Mais lorsque l’outil redémarrera, il redeviendra un outil connecté d’infrastructure IRC-W.

# Connecter des outils BCP / BCV-RE

Le processus pour connecter des outils BVC et BCP au coffret est légèrement différent par rapport à d’autres types d’outils.

1. À l’écran d’accueil, toucher l'onglet Paramètres. Puis sélectionner Connexions BCP/BCV-RE.

2. Ajouter une nouvelle configuration de Connexion BCP/BCV-RE en cliquant sur l’icône Plus (+) en haut à droite.

3. Activer la configuration et saisir un nom dans le champ de nom.

4. Renseigner le port du Serveur et l’hôte du Serveur de l’outil que vous souhaitez connecter dans les champs respectifs. Vous trouverez ces deux informations dans le Logiciel d’amorçage de l’outil.

L’outil ne devrait pas être connecté au coffret. L’assigner à un Poste de travail virtuel afin de l’utiliser avec un programme de serrage.

# Utiliser l’onglet Poste de travail virtuel

La configuration des postes de travail virtuels s'effectue dans le menu Poste de travail virtuel.

Un poste de travail virtuel est une abstraction logicielle d'un poste de travail physique. Il peut être mis en place pour utiliser un outil spécifique et exécuter à distance différentes tâches à l'aide de l'outil.

Dans POWER FOCUS 6000, il est possible de mettre en place un certain nombre de postes de travail virtuels pour chaque coffret. Chaque poste de travail virtuel peut être connecté à un outil et à un ou plusieurs accessoires.

En utilisant des postes de travail virtuels, l'opérateur peut exploiter des outils multiples et effectuer différentes tâches à l'aide du même coffret. Il est possible de connecter un outil à câble et plusieurs outils STB simultanément au coffret.

Lors de la configuration de différents outils, s'assurer que le signal de démarrage sélectionné dans la Source de démarrage correspond à l'outil sélectionné et vérifier que la tâche sélectionnée peut être effectuée sur cet outil.

Il est nécessaire de sélectionner une tâche dans le menu du poste de travail virtuel pour qu'un serrage quelconque puisse commencer. Il existe trois types de tâches :

- Programme de serrage

- Séquence de lots

- Sources

La sélection peut être effectuée manuellement par l'opérateur ou par des signaux externes.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0zO5fGSD8

Dans cette section

- Créer un Poste de travail virtuel
- Affecter des licences à un Poste de travail virtuel
- Annulation de l'affectation de licences à un poste de travail virtuel
- Connecter un outil à un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Tâche dans un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Protocoles dans un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel

# Créer un Poste de travail virtuel

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Créer un poste de travail virtuel

Pour créer un nouveau poste de travail virtuel :

1. Appuyer sur le signe plus.

2. Modifier le nom et les autres paramètres.

Pour supprimer un poste de travail virtuel : appuyer sur Supprimer au bas de la liste des paramètres.

La liste des postes de travail virtuels créés est présentée dans l'ordre de création.

Si aucune configuration d'outil n'est disponible lors de l'affectation d'un outil, une nouvelle configuration d'outil est automatiquement créée et affectée au poste de travail virtuel.

Dans cette configuration d'outil auto-créée, la Source de démarrage sera définie sur Gâchette seule et le tracé de courbes sera désactivé. Pour les outils STB, la demande de démarrage sera instaurée sur Marche.

# Affecter des licences à un Poste de travail virtuel

Pour faire fonctionner les postes de travail virtuels, il est nécessaire de les affecter à une licence Type de poste de travail virtuel.

1. Sélectionner le menu Poste de travail virtuel et sélectionner le poste de travail virtuel auquel vous souhaitez affecter des licences.

2. Dans la section Licences, sélectionner la flèche dans le champ Type de poste de travail virtuel

   La fenêtre Changer type de licence apparaît.

3. Sélectionner le Type de poste de travail virtuel que vous souhaitez affecter au poste de travail virtuel.

4. [Si des Fonctionnalités Poste de travail virtuel supplémentaires doivent être affectées] Sélectionner Modifier dans le champ Fonctionnalités.

   La fenêtre Sélectionner les fonctionnalités s'affiche.

5. Cochez toutes les fonctionnalités que vous souhaitez affecter au poste de travail virtuel, puis sélectionnez OK.

# Annulation de l'affectation de licences à un poste de travail virtuel

1. Sélectionner le menu Poste de travail virtuel, puis sélectionner le poste de travail virtuel duquel vous souhaitez annuler l'affectation de licences.

2. Dans la section Licences, sélectionner le nom de la licence dans le champ Type de poste de travail virtuel

   La fenêtre Changer type de licence apparaît.

3. Sélectionner le nom du Type de poste de travail virtuel affecté dont vous souhaitez annuler l'affectation.

   Changer type de licence se ferme et le champ Type de poste de travail virtuel affichera Aucun. Toutes les fonctionnalités seront supprimées également du coffret.

Lorsqu’un poste de travail virtuel est supprimé, les licences associées à ce poste de travail virtuel retourneront automatiquement dans le pool.

# Connecter un outil à un Poste de travail virtuel

Il n'est possible de connecter qu'un seul outil à un poste de travail virtuel. Un seul des outils connectés à un coffret peut être un outil à câble. Les postes de travail virtuels ajoutés peuvent se connecter aux outils sans fil couplés au coffret.

Chaque poste de travail virtuel doit posséder une configuration d'outil en plus de l'outil. Les configurations d'outils sont créées dans le menu Configurations.

1. Aller dans le menu Poste de travail virtuel et appuyer sur le poste de travail virtuel auquel on souhaite connecter l'outil.

2. Dans la zone Outil, appuyer sur Choisir un outil pour ouvrir la liste des outils disponibles.

   Si un outil est déjà choisi, appuyer sur Changer d'outil pour ouvrir la liste des outils disponibles pour un changement d'outil.

3. Dans la liste des outils disponibles, appuyer sur l'outil désiré pour le connecter au poste de travail virtuel.

   Les outils non disponibles sont grisés. Pour connecter un tel outil, il faut d'abord le déconnecter de son poste de travail virtuel.

4. Une configuration d'outil est rattachée à un nouvel outil lors de la connexion de celui-ci. Si plusieurs configurations sont disponibles, une liste de configurations d'outils apparaît.

5. Pour remplacer la configuration de l'outil pour le poste de travail virtuel :

   - Cliquer sur la flèche située à côté du nom de la configuration actuelle.

   - Choisir une autre des configurations de la liste.

   Il n'est pas possible de désélectionner une configuration mais seulement de sélectionner une autre configuration disponible.

Informations pertinentes

- Configuration de l'outil

# Configurer la fenêtre Tâche dans un Poste de travail virtuel

La tâche sélectionnée peut être soit l'exécution d'un programme de serrage, soit l'exécution d'une séquence de lots, soit l'activation de la tâche à l'aide d'une source configurée dans le menu Sources.

La tâche peut être surveillée depuis le coffret et le résultat de la tâche peut être présenté avec les éventuels évènements qui peuvent s'être produits pendant l'opération.

Dans cette section

- Configurer le mode manuel dans un Poste de travail virtuel

# Configurer le mode manuel dans un Poste de travail virtuel

Le mode manuel pour les postes de travail virtuels est utilisé afin d’exécuter des tâches lorsque l’outil est en mode verrouillé. Dans les cas où l’outil est verrouillé pour une raison donnée (par exemple, parce que l’outil est en dehors de son empreinte TLS), il peut être nécessaire d’effectuer certaines tâches avec l’outil, telles que des travaux d’urgence. En configurant le mode manuel du poste de travail virtuel, les utilisateurs peuvent déterminer quels signaux sont envoyés lors de l’entrée en mode manuel (signaux entrants), quelle tâche peut être effectuée en mode manuel (tâche secondaire), et quels signaux sont envoyés lorsque l'on quitte le mode manuel (signaux sortants).

Comme les scénarios désirés peuvent varier d’un utilisateur à un autre (notamment en termes des signaux à envoyer à l’entrée et à la sortie et de la tâche à effectuer), le mode manuel est entièrement configurable pour chaque poste de travail virtuel.

La configuration se compose de trois éléments : les signaux d’entrée, les signaux de sortie et la tâche secondaire (Remarque : par tâche primaire, nous entendons la tâche « automatique » assignée au poste de travail virtuel dans Tâche).

1. Aller dans le menu Poste de travail virtuel et cliquer sur le poste de travail virtuel à configurer. Ensuite, sous l'option Tâche, cliquer sur Instaurer le mode manuel.

2. Sur l'écran de configuration du mode manuel, définir la tâche secondaire. Ceci détermine la tâche qui sera exécutée en mode manuel.

   Si aucune tâche secondaire n'est définie, la tâche principale sera utilisée pendant le mode manuel.

   Tous les types de tâches (serrage, séquence de lots, source) peuvent être configurés pour la tâche primaire comme la tâche secondaire.

3. Définir les signaux d'entrée à envoyer en cliquant sur l'icône plus au bas de la section Entrants. Voir les paramètres des signaux d'entrée ci-après.

4. Définir les signaux d'entrée à envoyer en cliquant sur l'icône plus au bas de la section Sortants. Voir les paramètres des signaux sortants ci-après.

Il existe une limite de 99 signaux pouvant être définis comme entrants et sortants.

Dans cette section

- Signaux entrants et sortants

# Signaux entrants et sortants

Les paramètres destinés aux signaux entrants et sortants sont les mêmes.

Il existe deux types de signaux : le type booléen et le type entier ou chaîne. Pour les signaux de type booléen, on utilise un commutateur tout-ou-rien (vrai/faux). Pour les signaux de type entier ou chaîne, on utilise un champ de texte dans lequel le signal (E/S) ou la chaîne peuvent être saisis.

Signal | Type | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Abandonner la séquence | Booléen | Arrêt
Acquittement évènements | Booléen | Arrêt
Activer scanner de l’outil | Booléen | Arrêt
Effacer les résultats | Booléen | Arrêt
Désactiver le bus de terrain | Booléen | Arrêt
Désactiver les commandes Open Protocol | Booléen | Arrêt
Désactiver le scanner de l'outil | Booléen | Arrêt
Taille de lot dynamique | Entier | 0
Identifiant externe | Entier | 0
Surveillance externe [1-8] | Booléen | Arrêt
LED verte outil clignotante (protocole externe) | Booléen | Arrêt
E/S génériques [1 à 10] | Entier | 0
Id pour la taille de lot dynamique | Entier | 0
Remise à zéro du lot | Booléen | Arrêt
Réinitialisation de séquence de lots | Booléen | Arrêt
Réinitialisation relais bistable | Booléen | Arrêt
Réinitialisation serrages incorrects trop nombreux | Booléen | Arrêt
Sélectionner l'entrée | Entier | 0
Instauration relais bistable | Booléen | Arrêt
Déverrouiller l’outil à la fin | Booléen | Arrêt
Déverrouiller l'outil sur désactivation | Booléen | Arrêt

# Configurer la fenêtre Protocoles dans un Poste de travail virtuel

Sous l'onglet Protocoles dans le menu Poste de travail virtuel, vous trouverez une liste des protocoles de communication disponibles selon la licence actuellement utilisée. L'Open Protocol est disponible pour toutes les licences.

Pour accéder aux fonctionnalités par le biais de l'Open Protocol, il est nécessaire de définir un port unique pour chaque poste de travail virtuel.

1. Placer le commutateur Open Protocol en position Marche.

2. Saisir le numéro du Port serveur.

3. Saisir la valeur de l’Index API entre 1 et 6.

   L’Index API sert à mapper l'emplacement de la mémoire partagée où les commandes Open Protocol seront écrites. La valeur par défaut est 1, mais il est possible de saisir des valeurs entre 1 et 6

4. Choisir l'action à appliquer en cas de perte de la connexion avec le client.

   Le réglage Déconnexion contrôle l'action appliquée lorsqu'une erreur de connexion se produit :

   - Néant - le programme de serrage continue normalement.

   - Verrouillage outil - l'outil se verrouille après avoir terminé normalement le serrage en cours.

   - Désaffecter la tâche - Le serrage est abandonné après la fin de la tâche en cours. Sauf pour les programmes de serrage simples ou les séquences de lots dans lesquelles la tâche sera supprimée à la fin de l'opération.

   - Toujours verrouiller l'outil - L'outil se verrouille après avoir terminé normalement le serrage en cours, indépendamment du résultat..

5. Utiliser compteur

   Le paramètre de compteur compte tous les serrages dans une séquence et envoie ce nombre aux systèmes secondaires. Pour activer ce paramètre, définir Use legacy counter (Utiliser le compteur) sur Yes (Oui).

6. Programme de desserrage MID2500

   Ce paramètre permet de sélectionner un programme de desserrage MID2500 depuis la liste.

7. Toucher ou sélectionner Appliquer une fois prêt.

Comme la valeur par défaut de l'Index SoftPLC est toujours 1 et qu'aucune vérification n'est faite pour voir si elle est utilisée, il est possible que vous ayez configuré le système pour que le même index soit configuré plusieurs fois lorsque vous ajoutez des Postes de travail virtuels. Dans ce cas, le SoftPLC ne sera pas en mesure de déterminer de quel Poste de travail virtuel provient le MID entrant.

# Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel

Pour la connexion et la déconnexion d'accessoires QIF sur un poste de travail virtuel, voir Connexion d'accessoires QIF à un poste de travail virtuel et Connexion d'accessoires QIF à un poste de travail virtuel.

Pour le dépistage des pannes à l'aide du diagnostic des E/S d'un accessoire, voir Diagnostic des signaux numériques.

Informations pertinentes

- Connecter des accessoires QIF à un Poste de travail virtuel
- Déconnecter des accessoires QIF d'un Poste de travail virtuel
- Diagnostics des signaux numériques

Dans cette section

- Diagnostics des signaux numériques
- Configuration du diagnostic
- Fonctionnement normal
- Signaux numérique de supervision
- Forcer les signaux numériques

# Diagnostics des signaux numériques

Lors du déploiement et du dépannage d'un coffret, un outil de diagnostic est très utile. Il est disponible pour analyse sous la balise Information pour une configuration de périphérique ou une carte de bus de terrain sur le menu Poste virtuel.

Le coffret peut fonctionner en mode normal ou en mode diagnostic. En mode normal, les signaux numériques d'entrée et de sortie fonctionnent normalement et sont dirigés entre la logique interne du coffret et les accessoires ou connecteurs extérieurs.

Le mode Diagnostic comprend un mode de surveillance et un mode forcé. Dans le mode surveillance, les signaux se comporte normalement mais fournissent une surveillance temps réel de leur comportement. Dans le mode forcé, la connexion entre la logique interne du coffret et l'accessoire extérieur est ouverte et les signaux d'entrée et de sortie peuvent être forcés à prendre un état donné.

Il est possible de diagnostiquer des signaux numériques pour un périphérique ou un bus de terrain à la fois.

# Configuration du diagnostic

Le diagnostic d'un accessoire ou d'un bus de terrain spécifique est accessible à travers l'option Infos dans la vue Poste de travail virtuel pour l'accessoire ou le bus de terrain en question.

1. Toucher Infos, puis toucher Diagnostic sur l'écran suivant.

2. Activer le mode Moniteur ou le mode Forcé avec le commutateur.

3. Le statut des signaux d'entrée et des signaux de sortie est disponible sous les onglets correspondants.

Il n'est possible d'accéder au diagnostic que depuis un seul utilisateur ou une seule fonction à la fois. Si la fonction de diagnostic est déjà en cours d'utilisation, un message d'information s'affiche à l'écran.

# Fonctionnement normal

En mode de fonctionnement normal, les signaux d'entrée extérieurs sont appliqués à la logique interne du coffret et les signaux de sortie de coffret sont appliqués à une cible extérieure sans intervention du module de diagnostic.

A | Dispositif interne de coffret et fonctions logiques
B | Trajet du signal de sortie numérique
C | Trajet du signal d'entrée numérique
D | Mode de diagnostic

# Signaux numérique de supervision

En mode Diagnostic, tous les signaux qui sont destinés à un coffret ou en proviennent peuvent être supervisés. Une prise de signaux est reliée au module de diagnostic et les états des signaux sont affichés par l'IGU Web ou l'IGU de coffret.

A | Dispositif interne de coffret et fonctions logiques
B | Trajet du signal de sortie numérique
C | Trajet du signal d'entrée numérique
D | Mode de diagnostic
E | User interface
F | Prise de signaux de sortie
G | Prise de signaux d'entrée

# Forcer les signaux numériques

En mode Diagnostic, tous les signaux qui sont destinés à un coffret ou en proviennent peuvent être forcés à prendre un état. Les lignes de signaux sont ouvertes dans le module de diagnostic. À partir de 'interface utilisateur, le signaux d'entrée et de sortie peuvent être forcés à adopter un état donné. L'interface utilisateur est soit l'IGU Web soit l'IGU de coffret.

Quand les signaux sont forcés, le coffret fonctionne normalement. Lorsque le mode Diagnostic et le mode forcé sont abandonnés, tous le signaux adoptent l'état présent de fonctionnement du coffret. Cela peut conduire à un changement d'état des sorties numériques qui peuvent provoquer des actions indésirables.

A | Dispositif interne de coffret et fonctions logiques
B | Trajet du signal de sortie numérique
C | Trajet du signal d'entrée numérique
D | Mode de diagnostic
E | User interface
F | Point d'insertion de signal de sortie forcé
G | Point d'insertion de signal d'entrée forcé

# Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel

L'entrée Bus de terrain de l'IGU présente le mappage de bus de terrain affecté au coffret.

Pour analyser la configuration du bus de terrain, cliquer sur Exécuter dans le champ de diagnostic du mappage de bus de terrain. Pour en savoir plus sur l'outil de diagnostic, consulter le paragraphe Poste de travail virtuel - accessoires dans ce chapitre.

Tools Talk 2 est nécessaire pour configurer les mappages du bus de terrain.

Poste de travail virtuel - bus de terrain

# Utiliser l'onglet Configuration

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=PY1WGo3YYIw

Dans cette section

- Configuration de l'outil
- Signaux numériques
- Déclenchement du mode manuel
- Configuration des sélecteurs
- Poste de travail virtuel général
- Configurer des accessoires QIF
- Configuration du Scanner

# Configuration de l'outil

Dans le menu Configurations >Configuration de l'outil il est possible de configurer les fonctions de l’accessoire disponible sur l’outil.

Différentes fonctions sont disponibles selon le type d'outil.

## Configurer les fonctions de l’accessoire disponible sur l’outil

1. Sélectionner Filtrer par type d'outil Puis sélectionner l’outil nécessaire.

2. Sélectionner Modifier pour configurer les fonctions nécessaires.

   Une configuration affectée à un poste de travail virtuel ne peut pas être supprimée.

3. Le cas échéant, configurer les LED d'outil, Bouton de fonction, Avertisseur sonore et Commutateur de sens en sélectionnant la case correspondante.
   Chaque case affiche un numéro qui correspond au numéro de la fonction spécifique (par exemple, 1 correspond aux LED d'outil, 2 au Bouton de fonction, 3 à l'Avertisseur sonore, et 4 au Commutateur de sens).

4. Le cas échéant, configurer les Paramètres généraux, la Condition de démarrage et le Bus d'accessoires en fonction des besoins du client.

## Réglages généraux

Les réglages généraux de l'outil peuvent être instaurés dans la section Réglages généraux.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Temporisation d'inactivité | Détermine si l'outil doit s'arrêter après une période d'inactivité. | Marche
<Temporisation d'inactivité> | Si la temporisation d'inactivité est réglée sur Marche, elle fixe le nombre de minutes avant l'arrêt. | 120 min
LED frontale | Définit le comportement de la LED frontale (au-dessus de la gâchette de l’outil). Disponible uniquement pour les outils sans fil. Lorsqu’elle est désactivée, la LED frontale ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur la gâchette. | Marche
Durée après relâchement de la gâchette | Définit la durée pendant laquelle la LED frontale reste allumée après le relâchement de la gâchette de l’outil (en secondes). Pour les outils filaires, la LED frontale reste allumée pendant 10 secondes après avoir appuyé sur la gâchette. | 0 sec
Courbe | Active la représentation graphique du serrage. Pour les programmes MultiStep, la courbe débute toujours à partir du moment ou La gâchette est actionnée. Pour les outils sans fil, sélectionner Gâchette pressée ou Approche terminée pour créer la courbe. | Arrêt
Vérification TAG | Active la vérification TAG sur l’outil. L'outil se verrouille si le TAG fourni avec le programme n'est pas égal à celui inséré dans la smartHEAD de STwrench. Vérification TAG n'est disponible que pour STwrench ou lorsqu'aucun outil n'est sélectionné lors de la validation de la configuration de l'outil. | Arrêt
Sélection TAG | Elle est utilisée pour sélectionner un Programme de serrage/lot ou une Séquence de lots en utilisant Séquence de lots/Serrage source/Lot source. Le Programme de serrage/lot ou Séquence de lots a un numéro TAG configuré qui correspond au numéro TAG du TAG inséré dans la smartHEAD de STwrench. Sur l'écran de STwrench, l'opérateur est informé du Programme de serrage/lot ou de la Séquence de lots sélectionné pour le TAG inséré dans la smartHEAD de STwrench. Sélection TAG n'est disponible que pour STwrench ou lorsqu'aucun outil n'est sélectionné lors de la validation de la configuration de l'outil. | Arrêt

Informations pertinentes

- Sélection TAG
- Vérification TAG

Dans cette section

- Configuration des LED d'outil
- Configuration du bouton de fonction
- Configuration de l’alarme sonore
- Configuration du commutateur de sens
- Configuration de la condition de démarrage
- Configuration du bus d'accessoires

# Configuration des LED d'outil

Les différents voyants LED sur l'outil sont configurés pour être contrôlés par l'un des signaux de sortie disponibles.

## LED bleue

La LED bleue s'allume pendant une durée paramétrable ou est configurée pour s'allumer jusqu'au prochain serrage. Elle s'allume en fonction du signal choisi par configuration.

## Indicateur de résultat

L'indicateur de résultat décide la façon dont les LED s'allument en fonction des résultats de serrage et détermine leur durée d'allumage. Un modèle préconfiguré est sélectionné à partir d'un menu contextuel. Ce modèle peut être une combinaison de résultats de serrage.

Signaux de l'indicateur de résultat
Signal | Description
--- | ---
Arrêt | Aucune LED n'est activée après un serrage, quelque soit le résultat
Vert | Si un indicateur de résultat est sélectionné, et si le serrage a été réalisé convenablement (OK), le signal par défaut est de couleur verte.
Rouge:haut:jaune:bas | Si le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK), une LED rouge indique que la valeur finale est trop élevée ou une LED jaune que la valeur est trop basse. Le rouge et le jaune peuvent être allumés simultanément (par exemple en cas de couple trop élevé et d’angle trop faible).
Rouge:haut(prio):jaune:bas | Si le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK), une LED rouge indique que la valeur finale est trop élevée ou une LED jaune que la valeur est trop basse. Le rouge et le jaune ne peuvent pas être allumés simultanément. Seul le rouge est allumé en cas de valeurs hautes et basses simultanées.
Rouge:NOK:jaune:bas | Une LED rouge indique que le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK). Une LED jaune supplémentaire peut indiquer que la valeur est trop basse.
Rouge:NOK | Une LED rouge indique que le serrage n'a pas été réalisé convenablement (NOK). Aucune LED supplémentaire n’apparaît.

## Bague LED

La bague de LED détermine la façon dont les LED se comportent entre les serrages. La bague de LED comporte trois anneaux de LED. Un anneau de LED rouges, un de LED jaunes et un de LED vertes. Chaque anneau peut être éclairé de manière constante ou intermittente. Au total, donc, six signaux peuvent être appliqués à la bague de LED.

- Une LED ne peut être allumée que si aucun serrage n'est en cours et que si le signal de sortie du coffret est activé.

- Une LED est éteinte quand la durée maximum est dépassée. Cette condition s'applique uniquement si le type de signal est un Événement.

- Une LED est éteinte quand le serrage suivant commence.

- Une LED est éteinte quand le signal de sortie de contrôle est désactivé. Cette condition s'applique uniquement si le type de signal est un État.

# Configuration du bouton de fonction

Utiliser le bouton de fonction de l'outil pour contrôler jusqu'à six des signaux d'entrée disponibles. Les trois états possibles du bouton sont combinés avec les deux états possibles du commutateur de sens.

États du bouton de fonction | États du commutateur de sens
--- | ---
Appui simple | Sens horaire
Appui simple | Sens anti-horaire
Appui double | Sens horaire
Appui double | Sens anti-horaire
Appui | Sens horaire
Appui | Sens anti-horaire

Deux paramètres configurables contrôlent le temps d'appui.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Intervalle de détection d'appui | Pour l'appui simple : le temps d'appui maximum (en millisecondes) entre l'appui sur le bouton et le bouton relâché. | 300 ms
Intervalle entre appuis | Pour l'appui double : temps maximum (en millisecondes) entre le bouton relâché après le premier appui et un nouvel appui sur le bouton. | 300 ms

# Configuration de l’alarme sonore

L'alarme sonore se configure en affectant un son à un signal sélectionné à partir de la liste des signaux disponibles.

Le son se compose d'un ensemble de paramètres décrits dans le tableau. Un signal accompagné d'un son peut recevoir une priorité de 1 à 10, le chiffre 1 correspondant à la priorité la plus élevée et 10 à la plus basse. Par défaut, un signal et un son ont la priorité 5. Jusqu’à 20 sons peuvent être attribués aux signaux.

Paramètre | Description
--- | ---
Fréquence | Fréquence exacte en Hz.
Temps de marche | Temps (en ms) pendant lequel le bruiteur émet un son.
Temps d'arrêt | Temps (en ms) pendant lequel l'alarme est silencieuse.
Répétition | Nombre de fois que l'alarme répète la séquence marche/arrêt.
Volume | Volume de l'alarme, en pourcentage du volume maximum.

# Configuration du commutateur de sens

Le commutateur de sens de l'outil peut être configuré pour déclencher des signaux d'entrée lorsqu’il bascule rapidement (avec une durée de 500 ms à partir du sens horaire (CW) vers le sens anti-horaire (CCW) et vice versa.

## Systèmes en démarrage à distance

Lorsque le système utilise le démarrage à distance et que l'utilisateur veut déclencher un signal attribué à un commutateur de sens de rotation dans la configuration de l'outil, il faut lui attribuer le signal correspondant et utiliser le signal 10029 - Sélectionner Dévissage avec une durée requise de 500 ms pour le déclencher. Pour cette tâche, une étape de configuration supplémentaire dans ToolsTalk est nécessaire. Dans Configuration matérielle dans ToolsTalk, une configuration doit être définie pour l’outil en cliquant sur l’icône de l'outil.

# Configuration de la condition de démarrage

La configuration des conditions de démarrage d'un outil, tels que la demande de démarrage, la source de démarrage, le tracé de courbes et les conditions TAG pour STwrench, s'effectue ici. Les fonctions sont décrites aux paragraphes correspondants.

Dans cette section

- Demande de démarrage
- Source de démarrage
- Configuration des courbes
- Vérification TAG
- Sélection TAG

# Demande de démarrage

La demande de démarrage active l'exigence de la présence d'une connexion persistante entre l'outil et le coffret pour un outil STB. Ceci est destiné à faire en sorte que l'outil soit toujours à jour concernant les paramètres des programmes de serrage ou des lots et concernant les autres réglages du coffret lors de la réalisation des serrages.

Lorsque la demande de démarrage est réglée sur Marche, l'outil se verrouille en cas de perte de connexion avec le coffret. Ainsi, en cas de perte de connexion au cours d'un processus de serrage ou une séquence de lots, l'outil termine le serrage en cours et s'arrête. L'outil se verrouille jusqu'à ce que la connexion se rétablisse.

Paramètres disponibles pour la demande de démarrage
Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Demande de démarrage | Verrouiller l'outil lorsque la connexion avec le coffret est perdue. Marche : l'outil est verrouillé et ne peut effectuer de serrage si la connexion avec le coffret est perdue. Arrêt : l'outil peut continuer à effectuer des serrages même si la connexion avec le coffret est perdue. | Marche

# Source de démarrage

Utiliser la source de démarrage de l'outil pour définir la façon de démarrer l'outil. La valeur par défaut est Gâchette seule.

Source de démarrage est uniquement disponible pour un certain type d'outils.

Options de source de démarrage
Source de démarrage | Description
--- | ---
Gâchette uniquement | Appuyer sur la gâchette de l'outil pour démarrer le serrage.
Gâchette OU pression | Appuyer sur la gâchette d'outil ou presser l'outil contre l'assemblage pour démarrer le serrage.
Gâchette ET pression | Appuyer sur la gâchette d'outil et presser l'outil contre l'assemblage pour démarrer le serrage.
Pression uniquement | Presser l'outil contre l'assemblage pour démarrer le serrage.
Entrée numérique | Obtention d'un signal à l'aide d'une entrée numérique pour déclencher le démarrage du serrage.
Gâchette de sécurité | Deux gâchettes (comme avec l'option gâchette et poussée) activées dans les 500 ms l'une de l'autre pour démarrer le serrage.

# Configuration des courbes

Les courbes procurent aux utilisateurs une représentation graphique du serrage. Les courbes peuvent commencer soit au moment où l'on presse la gâchette, soit à partir du moment où l'approche est terminée.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Courbe | Activation de la visualisation du résultat sous forme graphique. Arrêt : aucune courbe n'est tracée. Trigger pressed (gâchette pressée) : la courbe est tracée à partir du moment où la gâchette de l'outil est actionnée. Rundown complete (approche terminée) : la courbe est tracée à partir du moment où le point Rundown complete (approche terminée) est atteint. | Arrêt

Le nombre maximal de points de courbe est 2000 (200 pour les outils STB). Si le nombre maximal de points de courbe est dépassé, tous les autres résultats seront effacés (réduisant ainsi de moitié le taux d’échantillonnage). Le tracé de la courbe se poursuit tant que le serrage est actif, et chaque fois que le nombre maximal de points de courbe est atteint, la moitié des points seront effacés pour permettre au tracé de continuer. Le tracé s’arrêtera lorsque la dernière étape du serrage sera terminée.

# Vérification TAG

La fonctionnalité Vérification TAG permet la vérification TAG sur l’outil. Lorsque la vérification TAG est activée à la fois sur le Power Focus 6000 et STwrench, l'outil se verrouille si le TAG fourni avec le programme n'est pas égal à celui inséré dans la smartHEAD de STwrench.

Le numéro TAG est spécifié différemment, en fonction de la tâche à accomplir.

En cas de Stratégies de serrage génériques, le numéro TAG est spécifié dans le Programme de serrage.

En cas de Stratégie de serrage MultiStep, le numéro TAG dépend de la sélection dans le menu Sources/Séquence de lots.

- En cas d’exécution de Serrage source (Sources > Serrage > Serrage source > Mode sélecteur - Confirmer), le numéro TAG est spécifié dans la case Douille.

- En cas d’exécution de Séquence de lots (Séquence de lots > Bibliothèque de séquences > Séquence > Configuration des lots - Modifier), le numéro TAG est le numéro d'identifiant.

- En cas d’exécution de Lot source (Sources > Séquence de lots > Lot source), le numéro TAG est spécifié dans la Séquence de lots comme dans le paragraphe ci-dessus.

En cas de Séquence de lots et de Lot source, régler Ordre libre, dans la Séquence de lots, sur Non.

Vérification TAG est uniquement disponible pour STwrench.

Options de vérification TAG | Description
--- | ---
Arrêt | L’outil ne se verrouille pas, indépendamment du TAG inséré.
Marche | L'outil est verrouillé comme le numéro TAG n’est pas égal au numéro TAG spécifié dans la configuration de la stratégie de serrage.

# Sélection TAG

La fonctionnalité Sélection TAG est utilisée pour sélectionner un Programme de serrage/lot ou Séquence de lots qui a un numéro TAG configuré qui correspond au numéro TAG du TAG inséré dans la smartHEAD de STwrench.

Sélection TAG est uniquement disponible pour STwrench.

Options de sélection TAG | Description
--- | ---
Arrêt | Le STwrench n’indique pas au coffret de sélectionner Programme de serrage/lot ou Séquence de lots.
Marche | Sélectionner le Programme de serrage/lot ou Séquence de lots en fonction du numéro TAG configuré dans Séquence de lots/Serrage source/Lot source.

# Configuration du bus d'accessoires

Les accessoires d'outils sont connectés à l'outil via le bus des accessoires. les accessoires d'outils sont configurés séparément pour chaque configuration d'outil sur le coffret.

Configurations de bus pour accessoire
Type | Description
--- | ---
Sélecteur ST | Petit afficheur et boutons utilisés pour sélectionner des tâches ou des programmes en fonction de la configuration.
Balise TLS | Balise du système de localisation des outils utilisée pour fournir une signalisation de sortie pour l'opérateur.
EHMI | Petit afficheur et boutons utilisés pour sélectionner des tâches ou des programmes en fonction de la configuration.

Dans cette section

- Sélecteur ST
- TLS Tag
- EHMI

# Sélecteur ST

Le Sélecteur ST est un accessoire d’outil. Il est installé sur l'outil et connecté au bus d'accessoires d'outil. Il possède un afficheur, deux boutons d'entrée et des LED de sorties.

## Affichage

L'affichage présente une information à la fois et comporte quatre pages différentes qui peuvent être configurées pour afficher différents éléments prédéfinis sur chaque page.

Paramètre | Description
--- | ---
Page 1 | Sélectionner le message à afficher dans la liste : Final torque (Couple final) Final angle (Angle final) Comptage des lots Lot restant E/S génériques 1 E/S génériques 2 E/S génériques 3 E/S génériques 4 E/S génériques 5 E/S génériques 6 E/S génériques 7 E/S génériques 8 E/S génériques 9 E/S génériques 10 Programme de serrage sélectionné Id de la séquence de lots sélectionnée Couple cible Couple cible/final
Page 2
Page 3
Page 4

## Temps de commutation

Paramètre | Description
--- | ---
Temps de commutation | Sélectionner la durée d'affichage d'un message, avant l’affichage du message suivant.

## Boutons

Les deux boutons peuvent être configurés pour agir en fonction de l'information affichée et peuvent être utilisés pour accéder aux différents éléments de la liste.

Paramètre | Description
--- | ---
Bouton gauche | Sélectionner une action à partir du menu contextuel.
Bouton droit | Sélectionner une action à partir du menu contextuel.

## LED d'état

Les LED d'état peuvent être activées ou désactivées.

Paramètre | Description
--- | ---
LED de résultat activé | Sélectionner le bouton radio Marche ou Arrêt.
LED complémentaire activée | Sélectionner le bouton radio Marche ou Arrêt.

Les LED de résultat sont rouges, vertes ou jaunes et donnent les mêmes informations que les LED principales de l'outil.

Les LED complémentaires peuvent indiquer Lot OK et Séquence de lots OK. Ces deux LED sont éteintes lors du passage au serrage suivant.

# TLS Tag

La balise Tool Location System (TLS) est un accessoire d'outil. La balise TLS est installée sur l'outil et connectée au bus d'accessoires d'outil. La balise TLS fait partie du système de positionnement Ubisense et elle est gérée indépendamment du coffret. Outre le positionnement, la balise TLS peut être utilisée pour fournir des informations à l'opérateur. Les signaux de sortie choisis peuvent produire différentes combinaisons de DEL éclairées.

Il est possible d'établir une correspondance entre 10 signaux de sortie différents et une priorité lumineuse.

Paramètres de configuration de balise TLS
Paramètre | Description
--- | ---
Signal | À partir d'un menu contextuel, sélectionner le signal qui déclenche l'allumage de la DEL. Dans le cas d'un signal de type Événement, sélectionner la durée du signal.
Couleur | Sélectionner la couleur de la DEL.
Priorité | 10 niveaux de priorité sont disponibles pour les sons, le niveau un (1) étant le niveau de priorité le plus élevé. Le niveau de priorité par défaut est le niveau cinq (5).

En présence de deux signaux simultanés, c'est celui de plus haute priorité qui prévaut. Si deux signaux de même priorité peuvent déclencher une DEL, le premier arrivant prévaut.

Un signal de sortie peut être de type Événement ou de type État.

Un signal d'état est actif aussi longtemps que l'état est actif.

Un signal d'évènement est actif pendant une durée configurable.

# EHMI

L’EHMI est un accessoire d’outil. Il est installé sur l'outil et connecté au bus d'accessoires d'outils. Il possède un afficheur graphique, trois boutons de fonction et un scanner en option. L'afficheur est un sous-ensemble de l'IGU du coffret donnant la possibilité de sélectionner des programmes de serrage ou des séquences de lots et de visualiser les résultats issus des serrages. L'interaction avec le coffret s'effectue via les boutons de fonction.

Dans la configuration de l'EHMI, il est possible de décider de l'état (Marche, Arrêt) des boutons de fonction.

Boutons EHMI
Paramètre | Description
--- | ---
Activer les boutons de fonction | Marche = les boutons sont pleinement fonctionnels et permettent de configurer les réglages dans les menus visibles. Arrêt = les boutons de fonction ne peuvent être utilisés que pour acquitter un dialogue nécessaire sur l'EHMI.

# Signaux numériques

# Signaux d'entrée

Les signaux d'entrée sont des commandes du système qui sont effectuées par exemple à l'aide de boutons ou de commutateurs sur un accessoire, qu'il s'agisse d'un accessoire d'outil ou d'un accessoire QIF, ou en connectant le signal à une fiche d'entrée E/S.

Le signal d'entrée Verrouillage outil ne doit pas être configuré pour plus d'un accessoire pour chaque poste de travail virtuel.

# Signaux de sortie

Les signaux de sortie sont les états ou évènements du système. Ils peuvent être liés soit à un accessoire d'outil, soit à un accessoire QIF.

# Déclenchement du mode manuel

Le mode manuel peut être activé par un commutateur ou un système externe. Par exemple (voir ci-après), on pourra configurer un bouton sur un panneau de commande pour l'activation du mode manuel.

1. Aller dans le menu Configurations et choisir Panneau de commande dans la navigation sur la gauche.

2. S'il n'existe aucune configuration de panneau de commande, cliquer sur l'icône plusen haut à droite de l'espace de travail. Dans le cas contraire, passer à l'étape suivante.

3. Dans la configuration que l'on souhaite modifier, cliquer sur Modifier.

4. Dans la fenêtre de configuration du panneau de commande, cliquer sur la position voulue [A,B,C,D,E,F,G,I] pour la configurer.

5. Dans la fenêtre de configuration des positions, cliquer sur la liste des composants. Dans la liste, cliquer sur Commutateur à clé unidirectionnel.

6. Cliquer sur la liste des signaux. Dans la liste, choisir le mode manuel (utiliser les touches fléchées pour naviguer dans la liste si nécessaire).

7. Fermer la fenêtre de configuration des positions.

Si l’utilisateur doit être averti que le système est entré ou sorti du mode manuel, les événements respectifs 4070 et 4071 doivent être configurés.

Informations pertinentes

- Configuration des évènements

# Configuration des sélecteurs

# Informations des entrées numériques

On trouvera des renseignements concernant les entrées numériques connectées en appuyant sur Serrage puis sur Entrées numériques dans le menu Sources.

# Configuration de sélecteur à douilles

Le sélecteur à douilles est un plateau de douilles muni de LED qui peut servir à guider l'utilisateur par exemple dans une séquence de lots. Si l'on utilise plusieurs programmes de serrage, il est pratique d'utiliser un sélecteur. Lorsqu'une douille est prélevée, le programme de serrage correspondant est sélectionné. Il est possible de connecter plusieurs sélecteurs à douilles à chaque poste de travail virtuel.

On trouvera des renseignements concernant les sélecteurs à douilles connectés en appuyant sur Serrage puis sur Sélecteur à douilles dans le menu Sources.

Dans cette section

- Configuration du sélecteur à douilles
- Connecter un sélecteur à douilles à un Poste de travail virtuel

# Configuration du sélecteur à douilles

1. Aller dans Configurations puis Sélecteur à douilles et cliquer sur le signe plus en haut à droite pour créer une nouvelle configuration.

2. Donner un nom à la configuration.

3. Cliquer sur Modifier

4. Cliquer sur Ajouter ou Supprimer pour définir le nombre voulu d’emplacements de douilles, puis sélectionner tous les emplacements qui doivent être actifs (indiqués en bleu).

# Connecter un sélecteur à douilles à un Poste de travail virtuel

1. Dans le menu Poste de travail virtuel, aller au poste de travail virtuel à utiliser, puis aller dans Accessoires et appuyer sur Choisir des accessoires.

2. Sous Accessoires, cliquer sur Choisir des accessoires, puis naviguer jusqu'à l'onglet Sélecteur à douilles.

3. Dans la colonne Configuration (à gauche), sélectionner la configuration que l'on veut utiliser avec le sélecteur à douilles (voir Configuration du sélecteur à douilles (Configuration du sélecteur à douilles)).

4. Dans la colonne Accessoires connectés (à droite), sélectionner le sélecteur à douilles que vous souhaitez utiliser.

# Configurer un sélecteur à douille via le bus E/S

1. Connecter le sélecteur à douilles au bus E/S du coffret.

2. Sous Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur à douilles, vérifier que le sélecteur apparaît dans la colonne Accessoires connectés (à droite).

# Configurer un Selector 6 via un câble Ethernet ou sans fil

Vue d'ensemble du Selector 6

Vue de face du sélecteur

A | Support pour douille ou embout
B | Voyant LED de position
C | Zone pouvant recevoir un autocollant
D | Trous de fixation dans chaque coin
E | Port de service
F | LED d'état de la batterie (disponible uniquement sur les versions sans fil)
G | LED d'état de la connexion WLAN (disponible sur certains sélecteurs)
H | Batterie (disponible uniquement sur les versions sans fil)
I | Module de mobilité (disponible uniquement sur les versions sans fil)

Vue d'ensemble des connexions du Selector 6

Sélecteur vu de dessous

A | Cache-connecteur
B | Entrée d'alimentation CC externe ; connecteur Kycon (DIN CC)
C | Entrée Ethernet, connexion amont ; connecteur femelle codé D M12
D | Arrière du sélecteur
E | Connecteur d'entrée et de sortie numérique
F | Sortie Ethernet, connexion aval ; connecteur femelle codé D M12
G | Batterie

Vue d'ensemble du port de service du Selector 6

Interface de service

A | Port de service RJ45
B | Fente pour RBU
C | Bouton de fonction

Configuration générale

1. Sur le coffret, aller dans Réglages > Réseau et sous portEthernet usine vérifier l'adresse IP (nécessaire uniquement pour la configuration via une connexion sans fil).

2. Ouvrir le couvercle du port de service sur le sélecteur. Le couvercle est fixé par une vis Allen de 2 mm.

3. Connecter un câble Ethernet entre un PC et le connecteur RJ-45 de l'interface de service.

4. S'assurer que le sélecteur est alimenté soit par la connexion PoE, soit par une alimentation externe, soit par la batterie.

5. Ouvrir une fenêtre de navigateur Web sur le PC.

6. Taper l'adresse Web 169.251.1.1 et appuyer sur la touche Entrée. Le serveur Web du sélecteur répond et affiche l'interface Web du sélecteur.

7. Sélectionner Paramètres dans la navigation sur la gauche (l'option est sélectionnée par défaut). L'espace de travail Réglages affiche les menus de configuration et se divise en cinq réglages différents : réglages de base, port de service, entrée Ethernet, WLAN et POWER FOCUS 6000.

8. Dans la section Entrée Ethernet, activer ou désactiver le Mode externe pour la source souhaitée pour le contrôle des LED.

9. Les étapes suivantes de la configuration dépendent de la façon dont le sélecteur à douilles sera connecté au coffret (câble Ethernet directement relié au coffret (par défaut), câble Ethernet relié au réseau de l'usine ou liaison sans fil avec le réseau de l'usine). Voir les instructions ci-dessous pour l'installation correspondante.

Installation du sélecteur à douilles - liaison Ethernet filaire vers le coffret (par défaut)

1. Les ports Ethernet (RJ45) utilisés pour connecter des appareils et pour relier les coffrets en guirlande ne sont disponibles que sur les modèles de PF6 les plus récents. Pour connecter le Selector 6 via un câble Ethernet à un modèle de coffret plus ancien, il convient d'utiliser un câble adaptateur pour relier le câble Ethernet au port COM du coffret.

2. Dans la section Entrée Ethernet sélectionner PF6000 (par défaut) dans la liste déroulante Connecté à.

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l'espace de travail.

4. Retirer le câble Ethernet du port de service.

5. Fermer le port de service avec le couvercle et fixer ce dernier avec la clé Allen.

   Le sélecteur à douilles apparaît dans la liste des accessoires connectés (Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur à douilles)

Configurer le sélecteur - liaison filaire vers le réseau de l'usine

1. Dans la section Entrée Ethernet, sélectionner Réseau usine dans la liste déroulante Connecté à.

2. Activer ou désactiver le DHCP pour la configuration d'adresse IP dynamique ou statique. Si une adresse IP statique est nécessaire, dans le champ d'adresse IP, saisir l'adresse IP du sélecteur à douilles.

3. Dans la section PF6000, saisir l'adresse IP du coffret (voir plus haut) auquel le sélecteur va être connecté.

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l'espace de travail.

5. Retirer le câble Ethernet du port de service.

6. Fermer le port de service avec le couvercle et fixer ce dernier avec la clé Allen.

   Le sélecteur à douilles apparaît dans la liste des accessoires connectés (Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur à douilles)

Installation du sélecteur à douilles - liaison sans fil vers le réseau de l'usine

1. Dans la section Entrée Ethernet, sélectionner Réseau usine dans la liste déroulante Connecté à.

2. Dans la section WLAN, renseigner les paramètres suivants :

   - Activer : régler le bouton radio sur OUI

   - SSID : saisir le nom SSID du sélecteur à douilles.

   - Mot de passe : saisir le mot de passe du réseau sans fil auquel l'appareil doit être connecté.

   - Type de chiffrement : choisir le type de chiffrement correct pour le réseau sans fil (WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-TLS).

3. Dans la section PF6000, saisir l'adresse IP du coffret (voir plus haut) auquel le sélecteur va être connecté.

4. Cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de l'espace de travail.

5. Retirer le câble Ethernet du port de service.

6. Fermer le port de service avec le couvercle et fixer ce dernier avec la clé Allen.

   Le sélecteur à douilles apparaît dans la liste des accessoires connectés (Poste de travail virtuel > Accessoires > Choisir des accessoires > Sélecteur à douilles)

# Poste de travail virtuel général

Dans le poste de travail virtuel général, il est possible d'enregistrer différents paramètres de reporting de résultats et de serrage spécifiques. Différents filtres peuvent être créés pour éliminer certains résultats. Réglages des serrages sert à définir des caractéristiques comme le comportement de déverrouillage de l'outil. Ces configurations peuvent ensuite être assignées aux postes de travail virtuels.

## Ajout et modification d'une configuration

1. Dans le menu Configurations, cliquer sur l'onglet Poste de travail virtuel général, puis cliquer sur le signe plus dans le coin supérieur droit.

2. Donner un nom à la nouvelle configuration et cliquer sur Modifier.

3. Dans le filtre Résultat de la fenêtre de compte-rendu, placer le commutateur en position Marche pour les paramètres que l'on souhaite inclure dans les résultats. Par défaut, tous les paramètres sont activés.

   Activer un filtre de résultat empêche le résultat correspondant d’être envoyé, mais le résultat reste affiché sur le coffret

   Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la section Filtre de résultats pour la création de rapports :

   - Dévissage

   - Incrémentation du lot

   - Décrémentation du lot

   - Remise à zéro du lot

   - Omission de programme de serrage

   - Abandonner la séquence

   - Réinitialisation de séquence de lots

4. Dans la fenêtre Réglages des serrages, définir une valeur pour un des paramètres listés. Par défaut, tous les paramètres sont Désactivés.

   Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la section Paramètres de serrage :

   - Déverrouiller l’outil sur desserrage - s’assure que l’outil est verrouillé après un serrage NOK.

   - Désactiver le desserrage - s’assure qu’un opérateur ne dévisse pas un boulon que son processus ne permet pas de dévisser.

   - Désactiver serrage - s’assure qu’un opérateur ne serre pas un boulon que son processus ne permet pas de serrer.

Options Déverrouiller l’outil sur desserrage
Déverrouiller l’outil sur desserrage | Description
--- | ---
Arrêt | Un outil désactivé reste désactivé quel que soit l'état de desserrage.
Marche OK | Un outil désactivé sera déverrouillé après un desserrage OK.
Toujours | Un outil désactivé sera déverrouillé dès qu'un desserrage aura été effectué, quel que soit l'état de desserrage.

Options pour désactiver le desserrage
Désactiver le desserrage | Description
--- | ---
Arrêt | Désactiver le desserrage est en position Arrêt. Il est toujours possible de desserrer un boulon.
Sur serrage OK | Désactiver le desserrage pour un serrage OK. Un opérateur ne peut pas desserrer un boulon qui a abouti à un serrage OK.
Sur serrage NOK | Désactiver le desserrage pour un serrage NOK. Un opérateur ne peut pas desserrer un boulon qui a abouti à un serrage NOK.
Toujours | Désactiver le desserrage, toujours en position Marche. Un opérateur ne peut jamais desserrer un boulon.

Options pour désactiver le serrage
Désactiver le serrage | Description
--- | ---
Arrêt | L'option Désactiver le dévissage est désactivée. Un opérateur peut toujours serrer un boulon.
Sur serrage OK | Désactiver le serrage après un serrage OK. Un opérateur ne peut pas serrer un autre boulon si le serrage présent s'est terminé par OK.
Sur serrage NOK | Désactiver le serrage après un serrage NOK. L'opérateur ne peut pas serrer un autre boulon si le serrage actuel s'est terminé avec NOK.
Après chaque serrage | Désactiver le serrage est activé après chaque serrage. L'opérateur ne peut pas serrer un autre boulon tant que le serrage en cours n’est pas terminé.

## Cela permet à un outil désactivé de se déverrouiller après le desserrage

- Dans la configuration du poste de travail virtuel assignée au poste de travail virtuel sur lequel est connecté l’outil, régler Déverrouiller l’outil sur desserrage sur sur OK ou Toujours.

Afin d’activer le paramètre ci-dessus, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le paramètre Désactiver le desserrage ne peut pas être réglé sur Arrêt ou Toujours.

- La paramètre Désactiver le desserrage ne peut pas être défini sur la même valeur que Désactiver le desserrage.

- Le programme de serrage utilisé doit avoir le desserrage activé.

Si l'outil est verrouillé en termes de serrage ou de desserrage par désactivation, il peut être déverrouillé par un des signaux d'entrée suivants :

- Déverrouillage maître - 10005

- Déverrouiller outil sur désactiver - 10059

Déverrouiller un outil désactivé par les signaux d'entrée spécifiés est impossible si Verrouiller outil sur desserrage est défini sur Toujours.

## Affectation d'une configuration à un poste de travail virtuel

Chaque poste de travail virtuel peut être associé à sa propre configuration ou bien des postes de travail virtuels multiples peuvent partager la même configuration. Pour qu'une configuration soit effective, elle doit être affectée à un poste de travail virtuel.

1. Aller dans le menu Poste de travail virtuel et sélectionner le Poste de travail virtuel auquel on souhaite affecter une configuration.

2. Sous Général, la première configuration de poste de travail virtuel général sera choisie par défaut. Cliquer sur le nom de la configuration.

3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner la configuration souhaitée dans la liste. La fenêtre contextuelle se ferme dès qu'une sélection est effectuée.

Dans cette section

- Configurer les Paramètres de présentation des résultats

# Configurer les Paramètres de présentation des résultats

La fenêtre des Paramètres de présentation des résultats permet à un utilisateur d’afficher le couple final sans inclure la valeur de compensation PrT, et la valeur de compensation PrT sur les résultats en direct.

## Configurer la fenêtre des Paramètres de présentation des résultats

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Configurations. Puis, sur la gauche, sélectionner Poste de travail virtuel général.

2. Dans la fenêtre de Configuration souhaitée, sélectionner Modifier.
   L’écran Modification de la configuration s’affiche.

3. Dans la fenêtre Paramètres de présentation des résultats, régler les différents commutateurs sur MARCHE ou ARRÊT en fonction des résultats souhaités.

   Si le commutateur Afficher la valeur de compensation PrT sur les résultats en direct est réglé sur MARCHE, la fenêtre Résultats en direct affiche la valeur Compensation PrT .

   Si le commutateur Afficher le couple final avec la compensation PrT est réglé sur MARCHE, la fenêtre Résultats en direct affiche le couple final avec la Compensation PrT incluse.

   Régler les commutateurs dans la fenêtre Paramètres de présentation des résultats sur MARCHE ou ARRÊT ne change rien sauf si :

   - Le programme MultiStep comporte une étape de serrage qui inclut un dispositif de surveillance d'étape Couple d'autofreinage avec le commutateur Compensation réglé sur MARCHE.

## Paramètres de présentation des résultats

Voici les différentes options de configuration dans la fenêtre Paramètres de présentation des résultats.

Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE | Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT | Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE | Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT
--- | --- | --- | ---
Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations : | Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations : | Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations : | Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations :

Dans cette section

- Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE
- Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT / Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE
- Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT / Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT
- Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT

# Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE

## Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE

La fenêtre Résultats en direct affiche le Couple final avec la valeur de compensation PrT incluse.

Si le eHMI et Sélecteur ST sont activés et configurés, ils affichent le Couple final avec la valeur de compensation PrT incluse.

## Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE

La fenêtre Résultats en direct affiche la valeur de compensation PrT avec l’icône de compensation correspondante ().

S’il existe plusieurs valeurs de compensation, la valeur de compensation appliquée à la dernière étape disponible s’affiche.

Configurer les commutateurs Afficher Couple final avec Compensation PrT et Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct n’a aucun impact sur :

- Les valeurs de couple final envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk : les valeurs de couple final avec compensation PrT sont toujours envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk.

- La valeur du couple final affichée avec l’historique des résultats.

- Les courbes basées sur les résultats en direct et de l’historique.

- Les valeurs dans les messages Open Protocol.

- Les signaux.

- Les adaptateurs de protocole.

Informations pertinentes

- Résultats enregistrés

# Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT / Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE

## Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT

La fenêtre Résultats en direct affiche le Couple final sans inclure la valeur de compensation PrT. Étant donné que le Couple final n’inclut pas la valeur de compensation PrT, il s’affiche en italique.

## Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE

La fenêtre Résultats en direct affiche la valeur de compensation PrT avec l’icône de compensation correspondante ().

S’il existe plusieurs valeurs de compensation, la valeur de compensation appliquée à la dernière étape disponible s’affiche.

Configurer les commutateurs Afficher Couple final avec Compensation PrT et Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct n’a aucun impact sur :

- Les valeurs de couple final envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk : les valeurs de couple final avec compensation PrT sont toujours envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk.

- La valeur du couple final affichée avec l’historique des résultats.

- Les courbes basées sur les résultats en direct et de l’historique.

- Les valeurs dans les messages Open Protocol.

- Les signaux.

- Les adaptateurs de protocole.

Informations pertinentes

- Résultats enregistrés

# Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT / Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT

## Afficher Couple final avec Compensation PrT : ARRÊT

La fenêtre Résultats en direct affiche le Couple final sans inclure la valeur de compensation PrT. Étant donné que le Couple final n’inclut pas la valeur de compensation PrT, il s’affiche en italique.

## Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT

La fenêtre Résultats en direct n’affiche pas la valeur de compensation PrT ni l’icône de compensation correspondante ().

Configurer les commutateurs Afficher Couple final avec Compensation PrT et Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct n’a aucun impact sur :

- Les valeurs de couple final envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk : les valeurs de couple final avec compensation PrT sont toujours envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk.

- La valeur du couple final affichée avec l’historique des résultats.

- Les courbes basées sur les résultats en direct et de l’historique.

- Les valeurs dans les messages Open Protocol.

- Les signaux.

- Les adaptateurs de protocole.

Informations pertinentes

- Résultats enregistrés

# Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT

## Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE

La fenêtre Résultats en direct affiche le Couple final avec la valeur de compensation PrT incluse.

Si le eHMI et Sélecteur ST sont activés et configurés, ils affichent le Couple final avec la valeur de compensation PrT incluse.

## Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : ARRÊT

La fenêtre Résultats en direct n’affiche pas la valeur de compensation PrT ni l’icône de compensation correspondante ().

Configurer les commutateurs Afficher Couple final avec Compensation PrT et Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct n’a aucun impact sur :

- Les valeurs de couple final envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk : les valeurs de couple final avec compensation PrT sont toujours envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk.

- La valeur du couple final affichée avec l’historique des résultats.

- Les courbes basées sur les résultats en direct et de l’historique.

- Les valeurs dans les messages Open Protocol.

- Les signaux.

- Les adaptateurs de protocole.

Informations pertinentes

- Résultats enregistrés

# Configurer des accessoires QIF

Un total de 15 accessoires QIF peut être connecté à un coffret. Il est possible d'ajouter plusieurs scanners à chaque coffret.

Tous les accessoires QIF connectés au coffret peuvent être connectés au même poste de travail virtuel. Il peut s'agir d'un accessoire de chaque type et de sélecteurs à douilles multiples.

Les fonctions de l'accessoire QIF peuvent être connectées à divers signaux d'entrée et de sortie.

Dans cette section

- Connecter des accessoires QIF à un Poste de travail virtuel
- Déconnecter des accessoires QIF d'un Poste de travail virtuel

# Connecter des accessoires QIF à un Poste de travail virtuel

Pour connecter un accessoire QIF à un poste de travail virtuel :

Pour connecter un accessoire QIF à un poste de travail virtuel :

1. Configurer l'accessoire dans le menu Configurations.

2. Connecter l'accessoire au bus E/S du coffret.

3. Dans le menu Poste de travail virtuel, choisir le poste de travail virtuel, puis appuyer sur Choisir les accessoires sous Accessoires.

4. Sur l'onglet d'accessoire approprié, appuyer à la fois sur l'accessoire et sur la configuration pour les connecter.

   1. Les accessoires connectés apparaissent dans Toutes les connexions.

# Déconnecter des accessoires QIF d'un Poste de travail virtuel

Pour déconnecter un accessoire QIF ou un scanner d'un poste de travail virtuel :

1. Dans le menu Poste de travail virtuel, choisir le poste de travail virtuel, puis appuyer sur Choisir les accessoires sous Accessoires.

2. Sous Toutes les connexions, appuyer sur l'icône de déconnexion à droite pour déconnecter l'accessoire.

# Configuration du Scanner

Dans ce menu, des configurations de scanner peuvent être ajoutées. Des scanners peuvent être configurés pour soit avoir les chaînes scannées gérées par le coffret, ou les faire passer par un système externe. Lorsque la chaîne scannée est passée, le coffret ne sélectionne pas de tâche suivant la chaîne mais il passe la chaîne à un dispositif externe via un signal de sortie.

## Ajouter un scanner et activer le passage

1. Aller à Configurations > Scanner, puis sélectionner le signe Plus en haut à droite.

2. Donner un nom à la configuration de scanner.

3. Pour activer un passage, cliquer sur Modifier, et définir le Mode de passage sur Marche.

Informations pertinentes

- Connecter des accessoires QIF à un Poste de travail virtuel

Dans cette section

- Configuration du scanner

# Configuration du scanner

Un scanner sert à lire une chaîne de code-barres ou un code QR contenant les informations utilisées pour choisir la séquence de lots appropriée.

La configuration du scanner s'effectue dans l'onglet Sources.

Le scanner va lire les caractères spécifiés et les réunir dans une chaîne de texte. Cette chaîne de texte est ensuite comparée aux chaînes prédéfinies spécifiées dans le coffret. S'il y a correspondance, la séquence de lots liée à la chaîne prédéfinie est sélectionnée.

Les codes-barres d'une longueur maxi. de 1024 caractères peuvent être lus. Ces codes peuvent contenir les caractères des positions 32 à 126 de la table ASCII. Si le code-barres contient une chaîne de plus de 1024 caractères, la partie restante de la chaîne, à partir de la position 1025, est ignorée.

Dans cette section

- Configuration du Scanner
- Scanners valides

# Configuration du Scanner

Le scanner proprement dit doit être configuré à l'aide d'un clavier US et il doit émettre un caractère de retour chariot pour marquer la fin de la chaîne de code-barres.

# Scanners valides

Pour obtenir une liste des scanners dont l'utilisation avec le coffret POWER FOCUS 6000 a été vérifiée, s'adresser au représentant commercial local d'Atlas Copco.

# Utiliser l'onglet Coffret

Les tâches d'administration du système pour le coffret POWER FOCUS 6000 sont gérées dans le menu Coffret. Le menu est accessible via l'IGU du coffret, l'IGU Web ou l'IGU de ToolsTalk 2.

Dans cette section

- module d'application intelligent (Intelligent Application Module)
- Logiciel
- Matériel
- Exportation/Importation
- StepSync

# module d'application intelligent (Intelligent Application Module)

Le module d'application intelligent (IAM) est un stockage non volatil implanté dans le coffret. Ce module de stockage contient tous les programmes du coffret, ses configurations et ses résultats. Certains modules peuvent également inclure des éléments de fonction chargés en complément.

Pour obtenir une liste complète des modules IAM disponibles et de leurs capacités, consulter un représentant commercial Atlas Copco.

Informations sur l'IAM

# Logiciel

Le numéro de version des deux versions logicielles disponibles dans le coffret POWER FOCUS 6000 se trouve sous l'onglet Logiciel.

L'installation d'une seconde version du logiciel du coffret est utile pour mettre à niveau plusieurs coffrets. Quand la production est prête à passer au logiciel mis à niveau, l'activation de la nouvelle version peut se faire localement sur l'IGU du coffret, à partir d'un ordinateur à distance avec l'IGU Web ou avec ToolsTalk.

Un nouveau logiciel peut être installé soit en connectant une clé USB à mémoire flash contenant le logiciel sur le port USB du coffret, soit en utilisant l'IGU Web.

L'option de mise à jour du logiciel n'est visible que lorsque l'on accède à l'IGU du coffret depuis un PC. Lorsque l'on insère un périphérique de stockage de masse contenant une version logicielle valide dans le port USB, une invitation à mettre à jour le logiciel apparaît.

Le fichier de mise à jour logicielle ne doit pas être décompressé et doit être enregistré dans un dossier nommé PFImages dans le répertoire racine de la clé USB à mémoire flash.

Une défaillance inattendue lors de la mise à niveau d'un logiciel peut entraîner la perte de données.
Avant de mettre à niveau les versions du logiciel, il est recommandé de faire une sauvegarde de la configuration du coffret en exportant « Toutes les informations du coffret ».

Informations pertinentes

- Exporter « Toutes les informations du coffret »

Dans cette section

- Mettre à jour le logiciel du coffret via USB
- Mettre à jour le logiciel du coffret via l'IGU Web
- Activer le logiciel sur le coffret

# Mettre à jour le logiciel du coffret via USB

1. Connecter la clé USB au coffret : l'assistant d'installation démarre automatiquement.

   Si plusieurs versions logicielles sont disponibles sur la clé USB à mémoire flash, une liste des différents fichiers de mise à niveau logicielle s'affiche.

2. Sélectionner le fichier de mise à niveau logicielle à installer et suivre les instructions pour terminer l'installation.

La clé USB à mémoire flash doit disposer d'une partition et doit être formatée pour Linux. Les formats possibles sont par exemple FAT ou NTFS.

Redémarrer manuellement tous les coffrets Membres de synchronisation après une mise à niveau vers une nouvelle version de logiciel ou un déclassement d'une nouvelle version de logiciel.

Informations pertinentes

- StepSync

# Mettre à jour le logiciel du coffret via l'IGU Web

1. Dans le menu Coffret, sélectionner Logiciel, puis Activation du logiciel. Puis cliquer sur Parcourir.

2. Sélectionner le fichier .zip contenant le logiciel et suivre les instructions pour terminer l'installation.

Redémarrer manuellement tous les coffrets Membres de synchronisation après une mise à niveau vers une nouvelle version de logiciel ou un déclassement d'une nouvelle version de logiciel.

Informations pertinentes

- StepSync

# Activer le logiciel sur le coffret

Le coffret peut enregistrer deux versions logicielles installées. En utilisant l'activation du logiciel, il est possible de choisir la version logicielle à utiliser. L'activation du logiciel peut être exécutée localement à partir de l'IGU du coffret ou à distance à partir de l'IGU Web.

Le processus d'activation nécessite un redémarrage du coffret.

1. Dans le menu Coffret, aller à Logiciel.

2. Changer la position du commutateur Activation du logiciel et suivre les instructions.

# Matériel

L'onglet Matériel contient des informations sur le coffret, telles que la désignation du modèle et le numéro de série, des informations de santé, l'étalonnage de l'écran tactile et des informations sur les diverses cartes électroniques du coffret.

Dans cette section

- Santé

# Santé

La vue Santé contient des informations sur l'état de la pile et la température du coffret.

## État de la batterie

Coffret > Matériel > Santé

La pile du POWER FOCUS 6000, située à l'intérieur du panneau avant du coffret, sert d'alimentation de secours pour certains éléments du système comme l'horloge interne. L'état de la pile est mis à jour une fois par jour, ainsi qu'au redémarrage du coffret. Lorsque la pile est presque entièrement déchargée, un avertissement (3011) s'affiche. La pile doit être remplacée dès que possible lorsque l'avertissement apparaît.

## Température du coffret

Coffret > Matériel > Santé

La température du coffret est surveillée en continu par le POWER FOCUS 6000. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du coffret ne soit nécessaire. Lorsque la température du coffret dépasse la température maximale, l'étage de commande est désactivé et une alerte (3010) s'affiche. L'étage de commande est à nouveau activé lorsque la température du coffret s'abaisse sous la limite.

Depuis l'affichage ou via l'IGU Web, les utilisateurs peuvent accéder aux données les plus récentes de température du coffret avec horodatage du moment où les mesures ont été effectuées.

# Exportation/Importation

L’onglet Exportation/Importation assiste l’utilisateur pour effectuer une des opérations suivantes : Exportation, Importation et Sauvegarde automatisée.

La fenêtre Exportation assiste l’utilisateur pour exporter les configurations, réglages, résultats et évènements des coffrets. De plus, il est possible d'exporter les journaux des outils, qui peuvent être partagés avec le personnel d’assistance d’Atlas Copco pour résoudre les problèmes liés aux outils.

La fenêtre Importation assiste l’utilisateur pour importer les configurations et les réglages des coffrets.

Il n'est possible d'avoir qu'une seule Exportation ou Importation active à la fois. Toute tentative de lancer une nouvelle Exportation/Importation alors qu'une Exportation/Importation est en cours est rejetée.

La fenêtre Sauvegarde automatisée assiste l’utilisateur pour générer automatiquement un fichier de sauvegarde.

Il est possible d’exporter/importer des données par le biais d’un des appareils suivants :

- Clé USB (formatée et avec une partition pour Linux : les formats possibles sont par exemple FAT ou NTFS).

- IGU Web

- ToolsTalk 2

Lors du processus d’Exportation/Importation, une barre de progression informe l’utilisateur qu’une exportation/Importation est en cours. Le temps nécessaire pour effectuer une exportation/importation dépend du nombre de résultats, d'évènements et de journaux.

## Exportation/Importation entre coffrets

Les coffrets peuvent avoir divers types d'IAM qui peuvent avoir des capacités différentes.
Un coffret peut exporter toutes les configurations applicables pour le type actuel de module IAM.

Un coffret ne peut pas importer un fichier exporté à partir d'un type différent de module IAM. Ceci vaut également lorsque l'on utilise ToolsTalk 2.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=0axnEB95gkQ

Informations pertinentes

- Exporter « Journaux des outils connectés »
- Exporter « Paramètres et configurations »
- Exporter « Résultats »
- Exporter « Toutes les informations du coffret »
- Importer les configurations et paramètres des coffrets
- Sauvegarde automatisée

Dans cette section

- Exporter « Toutes les informations du coffret »
- Exporter « Paramètres et configurations »
- Exporter « Journaux des outils connectés »
- Exporter « Résultats »
- Importer les configurations et paramètres des coffrets
- Sauvegarde automatisée

# Exporter « Toutes les informations du coffret »

Il est possible d'exporter la configuration, les réglages, les résultats et les évènements du coffret pour un traitement ultérieur. Une partie de l’exportation se fait à la fois depuis l’outil filaire ainsi que depuis les outils sans fil connectés.

Toutes les données incluses dans l’exportation sont enregistrées dans un fichier « PFExport_<nom IAM>_<horaire (valeur horaire la plus faible affichée en secondes)>.tar.gz », qui inclut les fichiers et dossiers suivants :

- "PFExport_<dateheure>_Results.csv" – Tous les résultats disponibles

  Les résultats sont exportés dans un fichier texte au format CSV. Le dernier résultat exécuté est le premier dans le fichier CSV.

  Il est possible d'exporter les informations de résultats suivantes pour les serrages et les desserrages :

Informations sur les résultats | Power Focus 6000 - Programmes de serrage | Power Focus 6000 - Programmes MultiStep | StepSync
--- | --- | --- | ---
Numéro d'identité | - | - | X
Type de serrage | X | X | X
Nom du poste de travail virtuel | X | X | X
VIN (Chaîne d'identifiant) | X | X | X
Date et heure | X | X | X
Identifiant d’outil unique | X | X | -
Nom de la séquence de lots | X | X | -
Compteur de séquences de lots | X | X | -
Comptage des lots | X | X | -
Nom de la vis | - | - | X
État total | - | - | X
Infos état total | - | - | X
État | X | X | X
Infos d’état | X | X | X
Nom du mode | - | - | X
Nom du programme de serrage/MultiStep | X | X | X
Erreur d'arrêt | - | X | X
Erreurs | - | X | X
Étape échouée | - | X | X
Canal | - | - | X
Couple cible (Nm) | X | X | -
Final Torque (Nm) | X | X | X
Angle cible (deg) | X | X | -
Départ angle final (Nm) | X | X | X
Angle final (deg) | X | X | X
Angle d'approche (deg) | X | - | -
Facteur de corrélation de couple résiduel | X | X | -
Temps écoulé (s) | - | X | X
Limite basse d'angle (deg) | X | X | X
Limite basse d'angle (deg) | X | X | X
Limite basse de couple (Nm) | X | X | X
Limite haute de couple (Nm) | X | X | X
Nombre d'impulsions | X | - | -
Courant à l'arrêt (A) | X | X | X
Compensation TrueAngle (deg) | X | X | -
Temps avant approche terminée (ms) | X | - | -
Temps avant couple final (ms) | X | - | -
Texte cible | X | X | -
Données d’étape | - | X | X
Couple d’autotaraudage | X | X | X
Couple de traînée | X | X | X
Déclenchement d'angle d'approche | X | X | X

Le délimiteur de champ et le format des nombres dépendent des paramètres de langue :

Langue | Date/heure | Délimiteur de champ | Format des nombres
--- | --- | --- | ---
Anglais (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tchèque (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Allemand (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Espagnol (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Français (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Coréen (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italien (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japonais (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugais (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Russe (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Suédois (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Chinois (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

Pour PF6000-StepSync, tous les résultats disponibles sont dans le fichier nommé « PFExport_<dateheure>_Results.csv.zip ».

- « PFExport_<dateheure>_Events.csv »- Tous les évènements disponibles

  Les informations suivantes sur l'évènement sont exportées dans un fichier texte au format CSV :

  - Gravité

  - Date

  - Durée

  - Code

  - Description

  - Poste de travail virtuel qui a déclenché l’évènement (uniquement exporté pour PF6000-Handheld)

  - Module porteur (uniquement exporté pour PF6000-StepSync)

  - Canal (uniquement exporté pour PF6000-StepSync)

- « /réglages » - Paramètres et configurations (utilisés par Importation)

Pour les paramètres et les configurations exportés du bus de terrain :

- Configuration générale de bus de terrain (adresse IP incluse)

- Configuration de bus de terrain

- Mappage de bus de terrain (mappage du poste de travail virtuel sur ProcessDataFrame)

- « jsonConfigurations.zip » - Les programmes Multistep de serrage et de desserrage sont exportés comme fichiers .json (à utiliser avec MID2500)

- « atlas_sys_d.zip » - Fichiers de connexion provenant de l’application Drive

- « atlas_sys_i.zip » - Fichiers de connexion provenant de l’application IT

- « atlas_protocol_log.zip » – Fichiers de connexion provenant d’adaptateurs de protocoles externes

- « ExportInfo.txt » - Document texte contenant des informations sur l'AIM et le coffret

- « atlas_plc.zip » - Configuration API

- « licenseInformation.zip » – Informations sur les licences et Capabilité des systèmes

## Comment exporter « Toutes les informations du coffret »

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Coffret. Ensuite, à gauche, sélectionner l’onglet Exportation/Importation.

2. Dans la fenêtre Exporter, ouvrir le menu déroulant et sélectionner Toutes les informations du coffret.

3. Dans la fenêtre Exporter, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est effectuée.
   Un fichier PF/IXBExport_<nom IAM>_<horaire>.tar.gz est automatiquement téléchargé.

# Exporter « Paramètres et configurations »

Il est possible d'exporter uniquement les configurations et les réglages du coffret.

Les données exportées sont stockées dans un fichier compressé identifié par le nom IAM et la date et l'heure d'exportation.
Les données du fichier comprennent toutes les configurations et tous les paramètres du coffret, de sorte que le fichier d'exportation peut être importé et configurer un autre coffret avec la même version ou une version plus récente.
Les données exportées incluent des informations sur l'IAM et le coffret, ainsi que des programmes Multistep de serrage et de dévissage préformatés à utiliser avec la solution MID2500.

## Comment exporter « Paramètres et configurations »

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Coffret. Ensuite, à gauche, sélectionner l’onglet Exportation/Importation.

2. Dans la fenêtre Exporter, ouvrir le menu déroulant et sélectionner Paramètres et configurations.

3. Dans la fenêtre Exporter, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est effectuée.
   Un fichier PFExport_<nom IAM>_<dateheure>.tar.gz est automatiquement téléchargé.

# Exporter « Journaux des outils connectés »

L'exportation des journaux des outils permet à un technicien d’entretien de partager les données des journaux des outils avec le personnel du Service Atlas Copco afin de résoudre les problèmes liés aux outils.

Il est possible d'exporter les journaux des outils à partir des outils suivants : STB, SRB et TBP/TBP-S.

Pour exporter les journaux des outils, l’outil doit être connecté au coffret. Il n'est pas nécessaire que l'outil soit affecté à un poste de travail virtuel.

Toutes les données incluses dans l’exportation des journaux des outils sont enregistrées dans un fichier « PFExport_<nom IAM>_<dateheure>.tar.gz », qui inclut les fichiers et dossiers suivants :

- « atlas_tool_i.zip » – Tous les résultats disponibles

  Un fichier individuel est créé pour chaque outil connecté. Le format des fichiers des journaux des outils est « tool-<type d'outil>-<numéro de série de l'outil>.log ».

- « ExportInfo.txt » - Document texte contenant des informations sur l'AIM, le coffret et les outils connectés

## Comment exporter « Journaux des outils connectés »

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Coffret. Ensuite, à gauche, sélectionner l’onglet Exportation/Importation.

2. Dans la fenêtre Exporter, ouvrir le menu déroulant et sélectionner Journaux des outils connectés.

3. Dans la fenêtre Exporter, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est effectuée.
   Un fichier PFExport_<nom IAM>_<dateheure>.tar.gz est automatiquement téléchargé.

# Exporter « Résultats »

Il est possible d’exporter uniquement les résultats de serrage du coffret.

## Comment exporter « Résultats »

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Coffret. Ensuite, à gauche, sélectionner l’onglet Exportation/Importation.

2. Dans la fenêtre Exporter, ouvrir le menu déroulant et sélectionner Résultats.

3. Dans la fenêtre Exporter, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est effectuée.
   Dans le cas de systèmes multi-broches (embarqués), le fichier exporté automatiquement téléchargé est dans un format .zip, sinon le format est .csv.

# Importer les configurations et paramètres des coffrets

Lorsque les utilisateurs importent la configuration et les paramètres du coffret, les configurations et paramètres existants sont remplacés par la configuration et les paramètres du coffret importés.

Les configurations suivantes ne sont pas importées ou désélectionnées :

- Les réglages réseau du coffret ne sont pas importés

- Résultats et évènements ne sont pas importés

- Affectation des licences n’est pas importé

- Tâche affectée dans Poste de travail virtuel est désélectionné

- "jsonConfigurations.zip" (Programmes Multistep de serrage et de desserrage) n’est pas importé

- “licenseInformation.zip” (Informations sur les licences et Capabilité des systèmes) n’est pas importé

## Comment importer les configurations et paramètres des coffrets

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Coffret. Ensuite, à gauche, sélectionner l’onglet Exportation/Importation.

2. Dans la fenêtre Importer, sélectionner Importer.

   Une fenêtre contextuelle Informations confirme que tous les paramètres du programme de serrage, du lot, des accessoires et du coffret seront remplacés par les paramètres du fichier importé.
   Cependant, les paramètres réseau, codes PIN, résultats et évènements ne seront pas importés.

   Sélectionner Continuer.

3. Dans la fenêtre contextuelle Importer, sélectionner Choisir fichier. Ensuite, sélectionner le fichier à importer sur le coffret.

   À la fin du processus d'importation, le coffret redémarre automatiquement.

   Si le processus d'importation est interrompu avant d'avoir commencé, ou si le fichier disparaît, l'utilisateur en est informé et le coffret doit être redémarré (pour s'assurer qu'il est dans un état valide).
   Si le processus d'importation est interrompu, mais que le fichier n'est pas corrompu et existe, l'importation peut être terminée.

# Sauvegarde automatisée

La fenêtre Sauvegarde automatisée active ou désactive l’exportation sFTP.

Par défaut, le commutateur Activer exportation sFTP est réglé sur ARRÊT.
Lorsque le commutateur Activer exportation sFTP est réglé sur MARCHE, un fichier d’exportation est créé 10 minutes après la dernière modification de la configuration.
Si le commutateur Activer exportation sFTP est réglé sur MARCHE au démarrage du système, un fichier d’exportation est automatiquement créé dans les 2-3 minutes. Le fichier d’exportation est créé dans les 2-3 minutes pour répercuter les modifications qui ont pu être effectuées avant que le système ne soit éteint.

L’ancien fichier de sauvegarde est supprimé avant que le nouveau fichier de sauvegarde ne soit disponible.

Les donnés du fichier exporté incluent toutes les configurations et les paramètres du coffret.

Les utilisateur du sFTP peuvent récupérer le fichier exporté stocké dans le dossier suivant du système : /Export/<export file name>.

Un système compatible avec le sFTP est nécessaire.

Pour récupérer le fichier, les utilisateur du sFTP n’ont pas besoin de mot de passe.

Le nom d’utilisateur pour les utilisateurs du sFTP est le suivant :

Nom d'utilisateur | autoexport

# StepSync

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

StepSync a besoin de ToolsTalk 2 pour être configuré.

Avec la fonction StepSync, il est possible de connecter plusieurs coffrets Power Focus 6000 ensemble et d'effectuer des serrages synchronisés. Le premier coffret de la configuration s'appelle la référence de synchronisation et s'occupe de tout le serrage et des rapports de données. Jusqu'à 5 coffrets Power Focus 6000 sont ensuite connectés à la référence de synchronisation via un câble série Power Focus 6000 (voir Configuration de StepSync (matériel)) et s'appellent des Membres de synchronisation, leur unique fonction est de gérer les outils.

## Référence de synchronisation

Le coffret Référence de synchronisation est le cerveau du système. Il gère les paramètres serrage et tous les rapports de données. Il gère également la configuration du système complet et la connexion à ToolsTalk et ToolsNet. Tous les accessoires ou bus de terrain sont connectés directement à la Référence de synchronisation

## Membre de synchronisation

Le coffret Membre de synchronisation fonctionne comme un lecteur sans fonctionnalités supplémentaires. La partie informatique n'est pas en cours d'exécution et il n'est pas possible de connecter des accessoires ou protocoles externes à un Membre de synchronisation. Chaque Membre de synchronisation a un numéro de canal qui lui est assigné. Le numéro de canal est utilisé pour identifier l'outil et le lecteur dans la configuration de la disposition du matériel dans ToolsTalk 2, ainsi que pour sélectionner ceux qui doivent être inclus dans le serrage en mode Synchro, et également utilisés pour les rapports de résultats. Il est également utilisé pour les événements d'erreur afin de permettre l'identification de la pièce défectueuse.

## Serrages

Il est uniquement possible d'exécuter des programmes de serrage MultiStep. Pour pouvoir synchroniser les serrages entre chaque outil, des points de synchronisation sont utilisés. À ces points, les outils s'attendront avant de continuer avec l'étape suivante du programme de serrage. Un programme de serrage peut contenir jusqu'à 10 étapes (sans compter les points de synchronisation). Remarque : l'affectation de programmes de serrage ne peut se faire qu'à travers ToolsTalk 2. Le coffret n'offre pas de possibilités d'affecter des programmes de serrage.

## Licences

La fonction StepSync est une fonctionnalité FMS. Seule la Référence de synchronisation requiert une licence, ce qui permet de faire passer un coffret Power Focus 6000 comme Membre de synchronisation sans licences supplémentaires. La licence Référence de synchronisation est un ajout à la fonctionnalité de coffret FMS.

Si la licence Référence de synchronisation est supprimée, aucun serrage ne peut être effectué en mode StepSync. Si la connexion au serveur de licences est perdue, la licence continuera à fonctionner pendant 48 heures. Le coffret recherchera une licence Référence de synchronisation valide toutes les heures.

Informations pertinentes

- Configuration de StepSync (matériel)

Dans cette section

- Interface utilisateur de StepSync
- Configurer StepSync
- Configuration de StepSync (matériel)
- Serrages StepSync
- Résultats StepSync
- Signaux StepSync
- Outils compatibles avec StepSync
- Accessoires CAN StepSync

# Interface utilisateur de StepSync

L'interface utilisateur de StepSync est une version simplifiée de l'interface standard POWER FOCUS 6000. Pour une description détaillée des différents éléments de l'interface, veuillez vous référer aux chapitres et sections dédiés de ce manuel qui les décrivent. Remarque : l'interface utilisateur est uniquement accessible sur Référence de synchronisation.

Toutes les fonctions des différents éléments du menu ne sont pas disponibles dans l'interface StepSync. Les fonctions suivantes sont accessibles et modifiables dans l'interface :

- Outil : toutes les informations sont disponibles

- Poste de travail virtuel : toutes les fonctions sont accessibles, sauf la création de Postes de travail virtuels, l'affectation de tâches (programme de serrage), et l'affectation d'outils, entre autres.

- Configurations : toutes les fonctions sont disponibles.

- StepSync (Coffret) : toutes les fonctions sont disponibles. Remarque : il existe une section supplémentaire ici appelée Canaux où des informations sur les outils connectés à Référence de synchronisation et Membres de synchronisation sont données.

- Rapports : Évènements (afficher tous les événements).

- Paramètres : les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

  - Serrage

  - Sans fil

  - Évènements

- Diagnostiques : menu spécifique à StepSync/Flex

- Affectation de licences : toutes les fonctions sont disponibles.

# Configurer StepSync

La configuration de Référence de synchronisation et de tous les Membres de synchronisation doit être terminée avant de procéder à la configuration matérielle.

## Configurer la Référence de synchronisation

1. Sélectionner le menu Coffret, puis sélectionner l'onglet StepSync.

2. Dans la section StepSync, sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync s'affiche.

3. Sélectionner Référence de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration de StepSync, qui est une version simplifiée de l'IGU standard de Power Focus 6000.

## Activer StepSync

Pour que StepSync fonctionne, il doit être activé dans la Référence de synchronisation. Il y a deux manières d'activer StepSync :

1. Régler Activer le signal E/S (10055) sur Élevé, ou

2. Dans la Référence de synchronisation, accéder à Configurations, puis à l'onglet Poste de travail virtuel général, et cliquer sur Modifier pour la configuration en question. Ensuite, dans le champ Postes embarqués, régler Activer automatiquement sur Toujours.

Si StepSync n'a pas été activé, un message d'erreur s'affichera au moment de l'exécution indiquant « Démarrage impossible, signal d'activation bas. »

## Configurer le Membre de synchronisation

1. Sélectionner le menu Coffret, puis sélectionner l'onglet StepSync.

2. Dans la section StepSync, sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync s'affiche.

3. Sélectionner Membre de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync se ferme.

4. Dans le champ Canal, régler le numéro de canal pour le Membre de synchronisation en sélectionnant le numéro de canal. Sélectionner ensuite le canal approprié pour le Membre de synchronisation.

   Les numéros de canaux des Membre de synchronisation doivent être uniques dans une même configuration.

5. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration de Membre de synchronisation, qui affichera uniquement le numéro de canal du Membre de synchronisation.

## Revenir au mode standard Power Focus 6000 (quitter StepSync)

1. Sélectionner le menu PF6 FlexSystem, puis sélectionner l'onglet StepSync.

2. Dans la section StepSync, sélectionner Référence de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync s'affiche.

3. Sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Step Sync se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration standard.

# Configuration de StepSync (matériel)

Remarque : la configuration du logiciel doit être effectuée avant que la configuration matérielle ne soit terminée afin d'éviter d'éventuels conflits de configuration.

La fonction StepSync permet de connecter plusieurs POWER FOCUS 6000 afin d'exécuter des serrages synchronisés.

1. Veiller à ce que chaque coffret ait été correctement configuré (voir Configuration StepSync pour plus d'informations).

2. À l'aide d'un câble série Power Focus 6000, connecter le port Com B de Référence de synchronisation au premier port Com A de Membre de synchronisation.

3. À l'aide d'un autre câble série PF6000, connecter le premier port Com B de Membre de synchronisation au second port Com A de Membre de synchronisation. Procéder ainsi pour tous les coffrets suivants.

   Un système StepSync peut être configuré avec 5 Membres de synchronisation maximum.

A | Référence de synchronisation | D | Connecté au port Com A
B | Membre de synchronisation | E | Câble série du Power Focus 6000
C | Connecté au port Com B |  |

Informations pertinentes

- Configurer StepSync

# Serrages StepSync

Les seuls programmes de serrage qu'il est possible d'utiliser en conjonction avec StepSync sont les programmes de serrage Multistep. On utilise des points de synchronisation pour synchroniser les outils dans la configuration. À ces points, les outils s'attendront avant de continuer avec l'étape suivante du programme de serrage Multistep. Remarque : l'affectation de programmes de serrage à différents outils ne peut se faire qu'à travers ToolsTalk 2.

Exemple de programme de serrage Multistep pour StepSync

A | Point de synchronisation

Un programme de serrage peut contenir 10 étapes maximum (sans compter les points de synchronisation).

Étapes disponibles

- Serrer à l'angle

- Serrer au couple

- Serrer jusqu'au couple plus angle

- Serrer à DynaTork

- Attendre

- Désembectage douille

- Serrer jusqu'au couple ou à l'angle

- Dévisser jusqu'à l'angle

- Desserrer au couple

- Approche

- Serrer à la limite élastique M2

- Serrer à la limite élastique

- Serrer au couple et à l'angle

- Filetage au couple

- Engagement

Dispositifs de surveillance disponibles

- Angle

- Couple de crête

- Couple à la coupure

- Rapport et écart de couple

- Couple dans la fenêtre d'angle

- Couple antérieur haut

- Couple antérieur bas

- Angle à partir de la limite d'élasticité

- Couple de traînée

- Courant d'arrêt

- Post angle de filetage

- Post couple de crête de filetage

- Détection de grippage

- Durée

Restrictions d'étapes disponibles

- Couple maximum

- Angle maximum

- Filets faussés

- Couple d'annulation

- Pente de couple

- Couple dans la vue d'angle

- Écart couple/courant

Gestion des rebuts

Action en cas d'échec | Description
Terminer tout | Tous les canaux termineront les serrages et signaleront un statut NOK. Le serrage n'incluant pas d'erreur signalera l'information supplémentaire Terminé par une autre vis.
Continuer OK | Tous les canaux en échec termineront les serrages avec le statut NOK. Les canaux restants continueront le reste du programme de serrage.

# Résultats StepSync

Les résultats pour tous les outils du serrage StepSync seront affichés sur l'IGU du coffret de la Référence de synchronisation et dans l'interface Web correspondante. L'interface des Membres de synchronisation n'affichera aucun résultat.

Il existe trois vues différentes des Résultats. La première affiche un aperçu de l'état total du serrage complet (OK ou NOK) et le nombre total de boulons OK et NOK. La deuxième affiche l'état de chaque boulon séparément, et la troisième affiche également les valeurs de couple et d'angle pour chaque boulon.

Exemple de vue État Général
Exemple de vue générale des statuts avec statut des boulons
Exemple de vue détaillée des statuts

# Signaux StepSync

Le système StepSync est compatible avec les mêmes signaux E/S que ceux listés dans les tableaux ci-dessous. Ils peuvent être mappés en configuration de bus de terrain et en configuration d'accessoire. D'autres sont aussi disponibles à travers Open Protocol.

Dans cette section

- Signaux d'entrée
- Signaux de sortie
- Signaux d'entrée/sortie
- Signaux d'entrée : Sous-signaux
- Signaux de sortie : Sous-signaux

# Signaux d'entrée

Convertisseur
Type de signal
Type de valeur
Taille mini. [bit]
Taille maxi. [bit]
Appareils
Recherche

# Abandonner la séquence - 10012

Lorsqu'une demande d'abandon d'une Séquence de lots est reçue, la fonctionnalité Séquence de lots n'abandonne la séquence de lots qu'après avoir obtenu le résultat du serrage en cours.

Nom dans SoftPLC : ABORT_BATCH_SEQUENCE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Abandonner la séquence et Effacer les résultats - 10127

Lorsque le signal « Abandonner la séquence et effacer les résultats » est activé, la séquence en cours est abandonnée et les signaux liés à « Effacer les résultats » sont effacés.

Nom dans SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Décrémentation du lot - 10002

Décrémente le compteur de lot de façon incrémentielle d'une unité.

Nom dans SoftPLC : BATCH_DECREMENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Incrémentation du lot - 10001

Augmente le compteur de lot de façon incrémentielle d'une unité.

Nom dans SoftPLC : BATCH_INCREMENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Contournement du programme de serrage - 10008

Passe au programme de serrage suivant dans la séquence de lots en cours.

Nom dans SoftPLC : BYPASS_PSET

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Commande de canal - 10054

La commande de canal est un signal d'entrée qui inhibe les outils individuels et empêche que ces outils soient inclus dans le prochain serrage. Il est également possible de remplacer le programme de serrage ou le numéro de vis paramétré dans la configuration du mode de synchronisation. Jusqu’à 64 canaux sont pris en charge.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint32 | 1 | 64

Le signal Commande de canal - 10054 contient des sous-signaux (pour plus d'informations, voir « Signaux d’entrée : Sous-signaux »).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Continuer Étape - 10128

Continuer Étape est un signal d’entrée qui arrête l’étape de serrage Attente.
Lorsque le serrage a atteint l’étape de serrage Attendre avec la condition Signal configurée en tant que Type d’attente, un front ascendant du signal Continuer Étape fait que le système (une ou plusieurs broches) se relâche.

Plus d'informations, voir le sous-signal Commande de canal - 10054 : Continuer Étape.

Nom dans SoftPLC : CONTINUE_STEP

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Abandon de données - 10125

Lorsque DATADROP est réglé sur vrai à la fin d'un serrage, le signal DATADROP abandonnera le résultat du serrage. Le résultat ne sera pas stocké de manière persistante ni envoyé à un appareil ou à des clients comme ToolsNet ou des adaptateurs de protocole.

Nom dans SoftPLC : DATADROP

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Conservation de données - 10124

Lorsque le signal DATAHOLD est réglé sur vrai à la fin d'un serrage, la transmission des données de résultat sera arrêtée.

Nom dans SoftPLC : DATAHOLD

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver bus de terrain - 10049

Désactive le bus de terrain.

Nom dans SoftPLC : DISABLE_FIELDBUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver la vis d'essai - 10057

Nom dans SoftPLC : DISABLE_TESTBOLT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver outil - 30000

Si le signal est défini sur Vrai, un outil est immédiatement arrêté et verrouillé.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Taille de lot dynamique - 10074

Nom dans SoftPLC : DYNAMIC_BATCH_SIZE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Activer le fonctionnement - 10055

Nom dans SoftPLC : ENABLE_OPERATION

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# AsyncData du bus de terrain vers PF - 10077

Nom dans SoftPLC :

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 16 | 2048

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du dévissage bus de terrain- 20021

Un Poste de travail virtuel est verrouillé lors du démarrage d'un dévissage si le signal est émis par un accessoire connecté et pris en charge.
Un dévissage en cours est immédiatement interrompu lorsque Déverrouillage du dévissage bus de terrain est réglé sur Vrai, en raison du réglage Arrêter l'entraînement.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du serrage bus de terrain- 20020

Un Poste de travail virtuel est verrouillé lors du démarrage d'un serrage si le signal est émis par un accessoire connecté et pris en charge.
Un serrage en cours est immédiatement interrompu lorsque Verrouillage du serrage bus de terrain est réglé sur Vrai, en raison du réglage Arrêter l'entraînement.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Vider la liste de résultats de lecture - 30005

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# ID pour Taille de lot dynamique - 10073

Nom dans SoftPLC : DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du dévissage- 20003

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage du serrage - 20002

Outil verrouillé pour le serrage par une entrée numérique.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage de l'outil activé haut - 20004

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage de l'outil activé faible - 20061

Verrouille l'outil lorsque le signal faible.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Déverrouillage maître - 10005

Déverrouillage maître est un signal d'entrée qui déverrouille les fonctions et signaux suivants.

FONCTIONS :

- Désactiver le dévissage sur serrage OK

- Désactiver le dévissage sur serrage NOK

- Désactiver le serrage

- Nombre maxi. de serrages NOK consécutifs

- Outil verrouillé sur séquence terminée

SIGNAUX :

- 20001 - Verrouillage en attente acquittement évènement

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20013 - Tâche Verrouillage serrage

- 20014 - Tâche Verrouillage dévissage

- 20015 - Verrouillage lot terminé

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20022 - Désactiver le dévissage sur serrage OK

- 20023 - Verrouillage Trop de serrages NOK

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20034 - Verrouillé par un identifiant alternatif

Nom dans SoftPLC : MASTER_UNLOCK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Arrêt impulsion - 10030

Si ce signal est généré, tout serrage ou dévissage en cours sera arrêté. Utilisé en association avec 10024 ou 10072.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_STOP_PULSE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Acquittement handshake lecture résultats - 30004

Activez la fonction Handshake lecture résultats dans le dispositif de bus de terrain pour rendre le coffret disponible pour le signal Acquittement handshake lecture résultats.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Configuration du bus de terrain

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Réinitialiser tous les identifiants - 10115

Dans Chaîne de lot source, sert à réinitialiser tous les identifiants de chaîne reçus en une fois depuis la séquence de réception des chaînes. Dans d’autres tâches, efface le numéro VIN.

Nom dans SoftPLC : RESET_ALL_IDENTIFIERS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser le lot - 10003

Ramène la valeur du compteur de lot à 0. Aucun lot OK (nxOK). Si le lot OK est activé, il sera désactivé.

Nom dans SoftPLC : RESET_BATCH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser la séquence de lots - 10053

Réinitialise la séquence de lots. Déverrouille un outil verrouillé par la commande de verrouillage d'outil à l'achèvement.

Nom dans SoftPLC : RESET_BATCH_SEQUENCE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser relais bistable- 10022

Réinitialiser la sortie de relais bistable.

Nom dans SoftPLC : RESET_BISTABLE_RELAY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser état du cycle - 10056

Nom dans SoftPLC : RESET_CYCLE_STATUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser dernier identifiant - 10114

Dans Chaîne de lot source, sert à réinitialiser la dernière chaîne reçue depuis la séquence de réception des chaînes. Dans d’autres tâches, efface le numéro VIN.

Nom dans SoftPLC : RESET_LATEST_IDENTIFIER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser état de la séquence - 10118

Réinitialise les signaux Séquence de lots terminée/OK/NOK et Séquence abandonnée.

Nom dans SoftPLC : RESET_SEQUENCE_STATUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser erreur système - 10062

Nom dans SoftPLC : RESET_SYSTEM_ERROR

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser NOK trop nombreux - 10013

Réinitialise le lot après réception du verrouillage pour serrages incorrects trop nombreux

Nom dans SoftPLC : RESET_TOO_MANY_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée - 10020

Sélectionner Programme de serrage au sein du Serrage source / Lot au sein de la séquence.

Nom dans SoftPLC : SELECT_INPUT_VALUE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Sélectionner entrée et taille de lot dynamique - 30007

Il est utilisé pour définir la taille du lot pour un « numéro d’identifiant » spécifique dans une tâche Serrage source, en exécutant le « contrôle de lot externe ».

La taille du groupe peut être définie entre 1 et 250.

Si la taille de lot est définie sur 0, elle est traitée comme un lot infini. Une fois qu'un lot a été défini, l'utilisateur n'est pas en mesure de le redéfinir à un état où il n'a pas de taille.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 16 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 16 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Sélectionner entrée Bit 0 - 10016

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_0

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 1 - 10017

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 2 - 10018

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 3 - 10019

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 4 - 10066

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 5 - 10067

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 6 - 10068

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 7 - 10069

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 8 - 10070

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 9 - 10071

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner Dévissage - 10029

Sélectionne le dévissage comme mode de fonctionnement par défaut et s'utilise en association avec le signal Démarrage de l’outil - 10028.

Nom dans SoftPLC : SELECT_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Démarrer Outils - 10028

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner numéro d'identifiant suivant - 10116

Il est possible d'utiliser le signal Sélectionner le numéro d’identifiant suivant lorsqu'une tâche dans le poste de travail virtuel est configurée comme :

- Séquence de lots

- Serrage source

- Lot source

  - Méthode Numéro d'identifiant

  - Méthode Chaîne d'identifiant

Les fonctions paramétrables de Sélecteur ST Prendre le suivant et Prendre le précédent activent les signaux d’entrée Sélectionner numéro d'identifiant suivant et Sélectionner numéro d'identifiant précédent.

## Séquence de lots sélectionnée en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Si le commutateur Ordre libre a été activé, le signal Sélectionner numéro d'identifiant suivant peut sélectionner différents lots au sein de la séquence sélectionnée.

Avant de sélectionner les lots, il est obligatoire de leur attribuer le numéro d’identifiant. Si un lot n'a pas le numéro d'identifiant attribué, le signal Sélectionner numéro d'identifiant suivant ne peut pas le sélectionner, même si le commutateur Ordre libre est activé.

Il permet de boucler les lots qui ont un numéro d'identifiant configuré.
Si le numéro d'identifiant est « Néant », il est possible de le sélectionner seulement après que tous les lots avec le numéro d'identifiant configuré soient terminés.

Il est possible d’effectuer une boucle mais 0 est omis. Lorsqu’un lot est terminé il ne peut plus être sélectionné.

Par exemple, dans le cas de lots auxquels sont attribués les numéros d'identifiant 1, 2, 4, 5 le signal est exécuté en boucle : 1,2,4,5,1,2,4... tant que les lots ne sont pas terminés.

## Serrage source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Le signal sélectionne le numéro d'identifiant suivant dans la liste des programmes de serrage spécifiés dans la tâche Serrage source.
La sélection va du numéro d'identifiant actuellement sélectionné au prochain numéro plus important.

Lorsque le plus grand numéro d'identifiant est sélectionné, ce signal sélectionne 0 ; après 0, le signal sélectionne le prochain numéro d'identifiant plus grand.

Si 0 est sélectionné comme numéro d’identifiant, l'outil est verrouillé.

Si le numéro d’identifiant a été ajouté à la liste Serrage source, mais qu'aucun programme de serrage ne lui a jamais été attribué, il est ignoré lors du passage en boucle dans la liste Serrage source.

Si le programme de serrage est attribué à un numéro d’identifiant et qu'il est ensuite retiré de la liste des programmes de serrage, il est toujours possible de sélectionner ce numéro d’identifiant. Dans ce cas, l'outil est verrouillé car il n'y a pas de programme de serrage spécifique.

Lorsque le commutateur Mode sélecteur est réglé sur Confirmer, le sélecteur à douilles doit être affecté et configuré. Tous les programmes de serrage peuvent être sélectionnés, mais avant de les exécuter, la douille appropriée doit être retirée du sélecteur à douilles.

## Lot source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Numéro, le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant sélectionne des séquences depuis une liste de séquences affichée dans la tâche Lot source.

Il est possible d’effectuer une boucle via 0. Le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant ne sélectionne que les numéros d’identifiants attribués aux séquences.

Par exemple, s'il y a 4 séquences disponibles avec les numéros d’identifiants 1,2,4 et 8, le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant indique et sélectionne 1,2,4,8,0,1,2...

Les numéros d'identifiants non définis ne sont pas sélectionnés.

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Chaîne, il est nécessaire de sélectionner la séquence par le biais de sources externes (comme un scanner ou Open Protocol). Le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant est capable de sélectionner les lots au sein de la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélecteur ST
- Utiliser l'onglet Séquence de lots

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner numéro d'identifiant précédent - 10117

Il est possible d'utiliser le signal Sélectionner le numéro d’identifiant précédent lorsqu'une tâche dans le poste de travail virtuel est configurée comme :

- Séquence de lots

- Serrage source

- Lot source

  - Méthode Numéro d'identifiant

  - Méthode Chaîne d'identifiant

Les fonctions paramétrables de Sélecteur ST Prendre le suivant et Prendre le précédent activent les signaux d’entrée Sélectionner numéro d'identifiant suivant et Sélectionner numéro d'identifiant précédent.

## Séquence de lots sélectionnée en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Si le commutateur Ordre libre a été activé, le signal Sélectionner numéro d'identifiant précédent peut sélectionner différents lots au sein de la séquence sélectionnée.

Avant de sélectionner les lots, il est obligatoire de leur attribuer le numéro d’identifiant. Si un lot n'a pas le numéro d'identifiant attribué, le signal Sélectionner numéro d'identifiant précédent ne peut pas le sélectionner, même si le commutateur Ordre libre est activé.

Il permet de boucler les lots qui ont un numéro d'identifiant configuré.
Si le numéro d'identifiant est « Néant », il est possible de le sélectionner seulement après que tous les lots avec le numéro d'identifiant configuré soient terminés.

Il est possible d’effectuer une boucle mais 0 est omis. Lorsqu’un lot est terminé il ne peut plus être sélectionné.

Par exemple, dans le cas de lots auxquels sont attribués les numéros d'identifiant 1, 2, 4, 5 le signal est exécuté en boucle : 5,4,2,1,5,4,2... tant que les lots ne sont pas terminés.

## Serrage source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Le signal sélectionne le numéro d'identifiant précédent dans la liste des programmes de serrage spécifiés dans la tâche Serrage source.
La sélection va du numéro d'identifiant actuellement sélectionné au précédent numéro plus faible.

Lorsque le plus petit numéro d'identifiant est sélectionné, ce signal sélectionne 0 ; après 0, le signal sélectionne le prochain numéro d'identifiant plus petit.

Si 0 est sélectionné comme numéro d’identifiant, l'outil est verrouillé.

Si le programme de serrage est attribué à un numéro d’identifiant et qu'il est ensuite retiré de la liste des programmes de serrage, il est toujours possible de sélectionner ce numéro d’identifiant. Dans ce cas, l'outil est verrouillé car il n'y a pas de programme de serrage spécifique.

Lorsque le commutateur Mode sélecteur est réglé sur Confirmer, le sélecteur à douilles doit être affecté et configuré. Tous les programmes de serrage peuvent être sélectionnés, mais avant de les exécuter, la douille appropriée doit être retirée du sélecteur à douilles.

## Lot source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Numéro, le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent sélectionne des séquences depuis une liste de séquences affichée dans la tâche Lot source.

Il est possible d’effectuer une boucle via 0. Le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent ne sélectionne que les numéros d’identifiants attribués aux séquences.

Par exemple, s'il y a 4 séquences disponibles avec les numéros d’identifiants 1,2,4 et 8, le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent indique et sélectionne 8,4,2,1,0,8,4...

Les numéros d'identifiants non définis ne sont pas sélectionnés.

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Chaîne, il est nécessaire de sélectionner la séquence par le biais de sources externes (comme un scanner ou Open Protocol). Le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent est capable de sélectionner les lots au sein de la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélecteur ST
- Utiliser l'onglet Séquence de lots

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Définir relais bistable- 10021

Définir la sortie de relais bistable

Nom dans SoftPLC : SET_BISTABLE_RELAY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Dévissage - 10011

Le signal actif lance le desserrage. Dès que l'entrée numérique passe à l'état inactif, le desserrage doit s'arrêter.

Nom dans SoftPLC : START_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer serrage, Impulsion - 10072

Nom dans SoftPLC : SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélecteur ST
- Utiliser l'onglet Séquence de lots

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Serrage - 10010

Le signal actif lance le serrage. Dès que l'entrée passe à l'état inactif, le serrage doit s'arrêter.

Nom dans SoftPLC : START_TIGHTENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Impulsion de serrage - 10024

Le serrage démarre au signal. Fonctionne jusqu'à ce que le serrage soit terminé ou jusqu'à ce que la temporisation de 30 secondes dans le programme de serrage expire.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_START_PULSE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Outils - 10028

Le signal actif qui démarre l'outil (le mode de fonctionnement par défaut est le serrage). Dès que le signal devient inactif, l'outil doit s'arrêter. Utilisé en combinaison avec le signal Sélectionner Dévissage - 10029.

Nom dans SoftPLC : START_DRIVE_CONTINIOUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélectionner Dévissage - 10029

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer serrage, Impulsion - 10113

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélecteur ST
- Utiliser l'onglet Séquence de lots

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Vers SoftPLC - 10065

Nom dans SoftPLC : TO_PLC

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Déverrouiller outil à l'achèvement - 10051

Déverrouille un outil verrouillé par « Verrouillage d'outil à l'achèvement »

Nom dans SoftPLC : UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Déverrouiller outil sur désactiver - 10059

Nom dans SoftPLC : UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Signaux de sortie

Convertisseur
Type de signal
Type de valeur
Taille mini. [bit]
Taille maxi. [bit]
Appareils
Recherche

# Chaîne d'identifiant active - 186

Définie lorsqu'une chaîne d'identifiant a été reçue et acceptée par la tâche de travail ; il est nécessaire que la séquence ou le programme de serrage soient en cours d'exécution.
Si vous exécutez la chaîne Lot source, elle est définie lorsque tous les scans ont été reçus et qu'une séquence a été sélectionnée. Dans ce cas, il comprend une chaîne concaténée composée de positions enregistrées.
Pour les autres tâches, elle comprend le numéro « VIN ».

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 1 - 188

Signal correspondant à la première chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 1 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_1

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 2 - 189

Signal correspondant à la seconde chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 2 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_2

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 3 - 190

Signal correspondant à la troisième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 3 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_3

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 4 - 191

Signal correspondant à la quatrième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 4 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Lot terminé - 30

Lot terminé est un signal de sortie qui est déclenché lorsque le lot est terminé.
L'état du résultat du lot (OK ou NOK) n'a aucun effet sur le signal Lot terminé.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COMPLETED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Lot terminé NOK - 37

Lot terminé avec un statut NOK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COMPLETED_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Lot terminé OK - 36

Lot terminé avec un statut OK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COMPLETED_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Décompte du lot - 31

Comptage des lots est un signal de sortie qui affiche le nombre actuel de serrages dans le lot.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COUNT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Lot en cours d’exécution - 32

Indique qu'un lot est en cours d'exécution dans une séquence de lots.

Nom dans SoftPLC : BATCH_RUNNING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots terminée NOK - 46

Séquence de lots terminée avec un statut NOK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_SEQUENCE_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots terminée OK - 45

Séquence de lots terminée avec un statut OK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_SEQUENCE_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots effectuée - 48

Indique quand une séquence est terminée, à la fois dans le cas d'une séquence de lots terminée OK et d'une séquence de lots terminée NOK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Booléen | 1 | 1
Inverser | Évènement | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots en cours d’exécution - 47

Indique si la Séquence de lots est en cours d’exécution ou non.

Nom dans SoftPLC : BATCHSEQUENCE_RUNNING

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Relais bistable - 40

Le relais bistable est un signal contrôlé par les entrées « Définir relais bistable » et « Réinitialiser relais bistable ».
Après avoir reçu l'entrée « Définir relais bistable », le signal du relais bistable est réglé sur Vrai.
Après avoir reçu l'entrée « Réinitialiser relais bistable », le signal du relais bistable est réglé sur Faux.

Si « Définir relais bistable » ou « Réinitialiser relais bistable » devient faible, le relais bistable conserve son état.
L’état du relais bistable change lorsque « Définir relais bistable » ou « Réinitialiser relais bistable » devient élevé.

Après le redémarrage du coffret, le relais bistable est réglé par défaut sur Faux.

Nom dans SoftPLC : BISTABLE_RELAY

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# État de serrage de vis - 79

État du serrage des vis est un signal de sortie qui identifie l'état des vis individuelles dans un serrage synchronisé. 100 vis sont prises en charge.
Le signal État du serrage de vis affiche les informations relatives au serrage en cours et le résultat du dernier serrage.

Nom dans SoftPLC : BOLT_TIGHTENING_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | ensemble uint32 | 32 | 32
FordResultStatus | État |  | 4 | 4

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

Le signal État du serrage de vis - 79 contient des sous-signaux (pour plus d'informations, voir « Signaux de sortie : Sous-signaux »).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# État du canal Matériel - 81

État du canal matériel est un signal de sortie qui identifie l’état du matériel des canaux individuels. 64 canaux pris en charge.
Le signal État du canal matériel affiche des informations sur l’état du matériel et les erreurs éventuelles.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint32 | 1 | 64

Le signal État du canal matériel - 81 contient des sous-signaux (pour plus d'informations, voir « Signaux de sortie : Sous-signaux »).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# État du canal Serrage - 80

État du canal de serrage est un signal de sortie qui identifie l'état des canaux individuels dans un serrage synchronisé. 64 canaux pris en charge.
Le signal État du canal de serrage affiche les informations relatives au serrage en cours et le résultat du dernier serrage.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | ensemble uint32 | 1 | 64
FordResultStatus | État |  | 4 | 4

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

Le signal État du canal de serrage - 80 contient des sous-signaux (pour plus d'informations, voir « Signaux de sortie : Sous-signaux »).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Version de configuration - 88

Nom dans SoftPLC : CONFIGURATION_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Coffret sous tension - 42

Défini sur la valeur Vrai au démarrage du module d’extension E/S

Nom dans SoftPLC : IO_ON

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Lot en cours d’exécution - 180

Lot en cours d'exécution est un signal de sortie qui indique l'indice du lot en cours d'exécution dans une séquence.
Si l'utilisateur utilise un sélecteur de douilles, « Zéro » apparaît si aucune, plusieurs ou une mauvaise douille est sélectionnée.
Si l'utilisateur utilise le mode lot et qu'un lot est en cours d'exécution, « 1 » apparaît pour les configurations du Serrage source.

Nom dans SoftPLC : CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Cycle terminé - 77

Nom dans SoftPLC : CYCLE_COMPLETE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Cycle NOK - 76

Nom dans SoftPLC : CYCLE_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Cycle OK - 75

Nom dans SoftPLC : CYCLE_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Cycle prêt à démarrer - 82

Nom dans SoftPLC : CYCLE_READY_TO_START

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Cycle en cours d’exécution - 78

Nom dans SoftPLC : CYCLE_RUNNING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Abandon de données Activé- 199

Ce signal sera mis à un niveau élevé chaque fois que la fonction DATADROP est activée. Lorsque le signal d’entrée DATADROP est défini et qu'une tâche de travail supportant DATADROP est sélectionnée.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Conservation de données Activé- 198

Ce signal sera mis à un niveau élevé chaque fois que la fonction DATAHOLD est activée. Lorsque le signal DATAHOLD est défini et qu'une tâche de travail supportant DATAHOLD est sélectionnée.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Arrêt d’urgence - 20036

Nom dans SoftPLC : EMERGENCY_STOP

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Code d'événement - 30001

Relaie un événement lorsqu'il est déclenché. Temporaire ou pour deux cycles.

Nom dans SoftPLC : EVENT_CODE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Gravité code évènement - 30003

Gravité code évènement est un signal de sortie qui est activé lorsque l’évènement déclenché comporte une gravité d’erreur ou d’avertissement.

Nom dans SoftPLC : EVENT_CODE_SEVERITY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Évènement présent - 161

Indique si un évènement est déclenché. Il est déclenché uniquement sur les accessoires si l'événement nécessite un ACK.

Nom dans SoftPLC : EVENT_PRESENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# AsyncData du bus de terrain depuis PF - 107

Nom dans SoftPLC :

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 48 | 2048

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Bus de terrain déconnecté - 96

Nom dans SoftPLC : FIELDBUS_DISCONNECTED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# De SoftPLC - 10064

Octets alloués pour le transfert de données depuis API vers les accessoires.

Nom dans SoftPLC : FROM_PLC

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 8 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Identifiant reçu - 100

Nom dans SoftPLC : IDENTIFIER_RECEIVED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dernière Chaîne d'identifiant reçue - 187

Défini directement lorsqu'un identifiant a été reçu dans la tâche de travail.
Pour la chaîne Lot source, elle est définie à chaque numérisation lors du processus de numérisation, elle est donc modifiée à chaque numérisation et envoyée même si elle ne correspond pas en longueur.
Chaîne définie en format « raw » et pas seulement les « positions enregistrées » dans la chaîne.
Pour les autres tâches, ce signal est équivalent au signal Chaîne d'identifiant active.

Nom dans SoftPLC : LAST_RECEIVED_ID_STRING

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

Informations pertinentes

- Chaîne d'identifiant active - 186

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Dévissage désactivé - 184

Dévissage désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque le dévissage est verrouillé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20041 - Soft PLC Verrouillage dévissage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_DISABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage activé - 185

Dévissage activé est un signal de sortie qui est activé lorsque le dévissage n’est pas verrouillé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20041 - Soft PLC Verrouillage dévissage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_ENABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage est verrouillé - 28

Le desserrage est désactivé.

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_IS_LOCKED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage NOK - 74

Un desserrage incorrect a eu lieu.

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage OK - 70

Un dévissage OK a eu lieu.

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Nombre maxi. de NOK consécutifs atteint - 35

Indique que le compteur de serrages NOK maxi. cohérents est atteint.

Nom dans SoftPLC : MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Aucune erreur système - 83

Nom dans SoftPLC : NO_SYSTEM_ERROR

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Aucun avertissement système - 102

Nom dans SoftPLC : NO_SYSTEM_WARNING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Open Protocol déconnecté - 95

Si l'option Open Protocol est désactivée dans le Poste de travail virtuel, le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Faux.
Si l'option Open Protocol est activée dans le Poste de travail virtuel l' le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Vrai.
Lorsqu'au moins un client (plusieurs clients Open Protocol peuvent se connecter au même Poste de travail virtuel) est connecté, le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Faux.

Nom dans SoftPLC : OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrage programme - 132

Définit le niveau de démarrage pour un cycle de serrage.

Nom dans SoftPLC : PROGRAM_START

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Liste de résultats de lecture vidée - 30006

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 1 - 192

Signal correspondant à la première chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 1 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 1 peut ne pas correspondre à la première chaîne configurée, mais à la première chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_1

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 2 - 193

Signal correspondant à la seconde chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 2 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 2 peut ne pas correspondre à la seconde chaîne configurée, mais à la seconde chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_2

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 3 - 194

Signal correspondant à la troisième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 3 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 3 peut ne pas correspondre à la troisième chaîne configurée, mais à la troisième chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_3

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 4 - 195

Signal correspondant à la quatrième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 4 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 4 peut ne pas correspondre à la quatrième chaîne configurée, mais à la quatrième chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Lot restant - 33

Serrages restants dans un lot. Ne peut être vu que sur un écran.

Nom dans SoftPLC : REMAINING_BATCH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# ID mode sélectionné - 72

Nom dans SoftPLC : SELECTED_MODE_ID

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 32
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Séquence sélectionnée Bit 0 - 139

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 1 - 140

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 2 - 141

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 3 - 142

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 4 - 143

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 5 - 144

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 6 - 145

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 7 - 146

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 8 - 147

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 9 - 163

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# ID Séquence sélectionnée - 84

Affiche l'index de la séquence de lots sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Séquence abandonnée - 160

Signal de sortie si la séquence a été abandonnée.

Nom dans SoftPLC : SEQUENCE_ABORTED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Taille de la séquence - 181

Affiche la taille de la séquence en cours d'exécution. Uniquement défini lorsqu'une séquence est chargée et non réinitialisé lorsque la séquence est terminée.

Nom dans SoftPLC : SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Version logicielle majeure - 86

Nom dans SoftPLC : SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Version logicielle mineure - 87

Nom dans SoftPLC : SOFTWARE_MINOR_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Version logicielle - 85

Version du logiciel exécuté.

Nom dans SoftPLC : SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Poste prêt - 71

Indique lorsque le Poste de travail virtuel est prêt.

Nom dans SoftPLC : STATION_READY

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Vis test activée - 91

Nom dans SoftPLC : SELECTED_MODE_ID

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage désactivé - 182

Serrage désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque le serrage est désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DISABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage activé - 183

Serrage activé est un signal de sortie qui est activé lorsque le serrage n’est pas désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_ENABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage est verrouillé - 27

Le serrage est désactivé, il n’est pas possible de réaliser un serrage.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_IS_LOCKED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage NOK - 4

Au moins un résultat de serrage ne se trouve pas dans les limites spécifiées.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage OK - 3

Le résultat du serrage se trouve dans les limites spécifiées.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage outil - 22

Indique que l'outil effectue un dévissage.

Nom dans SoftPLC : TOOL_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage outil - 21

Indique que l'outil effectue un serrage.

Nom dans SoftPLC : TOOL_TIGHTENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Attente avant de continuer - 201

Attente avant de continuer est un signal de sortie, qui signifie que le serrage a atteint une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d'attente.
Le système (une ou plusieurs broches) interrompt le serrage en attendant le signal Continuer Étape - 10128 (pour la libération du système) ou le sous-signal Commande de canal - 10054 : Continuer Étape (pour une libération de broche individuelle).

Plus d'informations, voir les sous-signaux État de serrage de vis - 79 : Attente avant de continuer et État du canal de serrage - 80: Attente avant de continuer.

Nom dans SoftPLC : WAITING_FOR_CONTINUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Signaux d'entrée/sortie

Convertisseur
Type de signal
Type de valeur
Taille mini. [bit]
Taille maxi. [bit]
Appareils
Recherche

# Effacer les résultats - 39

Efface le statut d'autres signaux définis pour le serrage suivant.

Nom dans SoftPLC : CLEAR_RESULTS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver les commandes Open Protocol - 10060

Désactive la possibilité d'envoyer des commandes par Open Protocol au Poste de travail virtuel.

Nom dans SoftPLC : DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Identifiant externe - 10045

La chaîne envoyée dans Identifiant externe est incluse dans le résultat en tant que numéro VIN. Il est possible de fournir jusqu'à 2 identifiants à faire passer depuis le bus de terrain pour la sélection de tâche.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_IDENTIFIER

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Surveillance externe 1 - 10035

Surveillance externe 1 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_1

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 2 - 10036

Surveillance externe 2 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_2

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 3 - 10037

Surveillance externe 3 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_3

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 4 - 10038

Surveillance externe 4 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 5 - 10039

Surveillance externe 5 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_5

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 6 - 10040

Surveillance externe 6 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_6

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 7 - 10041

Surveillance externe 7 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_7

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 8 - 10042

Surveillance externe 8 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_8

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Maintien actif du bus de terrain - 30002

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# LED verte outil clignotante (protocole externe) - 10058

Nom dans SoftPLC : FLASH_TOOL_GREEN_LED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 1 - 50

Entrée/Sortie 1 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 2 - 51

Entrée/Sortie 2 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 3 - 52

Entrée/Sortie 3 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 4 - 53

Entrée/Sortie 4 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 5 - 54

Entrée/Sortie 5 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 6 - 55

Entrée/Sortie 6 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 7 - 56

Entrée/Sortie 7 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 8 - 57

Entrée/Sortie 8 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 9 - 58

Entrée/Sortie 9 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 10 - 59

Entrée/Sortie 10 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_10

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 1 - 169

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 2 - 170

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 3 - 171

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 4 - 172

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 5 - 173

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 6 - 174

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 7 - 175

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 8 - 176

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 9 - 177

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 10 - 178

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_10

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Signaux d'entrée : Sous-signaux

Sélectionner le signal d'entrée nécessaire pour examiner les sous-signaux correspondants :

- Commande de canal - 10054

Dans cette section

- Commande de canal - 10054 : Sous-signaux

# Commande de canal - 10054 : Sous-signaux

# Forcer ID vis

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Entier | 1 | 8

# Forcer Pset

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_FORCE_PSET

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Entier | 1 | 8

# Inhiber un résultat Non

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_NO_RESULT

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Inhiber résultat NOK

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Inhiber résultat OK

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_OK_RESULT

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Continuer Étape

Si lors d’une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d’attente, à travers le sous-signal Continuer Étape, il est possible de contrôler les outils individuellement et de laisser le serrage continuer.

Plus d'informations, voir le signal d'entrée signal Continuer Étape - 10128.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Type de valeur | Bit de départ | Longueur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booléen | 3 | 1 | 1 | 1

# Signaux de sortie : Sous-signaux

Sélectionner le signal de sortie nécessaire pour examiner les sous-signaux correspondants :

- État de serrage de vis - 79

- État du canal de serrage - 80

- État du canal matériel - 81

Dans cette section

- État du serrage de vis - 79 : Sous-signaux
- État du canal de serrage - 80 : Sous-signaux
- État du canal matériel - 81 : Sous-signaux

# État du serrage de vis - 79 : Sous-signaux

# Tous les signaux

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_ALL

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Entier | 1 | 32

# Cycle en cours

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_RUNNING

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dans le mode sélectionné

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Inhibé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_INHIBITED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Angle élevé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Angle bas

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Erreur matérielle

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Inhibé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle NOK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Non inclus

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle OK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Terminé par un autre

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Temporisation

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Couple élevé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Couple bas

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier dévissage NOK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier dévissage OK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier serrage NOK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier serrage OK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dévissage en cours

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Exécution de la réparation

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_REPAIR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Exécution de la terminaison

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TERMINATE

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Serrage en cours

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Miroir LED outil vert

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Miroir LED outil rouge

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Miroir LED outil jaune

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Attente avant de continuer

Si lors d’une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d’attente, à travers le sous-signal Attente avant de continuer, chaque vis individuelle affiche si l’état correspondant est en attente d’une entrée avant de continuer.

Plus d'informations, voir le signal de sortie Attente avant de continuer - 201.

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Type de valeur | Bit de départ | Longueur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booléen | 7 | 1 | 1 | 1

# État du canal de serrage - 80 : Sous-signaux

# Tous les signaux

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_ALL

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Entier | 1 | 32

# Cycle en cours

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_RUNNING

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dans le mode sélectionné

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Inhibé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_INHIBITED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Angle élevé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Angle bas

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Erreur matérielle

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Inhibé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle NOK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Non inclus

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle OK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Terminé par un autre

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Temporisation

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Couple élevé

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier cycle Couple bas

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier dévissage NOK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier dévissage OK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier serrage NOK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dernier serrage OK

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Dévissage en cours

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Exécution de la réparation

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_REPAIR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Exécution de la terminaison

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TERMINATE

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Serrage en cours

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Miroir LED outil vert

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Miroir LED outil rouge

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Miroir LED outil jaune

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Attente avant de continuer

Si lors d’une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d’attente, à travers le sous-signal Attente avant de continuer, chaque canal individuel affiche si l’état correspondant est en attente d’une entrée avant de continuer.

Plus d'informations, voir le signal de sortie Attente avant de continuer - 201.

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Type de valeur | Bit de départ | Longueur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booléen | 7 | 1 | 1 | 1

# État du canal matériel - 81 : Sous-signaux

# Tous les signaux

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_ALL

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Entier | 1 | 32

# Entraînement déconnecté

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_DISCONNECTED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Temp. entraînement élevée

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_TEMP_HIGH

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Erreur de tension de l’entraînement

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_VOLTAGE_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Arrêt d'urgence actif

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Erreur matérielle générale

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_GENERAL_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Réglage fin du moteur nécessaire

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Câble d'outil non valide

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_CABLE_INVALID

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Outil déconnecté

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_DISCONNECTED

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Temp. outil élevée

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_TEMP_HIGH

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Erreur du transducteur de couple

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_TORQUE_TRANSDUCER_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1

# Outils compatibles avec StepSync

Les outils suivants sont compatibles avec StepSync :

Famille d’outils | Modèles compatibles
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Tous (sauf les doubles capteurs - CTT, CTA, CTTA)

# Accessoires CAN StepSync

Les accessoires CAN suivants sont compatibles avec un système Power Focus 6000 StepSync :

- E/S internes

- Module d'extension E/S

- Panneau de commande

- Colonne lumineuse

- Coffret indicateur

Ces accessoires peuvent uniquement être connectés à la Référence de synchronisation. Aucun accessoire ne peut être connecté aux Membres de synchronisation.

# Utiliser l’onglet Paramètres sans fil

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=-nkc9mmzoBo

Dans cette section

- Configuration du Réseau
- Configuration du Protocole
- Configuration des Préférences
- Configuration des paramètres du code PIN
- Configuration des Alarmes d'outil
- Configuration des paramètres sans fil
- Configurations des paramètres évènements
- Configuration du bus de terrain
- Configuration des résultats
- Réinitialisation

# Configuration du Réseau

Le POWER FOCUS 6000 peut être configuré de manière à être accessible depuis le logiciel Atlas Copco ToolsTalk ou depuis un navigateur Web sur un réseau local (LAN). Il peut également être accessible directement depuis un PC connecté. Il utilise le protocole IPv4.

Pour accéder aux paramètres Ethernet et les modifier, sélectionner Modifier.

Seul le port Ethernet usine peut être configuré. Le port Ethernet de service possède une adresse IP dédiée, 169.254.1.1, qui ne doit pas être connectée au réseau local.

Dans cette section

- Accès au coffret sur le réseau LAN
- Accéder au coffret via l'IGU Web
- À propos du pare-feu

# Accès au coffret sur le réseau LAN

Sélectionner le menu Paramètres, puis cliquer sur Modifier pour accéder à la fenêtre port Ethernet usine. C'est ici que vous pouvez modifier les paramètres Ethernet.

Connecter le câble réseau au port Ethernet usine et spécifier manuellement les informations voulues ou, si elles sont disponibles, utiliser les informations fournies par le serveur DHCP. Les informations requises sont les suivantes :

- Adresse IP

- Masque de sous-réseau

- Passerelle

Ces informations sont fournies par l'administrateur systèmes du site.

Lorsque l'on utilise l'option manuelle, des réglages facultatifs sont disponibles pour l'utilisation de serveurs DNS.

# Accéder au coffret via l'IGU Web

Connecter le PC avec un câble Ethernet droit (RJ45) au port Ethernet de service. Accéder au coffret avec l'adresse IP à partir d'un navigateur Web.

# À propos du pare-feu

Le POWER FOCUS 6000 peut être configuré pour utiliser un pare-feu. Le pare-feu est basé sur le principe de l'hôte de confiance et n'autorise les connexions entrantes que via des ports qui sont activés ou des adresses qui figurent sur la liste blanche.

Par défaut, le pare-feu est désactivé.

Le pare-feu ne s'applique qu'aux connexions entrantes sur le port Ethernet de l'usine.

## Activer et configurer le pare-feu

Pour activer et configurer le pare-feu, sélectionner Modifier.

Dans le conteneur du haut, activer la fonction générale du pare-feu en la mettant sur Marche.
Dans les autres conteneurs, configurer l'une des couches de pare-feu suivantes :

- Filtrage du port (pare-feu couche 4). Ouverture d'un service sur le coffret - vous pouvez spécifier quels services sont accessibles à travers le pare-feu.

- Filtrage IP (pare-feu couche 3). Spécification d'un hôte de confiance par IP - vous pouvez spécifier une IP qui est considérée comme de confiance sur le réseau et qui peut accéder à tous les services.

- Filtrage MAC (pare-feu couche 2). Spécifier un hôte de confiance par MAC.

Lors de l’activation de la fonction générale du pare-feu, le Filtrage du port (pare-feu couche 4) et tous ses services prédéfinis sont activés par défaut.

Une connexion est autorisée si l'une des couches du pare-feu l'accepte. Lorsqu'aucune couche de pare-feu n'est activée, toutes les connexions entrantes sont autorisées.

La configuration ultérieure du pare-feu se fait en activant/désactivant les connexions par le biais des services prédéfinis spécifiés, en ajoutant des ports TCP ou UDP manuellement et/ou en mettant sur liste blanche les adresses IP/MAC.

## Filtrage du port (pare-feu couche 4)

Lorsque le Filtrage du port (pare-feu couche 4) définit les règles du pare-feu, et les ports TCP et UDP.

Le Filtrage du port (pare-feu couche 4) peut être mis sur MARCHE ou ARRÊT.
Lorsque le Filtrage du port (pare-feu couche 4) est sur MARCHE, le pare-feu effectue un filtrage des paquets en fonction du port de destination, et les paquets envoyés vers un port ouvert sont immédiatement acceptés. Les paquets non concordants sont également traités par les autres types de pare-feu (filtrage IP et filtrage MAC) avant d'être éventuellement refusés.
Lorsque le Filtrage du port (pare-feu couche 4) est sur ARRÊT, le filtrage du port est désactivé et tous les autres réglages sont cachés.

Les services prédéfinis ont leurs propres interrupteurs d'activation :

- Ports ouverts pour les services web (TCP 80, TCP 8080)

- Ports ouverts pour SSH et SFTP (TCP 22)

- Ports ouverts pour outils sans fil (TCP 6677, TCP 6678)

- Ports ouverts pour accessoires (TCP 25000)

- Ports TCP supplémentaires

- Ports UDP supplémentaires

Service prédéfini | Description
--- | ---
Ports ouverts pour le web (TCP 80, TCP 8080) | Ports nécessaires pour les services web pour que le coffret soit accessible dans tout le réseau de l'usine. Régler Ports ouverts pour le web (TCP 80, TCP 8080) sur Arrêt déclenche un avertissement sur la possible perte de connexion avec le Web HMI.
Ports ouverts pour SSH et SFTP (TCP 22) | Ports nécessaires pour la fonctionnalité SSH et SFTP sur le port Ethernet usine.
Ports ouverts pour outils sans fil (TCP 6677, TCP 6678) | Ports nécessaires aux outils sans fil pour se connecter au coffret sur le réseau de l'usine.
Ports ouverts pour accessoires (TCP 25000) | Ports nécessaires aux accessoires pour communiquer avec le coffret sur le réseau de l'usine. Ceci s’applique au sélecteur de douilles 6.
Ouvrir des ports TCP supplémentaires | Les ports acceptés sont séparés par une virgule et les plages de ports utilisant un tiret (-). Exemple : en saisissant 1,2,3,4-10, tous les ports de 1 à 10 sont ouverts. Les entrées de port non valides déclenchent un avertissement contextuel immédiat. Les ports sont automatiquement triés après avoir appuyé sur le bouton Appliquer.
Ouvrir des ports UDP supplémentaires

Lors de l’utilisation de Open Protocol, les ports à ouvrir doivent être ajoutés manuellement dans le champ de saisie Ouvrir des ports TCP supplémentaires. Par exemple : 4545,4546,4547 (en fonction des ports configurés dans Poste de travail virtuel > Poste de travail virtuel 1 > Protocoles > Open Protocol > Serveur Port).

Lors de l’utilisation d’un serveur NTP, le port 123 doit être ajoutés manuellement dans le champ de saisie Ouvrir des ports UDP supplémentaires.

Plusieurs ports peuvent être ajoutés en les séparant par une virgule. Les plages de ports peuvent être ajoutées en utilisant un tiret.

## Filtrage IP (pare-feu couche 3)

Le Filtrage IP (pare-feu couche 3) permet de spécifier des hôtes de confiance ou des réseaux en saisissant leurs adresses IP dans le champ de saisie Liste blanche des IP. Pour accéder au champ de saisie, placer le commutateur en position Marche. Les entrées acceptées sont des listes d'adresses IP ou d'adresses réseau sous forme de tableaux IP, c'est-à-dire des adresses IP d'hôtes ou des adresses IP de réseaux. Le masque de réseau peut être saisi comme longueur de masque (par exemple, /24) ou comme adresse IP de réseau (par exemple, /255.255.255.0). Les paquets provenant d'une adresse IP figurant sur la liste blanche sont immédiatement autorisés. Les autres paquets sont filtrés par les autres couches du pare-feu (Filtrage du port et Filtrage MAC).

Exemple d’adresse IP sur liste blanche

En raison de problèmes de sécurité, la saisie de noms d'hôtes ou de réseaux n'est pas acceptée.

Remarque : des processus comme le NATing (Network Address Translation) peuvent modifier les adresses IP sources. Consulter votre administrateur de réseau local lorsqu'il est nécessaire de mettre sur liste blanche un hôte en fonction de l'adresse IP source.

## Filtrage MAC (pare-feu couche 2)

Le Filtrage MAC (pare-feu couche 2) permet de spécifier des hôtes de confiance ou des réseaux en saisissant leurs adresses MAC dans le champ de saisie Liste blanche des MAC. Pour accéder au champ de saisie, placer le commutateur en position Marche. Les saisies acceptées sont des listes d'adresses MAC séparées par des virgules. Les paquets provenant d'une adresse MAC figurant sur la liste blanche sont immédiatement autorisés. Les autres paquets sont filtrés par les autres couches du pare-feu (Filtrage du port et Filtrage IP).

Exemple d’adresse MAC sur liste blanche

Les entrées non valides déclenchent un avertissement contextuel immédiat.

Remarque : le routage peut modifier les adresses MAC sources. Consulter votre administrateur de réseau local lorsqu'il est nécessaire de mettre sur liste blanche un hôte en fonction de l'adresse MAC source.

## Compteurs de paquets

Pour afficher les statistiques du pare-feu pour chaque couche du pare-feu, sélectionner Réglages > Réseau > Pare-feu - Compteurs de paquets.

La section Mettre à jour inclut les boutons suivants :

- Rafraîchir – utilisé pour rafraîchir les compteurs de paquets affichés.

- Réinitialiser – utilisé pour réinitialiser les compteurs de paquets à zéro.

Les deux boutons sont dotés d'un interrupteur qui se réinitialise automatiquement après avoir effectué l'action.

La section Compteurs de paquets acceptés affiche les compteurs pour chacun des types de pare-feu et pour les paquets refusés.

- Filtrage du port – affiche le compteur de paquets pour les paquets acceptés par le pare-feu de type Filtrage du port.

- Filtrage IP – affiche le compteur de paquets pour les paquets acceptés par le pare-feu de type Filtrage IP.

- Filtrage MAC – affiche le compteur de paquets pour les paquets acceptés par le pare-feu de type Filtrage MAC.

- Refusé – affiche le compteur de paquets pour les paquets refusés.

Les paquets acceptés, et donc comptés, par les règles de filtrage du port, IP et MAC ne comprennent que les paquets initiaux qui établissent une connexion.

Les Paquets refusés sont tous comptés et affichés.

## État du pare-feu

L'état de la fonction générale du pare-feu et de ses couches est affiché dans la vue principale du pare-feu directement sous Réglages > Réseau.

État | Description
--- | ---
OK | Le pare-feu est activé et la configuration du pare-feu est appliquée.
Désactivé | Le pare-feu est désactivé et la configuration du pare-feu n’est pas appliquée.
Erreur de configuration | Le pare-feu est activé, mais la configuration du pare-feu n'est pas appliquée en raison d'une erreur interne. Pour des raisons de sécurité, la politique d'ouverture en cas de panne est appliquée, ce qui signifie que toutes les connexions sont autorisées.

Lorsque l'état général du pare-feu est OK, l'état (Activé / Désactivé) pour les couches respectives du pare-feu est également affiché.

# Configuration du Protocole

Le POWER FOCUS 6000 peut être configuré de manière à communiquer avec les serveurs exécutant un gestionnaire de licences Atlas Copco ainsi que les deux logiciels Atlas Copco ToolsTalk et ToolsNet. ToolsTalk sert à configurer un ou plusieurs coffrets. ToolsNet sert à gérer la restitution des résultats.

Dans cette section

- Configurer la connexion de ToolsTalk
- Configurer la connexion avec ToolsNet
- Configurer un gestionnaire de licences

# Configurer la connexion de ToolsTalk

Pour connecter un coffret à ToolsTalk, configurer et activer les réglages du protocole ToolsTalk sur le coffret.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Connexions au serveur.

2. Dans la fenêtre ToolsTalk, régler les paramètres suivants :

   Champ | Description
   --- | ---
   Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le serveur ToolsTalk
   Port serveur | Port du serveur ToolsTalk
   Hôte serveur | Adresse IP du serveur ToolsTalk

3. Sélectionner Appliquer.

Pour visualiser l’état de la connexion à ToolsTalk, sélectionner l'icône Résultats puis accéder à la vue Résultats en direct. Puis sélectionner le bouton . Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionner l’onglet Connexions au serveur.

Pour plus d’informations sur la manière de configurer ToolsTalk, consulter le Guide d'utilisation de ToolsTalk 2.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=bfznoHhYLvI

Informations pertinentes

- Visualiser l’état du protocole

# Configurer la connexion avec ToolsNet

Pour connecter un coffret à ToolsNet et recueillir des résultats de serrage, configurer et activer les réglages du protocole ToolsNet sur le coffret.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Connexions au serveur.

2. Dans la fenêtre ToolsNet, régler les paramètres suivants :

   Champ | Description
   --- | ---
   Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le serveur ToolsNet
   Port serveur | Port du serveur ToolsNet
   Hôte serveur | Adresse IP du serveur ToolsNet

3. Sélectionner Appliquer.

Pour visualiser l’état de la connexion à ToolsNet, sélectionner l'icône Résultats puis accéder à la vue Résultats en direct. Puis sélectionner le bouton . Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionner l’onglet Connexions au serveur.

Pour plus d’informations sur la manière de configurer ToolsNet, consulter le Guide d'utilisation de ToolsNet 8.

Informations pertinentes

- Visualiser l’état du protocole

# Configurer un gestionnaire de licences

Le gestionnaire de licences Atlas Copco est connecté à un coffret et les réglages du protocole sont activés sur le coffret depuis l'onglet Connexions serveur dans le menu Réglages.

Champ | Description
--- | ---
Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le gestionnaire de licences Atlas Copco
Hôte serveur | Adresse IP du serveur de gestionnaire de licences Atlas Copco
Port serveur | Port du serveur de gestionnaire de licences Atlas Copco

# Configuration des Préférences

Les préférences contiennent les réglages généraux comme la date et l'heure, la langue, l'unité de couple et l'écran de démarrage.

Dans cette section

- Configurer la date et l’heure
- Configurer la langue affichée sur le coffret
- Configurer l’unité de couple affichée
- Configurer l'écran de démarrage

# Configurer la date et l’heure

Il est impératif de régler la date et l'heure pour que les évènements et les résultats soient correctement horodatés et conservent l'indication du moment où ils se sont produit.

9007201068760971

L'heure est récupérée depuis l'une des trois sources disponibles :

- Manuel

- NTP

- ToolsNet

Lorsque la source est définie sur Manuel, la date, l'heure et le fuseau horaire sont réglés manuellement.

Lorsque la source est définie sur NTP, la date et l'heure sont récupérées à partir d'un serveur NTP défini dans l'IGU.

Lorsque la source est définie sur ToolsNet, la date et l'heure sont récupérées depuis le serveur ToolsNet.

Paramètres de réglage de la date et de l'heure
Champ | Description
--- | ---
Source | Source à partir de laquelle l'heure doit être récupérée.
Date | Date saisie manuellement si la source est définie comme étant manuelle.
Durée | Heure saisie manuellement si la source est définie comme étant manuelle.
Fuseau horaire | Fuseau horaire correspondant soit au lieu soit à un fuseau horaire standard tel que l'UTC (temps universel coordonné).
Serveur NTP | Adresse IP d'un serveur NTP fournissant la date et l'heure au coffret.

# Configurer la langue affichée sur le coffret

L'IGU du coffret est traduite en douze langues. Pour changer la langue de l'IGU :

1. Appuyer ou cliquer sur la flèche située à côté du nom de la langue actuellement utilisée.

2. Choisir une langue dans la liste.

Le changement de langue prend effet immédiatement.

Langues disponibles pour l'IGU
Langue | Affichage dans le coffret
--- | ---
English (anglais) | English (anglais)
Czech (tchèque) | Čeština
German (allemand) | Deutsch (allemand)
Spanish (espagnol) | Español
French (français) | Français
Korean (coréen) | 한국어
Italian (italien) | Italiano
Japanese (japonais) | 日本語
Portuguese (portugais) | Português
Russian (russe) | Русский
Swedish (suédois) | Svenska
Chinese (chinois) | 中文

# Configurer l’unité de couple affichée

Choisir l'unité à utiliser pour les valeurs de couple et les résultats. Les résultats de couple s'affichent dans l'unité choisie à la fois après l'exécution d'un serrage et lorsqu'ils sont enregistrés dans la liste des résultats.

Pour changer l'unité de couple utilisée dans l'IGU du coffret :

1. Appuyer ou cliquer sur la flèche située à côté du nom de l'unité actuellement utilisée.

2. Choisir une unité dans la liste.

Le changement d'unité de couple prend effet immédiatement.

Unités de couple disponibles
Unité | Description
--- | ---
cNm | centinewton mètre
dNm | décinewton mètre
Nm | newton mètre
kNm | kilonewton mètre
in·lbf | pouce-livre force
ft·lbf | pied-livre force
in·ozf | pouce once-force
ft·ozf | pied once-force
gf·cm | gramme-force centimètre
kgf·cm | kilogramme-force centimètre
kgf·m | kilogramme-force mètre

# Configurer l'écran de démarrage

L'écran par défaut au démarrage du coffret est l'écran d'accueil. Il est possible de changer d'écran de démarrage et d'opter pour l'écran des résultats.

Un changement d'écran de démarrage dans les réglages nécessite un redémarrage du coffret ou une actualisation de l'IGU Web.

# Configuration des paramètres du code PIN

Le code PIN permet d'éviter toute utilisation non autorisée du coffret ou toute modification accidentelle.

S'il est activé, un code PIN est nécessaire pour accéder au coffret, soit à partir de l'IGU du coffret, soit à partir de l'IGU Web.

Dans cette section

- Configurer le code PIN

# Configurer le code PIN

Il est possible d'avoir une ou plusieurs configurations différentes du code PIN sur le coffret. Les utilisateurs peuvent décider d'activer ou non une ou plusieurs configurations du code PIN en même temps.

Chaque configuration PIN comporte un code PIN, un nom d'utilisateur, un commutateur pour activer ou désactiver l'utilisateur/PIN et une liste des configurations disponibles auxquelles l'utilisateur peut accéder.

Lorsque le code PIN est activé et que l’écran est verrouillé, une icône de cadenas fermé s’affiche dans le coin supérieur droit de l’IGU. L'utilisateur peut accéder et apporter des modifications uniquement à la ou aux configurations sélectionnées sans saisir de code PIN, et parcourir les configurations non sélectionnées avec un accès en lecture seule. Les configurations non sélectionnées sont grisées ou désactivées.

Le verrouillage de l'écran est automatiquement activé après un certain temps d'inactivité, paramétrable par l'utilisateur.
La valeur minimale du temps d'inactivité est de 20 secondes et la valeur maximale est de 600 secondes. Le temps d'inactivité est paramétrable et s'applique à toutes les configurations du code PIN.

Après un démarrage du système, le coffret est verrouillé si le code PIN est activé, quel que soit le temps d'inactivité actuel.

Les utilisateurs et le code PIN configuré s'appliquent également au port de service (169.254.1.1).
Pour activer la protection par code PIN sur le port de service, dans les fenêtres Code PIN, régler l'option Utiliser un code PIN pour le port de service sur Marche.

Chaque coffret peut configurer jusqu’à 10 utilisateurs.
Le code PIN de chaque configuration doit être unique. Il est nécessaire d'avoir au moins une configuration pour activer la fonctionnalité du code PIN sur le coffret.

Le code PIN peut être configuré à partir de l'IGU intégrée au coffret, de l'IGU Web ou de Tools Talk 2.

## Ajouter de nouveaux utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.
   La fenêtre Utilisateurs Code PIN affiche le nouvel utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateurs stockés dans le coffret, le nouvel utilisateur est le premier et le seul de la liste ; s'il y a des utilisateurs existants stockés dans le coffret, le nouvel utilisateur est le dernier de la liste.

4. Sélectionner le nouvel utilisateur.
   La fenêtre Utilisateur s'affiche.
   Saisir le Nom et le Code PIN du nouvel utilisateur, puis confirmer le code PIN.

   Le Nom d’utilisateur doit être unique.
   Le champ Nom peut contenir entre 1 et 32 caractères.

   Le code PIN doit comporter 4 chiffres (chiffres de 1 à 9).
   Le champ Saisir code PIN et le champ Confirmer code PIN doivent être identiques pour que les modifications soient appliquées. Par défaut, des points sont indiqués dans les deux champs : il s'agit seulement de saisies fictives qu'il faut remplacer par des codes PIN réels.

5. Sélectionner Permissions. La liste des configurations disponibles s’affiche.
   Cocher la case à gauche de la ou des configurations nécessaires auxquelles l'utilisateur peut accéder et apporter des modifications.
   Après avoir sélectionné la ou les configurations nécessaires, sélectionner OK.
   La fenêtre Utilisateur s'affiche.

   Sélectionner tout sélectionner toutes les configurations disponibles à la fois.
   Sélectionner Désélectionner tout pour décocher les cases et annuler la sélection.

   L'utilisateur peut accéder et apporter des modifications uniquement à la ou aux configurations sélectionnées dans la fenêtre Permissions, et parcourir les configurations non sélectionnées avec un accès en lecture seule. Pour les configurations non sélectionnées, aucune modification n'est autorisée.

6. Dans la fenêtre Utilisateur, sélectionner Appliquer.

## Activer des utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Code PIN-des utilisateurs, cocher la case à gauche du nom d'utilisateur à activer.

   Il est également possible d'activer un code PIN en cliquant sur le nom d'utilisateur et en plaçant, dans la fenêtre Utilisateur, le commutateur Activé sur la position Marche.

## Activer la configuration du code PIN

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Activation du code PIN, placer le commutateur Code PIN en position Marche.

   Il n'est possible d'activer le code PIN que si au moins un utilisateur/code PIN est activé. Si aucun utilisateur/code PIN n'est activé, une fenêtre contextuelle Avertissement s'affiche.

4. Saisir la Temporisation d'inactivité (en secondes), qui définit la période de temps après laquelle l'écran est automatiquement verrouillé.

   La valeur par défaut de la temporisation d'inactivité est de 120 secondes : il s'agit d'un réglage global qu'il n'est pas possible de définir pour chaque utilisateur.

## Déverrouiller l’IGU du coffret ou l’IGU Web

1. Dans l’écran d’accueil, sélectionner l’icône Cadenas dans le coin supérieur droit de l’IGU. Une fenêtre contextuelle avec un clavier numérique s’affiche.

2. Saisir le code PIN configuré et sélectionner OK.

   Lorsque le code PIN est activé et que l’écran a été déverrouillé, une icône Cadenas ouvert apparaît dans le coin supérieur droit de l’IGU. L’IGU du coffret ou l’IGU Web peut être verrouillée de nouveau manuellement en sélectionnant l’icône Cadenas ouvert.

## Désactiver des utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Code PIN-des utilisateurs, décocher la case à gauche du nom d'utilisateur à désactiver

   Il est également possible de désactiver un code PIN en cliquant sur le nom d'utilisateur et en plaçant, dans la fenêtre Utilisateur, le commutateur Désactivé sur la position Arrêt.

## Supprimer des utilisateurs

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Code PIN.

2. Dans la fenêtre Code PIN, sélectionner Configurer.

3. Dans la fenêtre Code PIN-des utilisateurs, sélectionner l’icône Supprimer à droite du nom d'utilisateur à supprimer.

   Si l’Utilisateur est supprimé, le Code PIN est également supprimé. Il n'est pas possible d'accéder à une quelconque configuration par le biais du code PIN supprimé.

# Configuration des Alarmes d'outil

Des alarmes sont définies pour contrôler le moment où une maintenance ou un étalonnage doivent être effectués sur les outils connectés au coffret.

La périodicité d'entretien des outils et d'autres informations figurent dans la vue des outils dans le menu Outil.

Différentes alarmes d'outil
Champ | Description
--- | ---
Alarme de l'indicateur d'entretien | Activation d'une alarme lorsque la périodicité d'entretien de l'outil est atteinte.
Verrouillage outil après alarme | Verrouiller l'outil lorsque la périodicité d'entretien est atteinte.
Alarme d'étalonnage | Activation de l'alarme d'étalonnage de l'outil pour tous les outils connectés au coffret.

# Configuration des paramètres sans fil

Les réglages sans fil du coffret activent l'utilisation d'un WLAN (réseau local sans fil) et de la fonction Bluetooth.

1. Dans le menu Paramètres, sélectionner l’onglet Sans fil.

2. Selon votre outil (les outils équipés de WLAN portent la marque IRC-W, tandis que les outils équipés de la fonction Bluetooth portent la marque IRC-B) réglez Enabled (Activé) sur On (Marche).

# Configurations des paramètres évènements

Il est possible de configurer les évènements disponibles dans le coffret avec une ou plusieurs des options suivantes :

- Acquitté

- Journalisé

- Affiché

# Configuration du bus de terrain

La rubrique Bus de terrain contient des informations concernant le type de bus de terrain utilisé. Cette partie dépend du matériel et est en lecture seule. Il est possible de modifier la rubrique de configuration contenant les réglages généraux du bus de terrain utilisé.

Le mappage du bus de terrain et l'affectation des mappes du bus de terrain aux postes de travail virtuels s'effectuent avec ToolsTalk. Pour plus d'informations, se reporter au manuel de configuration de ToolsTalk.

Dans cette section

- Création d’une configuration générale de bus de terrain

# Création d’une configuration générale de bus de terrain

Lorsqu'un nouveau module de bus de terrain est installé dans le coffret, les paramètres de configuration générale du bus de terrain peuvent être configurés directement via l'interface graphique, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser ToolsTalk 2.

ToolsTalk 2 sera toujours nécessaire pour les configurations liées au châssis du bus de terrain et pour la connexion d’une configuration de bus de terrain à un poste de travail virtuel.

1. Aller dans le menu Réglages, puis sélectionner Bus de terrain.

2. Sélectionner le bouton Créer une configuration.

   Si aucun module de bus de terrain n'est installé, ce bouton ne sera pas visible.

3. Configurer les paramètres suivants :

   - Réglé par le réseau: ARRÊT/MARCHE

   - Établissement de liaison pour lecture de résultats: ARRÊT/MARCHE

   - Verrouiller l'outil lorsque le bus de terrain est hors ligne: ARRÊT/MARCHE

   - Synchroniser la tâche sélectionnée : ARRÊT/MARCHE

     - ARRÊT - Les modifications de tâches effectuées dans le poste de travail virtuel sont ignorées.

     - OUI - Les modifications de tâches effectuées dans le poste de travail virtuel sont synchronisées avec le module de bus de terrain.

4. Selon le type de module installé, entrez les paramètres spécifiques à la communication à bus de terrain :

   - Adresse IP

   - Masque de sous-réseau

   - Passerelle

5. Une nouvelle configuration est créée.

Si une configuration de bus de terrain existe déjà sur le coffret, vous devrez la supprimer avant de créer une nouvelle configuration. Lorsque la configuration a été supprimée, il y aura un bouton Créer une configuration apparaît à la place du bouton Supprimer.

# Configuration des résultats

Le menu Résultats permet à l'utilisateur de configurer le nom des étiquettes pour les résultats affichés dans la Liste des résultats.

## Changement de nom du statut des résultats

1. Aller dans Réglages puis Résultats,et cliquer sur Statut détaillé personnalisé.

2. Rechercher le nom du statut que l'on veut modifier.

3. Saisir le nouveau nom dans le champ correspondant Nouveau nom de statut sur la droite.

# Réinitialisation

# Remise à zéro usine du coffret

Il est possible de revenir aux réglages d'usine d'origine du coffret.

L'ensemble des réglages, évènements, configurations et données historiques sera effacé si le coffret est réinitialisé. Effectuer une réinitialisation de l'usine uniquement lorsque vous êtes totalement sûr que cela est nécessaire.

## Effectuer une remise à zéro usine du coffret

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Réinitialisation.

2. Dans la fenêtre Remise à zéro usine du coffret, sélectionner Réinitialisation.

   Une fenêtre contextuelle d'avertissement signale que toutes les données seront effacées. Puis sélectionner Oui.

   Le coffret redémarre pour activer les nouveaux réglages.

# Effacer les résultats

Il est possible de supprimer les résultats et les évènements stockés sur le coffret.

## Supprimer Résultats et événements

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Paramètres. Puis, sur la gauche, sélectionner Réinitialisation.

2. Dans la fenêtre Effacer les résultats, sélectionner Effacer.

   Une fenêtre contextuelle d'avertissement signale que tous les résultats et évènements seront effacés. Puis sélectionner Oui.

3. Arrêter le coffret et attendre 30 secondes avant de le redémarrer.

# Fonctionnement

Dans cette section, vous trouverez des informations étape par étape sur la manière d’utiliser le produit.

Dans cette section

- Démarrage à distance et Arrêt d’urgence
- Connecteurs DIG IN/OUT

# Démarrage à distance et Arrêt d’urgence

# Configuration du démarrage à distance

Il est possible de démarrer un serrage à distance à partir d'un accessoire tant sur les configurations à coffret unique que sur les configurations multi-coffrets. Le commutateur d'activation du démarrage à distance se trouve sur le panneau de connecteurs situé derrière la porte d'accès avant du coffret.

Dès lors que l'on utilise le démarrage à distance, il est impératif de mettre en œuvre une solution d'arrêt d'urgence pour des raisons de sécurité. Pour plus de renseignements à propos de l'arrêt d'urgence, voir Arrêt d'urgence (EM Stop) dans la notice d'utilisation du POWER FOCUS 6000.

Lorsque l'on utilise un outil équipé d'une commande de sécurité d'un type quelconque (tel qu'un bouton de démarrage de gâchette ou un levier de sécurité), il est impératif de désactiver le démarrage à distance en plaçant le commutateur sur Arrêt. Ceci permet de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de shunter la fonction de sécurité intégrée à l'outil.

Informations pertinentes

- Coffret unique sans bouton d'arrêt d'urgence

# Arrêt d’urgence

Le dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique peut servir d'arrêt d'urgence s'il se trouve à portée de main immédiate de l'opérateur et s'il est du type décrit dans la norme EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) ou d). S'il est destiné à être utilisé de la sorte, le dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique sera de couleur rouge sur fond jaune. (Cf. EN 60204-1:2006, 10.7.5).

Le POWER FOCUS 6000 fournit une infrastructure permettant de construire une fonction d'arrêt d'urgence avec coupure redondante d'après EN ISO 13849-1 catégorie 3 PL d. La fonction d'arrêt d'urgence doit être utilisée lorsque l'on utilise la fonctionnalité de démarrage à distance.

La fonctionnalité d'arrêt d'urgence peut s'utiliser avec un dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique (tel qu'un bouton d'arrêt d'urgence). Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est actionné, il coupe l'alimentation électrique du coffret.

Un diagnostic du système s'effectue automatiquement au démarrage du coffret. Ceci s'opère aussi bien après un arrêt d'urgence que lors d'un démarrage normal.

La fonction d'arrêt d'urgence s'utilise avec un coffret unique ou jusqu'à 10 coffrets sur une seule et même chaîne d'arrêt d'urgence. Dans une configuration à coffrets multiples, le signal d'arrêt d'urgence est diffusé du premier coffret vers tous les coffrets interconnectés à l'aide de l'interface du bus E/S. Le dernier coffret de la chaîne renvoie un signal de rétroaction pour indiquer que tous les coffrets ont reçu le signal d'arrêt d'urgence. L'évènement Arrêt d'urgence s'affiche.

Pour l'arrêt d'urgence, une sortie 24 Vcc est prévue par l'intermédiaire de l'interface d'arrêt d'urgence sur le panneau de connecteurs.

Dans cette section

- Câblage
- Configuration des broches pour l'arrêt d'urgence

# Câblage

# Câbles du bouton d'arrêt d'urgence

Dimensions des câbles pour le bouton d'arrêt d'urgence
Coffret unique/Coffrets multiples | Dimension | Longueur maximale
--- | --- | ---
Unique | Câble de 0,7 mm2 | 400 mètres
Multiples | Câble de 1,5 mm2 | 50 mètres

# Câbles E/S

Pour la connexion de plusieurs coffrets avec des câbles E/S diffusant le signal d'arrêt d'urgence, respecter la longueur maximale d'après le tableau suivant :

Dimensions des câbles pour les câbles d'E/S
Câble AWG 22 | Longueur totale maximale
--- | ---
4 coffrets | 200 mètres
5 contrôleurs | 140 mètres
6 coffrets | 100 mètres
8 coffrets | 70 mètres
10 contrôleurs | 50 mètres

# Configuration des broches pour l'arrêt d'urgence

Le Power Focus dispose d'une interface d'arrêt d'urgence externe et d'un bus E/S sur le panneau de connecteurs située derrière la porte d'accès avant.

La configuration des broches diffère selon que la configuration employée est une solution à coffret unique ou à coffrets multiples. De plus, pour un coffret unique, la configuration des broches diffère selon que le coffret est équipé ou non d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Les paragraphes suivants décrivent les broches disponibles sur le panneau de connexion et l'utilisation des différentes broches pour connecter un bouton d'arrêt d'urgence.

Dans cette section

- Coffret unique avec bouton d'arrêt d'urgence
- Coffret unique sans bouton d'arrêt d'urgence
- Plusieurs coffrets avec un bouton d'arrêt d'urgence

# Coffret unique avec bouton d'arrêt d'urgence

Connecteur : Phoenix, embases 6 broches pas 3,5 mm

Utiliser les broches suivantes pour raccorder un bouton d'arrêt d'urgence :
Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions pour un coffret unique
2 | Ne pas utiliser
3 | Monter un bouton d'arrêt d'urgence entre la broche 3 et la broche 4.
4 | Voir broche 3.
5 | Monter un bouton d'arrêt d'urgence entre la broche 5 et la broche 6.
6 | Voir broche 5.
7 | Connecter un cavalier entre la broche 7 et la broche 8.
8 | Voir broche 7.
9 | Connecter un cavalier entre la broche 9 et la broche 10.
10 | Voir broche 9.

# Coffret unique sans bouton d'arrêt d'urgence

Connecteur : Phoenix, embases 6 broches pas 3,5 mm

AVERTISSEMENT

Le commutateur de démarrage à distance doit être placé sur OFF pour cette configuration.

Utiliser la configuration de broches suivante :
Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions sans arrêt d'urgence
2 | Ne pas utiliser
3 | Connecter un cavalier entre la broche 3 et la broche 4.
4 | Voir broche 3.
5 | Connecter un cavalier entre la broche 5 et la broche 6.
6 | Voir broche 5.
7 | Connecter un cavalier entre la broche 7 et la broche 8.
8 | Voir broche 7.
9 | Connecter un cavalier entre la broche 9 et la broche 10.
10 | Voir broche 9.

# Plusieurs coffrets avec un bouton d'arrêt d'urgence

La configuration des broches diffère selon l'emplacement du contrôleur dans la chaîne d'arrêt d'urgence.

Dans cette section

- Premier coffret avec un bouton d'arrêt d'urgence connecté
- Coffrets intermédiaires
- Dernier coffret

# Premier coffret avec un bouton d'arrêt d'urgence connecté

Connecteur de bouton d'arrêt d'urgence : Phoenix, embases 6 broches pas 3,5 mm

Connecteur de câble E/S d'arrêt d'urgence : Molex Micro-Fit, 5 broches

Utiliser la configuration de broches suivante :
Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions pour le premier coffret
2 | Ne pas utiliser
3 | Monter un bouton d'arrêt d'urgence entre la broche 3 et la broche 4.
4 | Voir broche 3.
5 | Monter un bouton d'arrêt d'urgence entre la broche 5 et la broche 6.
6 | Voir broche 5.
7 | Connecter un cavalier entre la broche 7 et la broche 8.
8 | Voir broche 7.
9 | Ne pas utiliser
10 | Ne pas utiliser

# Coffrets intermédiaires

Connecteur de câble E/S d'arrêt d'urgence : Molex Micro-Fit, 5 broches

Retirer la fiche ou utiliser la configuration de broches suivante :

Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions pour les coffrets intermédiaires
2 | Ne pas utiliser
3 | Ne pas utiliser
4 | Ne pas utiliser
5 | Ne pas utiliser
6 | Ne pas utiliser
7 | Ne pas utiliser
8 | Ne pas utiliser
9 | Ne pas utiliser
10 | Ne pas utiliser

# Dernier coffret

Connecteur de câble E/S d'arrêt d'urgence : Molex Micro-Fit, 5 broches

Utiliser la configuration de broches suivante :
Broche | Utilisation |
--- | --- | ---
1 | Ne pas utiliser | Connexions pour le dernier coffret
2 | Ne pas utiliser
3 | Ne pas utiliser
4 | Ne pas utiliser
5 | Ne pas utiliser
6 | Ne pas utiliser
7 | Ne pas utiliser
8 | Ne pas utiliser
9 | Connecter un cavalier entre la broche 9 et la broche 10.
10 | Voir broche 9.

# Connecteurs DIG IN/OUT

Le POWER FOCUS 6000 utilise les mêmes accessoires matériels (colonnes lumineuses, panneau de commande, etc.) que le Power Focus 4000. Cependant, les connecteurs d'entrée et de sortie numériques ne sont pas configurés de la même manière et utilisent une fiche différente. Pour recâbler correctement la fiche pour passer du Power Focus 4000 au POWER FOCUS 6000, utiliser les descriptions des connecteurs aux paragraphes suivants.

Dans cette section

- Connecteurs de sortie numérique
- Connecteurs d'entrée numérique

# Connecteurs de sortie numérique

Le POWER FOCUS 6000 dispose d'un connecteur à quatre sorties numériques internes paramétrables (DIG OUT) localisé derrière la porte d'accès avant.

Dans cette section

- Connecteur de sortie numérique
- Connecteur de sortie numérique pour Power Focus 4000

# Connecteur de sortie numérique

Pour le POWER FOCUS 6000.

Broche | Relais | Fonction |
--- | --- | --- | ---
1 |  | Normalement fermé | Connecteurs de sortie
2 | Relais 1 | Pôle commun
3 |  | Normalement ouvert
4 |  | Normalement fermé
5 | Relais 2 | Pôle commun
6 |  | Normalement ouvert
7 |  | Normalement fermé
8 | Relais 3 | Pôle commun
9 |  | Normalement ouvert
10 |  | Normalement fermé
11 | Relais 4 | Pôle commun
12 |  | Normalement ouvert

# Connecteur de sortie numérique pour Power Focus 4000

Broche | Relais | Fonction |
--- | --- | --- | ---
12 |  | Normalement fermé | Connecteurs de sortie
11 | Relais 4 | Pôle commun
10 |  | Normalement ouvert
9 |  | Normalement fermé
8 | Relais 3 | Pôle commun
7 |  | Normalement ouvert
6 |  | Normalement fermé
5 | Relais 2 | Pôle commun
4 |  | Normalement ouvert
3 |  | Normalement fermé
2 | Relais 1 | Pôle commun
1 |  | Normalement ouvert

# Connecteurs d'entrée numérique

Le POWER FOCUS 6000 dispose d'un connecteur à quatre entrées numériques internes configurables (DIG IN) localisé derrière la porte d'accès avant.

Dans cette section

- Connecteur d'entrée numérique
- Connecteur d'entrée numérique pour Power Focus 4000

# Connecteur d'entrée numérique

Pour le POWER FOCUS 6000.

Broche | Fonction |
--- | --- | ---
13 | 24V |
14 | 24V
15 | 0V
16 | 0V
17 | 0V
18 | Entrée numérique -
19 | Entrée numérique 1 +
20 | Entrée numérique 2 +
21 | Entrée numérique 3 +
22 | Entrée numérique 4 +

# Connecteur d'entrée numérique pour Power Focus 4000

Broche | Fonction |
--- | --- | ---
22 | GND (+24 Vcc isolée) |
21 | +24 Vcc isolée
20 | Entrée numérique 4 -
19 | Entrée numérique 4 +
18 | Entrée numérique 3 -
17 | Entrée numérique 3 +
16 | Entrée numérique 2 -
15 | Entrée numérique 2 +
14 | Entrée numérique 1 -
13 | Entrée numérique 1 +

# Rapports et Statistiques

Dans cette section, vous pouvez en savoir plus sur les rapports et statistiques disponibles.

Dans cette section

- Utiliser l’onglet Rapports

# Utiliser l’onglet Rapports

# Résultats

Ce chapitre décrit comment accéder aux résultats de serrage sur le coffret POWER FOCUS 6000 et comment lire les informations données dans les différentes vues de résultats. Il décrit à la fois la vue des résultats en direct disponible après chaque serrage et la vue de l'historique des résultats disponible sous Résultats dans le menu Rapports.

Lorsqu'un serrage est réalisé, les résultats sont stockés sur le coffret. Les résultats peuvent également être envoyés vers un système externe tel que ToolsNet ou exportés pour analyse à l'aide de la fonction d'exportation.

Informations pertinentes

- Exportation/Importation

Dans cette section

- Résultats en direct
- Résultats enregistrés

# Résultats en direct

La fenêtre contextuelle Résultats en direct présente dans les quatre panneaux du haut et les quatre panneaux du bas les résultats issus des différents postes de travail virtuels du coffret. La raison de cet agencement est la suivante : cela permet de choisir deux vues de résultats différentes pour le même poste de travail virtuel et de les afficher simultanément.

Sélectionner un panneau de résultats pour ouvrir une fenêtre dans laquelle il va être possible de parcourir les différentes vues de résultats en cliquant sur les flèches situées sur le côté de la fenêtre.

## Vue des résultats - Valeurs numériques

La première fenêtre va afficher le résultat en valeurs numériques.

Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations :

A | Nom du poste de travail virtuel
B | Nom de la séquence de lots
C | Lots dans la séquence Un lot OK est coloré en vert. Un lot en cours est coloré en jaune. Un lot NOK est coloré en rouge.
D | Serrages dans le lot Un serrage OK est coloré en vert. Un serrage en cours est coloré en jaune. Un serrage NOK est coloré en rouge.
E | Statut des résultats Un serrage NOK donnera un statut détaillé du serrage non réussi.
F | Couple/angle cible
G | Nom du programme de serrage
H | Nombre de lots réalisés dans la séquence
J | Nombre de serrages réalisés dans un lot
K | Résultat du serrage

## Vue des résultats - Résultat haut-bas

L'affichage graphique indique si le résultat est élevé, bas ou dans les limites instaurées.

Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations :

A | Affichage graphique indiquant si le résultat du serrage est trop élevé ou trop bas par rapport aux limites données pour le programme de serrage. Valeur de couple.
B | Statut des résultats
C | Valeur d'angle

Si le serrage est NOK, une raison détaillée sera donnée.

## Vue des résultats - Résultats étendus

Les vues de résultats étendus affichent certains résultats de serrage supplémentaires.

La deuxième vue présente toujours les identifiants (VIN). Si le premier écran est déjà rempli de paramètres, le reste des paramètres apparaît sur le deuxième écran.

## Vue des résultats - Chaînes d'identifiants

Cette vue des résultats présente les chaînes d'identifiants comprises dans une lecture de codes-barres multiples.

## Vue des résultats - Courbe

Avec la vue des résultats en courbe, il est possible de mieux cerner le comportement du serrage afin de procéder à des ajustements dans le programme de serrage. Selon la stratégie de serrage, la courbe va afficher des paramètres de serrage différents.

La courbe de résultat est disponible sous deux formes graphiques différentes : couple/temps et couple/angle.

## Vue des résultats - Rapport de résultats

La liste affiche les valeurs provenant des rapports de résultats. Si un rapport de résultats est défini pour un dispositif de surveillance/restriction de programme, la valeur de ce dispositif de surveillance/restriction est rapportée. Si aucun rapport de résultats n’est défini pour un dispositif de surveillance/restriction de programme, la valeur du dernier rapport de résultat exécuté dans le chemin principal est rapportée.

Ordre d’évaluation si plusieurs rapports du même type sont définis dans un programme :

1. rapport de résultats sur surveillance du programme / restriction du programme.

2. rapport de résultats sur surveillance/restriction de la dernière étape exécutée dans le chemin principal.

Valeurs du niveau le plus élevé du résultat MultiStep défini par le rapport de résultats correspondant :

- angle final défini par le rapport de résultats de l’angle final

- couple final défini par le rapport de résultats du couple final

- courant défini par la rapport de résultats du courant

Dans cette section

- Visualiser l’état du protocole

# Visualiser l’état du protocole

1. Dans la vue Accueil, sélectionner l'icône Résultats puis accéder à la vue Résultats en direct.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionner le bouton . La boîte de dialogue État du protocole s'affiche.

3. Les onglets dans la boîte de dialogue affichent les informations suivantes :

   Onglet | Description
   --- | ---
   Open Protocol | Affiche l’état de la connexion Open Protocol : OK / NOK
   Connexions au serveur | Affiche le statut des connexions aux serveurs ToolsTalk et ToolsNet : OK / NOK Pour changer le paramètre de configuration Activé / Désactivé, accéder à Réglages > Connexions serveur et sélectionner le serveur à configurer.
   Statut du lanceur | Affiche le statut du lanceur des différents adaptateurs système : OK / NOK

4. Sélectionner Fermer.

Informations pertinentes

- Configurer la connexion avec ToolsNet
- Configurer la connexion de ToolsTalk

# Résultats enregistrés

Le coffret enregistre le résultat de chaque serrage ou dévissage effectué.

## Afficher les résultats enregistrés

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Sur la gauche, Résultats est automatiquement sélectionné.

2. Dans la fenêtre Résultats, sélectionner Afficher tous les résultats.
   La liste des résultats affiche les informations suivantes :

   - Date : date et heure du serrage réalisé.

   - Poste de travail virtuel : Poste de travail virtuel utilisé pour le serrage.

   - Programme de serrage : La colonne Programme de serrage affiche le nom du programme de serrage Multistep, ou le nom de la Séquence de lots suivi du nom du Programme de serrage dans la Séquence de lots.

   - Résultat : Résultat couple/angle.

   - Limites : La colonne Limites affiche uniquement des valeurs lorsque l'utilisateur définit le Dispositif de surveillance ou de Restriction des étapes, ou le Dispositif de surveillance ou de Restriction du programme.

     Dispositifs de surveillance des étapes, Restrictions d'étapes, Dispositifs de surveillance de programmes et Restrictions des programmes sont applicables pour Couple final et Angle final.

   - Détails : Détails des résultats de serrage/dévissage.

   - Case à cocher de courbe : En sélectionnant une case à cocher de courbe, le résultat correspondant s’affichera dans la vue des résultats Courbe sync.

Dans la colonne Limites, la valeur minimale/maximale peut être colorée en rouge.
Dans ce cas, la valeur colorée en rouge signifie que l'une des situations suivantes s'est produite :

- La valeur mesurée est inférieure à la valeur minimale fixée dans le programme Multistep.

- La valeur mesurée est supérieure à la valeur maximale fixée dans le Programme de serrage.

## Afficher et lire les courbes de résultats

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Sur la gauche, Résultats est automatiquement sélectionné.

2. Dans la fenêtre Résultats, sélectionner Afficher tous les résultats.
   La liste des résultats s’affiche dans la fenêtre Résultats.

3. Sélectionner le résultat nécessaire.
   La courbe du serrage s’affiche dans la fenêtre Vue Courbe des résultats.

La fenêtre Vue Courbe des résultats affiche, étape par étape, le cycle de serrage.
Lorsque le serrage est NOK, la fenêtre Vue Courbe des résultats affiche le Dispositif de surveillance d’étape ou la Restriction d'étape qui en est la cause.
Sur la courbe, le Dispositif de surveillance ou de Restriction d’étape qui a provoqué le serrage NOK au niveau de l'étape, est coloré en rouge.

Dans le coin supérieur droit de la courbe, sélectionner la flèche gauche / droite pour afficher la courbe souhaitée.
Les courbes suivantes sont disponibles :

- Couple/Temps

- Couple/Angle

- Angle/Temps

- Vitesse/Temps

- Vitesse/Angle

- Pente/Temps (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente)

- Pente/Angle (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente)

- Courant/Temps

- Courant/Angle

Les lignes des étapes se trouvent sur la courbe.

Sur la courbe, il est possible de faire un zoom avant/arrière, de déplacer la courbe et de lire les valeurs de l'axe X et de l'axe Y pour un point précis.
Dans le coin inférieur gauche de la courbe, sélectionner « + » pour effectuer un zoom avant, « - » pour effectuer un zoom arrière ou « icône carrée » pour rétablir le niveau de zoom par défaut.

Dans la partie inférieure de la fenêtre Vue Courbe des résultats, sélectionner l'étape nécessaire pour ouvrir une fenêtre contextuelle contenant les informations détaillées sur l'étape.

Informations pertinentes

- Dispositifs de surveillance des étapes
- Étapes de serrage
- Restrictions d'étapes

Dans cette section

- Affichage des courbes synchronisées

# Affichage des courbes synchronisées

La synchronisation des courbes antérieures à la version logicielle 3.5 n’est pas prise en charge.

Synchroniser et comparer des courbes

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Sur la gauche, Résultats est automatiquement sélectionné.

2. Dans la fenêtre Résultats, sélectionner Afficher tous les résultats.

3. Sélectionner les courbes à comparer en marquant l’icône des résultats correspondants. Une icône de courbe sélectionnée devient bleue.

   10 courbes au maximum peuvent être sélectionnées.

   Les résultats sans icône ne sont pas compatibles avec la synchronisation.

4. Sélectionner l’icône dans le coin supérieur droit pour ouvrir la vue de la courbe synchronisée. En sélectionnant l’icône , toutes les courbes de résultats sélectionnées seront décochées.

5. Dans la Vue Courbe des résultats sync, sélectionner la Méthode de synchronisation préférée dans le menu déroulant.

   Sélectionner les types de courbes avec les flèches dans le coin supérieur droit.

La Vue Courbe des résultats sync s’affiche ci-dessous :

Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations :

Position | Description
--- | ---
1 | Sélectionner la méthode pour synchroniser les courbes et l’affichage de la méthode de synchronisation actuelle.
2 | Basculer entre les types de courbes disponibles. Les courbes suivantes sont disponibles : Couple/Temps Couple/Angle Angle/Temps Vitesse/Temps Vitesse/Angle Pente/Temps (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente) Pente/Angle (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente) Courant/Temps Courant/Angle
3 | Méthodes de zoom pour examiner plus en détail les sections des courbes. Sélectionner « + » pour effectuer un zoom avant, « - » pour effectuer un zoom arrière ou « icône carrée » pour rétablir le niveau de zoom par défaut. Il est également possible de zoomer sur une section spécifique en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, en déplaçant la souris sur une section, et en relâchant le bouton droit de la souris. La zone à l'intérieur du rectangle dessiné définit la zone à afficher.
4 | Chaque résultat est représenté par un onglet, qui affiche l'heure à laquelle le serrage a été effectué. Une icône à gauche de chaque onglet reflète le résultat du serrage : Bleu : Serrage réussi Rouge : Échec du serrage Point d’exclamation : La courbe ne peut pas être affichée dans le graphique En cliquant sur l'icône, vous pouvez basculer entre les paramètres d'affichage suivants pour sa courbe : Afficher la courbe uniquement Afficher la courbe et les séparateurs d’étapes avec des limites ou restrictions disponibles Masquer la courbe
5 | Modifier la courbe principale de résultats. La courbe principale de résultats est utilisée comme référence et définira les valeurs de l’axe X. Une seule courbe peut être définie comme résultat principal. La première courbe sélectionnée (onglet le plus à gauche) est utilisée comme référence par défaut.
6 | Détails de serrage du résultat actuellement sélectionné.

## Méthodes de synchronisation

Les méthodes de synchronisation sont différentes stratégies pour synchroniser les courbes selon une valeur spécifique.

Les courbes peuvent être synchronisées, par exemple, par le couple de crête (couple le plus élevé atteint pour chaque courbe). Cela déplace toutes les courbes le long de l'axe X, jusqu'à ce que chaque courbe ait sa valeur de couple maximale exactement à la même position sur l'axe X.

Tous les résultats ultérieurs sont décalés sur l'axe X selon l'une des méthodes suivantes :

Méthode de synchronisation | Description
--- | ---
Néant | Valeur par défaut. Les courbes sélectionnées se sont pas synchronisées.
Crête / Couple Crête / Angle Crête / Vitesse Crête / Courant Crête / Pente | Toutes les courbes sont synchronisées vers la valeur de crête, c'est-à-dire décalées le long de l'axe X de sorte que les valeurs de crête se trouvent à la même position sur l'axe X que la valeur de crête du résultat principal.
Personnalisé / Couple Personnalisé / Angle Personnalisé / Vitesse Personnalisé / Courant Personnalisé / Pente | Toutes les courbes sont synchronisées vers une valeur fixe, décalée le long de l'axe X de sorte que la valeur fixe soit la même à la même position. La valeur fixe du résultat principal est utilisée comme point de référence sur l'axe X. Si la méthode de synchronisation Personnalisé est sélectionnée et qu’aucune des courbes ne comprend la valeur configurée, un point d’exclamation s’affiche dans le champ de la valeur personnalisée.

Si un résultat n'a pas de valeur de courbe correspondant à la méthode de synchronisation, il ne peut pas être synchronisé et sa courbe ne sera pas affichée. Il sera affiché avec un point d'exclamation.

Si aucune courbe ne peut être synchronisée, le message d’erreur « Synchronisation impossible » s’affiche.

# Événements

# Lecture des informations données dans un évènement

Un évènement contient des informations qui décrivent l'évènement survenu ainsi que certaines informations du système pour mieux décrire ce qui s'est produit, où et quand.

51399307

1 | En-tête - description de la partie du système concernée par l'évènement.
2 | Nom de l'évènement - court texte descriptif de l'évènement.
3 | Poste de travail virtuel - si l'évènement est lié à un poste de travail virtuel sur le coffret, le nom de ce poste s'affiche.
4 | Code - numéro unique à quatre chiffres permettant d'identifier l'évènement.
5 | Module - description de la partie du système concernée par l'évènement.
6 | Type - information, avertissement ou erreur.
7 | Heure - date et heure de survenue de l'évènement.

# Types d'évènements

Les évènements se divisent en trois catégories : Informations, Avertissements et Erreurs.

Dans cette section

- Évènement Informations
- Évènement Avertissements
- Évènement Erreurs

# Évènement Informations

Les évènements Informations signalent un évènement notable qui s'est produit à partir d'actions réalisées par l'utilisateur ou par le système. Les évènements Informations ne nécessitent aucune action particulière de l'utilisateur.

# Évènement Avertissements

Les évènements Avertissements signalent une situation potentiellement sérieuse qui pourrait avoir une incidence sur les performances du système ou entraîner un accident corporel.

# Évènement Erreurs

Les évènements Erreurs signalent une situation sérieuse, telle que la défaillance d'un service, qui nécessite presque exclusivement que l'utilisateur procède à des changements dans la mise en place ou la configuration du système pour permettre la poursuite de l'opération.

# Configuration des évènements

Chaque évènement comporte un réglage par défaut qui détermine s'il doit être acquitté (Ack), journalisé (Log) ou affiché (Disp). Ces réglages sont paramétrables dans Évènements dans le menu Réglages.

Certaines options ne peuvent pas être modifiées et sont grisées.

# Codes d’évènement

Différents types d’évènements sont utilisés pour avertir l'utilisateur de certains changements d'état ou de certaines occurrences dans le système. Chaque évènement requiert une action différente.

Certaines des procédures décrites ne peuvent être effectuées que par le personnel d'entretien d'Atlas Copco

Pour plus d'informations sur un code d'évènement spécifique, utilisez les filtres ci-dessous ou saisissez les critères de recherche du code d'évènement dans le champ de recherche.

Code d’évènement
Type d'évènement
Nom d'évènement
Description
Procédure
Journal / Affichage / Acq / Conf
Disponible pour
Groupe
Recherche

Code d’évènement | Type d'évènement | Nom d'évènement | Description | Procédure | Journal / Affichage / Acq / Conf | Disponible pour | Groupe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Coffret démarré | Le coffret a démarré. |  | Journal Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret et outil
1001 | Avertissement | Numéro de série du coffret mis à jour | Généré au démarrage si le numéro de série du boîtier de carte IT (numéro de série du coffret) diffère de celui du boîtier de carte AUX. La carte AUX est considérée comme ne pouvant pas être remplacée sur le terrain. Le coffret redémarre lorsque le numéro de série est mis à jour. | Remplacer la carte IT ou le boîtier. | Journal Affichage Acq Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret et outil
1010 | Info | Outil connecté | Un outil est connecté. |  | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret et outil
1011 | Info | Outil déconnecté | Un outil est déconnecté. |  | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret et outil
1012 | Info | L’outil a refusé la connexion du coffret | Cet évènement peut se produire si l'outil se trouve dans une « skip-zone ». | Vérifier si un autre coffret est connecté à l’outil. S'assurer que les paramètres de l'outil sont correctement configurés. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret et outil
2000 | Avertissement | Batterie faible |  | Remplacer la pile. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2001 | Avertissement | Batterie vide |  | Remplacer la pile. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2002 | Avertissement | Santé de la batterie outil faible | Problème de santé de la batterie de l’outil détecté. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Remplacer la pile. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2004 | Avertissement | L'outil n'est pas du type préférentiel. | L’outil a été remplacé par un outil avec un couple maximal différent. | Changer l'outil. | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2006 | Avertissement | Santé de la batterie de secours outil faible | Les performances de la batterie de secours dans l’outil sont trop faibles. | La batterie de secours devrait être remplacée. | Journal Affichage Acq Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2007 | Avertissement | Batterie de secours outil manquante | Batterie de secours de l’outil manquante Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Insérer une batterie | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2008 | Avertissement | Erreur de batterie de secours outil | Erreur de la batterie de secours de l’outil détectée Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Remplacer la pile. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2009 | Avertissement | Tension de la batterie de secours faible | La batterie de secours du coffret est presque vide. | Remplacer la pile. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2010 | Erreur | Version logicielle de l'outil non concordante | L'outil et la version de logiciel de coffret ne sont pas compatibles. | Effectuer la maintenance de l'outil - mettre à jour le logiciel de l'outil. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2012 | Avertissement | Problème de communication de l'outil | Communication entre outil et coffret interrompue. | Repositionner l'antenne. | Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2013 | Avertissement | Mauvaise position de la bague | Position erronée du commutateur de sens d'outil. | En cas d'apparition fréquente, effectuer la maintenance de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2014 | Avertissement | Surchauffe de l'outil | Surchauffe de l'outil Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Laisser l’outil refroidir. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2015 | Erreur | Erreur de capteur de température de l'outil | Outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2016 | Avertissement | Unité hydraulique de l’outil en surchauffe | Unité hydraulique de l’outil en surchauffe. L’outil n’est pas verrouillé, mais l’avertissement s’affiche à chaque démarrage de l’outil tant que la température de l’unité d’impulsions est supérieure au seuil. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Laisser l’outil refroidir. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2019 | Avertissement | Démarrage du moteur d'outil impossible | Défaillance du moteur de l’outil. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2020 | Avertissement | Réglage fin du moteur de l'outil nécessaire | Réglage fin du moteur de l'outil nécessaire. | Effectuer un réglage du moteur. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2021 | Avertissement | Échec de réglage fin du moteur | Échec de réglage fin du moteur. | Effectuer le réglage fin du moteur ou effectuer la maintenance de l'outil. | Journal | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2022 | Info | Réglage fin du moteur effectué | Réglage fin du moteur effectué. |  | Journal Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2023 | Avertissement | Outil nécessitant un réglage fin pour renvoi d'axe ouvert | Outil nécessitant un réglage fin pour renvoi d'axe ouvert. | Effectuer un réglage pour clé ouverte. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2024 | Avertissement | Échec du réglage fin pour renvoi d'axe ouvert | Échec du réglage fin pour renvoi d'axe ouvert. | Essayer d'effectuer de nouveau le réglage pour renvoi d'axe ouvert. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2025 | Info | Réglage pour renvoi d'axe ouvert réussi | Réglage pour renvoi d'axe ouvert réussi. |  | Journal Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2026 | Avertissement | Échec de positionnement du renvoi d'axe ouvert | Échec de positionnement du renvoi d'axe ouvert. | Appuyer de nouveau sur la gâchette et attendre que le positionnement soit terminé. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2027 | Avertissement | Utilisation limitée pour cause de température élevée de l’outil | La limite de température a été atteinte. L’assemblage a été bloqué pour réduire le risque d’arrêt de l’outil pour cause de surchauffe. | Attendre que la température de l'outil redescende. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2030 | Erreur | Échec mémoire de l'outil : Changer l'outil | Mémoire de l'outil corrompue. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2031 | Erreur | Mémoire de l'accessoire d'outil corrompue | Mémoire de l'accessoire d'outil corrompue. | Procéder à l'entretien de l'accessoire de l'outil. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2040 | Erreur | Défaillance du contrôle du système |  |  | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2041 | Erreur | Erreur du transducteur de couple | Apparaît soit en cas d'erreur d'étalonnage soit si l'outil signale un défaut du transducteur. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2042 | Erreur | Erreur de transducteur d'angle |  | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2043 | Erreur | Erreur de défaut à la terre de l'outil |  | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2044 | Info | Périodicité d'entretien de l'outil expirée | Indique qu'un entretien de l'outil est nécessaire. Déclenché lorsque le nombre de serrages définis a été dépassé. | Effectuer la maintenance de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2045 | Avertissement | Données d'étalonnage de l'outil invalides | Si la validation de l'étalonnage des données échoue. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2046 | Info | Outil : Date du prochain étalonnage dépassée | Indique qu'un étalonnage de l'outil est nécessaire. Déclenché lorsque l'alarme d'étalonnage est activée dans les paramètres et que la date actuelle dépasse la prochaine date d'étalonnage. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2048 | Info | Valeur d’étalonnage de l’outil mise à jour par l’appareil QA | L'étalonnage de l'outil a été mis à jour lorsqu'un étalonnage a été effectué avec un appareil QA |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2050 | Erreur | Fichier de paramètres d'outil non pris en charge | Les paramètres d'outil nécessaires sont manquants. | Mettre à jour les paramètres d'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2060 | Info | Comportement inattendu de la gâchette | Sert à empêcher le démarrage de l'outil si un accessoire est connecté. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2071 | Erreur | Mémoire de l'outil corrompue | Le descripteur d'outil est altéré. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2072 | Info | Dispositif inconnu connecté |  |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2073 | Avertissement | Échec de supervision de la gâchette d'outil | Défaillance du canal matériel. Non concordance entre le matériel et le logiciel de la gâchette d'outil. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2074 | Avertissement | Défaillance de la carte d'indicateurs de l'outil | Défaillance de la carte d'indicateurs de l'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2075 | Avertissement | Défaillance de tension ventilateur outil | Défaillance de tension du ventilateur de l'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2076 | Avertissement | Défaillance de tension bus d'accessoire outil | Défaillance de tension du bus d'accessoire de l'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2077 | Avertissement | Erreur de capteur gâchette d'outil | Erreur de capteur de gâchette d'outil. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2078 | Info | Programme de serrage d'outil mis à jour | Outil verrouillé en raison d'une mise à jour du programme de serrage. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2079 | Erreur | Câble d'outil non pris en charge | Le câble d'outil est altéré. La puce du câble ne répond pas ou est endommagée. | Changer de câble. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Outil
2080 | Erreur | Défaillance de la batterie de l'outil | Tension CC trop élevée ou trop basse. Défaillance de la batterie. | Contacter le représentant d'entretien d'Atlas Copco et adresser la batterie à Atlas Copco (Ne pas la réutiliser !). | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2081 | Erreur | Limite de courant de l'outil atteinte | La valeur de limite de courant a été atteinte et l’entraînement est désactivé. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2082 | Erreur | Erreur de mesure de courant de l'outil | Erreur de mesure de courant. Le courant ne peut pas être mesuré avec un résultat fiable. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2083 | Erreur | Erreur interne de l'outil | Plusieurs erreurs matérielles internes. Valable pour les outils STB et IxB uniquement. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2084 | Erreur | Erreur logicielle interne de l'outil | Plusieurs erreurs logicielles internes. Valable pour les outils STB et IxB uniquement. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2085 | Erreur | Erreur de RBU de l'outil | Une erreur de RBU a été détectée par le logiciel de l'outil. | Vérifier que la RBU est correctement installée. Si l'erreur persiste, procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2086 | Erreur | Calage de l'outil | Le moteur de l'outil cale. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2087 | Avertissement | Courant de moteur d'outil élevé | La valeur de la limite de courant du moteur de l’outil est dépassée et l’outil est verrouillé. L’outil passe en mode sécurité. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2088 | Avertissement | Courant de batterie d'outil élevé | Le courant de la batterie de l'outil est trop élevé. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2089 | Avertissement | Tension d'entraînement d'outil basse | La tension d’entraînement de l’outil est inférieure à la valeur de la limite de tension la plus basse contrôlée. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2090 | Avertissement | Tension d'entraînement d'outil élevée | La tension d’entraînement de l’outil est supérieure à la valeur de la limite de tension la plus élevée contrôlée. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2091 | Avertissement | Erreur de la carte principale d'outil | Erreur interne de la carte principale de l'outil Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2092 | Avertissement | Erreur de module de puissance d'outil | Erreur interne du module de puissance de l'outil. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2093 | Avertissement | Niveau d'huile de l'unité d'impulsions bas | Le niveau d'huile de l'outil à impulsions connecté est bas. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2094 | Avertissement | Niveau d'huile de l'unité d'impulsions vide | Le niveau d'huile de l'outil à impulsions connecté est inférieur au niveau opérationnel requis. | Procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Acq Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2095 | Avertissement | Communication de batterie d'outil perdue | L’outil a perdu la communication avec la batterie. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Assurez-vous que la batterie est correctement installée. Sinon, changez la batterie. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2096 | Erreur | Version logicielle de la batterie de l'outil non concordante | Version logicielle de la batterie de l'outil incompatible avec le logiciel de l'outil. Valable pour les outils SRB, TBP et IxB uniquement. | Mettre à jour le logiciel. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2100 | Info | STwrench smartHEAD retirée | STwrench smartHEAD a été retirée. | Reconnecter la tête smartHead et redémarrer la clé. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Outil
2101 | Avertissement | Serrage par clé lors du blocage | Un serrage par clé a été effectué lorsque l’état de l'outil était verrouillé dans le coffret. | Attendre que l’état de l'outil dans le coffret soit déverrouillé. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Outil
2120 | Avertissement | Démarrage impossible : L’outil ne dispose pas d’un capteur de couple |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2121 | Avertissement | Les capteurs de l’outil connecté sont désactivés |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2122 | Avertissement | Démarrage impossible : L’outil ne dispose pas du capteur de couple requis |  |  | Journal Affichage | Flex IxB | Outil
2123 | Avertissement | Démarrage impossible : L’outil ne dispose pas du capteur d’angle requis |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2124 | Erreur | Erreur du capteur de couple sur le capteur principal | Indique qu’il existe une erreur sur le capteur de couple principal d’un outil à double capteurs. |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2125 | Erreur | Erreur du capteur de couple sur le capteur secondaire | Indique qu’il existe une erreur sur le capteur de couple secondaire d’un outil à double capteurs. |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2126 | Erreur | Erreur d’étalonnage du capteur de couple de l’outil sur le capteur principal |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2127 | Erreur | Erreur d’étalonnage du capteur de couple de l’outil |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Outil
2128 | Erreur | Capteur de couple de l'outil : Échec du test shunt sur le capteur principal |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2129 | Erreur | Capteur de couple de l'outil : Échec du Test shunt |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Outil
2130 | Erreur | Capteur de couple de l'outil : Échec de la compensation de décalage du zéro sur le capteur principal |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2131 | Erreur | Capteur de couple de l'outil : Échec de la compensation de décalage du zéro |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Outil
2132 | Erreur | Erreur matérielle du capteur de couple sur le capteur principal |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2133 | Erreur | Erreur matérielle du capteur de couple de l’outil |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Outil
2134 | Erreur | Erreur du capteur de couple de l’outil : Dépassement du convertisseur A/C sur le capteur principal |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2135 | Erreur | Erreur du capteur de couple de l’outil : Dépassement du convertisseur A/C |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Outil
2136 | Erreur | Erreur d’étalonnage du capteur de couple de l’outil sur le capteur secondaire |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2137 | Erreur | Erreur du capteur de couple de l’outil : Échec du test shunt sur le capteur secondaire |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2138 | Erreur | Erreur du capteur de couple de l’outil : Échec de la compensation de décalage du zéro sur le capteur secondaire |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2139 | Erreur | Erreur matérielle du capteur de couple de l’outil sur le capteur secondaire |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
2140 | Erreur | Erreur du capteur de couple de l’outil : Dépassement du convertisseur A/C sur le capteur secondaire |  |  | Journal Affichage | Flex | Outil
3000 | Erreur | Erreur logicielle interne du coffret | Erreur logicielle dans le coffret. | Prendre contact avec le service après-vente. | Journal Affichage Acq Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3001 | Erreur | Pile d'horloge du coffret déchargée | La pile interne approche de sa fin de vie. | Remplacer la pile. | Journal Affichage Acq Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3010 | Avertissement | Surchauffe du système | Le coffret a surchauffé. | Refroidir. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3011 | Avertissement | Surchauffe matérielle du coffret de l’entraînement |  | Refroidir. | Journal Affichage Conf | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3013 | Avertissement | Utilisation limitée pour cause de température élevée du coffret. | La limite de température a été atteinte. L’assemblage a été bloqué pour réduire le risque d’arrêt du coffret pour cause de surchauffe. | Attendre que la température du coffret redescende. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3020 | Avertissement | Défaillance matérielle du coffret |  |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3021 | Avertissement | Problème de tension système | Tension CC trop élevée ou trop basse. |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3022 | Avertissement | Problème de tension du coffret : Tension d’entrée AC trop élevée | Tension CC trop élevée ou trop basse. | Réparer la tension d'entrée. | Journal Affichage | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3023 | Avertissement | Problème de tension du coffret : Tension d’entrée AC trop basse | Tension CC trop élevée ou trop basse. | Réparer la tension d'entrée. | Journal Affichage | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3024 | Avertissement | Problème de tension de l’entraînement : Tension d’entrée AC trop élevée | Tension CC trop élevée ou trop basse. | Réparer la tension d'entrée. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3025 | Avertissement | Problème de tension de l’entraînement : Tension d’entrée AC trop basse | Tension CC trop élevée ou trop basse. | Réparer la tension d'entrée. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3030 | Erreur | Adresse IP en conflit avec un autre nœud sur le réseau | L'adresse IP définie est utilisée par un autre périphérique sur le même réseau. | Changer l'adresse IP de l'un des périphériques. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3031 | Info | Câble réseau débranché | Le module porteur du port usine est perdu (câble déconnecté). | Vérifier la connexion du câble. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3032 | Info | Couplage démarré | Couplage d'outil démarré. |  | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3033 | Info | Couplage réussi | Couplage d'outil terminé avec succès. |  | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3034 | Erreur | Couplage non réussi : Aucun outil trouvé | Le coffret n'a trouvé aucun outil avec lequel se coupler lors du balayage à la recherche d'homologues radio. | Mettre l'outil en mode couplage et réessayer. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3035 | Erreur | Couplage non réussi : Plusieurs outils trouvés | Le coffret a trouvé plus d'un outil lors du balayage à la recherche d'homologues radio. | Vérifier qu'un seul outil est en mode jumelage lors du lancement du mode jumelage sur le coffret. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3036 | Erreur | Couplage non réussi : Erreur de communication | Le coffret a rencontré une perte de connexion, une réponse inattendue ou une expiration de délai lors du processus de couplage. | Essayer d'effectuer de nouveau le couplage. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien de l'outil. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3037 | Info | Couplage non réussi : Le port de l'outil est occupé |  | Supprimer un port d'outil. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3040 | Avertissement | Arrêt d’urgence | Entraînement désactivé dû à un arrêt d'urgence. | Réinitialiser l'arrêt d'urgence. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3050 | Info | Horloge système mise à jour | L'horloge système a été mise à jour. |  | Journal Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3051 | Erreur | Erreur d'horloge système | Mauvaise lecture de l'heure depuis l'horloge en temps réel physique (RTC). | Changer la pile de l'horloge RTC. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3052 | Avertissement | Erreur de configuration du démarrage à distance | Non concordance entre la configuration matérielle et logicielle du démarrage à distance. | Vérifier que le commutateur matériel correspond à la source de démarrage sélectionnée. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3053 | Info | Entraînement connecté | L’entraînement StepSync a été connecté. |  | Journal Affichage | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3054 | Info | Entraînement déconnecté | Entraînement StepSync déconnecté. |  | Journal Affichage | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3055 | Avertissement | Erreur de configuration de mode | Généré lorsque le mode sélectionné est mal configuré. Par ex. configurer deux boulons avec le même numéro de boulon ou le même canal, configuration du mode incomplète. | Rechercher une erreur de configuration de mode dans ToolsTalk 2. | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3056 | Avertissement | Démarrage impossible : Outil ou entraînement manquant | Généré si un canal utilisé est sans entraînement ou outil. | Vérifier le menu Canal sur le HMI. Connecter l’entraînement ou l'outil manquant. | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3057 | Info | Démarrage impossible : Canal déjà en service | Généré si un canal nécessaire a été alloué à un autre poste de travail virtuel. |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3058 | Info | Aucun mode sélectionné |  | Sélectionner le mode. | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3059 | Avertissement | Échec de connexion au gestionnaire de licences Atlas Copco | Indique que le coffret n'a pas pu se connecter au gestionnaire de licences local pour obtenir des licences. | Vérifier le réseau local. Si l'échec se reproduit, procéder à l'entretien du coffret. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3061 | Avertissement | Démarrage impossible : Signal d'activation faible |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3062 | Avertissement | Démarrage impossible : Signal d'arrêt élevé |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3063 | Avertissement | Démarrage impossible : Tous les canaux inhibés | Tous les canaux ont été inhibés, aucun serrage ne peut donc être démarré. | Régler au moins un canal sur non inhibé. | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3064 | Avertissement | Numéro du module porteur défaillant | Un commutateur hex du FlexCarrier est réglé sur zéro. | Tourner le commutateur vers une valeur non nulle. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3065 | Avertissement | Fiche de configuration de l’arrêt d'urgence e-stop du module porteur est du mauvais type ou manquante | Un module porteur n’a pas sa fiche de configuration de l’arrêt d'urgence e-stop, ou la fiche est du mauvais type. | Insérer le type correct de fiche. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3066 | Avertissement | Entrée de tension du module porteur : Pas de CA triphasé |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3067 | Avertissement | Entrée de tension du module porteur : CA monophasé manquant |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3068 | Avertissement | Module porteur : Unité d'alimentation interne 24 Vcc casée |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3069 | Avertissement | Port OUT tension 24 V du module porteur désactivé en raison d'une surintensité |  | Réinitialiser le système. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3070 | Avertissement | Module porteur, erreur matérielle du câble OUT du PF6 FlexControl |  | Réinitialiser le système. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3071 | Avertissement | Module porteur, erreur matérielle du câble IN du PF6 FlexControl |  | Réinitialiser le système. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3072 | Avertissement | Coupure d'alimentation 24 Vcc d'arrêt d'urgence en raison d'un court-circuit |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3073 | Avertissement | Démarrage impossible : Le système est en arrêt d'urgence | Lors de l'attribution de plusieurs broches, cet évènement est invoqué par « preStartCheckFailed » en raison d'un arrêt d'urgence. | Réinitialiser l'arrêt d'urgence. | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3074 | Avertissement | Module porteur en surchauffe |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3075 | Avertissement | Température du module porteur OK |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3076 | Avertissement | Module porteur : Surcharge de l’unité d'alimentation interne 24 Vcc | Le courant provenant de la PSU interne est trop élevé. | Déconnecter d’autres modules porteurs alimentés par la PSU. Déconnecter tout équipement externe utilisant le 24 Vcc. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3077 | Avertissement | Module porteur : Surtension de l’alimentation interne 24 Vcc | La tension provenant de la PSU interne est trop élevée. | Remplacer le module porteur. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3078 | Avertissement | Module porteur : Sous-tension de l’alimentation interne 24 Vcc | La tension provenant de la PSU interne est trop basse. | Remplacer le module porteur. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3079 | Avertissement | Alimentation externe vers module porteur : Surtension 24 Vcc | La tension d'entrée de secours est supérieure à 27 Vcc. | Régler la tension d'entrée de secours. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3080 | Avertissement | Alimentation externe vers module porteur : Sous-tension 24 Vcc | La tension d'entrée de secours est inférieure à 19 Vcc. | Régler la tension d'entrée de secours. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3081 | Avertissement | Entrée de tension du module porteur : Surtension CA en triphasé | Tension d’entrée trop élevée. | Tension d'entrée plus faible : elle doit être de 400 Vca ou 480 Vca. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3082 | Avertissement | Entrée de tension du module porteur : Sous-tension CA en triphasé | Tension d’entrée trop basse. | Tension d'entrée plus élevée : elle doit être de 400 Vca ou 480 Vca. | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3083 | Erreur | Firmware du module Anybus/Profisafe incorrect |  |  | Journal Affichage | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3084 | Erreur | Erreur d'exécution Soft PLC | eCLR s’est terminé de manière incontrôlée. |  | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3085 | Avertissement | Module porteur : Module du ventilateur en panne |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3086 | Avertissement | Module porteur : Module du ventilateur partiellement en panne |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3087 | Avertissement | Module porteur : Module du ventilateur gauche en panne |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3088 | Avertissement | Module porteur : Module du ventilateur gauche partiellement en panne |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3089 | Avertissement | Module porteur : Module du ventilateur droit en panne |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3090 | Avertissement | Module porteur : Module du ventilateur droit partiellement en panne |  |  | Journal Affichage | Flex | Coffret, entraînement et StepSync
3100 | Avertissement | La configuration du mode n'existe pas |  |  | Journal Affichage | Flex StepSync | Coffret, entraînement et StepSync
3150 | Erreur | Incompatibilité logicielle avec l’IAM | IAM est incompatible avec le logiciel installé sur le coffret. | Remplacer l'IAM. | Journal Affichage Acq | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3160 | Erreur | Échec de l’activation du logiciel nouvellement installé | Un problème est survenu lors de l'activation. Lorsque le logiciel nouvellement installé démarre, un retour au logiciel de travail précédent se produit. Cette erreur se produit lorsque le nouveau logiciel ne démarre pas par trois fois et seulement pendant l'installation du logiciel. | Prenez une exportation et contactez Atlas Copco pour obtenir une aide supplémentaire. Noter la version du logiciel que vous essayez d'installer ainsi que la version du logiciel qui fonctionne. | Journal Affichage Acq | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3161 | Erreur | Démarrage sur une partition logicielle inattendue | Le coffret a démarré du côté du logiciel inactif et non du côté du logiciel attendu. | Noter les informations relatives au logiciel (sur l’écran d'accueil du coffret, sélectionner Coffret > Logiciel). Essayer de redémarrer le coffret et s'assurer qu'il fonctionne avec le bon logiciel au moment du redémarrage. Si l'erreur persiste, effectuer une exportation et contacter Atlas Copco. | Journal Affichage Acq | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3500 | Erreur | Erreur de gestionnaire de licences génériques | Incohérence détectée dans le système du gestionnaire de fonctionnalités utilisé. | Prendre contact avec un représentant Atlas Copco. | Journal Affichage Acq | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3501 | Erreur | Erreur de synchronisation du gestionnaire de licences |  |  | Journal Affichage Acq | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3502 | Info | Synchronisation du gestionnaire de licences terminée |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3503 | Avertissement | Gestionnaire de licences : Autre source en cours d’utilisation | La licence est utilisée par une autre source. | Vérifier l'affectation des licences | Journal Affichage | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3504 | Avertissement | Redémarrage du gestionnaire de licences nécessaire |  | Redémarrer le gestionnaire de licences. | Journal Affichage | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3505 | Info | Démarrage de la synchronisation de la licence USB |  |  | Journal | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3506 | Erreur | Erreur de la synchronisation de la licence USB |  |  | Journal | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3507 | Info | Synchronisation de la licence USB effectuée |  |  | Journal | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Coffret, entraînement et StepSync
3508 | Info | Une ou plusieurs de vos licences arrivent à expiration. Assurez-vous d'avoir un serveur de licences configuré |  | Mettre à jour les licences. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3511 | Avertissement | Une de vos licences possède une définition de licence différente | Incohérence détectée dans la licence à utiliser. | Prendre contact avec un représentant Atlas Copco. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3550 | Avertissement | Licence manquante |  | Installer la licence correcte. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
3551 | Avertissement | Communication sans fil désactivée par l'octroi de licences |  | Annuler l'affectation de licences autonome depuis le poste de travail virtuel. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Coffret, entraînement et StepSync
4010 | Info | Outil verrouillé par l'entrée numérique | L'outil est verrouillé par un signal d'entrée numérique. |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4011 | Info | Outil verrouillé par Open Protocol | L'outil est verrouillé par Open Protocol. |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4012 | Info | Outil verrouillé par bus de terrain | L'outil est verrouillé par le bus de terrain. |  | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4013 | Info | Outil verrouillé par le sélecteur à douilles | L’outil est verrouillé lorsque le sélecteur à douilles est déconnecté du poste de travail virtuel. | Déverrouillé par Master Unlock. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4014 | Info | Outil verrouillé par Soft PLC | Le signal Soft PLC a verrouillé l’outil. | Déverrouillé par Master Unlock. | Journal Affichage Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4015 | Info | Desserrage désactivé | Desserrage désactivé dans le programme de serrage. |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4016 | Info | Serrage désactivé |  |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4017 | Info | Desserrage non configuré | Le desserrage n’est pas configuré dans le programme de serrage sélectionné | Sélectionner un programme de serrage différent. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4020 | Info | Trop de serrages NOK | Nombre maximum de serrages NOK consécutifs dans lot dépassé |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4025 | Info | Aucun programme de serrage sélectionné | Aucun programme de serrage sélectionné. | Sélectionner un programme de serrage ou une séquence de lots. | Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4030 | Info | Séquence de lots abandonnée | La séquence de lots a été abandonnée. |  | Journal Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4031 | Info | Temps maxi. pour achever la séquence de lots atteint |  |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4032 | Info | Temps maxi. pour achever le premier serrage atteint |  |  | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4035 | Info | Verrouillé par le contrôle de la ligne |  |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4040 | Info | Verrouillé par un identifiant alternatif | Outil verrouillé par un identifiant alternatif. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4050 |  | Configuration de douilles non valide | Programme de serrage affecté à plusieurs douilles. | Programme de serrage affecté à plusieurs douilles. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4060 | Info | Outil verrouillé sur lot terminé | Lors de l'exécution d'un lot avec le drapeau Outil verrouillé sur séquence de lots terminée, cet évènement est généré lorsque l'utilisateur appuie sur la gâchette. | Déverrouiller avec le signal Déverrouiller l'outil sur terminé. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4070 | Info | Processus en mode manuel | Indique que le mode manuel a été activé pour un poste de travail virtuel. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4071 | Info | Processus en mode automatique | Indique que le mode automatique a été activé pour un poste de travail virtuel. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4072 | Info | Vis test |  |  | Conf | Flex StepSync | Processus de serrage
4100 | Avertissement | Identifiant non accepté : Longueur de chaîne non valide |  |  | Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4101 | Avertissement | Échec sélection de chaîne : Correspondances multiples |  |  | Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4102 | Avertissement | Échec sélection de chaîne : Aucune correspondance trouvée |  |  | Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4103 | Avertissement | Identifiant non accepté : Chaîne identique déjà reçue |  |  | Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4104 | Avertissement | Identifiant non accepté : Aucune correspondance trouvée |  |  | Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Processus de serrage
4500 | Info | Résultat erreur entraînement | Erreur d’entraînement interne ou perte d’entraînement détectée. |  | Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4501 | Info | Résultat resserrage | Tentative de serrer une vis déjà serrée alors que la détection Rehit est activée. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4502 | Info | Résultat couple de démarrage en douceur bas | Couple de démarrage en douceur inférieur au niveau minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4503 | Info | Résultat couple de démarrage en douceur haut | Couple de démarrage en douceur supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4504 | Info | Résultat couple d'autotaraudage haut | Couple d'autotaraudage supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4505 | Info | Résultat couple d'autotaraudage bas | Couple d' autotaraudage inférieur à la limite minimale. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4506 | Info | Résultat couple de sécurité bas | Valeur de couple automatiquement calculée pour assurer que le capteur de couple est monté correctement. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4507 | Info | Résultat couple d'approche haut | Couple de vissage libre supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4508 | Info | Résultat angle d'approche haut | Angle de vissage libre supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4509 | Info | Résultat temps d'approche haut | Durée de vissage libre supérieure à la limite maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4510 | Info | Résultat temps d'approche bas | Durée de vissage libre inférieure à la limite minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4511 | Info | Résultat couple d'approche bas | Couple de vissage libre inférieur au niveau minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4512 | Info | Résultat angle d'approche bas | Angle de vissage libre inférieur au niveau minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4513 | Info | Résultat couple final haut | Couple d'étape finale supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4514 | Info | Résultat angle final haut | Angle d'étape finale supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4515 | Info | Résultat couple final bas | Couple d'étape finale inférieur au niveau minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4516 | Info | Résultat angle final bas | Angle d'étape finale inférieur au niveau minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4517 | Info | Résultat temporisation de serrage | Limite de temps de serrage dépassée. Pour les stratégies générales de serrage, le temps de serrage maximum est de 30 secondes. Pour un serrage MultiStep, le temps de serrage dépend de la restriction d’étape de limite de temps maximum. Le code d’erreur dépend de l’étape de serrage. | Recommencez le serrage. | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4518 | Info | Résultat gâchette perdue | Détente d'outil relâchée avant que le niveau cible ne soit atteint. Pour les stratégies générales de serrage, il n’est pas autorisé de relâcher la gâchette avant la fin du serrage. Pour le serrage MultiStep, l’erreur est affichée lorsque la gâchette est relâchée avant que la cible dans une étape spécifique ne soit atteinte. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4519 | Info | Perte de couple prématurée | La douille s'est échappée de l'écrou. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4520 | Info | Résultat cible atteinte avant l'étape finale | Couple cible atteint avant l'étape finale du programme de serrage. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4521 | Info | Résultat couple de traînée bas | Couple post view inférieur au niveau minimum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4522 | Info | Résultat couple de traînée haut | Couple post view supérieur au niveau maximum. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4523 | Info | Résultat intervalle de couple de traînée non atteint | Intervalle de couple post view atteint. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4524 | Info | Résultat intervalle de compensation de couple non atteint | Angle d'intervalle de compensation de couple avant fin de vissage libre non atteint. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4525 | Info | Résultat du mouvement de l'outil dépassé | Provenant d'un statut détaillé de serrage NOK. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4526 | Info | Résultat non concordance capteur surv. courant de sécurité | Erreur de surveillance actuelle. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4527 | Info | Résultat du mouvement de l'outil dépassé |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4538 | Info | Résultat couple de supervision finale bas | Le couple de supervision finale n’a pas été atteint. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4543 | Info | Résultat surveillance de point d'ajustement haut | Clé seule. Contrôler la valeur de serrage détectée dépassée. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4545 | Info | Résultat pas de couple résiduel | Clé seule. Le couple résiduel était sous le seuil. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4546 | Info | Résultat survitesse | Clé seule. La clé gyroscopique n’a pas réussi à mesurer l’angle en raison de la vitesse élevée. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4547 | Info | Résultat dévissage effectif | Clé seule. La clé a détecté un desserrage inattendu. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4548 | Info | Résultat final inférieur à la cible | Couple final inférieur au couple cible défini par le programme de serrage. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4549 | Info | Limite de temps TurboTight dépassée |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4550 | Info | Résultat élevé pour les impulsions de vissage libre | Le nombre maximal d’impulsions de ralentissement est dépassé. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4551 | Info | Résultat faible pour les impulsions de vissage libre | La réduction est terminée avant que le nombre minimal d’impulsions de ralentissement soit atteint. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4552 | Info | Résultat élevé pour les impulsions finales | Nombre maximal d’impulsions est dépassé. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4553 | Info | Résultat faible pour les impulsions finales | Le serrage est terminé avant que le nombre minimal d’impulsions ne soit atteint. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4554 | Info | Courant à l'arrêt élevé | Courant à l'arrêt supérieur à la limite haute du courant. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4555 | Info | Courant à l'arrêt bas | Courant à l'arrêt inférieur à la limite basse du courant. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4556 | Info | Erreur MultiStep non catégorisée | Une erreur dans la configuration MultiStep, souvent avec la validation de l’outil. |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4557 | Info | Résultat de surcharge |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Processus de serrage
4600 | Avertissement | Abandon de données ou Conservation de données utilisé en combinaison avec Serrage par lots. Les signaux n’ont pas d’effet |  | Abandon de données et Conservation de données ne sont pris en charge que pour les tâches, sans contrôle des lots. Sélectionner une autre tâche si les signaux doivent être utilisés. |  | Flex StepSync | Processus de serrage
4601 | Info | Conservation de données activée : le résultat du serrage est envoyé une fois que le signal est faible. |  |  |  | Flex StepSync | Processus de serrage
4602 | Info | Abandon de données activé : le résultat du serrage est abandonné |  |  |  | Flex StepSync | Processus de serrage
5010 | Avertissement | Valeur de paramètre de programme de serrage invalide | Le paramètre du programme de serrage sélectionné n'est pas valide. | Vérifier la configuration du programme de serrage sélectionné pour trouver et modifier la valeur du paramètre. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Configuration du programme
5020 | Info | Gâchette principale autre que source de démarrage active | Généré si le système est configuré pour un démarrage par poussée uniquement et si l'utilisateur presse la gâchette principale. Sera généré jusqu'à ce que l'utilisateur actionne le démarrage par poussée. | Actionner le démarrage par poussée pour démarrer l'outil. | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Configuration du programme
5030 | Info | La complexité du programme de resserrage dépasse la capacité de l'outil | Le programme de serrage sélectionné est trop complexe pour l’outil STB utilisé. L’outil sera verrouillé. | Réduire la complexité du programme de serrage, ou choisir un programme différent. | Journal Affichage Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Configuration du programme
6010 | Info | Accessoire connecté | Accessoire connecté au coffret. |  | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Accessoire
6020 | Info | Accessoire déconnecté | Accessoire déconnecté du coffret. |  | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Accessoire
6021 | Avertissement | Bus de terrain hors ligne | Absence de communication avec le bus de terrain. |  | Journal Affichage Acq Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Accessoire
6030 | Avertissement | Collision d'adresse d'accessoire | Deux accessoires ou plus ayant la même adresse sont connectés. | Changer l'adresse de l'accessoire. | Journal Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Accessoire
6040 | Avertissement | Erreur de communication accessoire | Erreur de communication intermittente avec l'accessoire. | Vérifier les câbles et les connecteurs. | Journal Affichage Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Accessoire
6041 | Avertissement | Erreur de bus de terrain | Erreur de communication avec le bus de terrain. |  | Journal Affichage Acq Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Accessoire
6042 | Avertissement | Conflit du module de bus de terrain | Le module de bus de terrain installé ne correspond pas au module configuré. | Modifier la configuration pour qu'elle corresponde au module installé, ou remplacer le module installé par le module correct. | Journal Affichage Acq Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Accessoire
6043 | Avertissement | Débordement de la mémoire tampon de sortie du bus de terrain | La mémoire tampon de sortie utilisée pour la communication du bus de terrain est épuisée et un dépassement de la mémoire tampon s'est produit. Une ou plusieurs mises à jour du signal ont été rejetées. | Arrêter la communication du bus de terrain et les diagnostics du bus de terrain (le cas échéant) pour récupérer la mémoire tampon. Si cet évènement se produit fréquemment, vérifiez votre configuration de communication du bus de terrain, y compris le programme API : des mises à jour trop fréquentes par rapport à votre intervalle de mise à jour peuvent conduire à ce scénario. | Journal Affichage Acq Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Accessoire
6044 | Avertissement | Erreur de correspondance avec le fournisseur de bus de terrain | Le module de bus de terrain installé n'est pas pris en charge. | Connecter un module de bus de terrain Atlas Copco pris en charge. | Journal Affichage Acq | Power Focus 8 | Accessoire
6050 | Info | Sélection d'une mauvaise douille | Généré si aucune douille n'est sélectionnée ou si une douille incorrecte est sélectionnée. |  | Journal Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Accessoire
6090 | Avertissement | Le lecteur de codes-barres n'a pas pu être identifié | Si aucun numéro de série unique n'est trouvé. | Configurer le lecteur de codes-barres. | Journal Affichage Acq Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Accessoire
7010 | Info | Texte du message à afficher | Évènement général d'affichage de messages. |  | Affichage Acq Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Message
8200 | Info | Échec d’ouverture du port série | Le port série à utiliser n’a pas pu être ouvert. | Vérifier les connexions du port série. | Affichage Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Divers
8214 | Erreur | Version du logiciel EHMI non concordante | La version du logiciel EHMI n’est pas compatible avec le coffret. | Mettre à jour la version logicielle du EHMI. | Journal Affichage Acq Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Divers

##

Conf - Liste des codes d'évènement

Indique à l'utilisateur s'il est possible de configurer l'évènement via la page « Configurer l'évènement ».

Disponible pour - Liste des codes d'évènement

Liste des produits pour lesquels le code d'évènement est disponible.

Groupes - Liste des codes d'évènement

Groupe auquel appartiennent les codes d'évènement.

Description des évènements

Brève description de l'évènement et des raisons pour lesquelles il se produit.

Procédure - Liste des codes d'événement

Le cas échéant, la procédure contient des instructions à suivre pour effacer l'évènement.

Journal - Liste des codes d'événement

Indique à l'utilisateur si l'évènement doit être enregistré dans le journal des évènements ou non. La valeur de cette liste est la valeur par défaut.

Affichage - Liste des codes d'événement

Indique à l'utilisateur si l'évènement doit être affiché à l'écran ou non. La valeur de cette liste est la valeur par défaut.

Acq - Liste des codes d'événement

Indique à l'utilisateur si l'évènement doit être acquitté ou non avant de poursuivre. La valeur de cette liste est la valeur par défaut.

Code d'évènement

Numéro d'évènement unique.

Type d’évènements - Liste des codes d'événement

Type d'événement : Info, Avertissement et Erreur

Nom d'évènement

Nom descriptif de l'évènement.

# Liste des résultats NOK

Message d'erreur | Description | Emplacement IGU
--- | --- | ---
Erreur variateur | Erreur d’entraînement interne ou perte d’entraînement détectée. | S/O
Resserrage | Tentative de serrage d'une vis déjà serrée. | Paramètres de serrage (Modifier) > Détection de resserrage
Couple de démarrage en douceur supérieur au maxi. | Couple de démarrage en douceur supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 1) Démarrage en douceur > Couple maxi.
Couple d'autotaraudage supérieur au maxi. | Couple d'autotaraudage supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Autotaraudage > Couple maxi.
Couple d'autotaraudage inférieur au mini. | Couple d'autotaraudage inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Autotaraudage > Couple mini.
Limite de couple de sécurité basse | Valeur de couple automatiquement calculée pour assurer que le capteur de couple est monté correctement. | S/O
Couple d'approche supérieur au maxi. | Couple de vissage libre supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites de couple d'approche > Couple maxi.
Angle d'approche supérieur au maxi. | Angle de vissage libre supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Angle maxi.
Approche dépassant la limite de temps maxi. | Durée de vissage libre supérieure à la limite maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Temps maxi.
Approche inférieure à la limite de temps mini. | Durée de vissage libre inférieure à la limite minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Temps mini.
Couple d'approche inférieur au mini. | Couple de vissage libre inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites de couple d'approche > Couple mini.
Angle d'approche inférieur au mini. | Angle de vissage libre inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Limites d'angle d'approche > Angle mini.
Couple d'étape finale supérieur au maxi. | Couple d'étape finale supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Limites de couple manuel > Couple maxi.
Angle d'étape finale supérieur au maxi. | Angle d'étape finale supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Angle maxi.
Couple d'étape finale inférieur au mini. | Couple d'étape finale inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Limites de couple manuel > Couple mini.
Angle d'étape finale inférieur au mini. | Angle d'étape finale inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Angle maxi.
Expiration du délai de serrage | Limite de temps de serrage dépassée. | [MultiStep] Paramètres de serrage (Modifier) > Étape dépendante [Autres programmes de serrage] : paramètre établi fixé à 30 secondes
Gâchette relâchée | Détente d'outil relâchée avant que le niveau cible ne soit atteint. | [MultiStep] : relâcher la gâchette avant que l’étape de serrage ne soit atteinte [Autres programmes de serrage] : relâcher la gâchette avant que la phase de serrage ne soit terminée
Décrochage | La douille s'est échappée de l'écrou. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Paramètres de serrage > Temps de détection de décrochage
Cible atteinte avant l’étape finale | Couple cible atteint avant l'étape finale du programme de serrage. | Couple cible
Couple de traînée inférieur au mini. | Couple post view inférieur au niveau minimum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Couple de traînée > Couple mini.
Couple de traînée supérieur au maxi. | Couple post view supérieur au niveau maximum. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Couple de traînée > Couple maxi.
Intervalle de couple de traînée non atteint | Intervalle de couple post view atteint. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 2) Couple de traînée > Longueur de couple mini.
Intervalle de compensation de couple non atteint | Angle d'intervalle de compensation de couple avant fin de vissage libre non atteint. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Compensation de couple > Point de compensation de couple
Mouvement de l'outil dépassé | L'outil s'est déplacé au-delà des limites d'angle instaurées. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 1) Compensation TrueAngle (Marche) ; Limites de mouvement de l'outil > Positif/Négatif
Erreur de surveillance de courant | Erreur de surveillance actuelle. | Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 1) Surveillance de courant (Marche)
Étape finale dépassant la limite de temps maxi. |  | [TurboTight ] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Temps maxi.
Étape finale inférieure à la limite de temps mini. |  | [TurboTight ] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Temps mini.
Limite de temps TurboTight dépassée | Limite de temps TurboTight dépassée. | [TurboTight ] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) Étape finale > Temps maxi.
Moniteur de point d'ajustement haut | Clé seule. Contrôler la valeur de serrage détectée dépassée. | Paramètres de serrage (Modifier) > Phase de réduction (Étape 2) > Réduction effectuée > Réduction du couple effectuée
Aucun couple résiduel | Clé seule. Le couple résiduel était sous le seuil. | [TurboTight] + [TensorPulse] Paramètres de serrage (Modifier) > (Étape 3) > Paramètres de serrage > Facteur de corrélation du couple résiduel
Survitesse | Clé seule. La clé gyroscopique n’a pas réussi à mesurer l’angle en raison de la vitesse élevée. | S/O

# SPC - Maîtrise statistique des processus

L'objectif de la fonction SPC intégrée est de fournir à l'opérateur, ou au personnel chargé du contrôle qualité, des données qui leur permettent de juger de la stabilité et de la capacité du processus d'assemblage selon les règles SPC standard.
En configurant la fonction SPC au sein du coffret, il est possible de simplifier et de travailler directement sur le coffret sans avoir besoin d'un logiciel externe. Les graphiques sont générés sur le coffret.
Comme il est possible d'utiliser les dispositifs de surveillance du programme dans le coffret comme une variable SPC, il est nécessaire de préciser que seules les variables contrôlées par le coffret affichent les performances du système du coffret. Les autres variables affichent principalement les résultats d'autres processus. Par exemple, si une valeur de couple est appliquée à un assemblage, le SPC de la valeur du couple final et les résultats associés - tels que Cp et Cpk - affichent la performance de l'outil et du coffret sur cet assemblage.

Les calculs statistiques sont basés sur d'anciennes données stockées dans le coffret.

Les calculs statistiques sont effectués au niveau d'un Poste de travail virtuel, en fonction du programme de serrage sélectionné et utilisé pour ce Poste de travail virtuel spécifique.

Dans cette section

- Configurer les Paramètres SPC
- Configurer les Variables SPC
- Calcul de statistiques
- Consulter les résultats statistiques

# Configurer les Paramètres SPC

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Puis, sur la gauche, sélectionner Statistiques.

2. Dans la fenêtre Configuration SPC, saisir les paramètres suivants pour collecter les résultats stockés dans le coffret :

   - Nombre de sous-groupes : saisir le nombre de sous-groupes sur lesquels le calcul des statistiques est basé.
     Le nombre de résultats (Nombre de sous-groupes × Fréquence) varie entre 2 et 500.

   - Taille du sous-groupe : saisir le nombre de tests (échantillons) nécessaires pour définir chaque point (la valeur moyenne des tests dans le sous-groupe) sur les graphiques SPC.
     La taille du sous-groupe peut varier entre 2 et 25.

   - Fréquence : saisir la périodicité de la collecte d'un nouveau sous-groupe.
     La fréquence doit être égale ou supérieure à la taille du sous-groupe.

     Par exemple, si la fréquence est de 8 et la taille du sous-groupe est de 5, les 5 premières données (résultats) sont utilisées pour le sous-groupe. En raison de la Fréquence = 8, le sous-groupe suivant commence à considérer les données (résultats) à partir de la 8ème, et ainsi de suite en boucle.

# Configurer les Variables SPC

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Puis, sur la gauche, sélectionner Statistiques.

2. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.
   La fenêtre Variable SPC affiche la nouvelle variable.

3. Dans le champ Nom, saisir la nom de la variable.
   Le nom de la variable correspond à l’en-tête de la fenêtre Variable SPC.

4. Sélectionner Programme de serrage.
   La fenêtre Programme de serrage apparaît et liste tous les programmes de serrage Multistep stockés dans le coffret et disponibles pour des calculs statistiques.
   Sélectionner le programme de serrage Multistep de la nouvelle variable.

   Le Programme de serrage doit être un Programme Multistep.

5. Sélectionner Poste de travail virtuel.
   La fenêtre Poste de travail virtuel s’affiche.
   Sélectionner le Poste de travail virtuel duquel sont produits les résultats.

   Les statistiques sont basées sur les résultats obtenus par un Poste de travail virtuel auquel est affecté le type de licence suivant :

   - Contrôle intégral du processus

6. Sélectionner Dispositif de surveillance.
   La fenêtre Dispositif de surveillance s'affiche.
   Sélectionner l'un des dispositifs de surveillance des programmes suivants sur lequel le calcul du SPC est basé :

   - Couple crête du dispositif de surveillance d’étape

   - Angle du dispositif de surveillance d’étape

   - Couple final

   - Angle final

   - Couple du dispositif de surveillance du programme

   - Angle du dispositif de surveillance du programme

   Si l’utilisateur sélectionne Couple crête du dispositif de surveillance d’étape ou Angle du dispositif de surveillance d’étape, dans la case Numéro d’étape saisir le numéro de l’étape nécessaire du programme de serrage à partir duquel la valeur sera lue.

   Si l'utilisateur utilise les rapports de résultats, il est possible d'avoir un effet sur les valeurs de surveillance suivantes : Couple final et Angle final.

7. Sélectionner Modifier les limites.
   La fenêtre Configuration de variable s’affiche.
   Pour les calculs et l'analyse des résultats, fixer les limites suivantes pour chaque valeur d'intérêt.

Dans la fenêtre Limites de tolérance, fixer les limites suivantes (utilisées pour le calcul des capacités du processus Cp et Cpk) :

- Limite supérieure de tolérance (UTL) : une quantité définie par l'utilisateur qui identifie la plus haute valeur acceptable d'un attribut du produit.

- Limite inférieure de tolérance (LTL) : une quantité définie par l'utilisateur qui identifie la plus faible valeur acceptable d'un attribut du produit.

Dans la fenêtre Limites de contrôle, activer ou désactiver le commutateur Calcul auto.
Si le commutateur Calcul auto est réglé sur Oui, les limites de contrôle sont calculées automatiquement.
Si le commutateur Calcul auto est réglé sur Non, fixer les limites suivantes :

- Moyenne - Limite de contrôle supérieure : une mesure déterminée statistiquement qui apparaît comme une ligne horizontale pointillée au-dessus de la moyenne du processus.

- Moyenne - Limite de contrôle inférieure : une valeur déterminée statistiquement qui apparaît comme une ligne horizontale pointillée en-dessous de la moyenne du processus.

- Plage - Limite de contrôle supérieure : une mesure déterminée statistiquement qui apparaît comme une ligne horizontale pointillée au-dessus de la moyenne du processus.

- Plage - Limite de contrôle inférieure : une valeur déterminée statistiquement qui apparaît comme une ligne horizontale pointillée en-dessous de la moyenne du processus.

- Sigma - Limite de contrôle supérieure : une mesure déterminée statistiquement qui apparaît comme une ligne horizontale pointillée au-dessus de la moyenne du processus.

- Sigma - Limite de contrôle inférieure : une valeur déterminée statistiquement qui apparaît comme une ligne horizontale pointillée en-dessous de la moyenne du processus.

Dans la fenêtre Capabilités, régler les paramètres suivants :

- Cp : l'indice Cp indique la capabilité du processus : c'est le nombre de fois que l'écartement du processus correspond à la largeur de tolérance (Limite supérieure de tolérance - Limite inférieur de tolérance). Plus la valeur de Cp est élevée, meilleur est le processus.

- Cpk : l'indice Cpk indique la capabilité du processus corrigée pour la position. Il n'est pas utile d'avoir un indice Cp élevé si le réglage du processus est très excentré par rapport au milieu de la plage de tolérance. Un indice Cpk élevé signifie donc que vous avez un bon processus avec un faible écart par rapport à la largeur de tolérance, et qu'elle est bien centrée dans cette largeur (Limite supérieure de tolérance - Limite inférieur de tolérance). Si Cpk est égal à Cp, le processus est réglé pour produire exactement au milieu de la plage de tolérance.

Informations pertinentes

- Dispositifs de surveillance des étapes
- Programmes MultiStep
- Utiliser l’onglet Poste de travail virtuel

# Calcul de statistiques

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Puis, sur la gauche, sélectionner Statistiques.

2. Dans la fenêtre Configuration SPC, saisir les paramètres pour collecter les résultats stockés dans le coffret (Nombre de sous-groupes, Taille du sous-groupe et Fréquence).

3. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.
   La fenêtre Variable SPC affiche la nouvelle variable.
   Configurer la nouvelle Variable SPC.

4. Dans la fenêtre Variable SPC, sélectionner Calculer.
   Les données sont collectées à partir des résultats de l'historique stockés dans le coffret qui sont alignés avec les critères définis dans la fenêtre Configuration SPC et la fenêtre Variable SPC. Les valeurs d'intérêt sont regroupées en sous-groupes de la taille définie dans la fenêtre Configuration SPC. Les résultats de serrage collectés sur le coffret sont utilisés pour le calcul des statistiques.

Il est impossible de calculer des statistiques pour les résultats des programmes de serrage supprimés ou des postes de travail virtuels, sauf si les résultats sont encore stockés dans le coffret.

Un seul utilisateur à la fois peut calculer des statistiques.

## Formules statistiques

Les données d’un sous-groupe sont calculées ainsi :

- Moyenne :

- Plage = R = max (Xi) - min (Xi), où i=1...n

- Écart-type d’un sous-groupe :

- Total global de l'écart type :

  Où N= nombre total d’observations.

Lorsqu'un nombre déterminé de sous-groupes à utiliser pour les calculs a été collecté, la fonction SPC lance les calculs pour déterminer la stabilité statistique.
Les calculs sont effectués selon les étapes suivantes : (m = nombre de sous-groupes)

- Calcul de la moyenne des valeurs moyennes :

- Calcul de la moyenne de la plage :

- Calcul de la moyenne de l’écart-type :

- Calcul des capabilités de processus Cp et Cpk par rapport à Sigma :

  Où :

  - est la moyenne arithmétique globale des valeurs caractéristiques observées.

  - UTL représente la Limite supérieure de tolérance.

  - LTL représente la Limite inférieure de tolérance.

  - L'estimation sigma est l'écart-type carré moyen au sein des sous-groupes :

- Calcul des capabilités de processus Cp et Cpk par rapport à Plage :

  Où, pour une distribution normale su = sl = 3.

Calculs des limites de contrôle si, dans la fenêtre Configuration SPC, le commutateur Calcul auto est réglé sur Oui :

- X-bar R (Moyenne)

- X-bar R (Plage)

- X-bar S (Moyenne)

- X-bar S (Sigma)

A2, A3, D3, D4, B3, et B4 sont des constantes (pour plus d’informations, consulter le paragraphe « Constantes du Calcul SPC »).

## Constantes du Calcul SPC

Taille du sous-groupe | Diviseurs pour estimation de l'écart-type. | Facteurs pour les limites de contrôle
--- | --- | ---
|  | Xbar R | Xbar S
A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4
n | d2
2 | 1,128 | 1,880 | - | 3,267 | 2,659 | - | 3,267
3 | 1,693 | 1,023 | - | 2,574 | 1,954 | - | 2,568
4 | 2,059 | 0,729 | - | 2,282 | 1,628 | - | 2,266
5 | 2,326 | 0,577 | - | 2,114 | 1,427 | - | 2,089
6 | 2,534 | 0,483 | - | 2,004 | 1.287 | 0,030 | 1,970
7 | 2,704 | 0,419 | 0,076 | 1,924 | 1,182 | 0,118 | 1,882
8 | 2,847 | 0,373 | 0,136 | 1,864 | 1,099 | 0,185 | 1,815
9 | 2,970 | 0,337 | 0,184 | 1,816 | 1,032 | 0,239 | 1,761
10 | 3,078 | 0,308 | 0,223 | 1,777 | 0,975 | 0,284 | 1,716
11 | 3,173 | 0,285 | 0,256 | 1,744 | 0,927 | 0,321 | 1,679
12 | 3,258 | 0,266 | 0,283 | 1,717 | 0,886 | 0,354 | 1,646
13 | 3,336 | 0,249 | 0,307 | 1,693 | 0,850 | 0,382 | 1,618
14 | 3,407 | 0,235 | 0,328 | 1,672 | 0,817 | 0,406 | 1,594
15 | 3,472 | 0,223 | 0,347 | 1,653 | 0,789 | 0,428 | 1,572
16 | 3,532 | 0,212 | 0,363 | 1,637 | 0,763 | 0,448 | 1,552
17 | 3,588 | 0,203 | 0,378 | 1,622 | 0,739 | 0,466 | 1,534
18 | 3,640 | 0,194 | 0,391 | 1,608 | 0,718 | 0,482 | 1,518
19 | 3,689 | 0,187 | 0,403 | 1,597 | 0,698 | 0,497 | 1,503
20 | 3,735 | 0,180 | 0,415 | 1,585 | 0,680 | 0,510 | 1,490
21 | 3,778 | 0,173 | 0,425 | 1,575 | 0,663 | 0,523 | 1,477
22 | 3,819 | 0,167 | 0,434 | 1,566 | 0,647 | 0,534 | 1,466
23 | 3,858 | 0,162 | 0,443 | 1,557 | 0,633 | 0,545 | 1,455
24 | 3,895 | 0,157 | 0,451 | 1,548 | 0,619 | 0,555 | 1,445
25 | 3,931 | 0,153 | 0,459 | 1,541 | 0,606 | 0,565 | 1,435

Informations pertinentes

- Configurer les Paramètres SPC
- Configurer les Variables SPC

# Consulter les résultats statistiques

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Puis, sur la gauche, sélectionner Statistiques.

2. Dans la fenêtre Configuration SPC, saisir les paramètres suivants : Nombre de sous-groupes, Taille du sous-groupe et Fréquence.

3. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.
   La fenêtre Variable SPC affiche la nouvelle variable.
   Configurer la nouvelle Variable SPC.

4. Dans la fenêtre Variable SPC, sélectionner Calculer.

5. Pour afficher les résultats statistiques, dans la fenêtre Variable SPC, sélectionner la case Vue.
   La case Vue affiche la date et l’heure auxquelles les résultats des statistiques ont été effectués.
   Les résultats statistiques sont affichés au moyen d'un histogramme, le graphique XBar-R et le graphique XBar-S.

   Lorsque tous les calculs sur les résultats filtrés sont effectués, ils sont envoyés au Web HMI et à ToolsTalk 2.
   Les résultats des statistiques sont enregistrés localement dans un dossier Fichiers Internet temporaires (non enregistrés dans le coffret).

   Les résultats statistiques peuvent s’afficher uniquement sur le Web HMI.

## Histogramme

Un histogramme est une série de rectangles, chacun proportionnel en largeur à la plage de valeurs à l'intérieur d'une classe et proportionnel en hauteur au nombre d'échantillons appartenant à la classe. Une courbe gaussienne suit la tendance des rectangles. Un histogramme révèle le degré de variation de tout processus en son sein.
L'histogramme est utile car il met en évidence et clarifie les tendances qui ne sont pas facilement discernables dans des tableaux.

## Graphique XBar-R

Le graphique de contrôle XBar-R affiche à la fois la valeur moyenne (XBar) et la plage (R) d'un sous-groupe. C'est le type de graphique de contrôle le plus courant qui utilise des valeurs indistinctes ou continues. La partie XBar du graphique affiche toute modification de la valeur moyenne du processus tandis que la partie R affiche toute modification de la dispersion du processus.
Ce graphique est particulièrement utile car il affiche simultanément les changements de la valeur moyenne et la dispersion du processus, ce qui en fait une méthode très efficace pour vérifier les anomalies dans le processus.

## Graphique XBar-S

Le graphique de contrôle XBar-S affiche à la fois la valeur moyenne (XBar) et l'écart-type (S) pour chaque sous-groupe.
Le graphique XBar-S est identique au graphique XBar-R, sauf que le R (intervalle) est remplacé par un S (écart-type).

## Valeurs statistiques calculées

Dans le Web HMI, les valeurs statistiques calculées sont affichés dans des cases informatives en-dessous de l’histogramme, du graphique XBar-R et du graphique XBar-S.

Les valeurs calculées dépendent du graphique sur lequel elles sont lues.

Les valeurs statistiques calculées sont :

- Min = valeur minimum de toutes les valeurs d’échantillon collectées

- Max = valeur maximum de toutes les valeurs d’échantillon collectées

- Moyenne =

- Moyenne+3Sigma = + 3*écart-type

- Moyenne+3Sigma = - 3*écart-type

- Cp (dans le graphique XBar-R la valeur est basée sur la plage, et dans le graphique XBar-S la valeur est basée sur le sigma)

- Cpk (dans le graphique XBar-R la valeur est basée sur la plage, et dans le graphique XBar-S la valeur est basée sur le sigma)

- Ligne centrale = dans la partie Plage , et dans la partie Sigma

- Cible (si disponible, la valeur cible pour le dispositif de surveillance)

- Écart-type = Écart-type global total = écart-type

Informations pertinentes

- Calcul de statistiques
- Configurer les Paramètres SPC
- Configurer les Variables SPC

# Dépannage et entretien

Ce paragraphe propose de l’aide pour le dépannage, en cas de problèmes, et contient des informations pour aider à entretenir le produit.

Dans cette section

- Dépannage : WLAN et Bluetooth

# Dépannage : WLAN et Bluetooth

Problème | Cause possible | Solution
--- | --- | ---
Échec du couplage (WLAN) | L’outil a été redémarré et a perdu la connexion avec le coffret | Coupler l’outil avec le coffret
Échec du couplage (WLAN) | D'autres outils sont en cours de couplage en même temps | Assurez-vous que tous les autres outils ne sont plus en mode de couplage
Échec du couplage (WLAN) | L'outil est hors de portée | Rapprochez l'outil du coffret et assurez-vous d'avoir une vue dégagée sur le coffret
Échec du couplage (Bluetooth) | D'autres outils sont en cours de couplage en même temps | Assurez-vous que tous les autres outils ne sont plus en mode de couplage
Échec du couplage (Bluetooth) | L'outil est hors de portée | Rapprochez l'outil du coffret et assurez-vous d'avoir une vue dégagée sur le coffret
Échec du couplage (Bluetooth) | Interférence d'autres outils | Le module Bluetooth est très sensible ; assurez-vous d'éloigner d'autres appareils Bluetooth du coffret, ou éteignez-les si possible.
Échec du couplage (Bluetooth) | Les six ports sont occupés et les six outils ont été assignés à un poste de travail virtuel | Retirez l’un des outils existants appairés au poste de travail virtuel (dans le menu Poste de travail virtuel, dans le champ Outil)
L’outil a disparu de la liste d’outils (Bluetooth) | Lors du couplage d'outils supplémentaires, les outils existants disparaîtront de la liste des outils connectés (dans le menu Outils) | Appuyez sur la gâchette de l'outil pour qu’il figure à nouveau dans la liste
L’outil a disparu de la liste d’outils (Bluetooth) | Les outils peuvent disparaître de la liste lorsque l'outil sort de la zone de couverture radio | Assurez-vous de vous trouver dans la zone de couverture radio et d’appuyer sur la gâchette pour qu’il apparaisse à nouveau dans la liste

# Référence

Dans cette section, vous trouverez diverses informations utiles.

Dans cette section

- Termes et définitions
- Signaux d'entrée
- Signaux de sortie
- Signaux d'entrée/sortie
- Licences tierces

# Termes et définitions

Terme | Synonyme | Définition | Note
--- | --- | --- | ---
lot |  | serrages multiples utilisant le même programme de serrage et la même douille |
séquence de lots | séquence | serrages multiples utilisant une combinaison de différents programmes de serrage et différentes douilles |
IGU des coffrets |  | interface utilisateur au niveau des boutons ou de l'écran tactile des coffrets |
évènement |  | signaux de statut des coffrets et outils |
angle final |  | valeur d'angle mesurée réelle à la fin du cycle de serrage |
couple final |  | valeur de couple mesurée réelle à la fin du cycle de serrage |
IGU |  | interface utilisateur constituée d'éléments graphiques interactifs tels que des fenêtres, icônes et symboles sur un affichage |
IHM | Interface Homme-Machine | interface utilisateur d'un outil ou coffret | L'IHM peut être une interface basée sur un ordinateur ou l'écran tactile d'un coffret.
IAM | module d'application intelligent (Intelligent Application Module) | module amovible dans un coffret contenant un programme, des paramètres de configuration et des résultats de serrage |
structure de ligne |  | tri et regroupement de coffrets en structures, dossiers et sous-dossiers dans ToolsTalk | La structure de ligne est une méthode permettant d'améliorer la visibilité d'un grand groupe de coffrets de manière structurée.
couple de traînée |  | fonction permettant de surveiller et de détecter les valeurs de couple maximum et minimum avant que l'approche ne soit terminée | L'un des objets du couple de traînée est l'utilisation d'un écrou autofreiné.
Programme de serrage | Jeu de paramètres | configuration de paramètres et valeurs permettant de commander et de surveiller une action de serrage simple et de mémoriser le résultat du serrage |
push |  | transfert des données enregistrées dans ToolsTalk vers la mémoire des coffrets |
QIF | Quality Integrated Fastening (vissage intégré qualité) | ligne entièrement intégrée de boulonneuses, coffrets, accessoires et outils de surveillance du processus permettant de garantir une qualité et une traçabilité élevée du serrage dans les systèmes d'assemblage industriel | Le QIF a été élaboré par Atlas Copco et s'utilise préférentiellement dans le secteur de l'automobile ainsi que dans d'autres situations de montage dans lesquelles de nombreux assemblages sont critiques. Le concept de QIF comprend également la surveillance et la documentation du processus.
accessoire QIF |  | accessoire pour la communication et le guidage de l'opérateur utilisé en QIF | Accessoires utilisés pour la communication entre le système et l'opérateur. Par exemple : scanner, panneau de commande, colonne lumineuse et sélecteur à douilles. La communication améliore la qualité et la traçabilité du processus d'assemblage.
quick step (étape rapide) |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage en conjuguant une étape initiale avec une vitesse et un couple donnés, puis en réduisant la vitesse dans l'étape finale.
détection de resserrage |  | détection du resserrage d'un assemblage déjà serré |
rotate (rotation) |  | stratégie de serrage faisant tourner la tête de l'outil | La stratégie Rotate est surtout utilisée à des fins d'essai ou de démonstration.
approche terminée |  | fin de l'étape d'approche, lorsque la tête de vis est en contact avec la surface et que l'étape de serrage commence |
étape d'approche |  | étape comprise entre le moment où la vis entre dans le filetage et le moment où la tête de vis touche la surface |
point d'ajustement |  | la vis ou le boulon sont approximativement serrés sur la surface avec une force équivalente à celle d'un serrage à la main |
sélecteur à douilles |  | accessoire QIF composé d'une boîte à douilles avec des voyants, utilisable pour guider l'opérateur vers la douille voulue |
démarrage en douceur |  | démarrage du serrage à vitesse réduite pendant un angle de rotation spécifié | Cette fonction facilite l'entrée du boulon dans le filetage de manière parfaitement maîtrisée et peut prévenir les mouvements indésirables des outils ergonomiques lors de l'appui sur la gâchette.
colonne lumineuse |  | accessoire QIF qui gère la communication entre l'opérateur et le coffret par le biais de signaux numériques comme des voyants, des boutons, des commutateurs et une alarme sonore |
cible |  | résultat désiré d'un serrage | La cible est exprimée en couple ou en angle.
angle cible |  | valeur d'angle désirée à la fin du cycle de serrage, mesurée à partir d'un point de référence |
couple cible |  | valeur de couple désirée à la fin du cycle de serrage |
three step (trois étapes) |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage et les effets de la détente avec une étape initiale comportant une vitesse et un couple donnés suivis d'une courte étape de desserrage avant le serrage final à vitesse réduite.
étape de serrage |  | étape comprise entre le moment où la tête d'une vis atteint la surface et le moment où le serrage atteint la consigne de couple ou la consigne d'angle désirées |
stratégie de serrage |  | algorithme qui commande et surveille en continu le processus de serrage | L'utilisateur peut sélectionner une stratégie optimisée pour l'assemblage et programmer certains paramètres.
TurboTight |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage basée sur la vitesse maximale de l'outil pour effectuer un serrage rapide et ergonomique. La stratégie exige uniquement l'instauration d'une valeur de couple cible.
two step (deux étapes) |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage et les effets de la détente avec une étape initiale comportant une vitesse et un couple donnés, suivis d'un bref arrêt, avant le serrage final à vitesse réduite.
IGU Web |  | interface utilisateur du coffret via la fenêtre d'un navigateur Web depuis un ordinateur distant |
poste virtuel | coffret virtuel | abstraction logicielle d'un coffret physique devant se comporter comme des coffrets multiples | Un coffret ne peut être raccordé qu'à un seul outil à câble mais à plusieurs outils sans fil. Chaque outil est raccordé à son propre poste virtuel.
Type de poste virtuel |  | Licence contenant un lot de fonctionnalités pour coffret. | Cette licence est requise pour exécuter un poste de travail virtuel.
Fonctionnalité du poste de travail virtuel |  | Licence pour des fonctionnalités individuelles. | Peut être utilisée pour compléter des licences Type de poste de travail virtuel.
Caractéristiques du coffret |  | Licence pour des fonctionnalités couvrant tous les aspects du coffret, comme Soft PLC et StepSync. | Assignées à un coffret et peuvent être utilisées par tous les postes de travail virtuels.

# Signaux d'entrée

Convertisseur
Type de signal
Type de valeur
Taille mini. [bit]
Taille maxi. [bit]
Appareils
Recherche

# Abandonner la séquence - 10012

Lorsqu'une demande d'abandon d'une Séquence de lots est reçue, la fonctionnalité Séquence de lots n'abandonne la séquence de lots qu'après avoir obtenu le résultat du serrage en cours.

Nom dans SoftPLC : ABORT_BATCH_SEQUENCE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Abandonner la séquence et Effacer les résultats - 10127

Lorsque le signal « Abandonner la séquence et effacer les résultats » est activé, la séquence en cours est abandonnée et les signaux liés à « Effacer les résultats » sont effacés.

Nom dans SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Acquittement évènements - 10004

Acquittement d'un évènement.

Nom dans SoftPLC : ACKNOWLEDGE_EVENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Activer scanner de l’outil- 10075

Active le scanner de l'outil via une source externe.

Nom dans SoftPLC : ACTIVATE_TOOL_SCANNER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Décrémentation du lot - 10002

Décrémente le compteur de lot de façon incrémentielle d'une unité.

Nom dans SoftPLC : BATCH_DECREMENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Incrémentation du lot - 10001

Augmente le compteur de lot de façon incrémentielle d'une unité.

Nom dans SoftPLC : BATCH_INCREMENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Contourner Identifiant - 10123

Dans la chaîne Lot source, sert à contourner une chaîne d’identifiant dans une séquence de réception des chaînes.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Contournement du programme de serrage - 10008

Passe au programme de serrage suivant dans la séquence de lots en cours.

Nom dans SoftPLC : BYPASS_PSET

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver bus de terrain - 10049

Désactive le bus de terrain.

Nom dans SoftPLC : DISABLE_FIELDBUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver outil - 30000

Si le signal est défini sur Vrai, un outil est immédiatement arrêté et verrouillé.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Désactiver scanner d’outil - 10119

Désactive le scanner de l'outil lors du scan avec la gâchette de l'outil lorsque le signal est défini. Il est toujours possible de scanner en utilisant le bouton de scan mais la chaîne de scan est ignorée.

Nom dans SoftPLC : DISABLE_TOOL_SCANNER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Taille de lot dynamique - 10074

Nom dans SoftPLC : DYNAMIC_BATCH_SIZE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Externe OK - 10063

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage du dévissage bus de terrain- 20021

Un Poste de travail virtuel est verrouillé lors du démarrage d'un dévissage si le signal est émis par un accessoire connecté et pris en charge.
Un dévissage en cours est immédiatement interrompu lorsque Déverrouillage du dévissage bus de terrain est réglé sur Vrai, en raison du réglage Arrêter l'entraînement.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du serrage bus de terrain- 20020

Un Poste de travail virtuel est verrouillé lors du démarrage d'un serrage si le signal est émis par un accessoire connecté et pris en charge.
Un serrage en cours est immédiatement interrompu lorsque Verrouillage du serrage bus de terrain est réglé sur Vrai, en raison du réglage Arrêter l'entraînement.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Vider la liste de résultats de lecture - 30005

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# ID pour Taille de lot dynamique - 10073

Nom dans SoftPLC : DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du dévissage- 20003

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage du serrage - 20002

Outil verrouillé pour le serrage par une entrée numérique.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage de l'outil activé haut - 20004

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Verrouillage de l'outil activé faible - 20061

Verrouille l'outil lorsque le signal faible.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Mode manuel - 10061

Permet de mettre le Poste de travail virtuel en mode manuel.

Si le signal est Vrai (élevé), le signal 101 - Mode manuel est élevé.
Si le signal est Faux (faible), le signal 101 - Mode manuel est faible.

Nom dans SoftPLC : SET_MANUAL_MODE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

Informations pertinentes

- Mode manuel - 101

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Déverrouillage maître - 10005

Déverrouillage maître est un signal d'entrée qui déverrouille les fonctions et signaux suivants.

FONCTIONS :

- Désactiver le dévissage sur serrage OK

- Désactiver le dévissage sur serrage NOK

- Désactiver le serrage

- Nombre maxi. de serrages NOK consécutifs

- Outil verrouillé sur séquence terminée

SIGNAUX :

- 20001 - Verrouillage en attente acquittement évènement

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20013 - Tâche Verrouillage serrage

- 20014 - Tâche Verrouillage dévissage

- 20015 - Verrouillage lot terminé

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20022 - Désactiver le dévissage sur serrage OK

- 20023 - Verrouillage Trop de serrages NOK

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20034 - Verrouillé par un identifiant alternatif

Nom dans SoftPLC : MASTER_UNLOCK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Arrêt impulsion - 10030

Si ce signal est généré, tout serrage ou dévissage en cours sera arrêté. Utilisé en association avec 10024 ou 10072.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_STOP_PULSE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Acquittement handshake lecture résultats - 30004

Activez la fonction Handshake lecture résultats dans le dispositif de bus de terrain pour rendre le coffret disponible pour le signal Acquittement handshake lecture résultats.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Configuration du bus de terrain

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Réinitialiser tous les identifiants - 10115

Dans Chaîne de lot source, sert à réinitialiser tous les identifiants de chaîne reçus en une fois depuis la séquence de réception des chaînes. Dans d’autres tâches, efface le numéro VIN.

Nom dans SoftPLC : RESET_ALL_IDENTIFIERS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser le lot - 10003

Ramène la valeur du compteur de lot à 0. Aucun lot OK (nxOK). Si le lot OK est activé, il sera désactivé.

Nom dans SoftPLC : RESET_BATCH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser la séquence de lots - 10053

Réinitialise la séquence de lots. Déverrouille un outil verrouillé par la commande de verrouillage d'outil à l'achèvement.

Nom dans SoftPLC : RESET_BATCH_SEQUENCE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser relais bistable- 10022

Réinitialiser la sortie de relais bistable.

Nom dans SoftPLC : RESET_BISTABLE_RELAY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser dernier identifiant - 10114

Dans Chaîne de lot source, sert à réinitialiser la dernière chaîne reçue depuis la séquence de réception des chaînes. Dans d’autres tâches, efface le numéro VIN.

Nom dans SoftPLC : RESET_LATEST_IDENTIFIER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser les relais - 10120

Réinitialise tous les signaux.

Nom dans SoftPLC : RESET_RELAYS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser état de la séquence - 10118

Réinitialise les signaux Séquence de lots terminée/OK/NOK et Séquence abandonnée.

Nom dans SoftPLC : RESET_SEQUENCE_STATUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Réinitialiser NOK trop nombreux - 10013

Réinitialise le lot après réception du verrouillage pour serrages incorrects trop nombreux

Nom dans SoftPLC : RESET_TOO_MANY_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée - 10020

Sélectionner Programme de serrage au sein du Serrage source / Lot au sein de la séquence.

Nom dans SoftPLC : SELECT_INPUT_VALUE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Sélectionner entrée et taille de lot dynamique - 30007

Il est utilisé pour définir la taille du lot pour un « numéro d’identifiant » spécifique dans une tâche Serrage source, en exécutant le « contrôle de lot externe ».

La taille du groupe peut être définie entre 1 et 250.

Si la taille de lot est définie sur 0, elle est traitée comme un lot infini. Une fois qu'un lot a été défini, l'utilisateur n'est pas en mesure de le redéfinir à un état où il n'a pas de taille.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 16 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 16 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Sélectionner entrée Bit 0 - 10016

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_0

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 1 - 10017

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 2 - 10018

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 3 - 10019

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 4 - 10066

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 5 - 10067

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 6 - 10068

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 7 - 10069

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 8 - 10070

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner entrée Bit 9 - 10071

Nom dans SoftPLC : SEL_INPUT_BIT_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner Dévissage - 10029

Sélectionne le dévissage comme mode de fonctionnement par défaut et s'utilise en association avec le signal Démarrage de l’outil - 10028.

Nom dans SoftPLC : SELECT_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Démarrer Outils - 10028

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner numéro d'identifiant suivant - 10116

Il est possible d'utiliser le signal Sélectionner le numéro d’identifiant suivant lorsqu'une tâche dans le poste de travail virtuel est configurée comme :

- Séquence de lots

- Serrage source

- Lot source

  - Méthode Numéro d'identifiant

  - Méthode Chaîne d'identifiant

Les fonctions paramétrables de Sélecteur ST Prendre le suivant et Prendre le précédent activent les signaux d’entrée Sélectionner numéro d'identifiant suivant et Sélectionner numéro d'identifiant précédent.

## Séquence de lots sélectionnée en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Si le commutateur Ordre libre a été activé, le signal Sélectionner numéro d'identifiant suivant peut sélectionner différents lots au sein de la séquence sélectionnée.

Avant de sélectionner les lots, il est obligatoire de leur attribuer le numéro d’identifiant. Si un lot n'a pas le numéro d'identifiant attribué, le signal Sélectionner numéro d'identifiant suivant ne peut pas le sélectionner, même si le commutateur Ordre libre est activé.

Il permet de boucler les lots qui ont un numéro d'identifiant configuré.
Si le numéro d'identifiant est « Néant », il est possible de le sélectionner seulement après que tous les lots avec le numéro d'identifiant configuré soient terminés.

Il est possible d’effectuer une boucle mais 0 est omis. Lorsqu’un lot est terminé il ne peut plus être sélectionné.

Par exemple, dans le cas de lots auxquels sont attribués les numéros d'identifiant 1, 2, 4, 5 le signal est exécuté en boucle : 1,2,4,5,1,2,4... tant que les lots ne sont pas terminés.

## Serrage source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Le signal sélectionne le numéro d'identifiant suivant dans la liste des programmes de serrage spécifiés dans la tâche Serrage source.
La sélection va du numéro d'identifiant actuellement sélectionné au prochain numéro plus important.

Lorsque le plus grand numéro d'identifiant est sélectionné, ce signal sélectionne 0 ; après 0, le signal sélectionne le prochain numéro d'identifiant plus grand.

Si 0 est sélectionné comme numéro d’identifiant, l'outil est verrouillé.

Si le numéro d’identifiant a été ajouté à la liste Serrage source, mais qu'aucun programme de serrage ne lui a jamais été attribué, il est ignoré lors du passage en boucle dans la liste Serrage source.

Si le programme de serrage est attribué à un numéro d’identifiant et qu'il est ensuite retiré de la liste des programmes de serrage, il est toujours possible de sélectionner ce numéro d’identifiant. Dans ce cas, l'outil est verrouillé car il n'y a pas de programme de serrage spécifique.

Lorsque le commutateur Mode sélecteur est réglé sur Confirmer, le sélecteur à douilles doit être affecté et configuré. Tous les programmes de serrage peuvent être sélectionnés, mais avant de les exécuter, la douille appropriée doit être retirée du sélecteur à douilles.

## Lot source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Numéro, le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant sélectionne des séquences depuis une liste de séquences affichée dans la tâche Lot source.

Il est possible d’effectuer une boucle via 0. Le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant ne sélectionne que les numéros d’identifiants attribués aux séquences.

Par exemple, s'il y a 4 séquences disponibles avec les numéros d’identifiants 1,2,4 et 8, le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant indique et sélectionne 1,2,4,8,0,1,2...

Les numéros d'identifiants non définis ne sont pas sélectionnés.

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Chaîne, il est nécessaire de sélectionner la séquence par le biais de sources externes (comme un scanner ou Open Protocol). Le signal Sélection du numéro d'identifiant suivant est capable de sélectionner les lots au sein de la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélecteur ST
- Utiliser l'onglet Séquence de lots

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Sélectionner numéro d'identifiant précédent - 10117

Il est possible d'utiliser le signal Sélectionner le numéro d’identifiant précédent lorsqu'une tâche dans le poste de travail virtuel est configurée comme :

- Séquence de lots

- Serrage source

- Lot source

  - Méthode Numéro d'identifiant

  - Méthode Chaîne d'identifiant

Les fonctions paramétrables de Sélecteur ST Prendre le suivant et Prendre le précédent activent les signaux d’entrée Sélectionner numéro d'identifiant suivant et Sélectionner numéro d'identifiant précédent.

## Séquence de lots sélectionnée en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Si le commutateur Ordre libre a été activé, le signal Sélectionner numéro d'identifiant précédent peut sélectionner différents lots au sein de la séquence sélectionnée.

Avant de sélectionner les lots, il est obligatoire de leur attribuer le numéro d’identifiant. Si un lot n'a pas le numéro d'identifiant attribué, le signal Sélectionner numéro d'identifiant précédent ne peut pas le sélectionner, même si le commutateur Ordre libre est activé.

Il permet de boucler les lots qui ont un numéro d'identifiant configuré.
Si le numéro d'identifiant est « Néant », il est possible de le sélectionner seulement après que tous les lots avec le numéro d'identifiant configuré soient terminés.

Il est possible d’effectuer une boucle mais 0 est omis. Lorsqu’un lot est terminé il ne peut plus être sélectionné.

Par exemple, dans le cas de lots auxquels sont attribués les numéros d'identifiant 1, 2, 4, 5 le signal est exécuté en boucle : 5,4,2,1,5,4,2... tant que les lots ne sont pas terminés.

## Serrage source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Le signal sélectionne le numéro d'identifiant précédent dans la liste des programmes de serrage spécifiés dans la tâche Serrage source.
La sélection va du numéro d'identifiant actuellement sélectionné au précédent numéro plus faible.

Lorsque le plus petit numéro d'identifiant est sélectionné, ce signal sélectionne 0 ; après 0, le signal sélectionne le prochain numéro d'identifiant plus petit.

Si 0 est sélectionné comme numéro d’identifiant, l'outil est verrouillé.

Si le programme de serrage est attribué à un numéro d’identifiant et qu'il est ensuite retiré de la liste des programmes de serrage, il est toujours possible de sélectionner ce numéro d’identifiant. Dans ce cas, l'outil est verrouillé car il n'y a pas de programme de serrage spécifique.

Lorsque le commutateur Mode sélecteur est réglé sur Confirmer, le sélecteur à douilles doit être affecté et configuré. Tous les programmes de serrage peuvent être sélectionnés, mais avant de les exécuter, la douille appropriée doit être retirée du sélecteur à douilles.

## Lot source sélectionné en tant que Tâche de Poste de travail virtuel

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Numéro, le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent sélectionne des séquences depuis une liste de séquences affichée dans la tâche Lot source.

Il est possible d’effectuer une boucle via 0. Le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent ne sélectionne que les numéros d’identifiants attribués aux séquences.

Par exemple, s'il y a 4 séquences disponibles avec les numéros d’identifiants 1,2,4 et 8, le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent indique et sélectionne 8,4,2,1,0,8,4...

Les numéros d'identifiants non définis ne sont pas sélectionnés.

Dans Sources > Séquence de lots > Lot source, lorsque la méthode d'identifiant est définie sur Chaîne, il est nécessaire de sélectionner la séquence par le biais de sources externes (comme un scanner ou Open Protocol). Le signal Sélection du numéro d'identifiant précédent est capable de sélectionner les lots au sein de la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélecteur ST
- Utiliser l'onglet Séquence de lots

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Définir relais bistable- 10021

Définir la sortie de relais bistable

Nom dans SoftPLC : SET_BISTABLE_RELAY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Voyant vert externe du sélecteur à douilles - 10046

Commande les voyants verts lorsque le sélecteur à douilles est en mode externe (la façon dont des dispositifs physiques multiples sont mappés sur des douilles logiques est définie par la configuration de ressources du sélecteur à douilles).

- Octet0 - douilles logiques 1 à 4

- Octet1 - douilles logiques 5 à 8

- Octet2 - douilles logiques 9 à 12

- Octet3 - douilles logiques 13 à 16

- Octet4 - douilles logiques 17 à 20

- Octet5 - douilles logiques 21 à 24

- Octet6 - douilles logiques 25 à 28

- Octet7 - douilles logiques 29 à 32

2 bits par douille, 00=arrêt, 01=clignote, 10=fixe

Nom dans SoftPLC : SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | État | uint64 | 1 | 64

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Voyant rouge externe du sélecteur à douilles - 10047

Commande les voyants rouges lorsque le sélecteur à douilles est en mode externe (la façon dont des dispositifs physiques multiples sont mappés sur des douilles logiques est définie par la configuration de ressources du sélecteur à douilles).

- Octet0 - douilles logiques 1 à 4

- Octet1 - douilles logiques 5 à 8

- Octet2 - douilles logiques 9 à 12

- Octet3 - douilles logiques 13 à 16

- Octet4 - douilles logiques 17 à 20

- Octet5 - douilles logiques 21 à 24

- Octet6 - douilles logiques 25 à 28

- Octet7 - douilles logiques 29 à 32

2 bits par douille, 00=arrêt, 01=clignote, 10=fixe

Nom dans SoftPLC : SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | État | uint64 | 1 | 64

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du dévissage Soft PLC - 20041

Ce signal sert à verrouiller le dévissage depuis le SoftPLC.

Nom dans SoftPLC : LOCK_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillage du serrage Soft PLC - 20040

Ce signal sert à verrouiller le serrage depuis le SoftPLC.

Nom dans SoftPLC : LOCK_TIGHTENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Démarrer Dévissage - 10011

Le signal actif lance le desserrage. Dès que l'entrée numérique passe à l'état inactif, le desserrage doit s'arrêter.

Nom dans SoftPLC : START_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Serrage - 10010

Le signal actif lance le serrage. Dès que l'entrée passe à l'état inactif, le serrage doit s'arrêter.

Nom dans SoftPLC : START_TIGHTENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Impulsion de serrage - 10024

Le serrage démarre au signal. Fonctionne jusqu'à ce que le serrage soit terminé ou jusqu'à ce que la temporisation de 30 secondes dans le programme de serrage expire.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_START_PULSE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrer Outils - 10028

Le signal actif qui démarre l'outil (le mode de fonctionnement par défaut est le serrage). Dès que le signal devient inactif, l'outil doit s'arrêter. Utilisé en combinaison avec le signal Sélectionner Dévissage - 10029.

Nom dans SoftPLC : START_DRIVE_CONTINIOUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélectionner Dévissage - 10029

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Vers SoftPLC - 10065

Nom dans SoftPLC : TO_PLC

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Déverrouiller outil à l'achèvement - 10051

Déverrouille un outil verrouillé par « Verrouillage d'outil à l'achèvement »

Nom dans SoftPLC : UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Déverrouiller outil sur désactiver - 10059

Nom dans SoftPLC : UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Signaux de sortie

Convertisseur
Type de signal
Type de valeur
Taille mini. [bit]
Taille maxi. [bit]
Appareils
Recherche

# Chaîne d'identifiant active - 186

Définie lorsqu'une chaîne d'identifiant a été reçue et acceptée par la tâche de travail ; il est nécessaire que la séquence ou le programme de serrage soient en cours d'exécution.
Si vous exécutez la chaîne Lot source, elle est définie lorsque tous les scans ont été reçus et qu'une séquence a été sélectionnée. Dans ce cas, il comprend une chaîne concaténée composée de positions enregistrées.
Pour les autres tâches, elle comprend le numéro « VIN ».

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 1 - 188

Signal correspondant à la première chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 1 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_1

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 2 - 189

Signal correspondant à la seconde chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 2 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_2

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 3 - 190

Signal correspondant à la troisième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 3 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_3

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Chaîne d'identifiant active 4 - 191

Signal correspondant à la quatrième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 4 est envoyé une fois qu'une séquence de balayage est effectuée et qu'une séquence a été sélectionnée, les parties de l'identifiant sont donc actives.
Les chaînes sont filtrées avec la position enregistrée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : ACTIVE_ID_STRING_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Lot terminé - 30

Lot terminé est un signal de sortie qui est déclenché lorsque le lot est terminé.
L'état du résultat du lot (OK ou NOK) n'a aucun effet sur le signal Lot terminé.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COMPLETED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Lot terminé NOK - 37

Lot terminé avec un statut NOK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COMPLETED_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Lot terminé OK - 36

Lot terminé avec un statut OK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COMPLETED_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Décompte du lot - 31

Comptage des lots est un signal de sortie qui affiche le nombre actuel de serrages dans le lot.

Nom dans SoftPLC : BATCH_COUNT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Lot en cours d’exécution - 32

Indique qu'un lot est en cours d'exécution dans une séquence de lots.

Nom dans SoftPLC : BATCH_RUNNING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots terminée NOK - 46

Séquence de lots terminée avec un statut NOK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_SEQUENCE_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots terminée OK - 45

Séquence de lots terminée avec un statut OK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_SEQUENCE_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots effectuée - 48

Indique quand une séquence est terminée, à la fois dans le cas d'une séquence de lots terminée OK et d'une séquence de lots terminée NOK.

Nom dans SoftPLC : BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Booléen | 1 | 1
Inverser | Évènement | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence de lots en cours d’exécution - 47

Indique si la Séquence de lots est en cours d’exécution ou non.

Nom dans SoftPLC : BATCHSEQUENCE_RUNNING

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Relais bistable - 40

Le relais bistable est un signal contrôlé par les entrées « Définir relais bistable » et « Réinitialiser relais bistable ».
Après avoir reçu l'entrée « Définir relais bistable », le signal du relais bistable est réglé sur Vrai.
Après avoir reçu l'entrée « Réinitialiser relais bistable », le signal du relais bistable est réglé sur Faux.

Si « Définir relais bistable » ou « Réinitialiser relais bistable » devient faible, le relais bistable conserve son état.
L’état du relais bistable change lorsque « Définir relais bistable » ou « Réinitialiser relais bistable » devient élevé.

Après le redémarrage du coffret, le relais bistable est réglé par défaut sur Faux.

Nom dans SoftPLC : BISTABLE_RELAY

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Alarme d'étalonnage - 138

L’alarme d'étalonnage provenant de la configuration de la maintenance des outils. Fournit un rappel pour le moment où il est temps d’étalonner l'outil.

Nom dans SoftPLC : CALIBRATION_ALARM

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Version de configuration - 88

Nom dans SoftPLC : CONFIGURATION_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Coffret sous tension - 42

Défini sur la valeur Vrai au démarrage du module d’extension E/S

Nom dans SoftPLC : IO_ON

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Lot en cours d’exécution - 180

Lot en cours d'exécution est un signal de sortie qui indique l'indice du lot en cours d'exécution dans une séquence.
Si l'utilisateur utilise un sélecteur de douilles, « Zéro » apparaît si aucune, plusieurs ou une mauvaise douille est sélectionnée.
Si l'utilisateur utilise le mode lot et qu'un lot est en cours d'exécution, « 1 » apparaît pour les configurations du Serrage source.

Nom dans SoftPLC : CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Commutateur directionnel, CCW - 13

Le commutateur directionnel de l'outil est en position de sens antihoraire.

Nom dans SoftPLC : DIRECTION_SWITCH_CCW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Commutateur directionnel, CW - 12

Le commutateur directionnel de l'outil est en position de sens horaire.

Nom dans SoftPLC : DIRECTION_SWITCH_CW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Arrêt d’urgence - 20036

Nom dans SoftPLC : EMERGENCY_STOP

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Code d'événement - 30001

Relaie un événement lorsqu'il est déclenché. Temporaire ou pour deux cycles.

Nom dans SoftPLC : EVENT_CODE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Gravité code évènement - 30003

Gravité code évènement est un signal de sortie qui est activé lorsque l’évènement déclenché comporte une gravité d’erreur ou d’avertissement.

Nom dans SoftPLC : EVENT_CODE_SEVERITY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Évènement présent - 161

Indique si un évènement est déclenché. Il est déclenché uniquement sur les accessoires si l'événement nécessite un ACK.

Nom dans SoftPLC : EVENT_PRESENT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Bus de terrain déconnecté - 96

Nom dans SoftPLC : FIELDBUS_DISCONNECTED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Angle final - 31003

Valeur d'angle réelle mesurée à la fin du cycle de serrage.

Nom dans SoftPLC : FINAL_ANGLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 16 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Angle final - 8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Virgule flottante | 0 | 0

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# État Angle final - 31006

Ce signal affiche le statut de l’angle final, qui peut être :

- OK - si l’angle mesuré se situe dans les limites configurées dans le programme de serrage.

- HAUT - si l’angle mesuré est supérieur à la limite haute configurée dans le programme de serrage.

- BAS - si l’angle mesuré est inférieur à la limite basse configurée dans le programme de serrage.

La valeur du signal Statut de l’angle final s'affiche différemment, selon la configuration du signal du bus de terrain.
Si l'utilisateur sélectionne le convertisseur de signal, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- O - Statut de l’angle final OK.

- H - Statut du Angle final Haut.

- L - Statut du Angle final Bas.

Si aucun filtre n’est appliqué, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- 1 - Statut de l’angle final OK.

- 2 - Statut du Angle final Haut.

- 3 - Statut du Angle final Bas.

Nom dans SoftPLC : FINAL_ANGLE_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 2 | 8
StatusAsChar | État | Entier | 2 | 8

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Courant final mesuré - 31017

Courant à l'étape de mesure de l'angle final et couple final. Il est envoyé lorsqu'un résultat est disponible.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Vitesse cible finale - 31020

Vitesse cible de la dernière étape du programme de serrage.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 16 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Couple cible final - 31015

Permet d'obtenir le couple cible du programme de serrage pour un serrage effectué. La valeur est copiée du programme du résultat du serrage et est publiée après le serrage.

Les programmes MultiStep récupèrent le Couple cible de la dernière étape de serrage dans le programme de serrage défini comme Catégorie d'étape « Final ».

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Couple final - 31002

Valeur du couple réelle mesurée à la fin du cycle de serrage.

Nom dans SoftPLC : FINAL_TORQUE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Final Torque - 5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Virgule flottante | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Couple final - 31009

Ce signal affiche le statut du couple final, qui peut être :

- OK - si le couple mesuré se situe dans les limites configurées dans le programme de serrage.

- HAUT - si le couple mesuré est supérieur à la limite haute configurée dans le programme de serrage.

- BAS - si le couple mesuré est inférieur à la limite basse configurée dans le programme de serrage.

La valeur du signal Statut du couple final s'affiche différemment, selon la configuration du signal du bus de terrain.
Si l'utilisateur sélectionne le convertisseur de signal, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- O - Statut du couple final OK.

- H - Statut du couple final Haut.

- L - Statut du couple final Bas.

Si aucun filtre n’est appliqué, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- 1 - Statut du couple final OK.

- 2 - Statut du couple final Haut.

- 3 - Statut du couple final Bas.

Nom dans SoftPLC : FINAL_TORQUE_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 2 | 8
StatusAsChar | État | Entier | 2 | 8

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Premier Couple cible - 31019

Récupère le premier couple cible après un serrage terminé.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# De SoftPLC - 10064

Octets alloués pour le transfert de données depuis API vers les accessoires.

Nom dans SoftPLC : FROM_PLC

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 8 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Angle haut - 10

Le résultat d'angle est trop haut

Nom dans SoftPLC : HIGH_ANGLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Couple élevé - 7

Le résultat de couple est supérieur à la limite de couple maximum.

Nom dans SoftPLC : HIGH_TORQUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Identifiant reçu - 100

Nom dans SoftPLC : IDENTIFIER_RECEIVED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dernière Chaîne d'identifiant reçue - 187

Défini directement lorsqu'un identifiant a été reçu dans la tâche de travail.
Pour la chaîne Lot source, elle est définie à chaque numérisation lors du processus de numérisation, elle est donc modifiée à chaque numérisation et envoyée même si elle ne correspond pas en longueur.
Chaîne définie en format « raw » et pas seulement les « positions enregistrées » dans la chaîne.
Pour les autres tâches, ce signal est équivalent au signal Chaîne d'identifiant active.

Nom dans SoftPLC : LAST_RECEIVED_ID_STRING

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

Informations pertinentes

- Chaîne d'identifiant active - 186

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Connexion au serveur de licences perdue - 134

Indique que la connexion au serveur de licences d'Atlas Copco a été perdue ou que la synchronisation a échoué. Le signal est effacé lorsque la synchronisation du gestionnaire de licences a été effectuée avec succès

Nom dans SoftPLC : LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage désactivé - 184

Dévissage désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque le dévissage est verrouillé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20041 - Soft PLC Verrouillage dévissage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_DISABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage activé - 185

Dévissage activé est un signal de sortie qui est activé lorsque le dévissage n’est pas verrouillé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20041 - Soft PLC Verrouillage dévissage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_ENABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage est verrouillé - 28

Le desserrage est désactivé.

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_IS_LOCKED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage NOK - 74

Un desserrage incorrect a eu lieu.

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage OK - 70

Un dévissage OK a eu lieu.

Nom dans SoftPLC : LOOSENING_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Angle faible - 9

Le résultat d'angle est inférieur à la limite d'angle minimum.

Nom dans SoftPLC : LOW_ANGLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Couple faible - 6

Le résultat de couple est inférieur à la limite de couple minimum.

Nom dans SoftPLC : LOW_TORQUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Mode manuel - 101

Indique sur tout accessoire pris en charge et configuré le statut du Poste de travail virtuel pour le mode manuel

Nom dans SoftPLC : MANUAL_MODE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Nombre maxi. de NOK consécutifs atteint - 35

Indique que le compteur de serrages NOK maxi. cohérents est atteint.

Nom dans SoftPLC : MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Crowfoot en position ouverte - 89

Outil Crowfoot en position ouverte.

Nom dans SoftPLC : OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Open Protocol déconnecté - 95

Si l'option Open Protocol est désactivée dans le Poste de travail virtuel, le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Faux.
Si l'option Open Protocol est activée dans le Poste de travail virtuel l' le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Vrai.
Lorsqu'au moins un client (plusieurs clients Open Protocol peuvent se connecter au même Poste de travail virtuel) est connecté, le signal « Open Protocol déconnecté » est réglé sur Faux.

Nom dans SoftPLC : OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Identifiant de passage - 104

Signal de sortie pour l'envoi d'une chaîne scannée depuis un scanner vers un dispositif externe.

Nom dans SoftPLC : BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Chaîne | 8 | 800

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Fin programme - 168

Ce signal indique le niveau de couple lorsque le cycle de serrage est terminé. Une minuterie - temporisation de fin de programme - démarre lorsque le couple tombe en dessous de ce niveau. Le serrage est terminé lorsque le couple est passé sous le niveau pour Couple de fin du programme et maintenu à ce niveau jusqu'à ce que Temporisation de fin du programme soit atteint.

Nom dans SoftPLC : PROGRAM_END

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Démarrage programme - 132

Définit le niveau de démarrage pour un cycle de serrage.

Nom dans SoftPLC : PROGRAM_START

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Alarme d'outil à impulsions Niveau d’huile vide - 167

La surveillance du niveau d'huile configurée dans la maintenance de l'outil, fournit un mécanisme pour rappeler aux utilisateurs quand il est temps de faire le plein d'huile sur un outil à impulsions. Le signal n'avertit pas l'utilisateur lorsque la gâchette est enfoncée.
Le signal est effacé lorsque l'outil est déconnecté ; puis, il est renvoyé par l'outil si la condition prévaut la prochaine fois que l'outil est connecté.

Nom dans SoftPLC : TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Valeur de compensation PVT - 31029

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Évènement | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Évènement | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Liste de résultats de lecture vidée - 30006

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Prêt pour le démarrage - 29

Si un outil est connecté au poste de travail virtuel, qu'il n'y a pas de serrures de serrage actives, l'arrêt d'urgence n'est pas activé et un Programme de serrage valide est sélectionné, ce signal indique qu'il est possible de commencer un serrage.

Nom dans SoftPLC : READY_TO_START

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Identifiant reçu 1 - 192

Signal correspondant à la première chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 1 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 1 peut ne pas correspondre à la première chaîne configurée, mais à la première chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_1

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 2 - 193

Signal correspondant à la seconde chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 2 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 2 peut ne pas correspondre à la seconde chaîne configurée, mais à la seconde chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_2

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 3 - 194

Signal correspondant à la troisième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 3 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 3 peut ne pas correspondre à la troisième chaîne configurée, mais à la troisième chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_3

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant reçu 4 - 195

Signal correspondant à la quatrième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 4 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 4 peut ne pas correspondre à la quatrième chaîne configurée, mais à la quatrième chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Resserrage - 31014

Nom dans SoftPLC : FIELDBUS_TIGHTENING_REHIT

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Lot restant - 33

Serrages restants dans un lot. Ne peut être vu que sur un écran.

Nom dans SoftPLC : REMAINING_BATCH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Angle d'approche - 31038

Valeur de l’angle d'approche.

Nom dans SoftPLC : RUNDOWN_ANGLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 16 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Angle d’approche élevé - 165

Ce signal est actif si l'angle d'approche au niveau du programme est supérieur à celui qui a été défini.

Nom dans SoftPLC : RUNDOWN_ANGLE_HIGH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Angle d’approche faible - 166

Ce signal est actif si l'angle d'approche au niveau du programme est inférieur à celui qui a été défini.

Nom dans SoftPLC : RUNDOWN_ANGLE_LOW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 0 - 139

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 1 - 140

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 2 - 141

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 3 - 142

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 4 - 143

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 5 - 144

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 6 - 145

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 7 - 146

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 8 - 147

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence sélectionnée Bit 9 - 163

Agencement des bits affichant la séquence sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# ID Séquence sélectionnée - 84

Affiche l'index de la séquence de lots sélectionnée.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Programme de serrage sélectionné - 69

L'ID réel du programme de serrage sélectionné, 0 si aucun programme de serrage n'est sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PSET_ID

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 1 | 16
TreatZeroAsOne | État | Entier | 1 | 16

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Programme de serrage sélectionné Bit 0 - 148

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_0

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 1 - 149

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 2 - 150

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 3 - 151

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 4 - 152

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 5 - 153

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 6 - 154

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 7 - 155

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 8 - 156

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Programme de serrage sélectionné Bit 9 - 157

Agencement des bits affichant le programme de serrage sélectionné.

Nom dans SoftPLC : SELECTED_PROGRAM_BIT_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Séquence abandonnée - 160

Signal de sortie si la séquence a été abandonnée.

Nom dans SoftPLC : SEQUENCE_ABORTED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Alarme de l'indicateur maintenance - 137

Alarme de maintenance configurée dans la maintenance de l'outil, fournit un mécanisme pour rappeler aux utilisateurs quand il est temps d’effectuer l’entretien de l'outil.

Nom dans SoftPLC : SERVICE_INDICATOR_ALARM

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Taille de la séquence - 181

Affiche la taille de la séquence en cours d'exécution. Uniquement défini lorsqu'une séquence est chargée et non réinitialisé lorsque la séquence est terminée.

Nom dans SoftPLC : SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Verrouillé par déconnexion du sélecteur à douilles - 20039

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Version logicielle majeure - 86

Nom dans SoftPLC : SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Version logicielle mineure - 87

Nom dans SoftPLC : SOFTWARE_MINOR_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Version logicielle - 85

Version du logiciel exécuté.

Nom dans SoftPLC : SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Départ angle final - 31016

La valeur de couple du Départ angle final s’affiche le cas échéant. Il est envoyé lorsqu'un résultat est disponible.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Poste prêt - 71

Indique lorsque le Poste de travail virtuel est prêt.

Nom dans SoftPLC : STATION_READY

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Couple cible - 30100

Signal affichant le couple cible d'un serrage effectué.

Définir la catégorie d'étape de la dernière étape vers Final. Le sélecteur ST affiche Couple cible uniquement si la dernière étape comporte un couple cible .

Nom dans SoftPLC : STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Couple cible/final - 30101

Signal affichant alternativement le couple cible/final.

Le couple cible/final se situe entre le couple cible et le couple final si un programme de serrage sélectionné est mis à jour ou si un nouveau programme de serrage est sélectionné.

Définir la catégorie d'étape de la dernière étape vers Final. Le sélecteur ST affiche Couple cible uniquement si la dernière étape comporte un couple cible .

Nom dans SoftPLC : STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Sens de filetage, CCW - 26

Le sens de filetage choisi dans le programme de serrage sélectionné est le sens antihoraire.

Nom dans SoftPLC : THREAD_DIRECTION_CCW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Date de serrage - 31030

La date de serrage est au format AAAA:MM:JJ.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DATE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Chaîne | 80 | 80

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Date de serrage Jour - 31032

Jour du mois où le serrage a été effectué.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DATE_DAY

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 8 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Date de serrage Mois - 31033

Mois où le serrage a été effectué.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DATE_MONTH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 8 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Date de serrage Année - 31034

Année où le serrage a été effectué.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DATE_YEAR

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 16 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Serrage désactivé - 182

Serrage désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque le serrage est désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DISABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage effectué - 31010

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DONE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Serrage activé - 183

Serrage activé est un signal de sortie qui est activé lorsque le serrage n’est pas désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_ENABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage est verrouillé - 27

Le serrage est désactivé, il n’est pas possible de réaliser un serrage.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_IS_LOCKED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage NOK - 4

Au moins un résultat de serrage ne se trouve pas dans les limites spécifiées.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_NOK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Serrage OK - 3

Le résultat du serrage se trouve dans les limites spécifiées.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_OK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Angle maxi. Programme de serrage - 31004

Nom dans SoftPLC : MAX_ANGLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 16 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Couple maxi. Programme de serrage - 31007

Nom dans SoftPLC : MAX_TORQUE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Angle mini. Programme de serrage - 31005

Nom dans SoftPLC : MIN_ANGLE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 16 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Couple mini. Programme de serrage - 31008

Nom dans SoftPLC : MIN_TORQUE

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 32 | 32
FixedPointToDecimal | État | Entier | 32 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Durée du serrage - 31031

Durée du serrage au format hh:mm:ss.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_TIME

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Chaîne | 64 | 64

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Durée du serrage Élevée - 135

Indique si des serrages NOK ont eu lieu en raison d'un délai d'exécution dépassant le maximum autorisé.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

- TLS Tag : FAUX

# Heure du serrage Heure - 31035

Heure à laquelle le serrage a été effectué.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_TIME_HOUR

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 8 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Durée du serrage Faible - 136

Indique si des serrages NOK ont eu lieu en raison d'un délai d'exécution inférieur au minimum autorisé.

Le signal Durée du serrage Faible fonctionne uniquement pour les Programmes de serrage.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Programmes de serrage

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Heure du serrage Minute - 31037

Minute à laquelle le serrage a été effectué.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_TIME_MINUTES

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 8 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Heure du serrage Seconde - 31036

Seconde à laquelle le serrage a été effectué.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_TIME_SEC

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 8 | 16

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Batterie de l'outil Faible - 90

Nom dans SoftPLC : TOOL_BATTERY_LOW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Outil connecté - 73

Indique si un outil est connecté à un Poste de travail virtuel.

Nom dans SoftPLC : TOOL_CONNECTED

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Outil désactivé - 158

Outil désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque l’outil est désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20041 - Soft PLC Verrouillage dévissage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TOOL_DISABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Outil activé - 159

Outil activé est un signal de sortie qui est activé lorsque l’outil n’est pas désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20041 - Soft PLC Verrouillage dévissage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TOOL_ENABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Fonction de l'outil Bouton enfoncé - 179

Signal de sortie suivant l'état du Bouton de fonction. Le signal est défini lorsque le Bouton de fonction est enfoncé et effacé lorsque le Bouton de fonction est relâché. Pas pour une utilisation critique dans le cas d'outils à batterie.

Nom dans SoftPLC : FUNCTION_BUTTON_PRESSED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Santé de l’outil OK - 103

Santé de l'outil OK est élevée lorsqu'il n'y a pas d'erreur d'outil, tandis que Santé de l'outil OK est faible lorsque l'une des erreurs d'outil suivantes est définie :

- Surchauffe de l'outil

- Réglage fin du moteur de l'outil nécessaire

- Clé ouverte non réglée

- Fichier de paramètres d'outil non pris en charge

- Batterie outil vide

- Échec de supervision de la gâchette d'outil

- Câble d'outil non pris en charge

- Échec mémoire de l'outil

- Mémoire de l'outil corrompue

- Périodicité d'entretien de l'outil expirée

- Version logicielle de l'outil non concordante

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Miroir LED vert de l'outil - 98

Signal affichant l'état de la LED verte de l'outil sur un accessoire.

Le signal Miroir LED vert de l'outil est réglé sur Vrai, si la LED verte de l'outil est allumée/clignotante.
Le signal Miroir LED vert de l'outil est réglé sur Faux, si la LED verte de l'outil est éteinte.

Nom dans SoftPLC : TOOL_RESULT_LED_GREEN

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Miroir LED rouge de l'outil - 97

Signal affichant l'état de la LED rouge de l'outil sur un accessoire.

Le signal Miroir LED rouge de l'outil est réglé sur Vrai, si la LED rouge de l'outil est allumée/clignotante.
Le signal Miroir LED rouge de l'outil est réglé sur Faux, si la LED rouge de l'outil est éteinte.

Nom dans SoftPLC : TOOL_RESULT_LED_RED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Miroir LED jaune de l'outil - 99

Signal affichant l'état de la LED jaune de l'outil sur un accessoire.

Le signal Miroir LED jaune de l'outil est réglé sur Vrai, si la LED jaune de l'outil est allumée/clignotante.
Le signal Miroir LED jaune de l'outil est réglé sur Faux, si la LED jaune de l'outil est éteinte.

Nom dans SoftPLC : TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Dévissage outil - 22

Indique que l'outil effectue un dévissage.

Nom dans SoftPLC : TOOL_LOOSENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Rotation de l'outil, CCW - 25

L'outil tourne dans le sens antihoraire pour les vis présentant un filetage à gauche.

Nom dans SoftPLC : TOOL_ROTATION_CCW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Rotation de l'outil, CW - 24

L'outil tourne dans le sens horaire pour les vis présentant un filetage à droite.

Nom dans SoftPLC : TOOL_ROTATION_CW

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Outil en cours d’exécution - 23

Indique que l'outil tourne (sens des aiguilles d'une montre [CW] ou sens inverse [CCW]).

Nom dans SoftPLC : TOOL_RUNNING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Numéro de série de l'outil Valeur numérique - 31021

Partie entière du numéro de série.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 32 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Identifiant Tool tag - 94

Nom dans SoftPLC : TOOLTAG_IDENTIFIER

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Chaîne | 8 | 800

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Serrage outil - 21

Indique que l'outil effectue un serrage.

Nom dans SoftPLC : TOOL_TIGHTENING

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Connexion avec ToolsNet perdue - 133

Indique si la connexion activée entre ToolsNet et le coffret a été interrompue ou fonctionne comme prévu.

Nom dans SoftPLC : TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Le nombre total de serrages - 31018

Nombre total de serrages effectués par l'outil pendant toute sa durée de vie.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 8 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Gâchette enfoncée - 11

Indique que la gâchette de l'outil a été pressée.

Nom dans SoftPLC : TRIGGER_PRESSED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Nom du Poste de travail virtuel - 105

Donne le nom du poste de travail virtuel.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Chaîne | 8 | 800

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Signaux d'entrée/sortie

Convertisseur
Type de signal
Type de valeur
Taille mini. [bit]
Taille maxi. [bit]
Appareils
Recherche

# Effacer les résultats - 39

Efface le statut d'autres signaux définis pour le serrage suivant.

Nom dans SoftPLC : CLEAR_RESULTS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Désactiver les commandes Open Protocol - 10060

Désactive la possibilité d'envoyer des commandes par Open Protocol au Poste de travail virtuel.

Nom dans SoftPLC : DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Identifiant externe - 10045

La chaîne envoyée dans Identifiant externe est incluse dans le résultat en tant que numéro VIN. Il est possible de fournir jusqu'à 2 identifiants à faire passer depuis le bus de terrain pour la sélection de tâche.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_IDENTIFIER

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Surveillance externe 1 - 10035

Surveillance externe 1 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_1

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 2 - 10036

Surveillance externe 2 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_2

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 3 - 10037

Surveillance externe 3 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_3

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 4 - 10038

Surveillance externe 4 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 5 - 10039

Surveillance externe 5 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_5

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 6 - 10040

Surveillance externe 6 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_6

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 7 - 10041

Surveillance externe 7 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_7

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Surveillance externe 8 - 10042

Surveillance externe 8 est un signal d'entrée/sortie qui n'est pas lié à une fonction spécifique du coffret et peut être utilisé pour des besoins spécifiques du client.

Nom dans SoftPLC : EXTERNAL_MONITORED_8

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Maintien actif du bus de terrain - 30002

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# LED verte outil clignotante (protocole externe) - 10058

Nom dans SoftPLC : FLASH_TOOL_GREEN_LED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 1 - 50

Entrée/Sortie 1 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 2 - 51

Entrée/Sortie 2 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 3 - 52

Entrée/Sortie 3 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 4 - 53

Entrée/Sortie 4 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 5 - 54

Entrée/Sortie 5 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 6 - 55

Entrée/Sortie 6 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 7 - 56

Entrée/Sortie 7 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 8 - 57

Entrée/Sortie 8 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 9 - 58

Entrée/Sortie 9 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# E/S générique 10 - 59

Entrée/Sortie 10 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_10

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 1 - 169

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_1

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 2 - 170

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_2

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 3 - 171

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_3

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 4 - 172

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_4

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 5 - 173

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_5

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 6 - 174

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_6

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 7 - 175

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_7

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 8 - 176

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_8

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 9 - 177

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Front ascendant générique 10 - 178

Signal d'entrée/sortie générique.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_RISING_EDGE_10

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

# Douille prélevée - 10014

Généré lorsqu'une douille unique est prélevée sur le sélecteur à douilles (entier = ID douille), lorsqu'aucune douille n'est prélevée (entier = 0) ou lorsque plusieurs sont prélevées (entier = 0).

Nom dans SoftPLC : SOCKET_LIFTED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 32

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Douille prélevée Brute - 10043

Ajouté pour prendre en charge la rétrocompatibilité avec PF4000 dans certains protocoles pour les notifications de douille prélevée (par opposition à Douille prélevée 10013). L'entier est une configuration binaire pour toutes les douilles prélevées (quel que soit le clignotement des voyants ou le nombre de douilles levé).

Nom dans SoftPLC : SOCKET_LIFTED_RAW

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | État | uint64 | 1 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Outil dans l'espace de production - 93

Nom dans SoftPLC : TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# Outil dans l'espace de travail - 92

Nom dans SoftPLC : TOOL_IN_WORK_SPACE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

# ID utilisateur - 10050

Nom dans SoftPLC : USER_ID

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Chaîne | 8 | 800

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX

# Licences tierces

# List of Third Party Softwares

The following third party softwares are included in this product. The license texts are available in alphabetic order following this table.

Software | Version | License
--- | --- | ---
alsa-conf-base | 1.0.27.2 | LGPL V2.1
alsa-lib | 1.0.27.2 | LGPL V2.1
alsa-state | 0.2.0 | MIT
alsa-states | 0.2.0 | MIT
alsa-tools | 1.0.27 | GNU GPL V2
alsa-utils | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aconnect | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsactl | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsaloop | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsamixer | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsaucm | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-amixer | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aplay | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aseqdump | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aseqnet | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-iecset | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-midi | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-speakertest | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
apm | 3.3.2-14 | GPLv2
apmd | 3.2.2-14 | GPLv2
atftpd | 0.7.1+gitAUTOINC+be3291a18c | GNU GPL V2
base-files | 3.0.14 | GNU GPL V2
base-passwd | 3.5.29 | GNU GPL V2
bash | 4.3 | GNU GPL V3
bash-completion | 2.1 | GNU GPL V2
bluetooth-test | 1.0 | GNU GPL V1.0
boost | 1.55.0 | BSL-1.0 MIT Python-2.0
boost-serialization | 1.55.0 | BSL-1.0 MIT Python-2.0
boost-test | 1.55.0 | BSL-1.0 MIT Python-2.0
bt-aux | 1.0 | GNU GPL V1.0
busybox | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-cron | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-hwclock | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-udhcpc | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-udhcpd | 1.22.1 | GNU GPL V2
ca-certificates | 20130610 | GNU GPL V2
cppunit | 1.13.1 | LGPL V2.1
curl | 7.35.0 | MIT
dbus-1 | 1.6.18 | GNU GPL V2
dbus-c++ | 0.9.0+gitrAUTOINC+1f6f3e6e96 | LGPL V2.1
directfb-config | 1.0 | GNU GPL V1.0
dropbear | 2014.63 | BSD V3
e2fsprogs | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-badblocks | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-e2fsck | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-mke2fs | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-tune2fs | 1.42.9 | GNU GPL V2
eclr | 2.2.0.20725 | MIT
ecryptfs-tools | 1.0 | GNU GPL V1.0
fbset | 2.1 | GNU GPL V2
fbset-modes | 0.1.0 | MIT
fb-test | 1.1.0 | GNU GPL V2
fieldbus-test | 1.0 | GNU GPL V1.0
firmware-imx | 3.10.17-1.0.0 | Proprietary
firmware-imx-sdma-imx51 | 3.10.17-1.0.0 | Proprietary
firmware-imx-vpu-imx51 | 3.10.17-1.0.0 | Proprietary
fsb | 0.0.1 | GNU GPL V1.0
gdbserver | 7.6.2 | GNU GPL V2
gnutls | 3.2.13 | LGPL V2.1
gpio | 1.0 | GNU GPL V1.0
groupexec | 0.0.1 | GNU GPL V1.0
gstreamer | 0.10.36 | LGPL V2.1
gstreamer1.0 | 1.2.3 | LGPL V2.1
gwt | 2.6.1 | Apache V2
gwt-ns | 0.2.1 | Apache V2
hwtest | 1.1 | GPL-1.0
Initscripts | 1.0 | GPLv2
initscripts-functions | 1.0 | GPLv2
ioaccess | 1.0 | GPL-1.0
ipwatchd | 1.2 | GPL-1.0
json-c | 0.11 | MIT
kernel-3.14.79-rt84-atlas | 3.14 | GNU GPL V2
kernel-base-generic | 0.1+hg-8d6f9d23fb4a-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-base-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-dev-generic | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-devicetree | 3.14 | GNU GPL V2
kernel-dev-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-generic | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-image-3.14.79-rt84-atlas | 3.14 | GNU GPL V2
kernel-module-configfs | 3.14 | GPLv2
kernel-module-emergencystop | 0.0.1 | MIT
kernel-module-evbug | 3.14 | GPLv2
kernel-module-ioaccess | 1 | GNU GPL V2
kernel-module-isofs | 3.14 | GPLv2
kernel-module-msdos | 3.14 | GPLv2
kernel-module-nls-iso8859-15 | 3.14 | GPLv2
kernel-module-owl2xx | 3.1.6 | MIT
kernel-module-owl2xx-spi | 3.1.6 | MIT
kernel-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-module-serport | 3.14 | GPLv2
kernel-module-udf | 3.14 | GPLv2
kernel-modules | 3.14 | GPLv2
kernel-vmlinux-generic | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-vmlinux-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
keytest | 1 | GNU GPL V1.0
keyutils | 1.5.2 | GNU GPL V2
kmsfbwrap | 12.0 | GNU GPL V2
libanybus1 | 1.1 | LICENSE
libapm1 | 3.2.2-14 | GPLv2
libasound2 | 1.0.27.2 | LGPL V2.1
libblkid1 | 2.24.1 | GNU GPL V2
libboost-date-time1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-filesystem1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-graph1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-iostreams1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-program-options1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-regex1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-signals1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-system1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-thread1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libbz2-0 | 1.0.6 | bzip2
libc6 | 2.19 | GNU GPL V2
libcap2 | 2.22 | BSD V2
libcom-err2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libcrypto1.0.0 | 1.0.1p | openssl
libcurl5 | 7.36.0 | MIT
libdbus-1-3 | 1.6.18 | GNU GPL V2
libdrm2 | 2.4.52 | MIT
libe2p2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libegl1 | 11.09.01 | Proprietary
libestr0 | 0.1.6 | LGPL V2.1
libevent | 2.0.21 | BSD V2
libexpat1 | 2.1.0 | MIT
libext2fs2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libffi6 | 3.0.13 | MIT
libformw5 | 5.9 | MIT
libfuse2 | 2.9.3 | GNU GPL V2
libgcc1 | 4.8.4 | GNU GPL V3
libgcrypt11 | 1.5.3 | LGPL V2.1
libglesv2-2 | 11.09.01 | Proprietary
libglib-2.0-0 | 2.38.2 | LGPL V2.1
libgmp10 | 5.1.1 | GNU GPL V3
libgnutls26 | 2.12.23 | GPLv3 LGPLv2.1
libgpg-error0 | 1.12 | LGPL V2.1
libgsl-fsl1 | 11.09.01 | Proprietary
libgstapp-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgstaudio-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgstpbutils-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgsttag-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgstvideo-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libicudata53 | 53.1 | ICU
libicui18n53 | 53.1 | ICU
libicuuc53 | 53,1 | ICU
libjpeg8 | 8d | BSD V3
libkmod2 | 17+ | LGPL V2.1
libluabind0 | git | MIT
liblzo2-2 | 2.06 | LGPL V2.1
libmenuw5 | 5.9 | MIT
libmount1 | 2.24.2 | GNU GPL V2
libncursesw5 | 5.9 | MIT
libnet1 | 1.1.6 | BSD V2
libnfsidmap0 | 0.25 | BSD V2
libopkg1 | 0.2.2 | GNU GPL V2
liborc-0.4-0 | 0.4.18 | BSD V2
libpanelw5 | 5.9 | MIT
libpcap1 | 1.5.3 | BSD V2
libpcre1 | 8.34 | BSD
libperl5 | 5.14.3 | GNU GPL V1.0
libpng16-16 | 1.6.10 | Libpng
libpopt0 | 1.16 | MIT
libpx2dbus | 1.0.0 | GNU GPL V1.0
libqt5sensors5 | 5.3.1 | LGPL V2.1
librcf | 2.0 | Proprietary
libreadline6 | 6.3 | GNU GPL V3
libsamplerate0 | 0.1.8 | GNU GPL V2
libsndfile1 | 1.0.25 | LGPL V2.1
libsqlite3-0 | 3.8.4.3 | PD
libss2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libssl1.0.0 | 1.0.1p | openssl
libstdc++6 | 4.8.4 | GNU GPL V3
libthread-db1 | 2.19 | GNU GPL V2
libsysfs2 | 2.1.0 | GPLv2 LGPLv2.1
libtasn1-6 | 3.4 | GPLv3 LGPLv2.1
libtinfo5 | 5.9 | MIT
libtinyxml2.6.2 | 2.6.2 | Zlib
libtirpc1 | 0.2.4 | BSD V2
libts-1.0-0 | 1.1 | LGPL V2.1
libudev0 | 182 | LGPL V2.1
liburcu | 0.8.1 | LGPL V2.1
libusb-1.0-0 | 1.0.9 | LGPL V2.1
libuuid1 | 2.24.2 | GNU GPL V2
libwrap0 | 7.6 | BSD V2
libxml2 | 2.9.1 | MIT
libxlst | 1.1.28 | MIT
libz1 | 1.2.8 | Zlib
logrotate | 3.8.7 | GNU GPL V2
log-server | 1.0 | GNU GPL V1.2
loopback | 1.0 | GNU GPL V1.2
lttng-tools | v2.4.0 | GNU GPL V2
lttng-ust | 2.4.0 | LGPL V2.1
lua5.1 | 5.1.5 | MIT
luabind | 0.9.1 | MIT
lzop | 1.03 | GNU GPL V2
memlogd | 1.0 | MIT
modutils-initscripts | 1.0 | PD
mtd-utils | 1.5.1 + gitAUTOINC+9f107132a6 | GNU GPL V2
nano | 2.2.5 | GNU GPL V2
ncurses | 5.9 | MIT
ncurses-terminfo | 5.9 | MIT
ncurses-terminfo-base | 5.9 | MIT
netbase | 5.2 | GNU GPL V2
nettle | 2.7.1 | LGPL V2.1
nfs-utils | 1.2.9 | GNU GPL V2
nfs-utils-client | 1.2.9 | GNU GPL V2
nginx | 1.4.4 | BSD-2-Clause
ntp | 4.2.6p5 | Ntp License
ntp-tickadj | 4.2.6p5 | Ntp License
ntp-utils | 4.2.6p5 | Ntp License
ntpdate | 4.2.6p5 | Ntp License
openssh | 6.5p1 | BSD
openssh-keygen | 6.5p1 | BSD
openssh-scp | 6.5p1 | BSD
openssh-sftp | 6.5p1 | BSD V2
openssh-sftp-server | 6.5p1 | BSD V2
openssh-ssh | 6.5p1 | BSD V2
openssh-sshd | 6.5p1 | BSD V2
openssl-conf | 1.0.1p | openssl
opkg | 0.2.2 | GNU GPL V2
opkg-collateral | 1.0 | MIT
opkg-config-base | 1.0 | MIT
os-release | 1.0 | MIT
packagegroup-atlas-qt5 | 1 | MIT
packagegroup-core-boot | 1 | MIT
packagegroup-core-eclipse-debug | 1 | MIT
packagegroup-core-nfs-server | 1 | MIT
packagegroup-core-ssh-dropbear | 1 | MIT
packagegroup-px2it | 1 | MIT
partitions | 1.0 | MIT
perl | 5.14.3 | GNU GPL V1.0
pfmfonts | 0.0.1 | Apache V2
pfmtool | 1 | MIT
pfmtool-bash-completion | 1 | MIT
pfmversion | 5.14.0 | MIT
pointercal | 0.0 | MIT
poky-feed-config-opkg | 1.0 | MIT
px2checksumv | 1.0 | MIT
px2hal | 0.0.1 | LGPL-3.0
px2initit | 1.0 | GPL-1.0
px2network | 1.0 | GPL-1.0
px2serviced | 1.0 | GPL-1.0
px2switch | 0.0.1 | GPL-1.0
px2w | 0.0.1 | GPL-1.0
px2watchdog | 1.0 | GPL-1.0
qcustomplot | 1.2.1 | Commercial
qt3d | 5.3.0+ | LGPL V2.1
qtbase | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtbase-plugins | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtbase-tools | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtdeclarative | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtlocation | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtscript | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtwebkit | 5.3.1 | LGPL V2.1
rhapsody-oxf | 7521 | GNU GPL V1.0
rpcbind | 0.2.1 | BSD V2
rsync | 3.1.0 | GNU GPL V3
rsyslog | 7.4.4 | GNU GPL V3
rtctest | 1.0 | GNU GPL V1.0
run-postinsts | 1.0 | MIT
shadow | 4.1.4.3 | BSD V2
shadow-securetty | 4.1.4.3 | MIT
sqlite3 | 3.8.4.3 | PD
ssh-keys | 1.0 | GNU GPL V1.0
strace | 4.8 | BSD V2
sysfsutils | 2.1.0 | GPLv2 LGPLv2.1
sysvinit | 2.88dsf | GNU GPL V2
sysvinit-inittab | 2.88dsf | GNU GPL V2
sysvinit-pidof | 2.88dsf | GNU GPL V2
tcf-agent | 0.4.0+ | EPL V1.0
tcpdump | 4.3.0 | BSD V2
tslib-calibrate | 1.1 | LGPL V2.1
tslib-conf | 1.1 | LGPL V2.1
tslib-tests | 1.1 | LGPL V2.1
tzdata | 2013i | BSD V2
tzdata-africa | 2013i | BSD V2
tzdata-americas | 2013i | BSD V2
tzdata-antarctica | 2013i | BSD V2
tzdata-arctic | 2013i | BSD V2
tzdata-asia | 2013i | BSD V2
tzdata-atlantic | 2013i | BSD V2
tzdata-australia | 2013i | BSD V2
tzdata-europe | 2013i | BSD V2
tzdata-misc | 2013i | BSD V2
tzdata-pacific | 2013i | BSD V2
tzdata-posix | 2013i | BSD V2
tzdata-right | 2013i | BSD V2
u-boot-image | 2014.04 | GNU GPL V2
u-boot-utils | 2014.04 | GNU GPL V2
udev | 182 | GNU GPL V2
udev-cache | 182 | GNU GPL V2
udev-extraconf | 1.0 | MIT
udev-utils | 182 | GNU GPL V2
update-alternatives-opkg | 0.1.8+gitAUTOINC+c33b217016 | GNU GPL V2
update-rc.d | 0.7 | GNU GPL V2
usbutils | 7 | GNU GPL V2
usbutils-ids | 7 | GNU GPL V2
wireless-tools | 30.pre9 | GNU GPL V2
wpa-supplicant | 2.3 | BSD V2
wpa-supplicant-cli | 2.3 | BSD V2
wpa-supplicant-passphrase | 2.3 | BSD V2
xerces-c | 2.7.0aes | Apache V2
zipfirmware-install-px2drv-tplcpx-4. | 3.0 | BSD V3