# Strömövervakning

Strömövervakning ger en extra trygghet för att övervaka åtdragningsmomentet och är ett komplement till momentgivaren i verktyget.

Vid det slutgiltiga målmomentet mäts och konverteras rotorströmmen till ett momentvärde. Om det beräknade momentet är inom 10 % av det uppmätta momentet anses åtdragningen vara OK.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Strömövervakning | Omkopplare med På/Av-läge. Av: Strömövervakning är inaktiverad och verktygets moment mäts av momentgivaren. På: strömmen mäts vid slutmålmomentet och omvandlas till ett momentvärde. Det beräknade momentet jämförs med det uppmätta momentet. Om skillnaden är inom 10 % anses åtdragningen vara OK. | Av

Strömövervakning är inte implementerat i strategier för Turbo Tight, rotations, puls eller ST-skiftnyckel.