# Configuración del diagnóstico

El diagnóstico para un accesorio o bus de campo determinado está accesible a través de la opción Info de la vista de la Estación virtual del accesorio o bus de campo.

1. Toque Info y, en la siguiente pantalla, toque Diagnóstico.

2. Active Modo monitor o Modo forzado con el interruptor.

3. Los estados de las señales de entrada y de salida están disponibles en sus respectivas pestañas.

Solo es posible acceder al diagnóstico desde un único usuario o función al mismo tiempo. Si el diagnóstico ya está en uso, aparecerá en la pantalla un mensaje informativo.