# EHMI

L’EHMI est un accessoire d’outil. Il est installé sur l'outil et connecté au bus d'accessoires d'outils. Il possède un afficheur graphique, trois boutons de fonction et un scanner en option. L'afficheur est un sous-ensemble de l'IGU du coffret donnant la possibilité de sélectionner des programmes de serrage ou des séquences de lots et de visualiser les résultats issus des serrages. L'interaction avec le coffret s'effectue via les boutons de fonction.

Dans la configuration de l'EHMI, il est possible de décider de l'état (Marche, Arrêt) des boutons de fonction.

Boutons EHMI
Paramètre | Description
--- | ---
Activer les boutons de fonction | Marche = les boutons sont pleinement fonctionnels et permettent de configurer les réglages dans les menus visibles. Arrêt = les boutons de fonction ne peuvent être utilisés que pour acquitter un dialogue nécessaire sur l'EHMI.