# Momentgränser vid nergängning

Friktionen mellan muttern och förbandet kan variera. Detta kan leda till att det vridmoment som behövs för att få ner en mutter en gänga, innan kontakt med förbandsytan äger rum, också varierar. Dessa effekter skulle t.ex. kunna vara hinder i hålet, låsmoment eller varierande smörjning.

Övervakning av nergängningsmomentet kan vara användbart vid nergängning av en låsmutter med ett plastinlägg i gängorna som hjälper förbandet stå emot vibrationer. Detta kräver ett högre moment, känt som låsmoment, för att klara av motståndet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser vid nergängning | Ställer in Momentgränser vid nergängning till på eller av. Av: Inga gränser inställda. På: Momentgränser och vinkelintervall inställda. | Av
Förskjutning | Vinkelförskjutning innan Vinkelintervallet börjar. | 0°
Längd | Vinkel som definierar nergängningsmomentets begränsning. | 360°
Moment min | Moment för den lägre momentgränsen vid nergängning. | 0 Nm
Moment max | Moment för den övre momentgränsen vid nergängning. | 19% av målmomentet